공기호흡기의 구성

국내에 생산되는 제품인 산청社 SCA 680W 모델인데요. 각각의 구성품을 하나하나 알아보도록 하겠습니다.

<공기호흡기 구성품>

1. 면체

고압의 용기에서 1차로 감압된 압력을 호흡하기에 적절한 압력으로 2차

감소시키는 양압조정기가 부착되어 있습니다.

2. 저압경고 압력계

용기 내 잔압이 약 60bar 이하일 때 압력계에 부착 된 적색 LED가 점멸되어    시끄러운 화재현장에서도 잔압 부족상태를 육안으로 확인할 수 있습니다.
3. 경보기

용기 내 잔압이 약 55bar 이하일 때 경보음을 발생시켜 사용자가 작업을 중지하고 안전한 장소로 대피할 수 있도록 알려주는 장치로서 약 10bar까지 경보음을 유지시켜 줍니다.

4. 고압조정기
용기 내의 공기를 약 8bar로 감압 조정한 후 양압 조정기까지 공기를 공급해 주는 장치입니다.

공기호흡기 사용 법

공기호흡기를 사용 할 시에는 반드시 사용 전 체크사항이 있습니다. 보통 대부분의 경우에는 관리자가 즉시 사용할 수 있도록 관리를 하고 있기 때문에 큰 문제없이 바로 사용이 가능하지만, 혹시 모를 사태를 대비하여 사용 전 체크사항을 알아보겠습니다.

<공기호흡기 사용 전 체크사항>
1. 용기밸브에 내장된 압력계의 잔압(290~300bar)을 확인합니다.
2. 용기밸브가 잠겨 있는지 확인합니다.
3. 등지게에 고압용기가 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
4. 용기밸브와 고압조정기가 정확히 연결되어 있는지 확인합니다.
5. 양압조정기를 화살표 방향으로 맞추어 양압조정기와 안면부가 견고하게

체결되었는지 확인합니다.
6. by-pass 밸브가 정상적으로 작동되는지 확인합니다.

5. 면체호스 플러그를 멜빵이 고정된 커플링 소켓에 연결합니다.

6. 면체에 부착된 호흡선택장치를 "대기호흡"위치에 맞춥니다.

7. 착용자의 턱 끝을 면체의 끝부분에 놓고 면체 스트랩을 머리위에 덮어 씁니다. ㄴㅁㅇㄹㄴㅇㄹㄴㅇㄹㄴㅇㄹ	8.면체 좌,우측에 있는 머리 조절끈을 양손으로 고르게 잡아당겨 고정하고 상단에 위치한 머리조절끈을 적절히 조여줍니다.

9. 용기측 용기밸브를 완전히(서서히) 열어주세요.

(압력계 지침이 290~300bar에 있는지 확인)

10. 면체에 부착된 대기호흡장치를 "양압호흡"위치에 놓고 숨을 1회 들이             마시며 FBO기능이되는지 확인합니다. * FBO(First Breating Open)

11. 면체 내의 양압 확인을 위해 손가락을 면체 측면에 끼워 넣고 공기가 면체      외부로 누출 되는지 확인합니다.

세분화 해서 보여드리기 위해 11단계로 나누긴 했지만 실제 착용해 보시면 빠른 시간 내에 착용하실 수 있어요. 다만, 공기호흡기는 주로 비상 시에 사용하게 되기 때문에 여러번 착용 연습을 통해 숙달하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

착용이 완료 된 모습입니다. 늠름해 보이죠? 왠 만한 화재는 쉽게 재압 할 수

있을 듯한 모습입니다.  끝.