【 검토의견서-시설물분야 】

구 분

검 토 의 견

비 고

시설물분야

▢ 「남부순환로(광복교~안양교 구간) 확장공사」에 관한 의견

○ 공단의견

▹ 상기 남부순환로 확장공사 구간내 안양교 주변 저촉 시설물에

대해 철거한 시설물은 원상복구를 원칙으로 하며,

교통통제 및 공사소음 등으로 인한 민원에 적극 대처 요망.

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
남부순환로 확장	안양교 주변	개방형 가드레일 (중앙분리대)	50m
		중앙분리대용 PE방호벽	30m
		2W 가드레일	70m
		경계블록	10m
		U형 배수로	60m
		L형측구(경계석 포함)	60m
		교통표지판(방향표지)	3개
		장애물표적표지	2개	지주포함
		교통표지판(갈매기)	2개

▹ 서부간선도로 중앙분리대용 개방형 가드레일 및 2W 가드레일은

철거 후 해당 등급에 맞게 재설치 요망

※ 철거 시설물(개방형 가드레일, 표지판 등)에 대한 처리 계획서

(재용 또는 고재처리) 제출 요망

▹ 중앙분리대용 개방형 가드레일 및 2W 가드레일 철거 후 차량

안전사고 예방을 위한 안전시설물 설치 요망

※ 공사시행 전 안전시설물 설치계획도 제출요망

▹ U형 배수로 및 L형측구 철거로 인한 서부간선도로 상 노면수

유출에 지장이 없도록 조치하고, 도로 침하 및 파손으로 인한

안전사고 예방을 위한 시공철저 당부

▹ 계획 절․성토작업시 서부간선도로 본선 접촉지역에 대해 공사장

주변 배수시설계획에 대해 검토 요망

※ 공사시행 전 도로 노면수 및 사면 배수시설에 대한 처리계획도 제출요망

도로관리처

성경석

02-2290

-6588

구 분	검 토 의 견	비 고
시설물분야	▹ 서부간선도로 본선부 주변 도로침하 예방을 위한 계측관리 및 월별 계측결과서 제출 요망 ▹ 공사추진 중 주행차량이 공사장에 진입하지 못하도록 하고, 시인성 확보를 위한 교통안내표지 및 안전시설 등 설치 요망 ▹ 공사용 안내간판은 「서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책」에 관한 조례”에 의거 도시고속도로 설치기준에 맞게 설치 요망	도로관리처 성경석 02-2290 -6588
	▹ 현장조사결과 저촉되는 시설물 ․ 장애물표적표지 2EA + 지주 2본 ․ 교통안전표지 2EA → 3EA 조정 ▹ 공사구간에 저촉되는 교통안전표지는 단계별 계획에 의해 시인성을 확보하여 이설토록 하며, 불가피하게 철거 시 신규 표지 설치 전까지 기존 도로표지의 표기내용이 동일한 임시도로표지 설치 요망 ▹ 교통안전표지 정비는 『교통안전표지 설치·관리메뉴얼』에 의거 품질관리 철저요망 ▹ 이설, 신설, 철거 등 시설물 현황 변경 시 공단담당자와 협의 후 시행 요망

【 검토의견서-녹지분야 】

구 분

검 토 의 견

비 고

녹지분야

▢ 「남부순환로(광복교~안양교 구간) 확장공사」에 관한 의견

○ 공단의견

▹ [공사구간내 수목 현황]

노선	수목명	규격	단위	수량	비고
안양교 주변	은행나무	B26	주	8	제거
	은행나무	B27	주	4	〃
	은행나무	B30	주	2	〃
	은행나무	B31	주	4	〃
	은행나무	B32	주	5	〃
	은행나무	B33	주	2	〃
	은행나무	B34	주	1	〃
	은행나무	B35	주	1	〃
	은행나무	B38	주	2	〃
	은행나무	B39	주	1	〃
	은행나무	B41	주	1	〃
	은행나무	B44	주	1	〃
	은행나무	B44	주	1	〃
	은행나무	B51	주	1	〃
	스트로브잣나무	H4.5×W2.5	주	3	〃
	스트로브잣나무	H5.0×W2.5	주	2	〃
	스트로브잣나무	H5.5×W2.5	주	5	〃
	회화나무	R17	주	1	〃
	회화나무	R26	주	2	〃
	회화나무	R29	주	1	〃
	회화나무	R30	주	2	〃
	회화나무	R32	주	2	〃
	회화나무	R34	주	1	〃
	계		주	54

도로환경처

김재정

02-2290

-6489

구 분

검 토 의 견

비 고

녹지분야

노선	수목명	규격	단위	수량	비고
안양교 주변	벚나무	B14	주	1	지정장소 이식
	고욤	R8	주	1	〃
	꽃사과	B15	주	1	〃
	청단풍	R13	주	1	〃
	청단풍	R14	주	2	〃
	청단풍	R16	주	2	〃
	청단풍	R19	주	1	〃
	무궁화	B2	주	15	〃
	무궁화	B5	주	7	〃
	무궁화	B6	주	6	〃
	무궁화	B7	주	3	〃
	자산홍	H0.5×W0.5 (162㎡당 16주)	주	96	〃
	자산홍	H8.0×W0.8 (162㎡당 16주)	주	220	〃
	조팝	H0.8×W0.4 (8.5㎡당 16주)	주	136	〃
	개나리	H1.0×7가지 (162㎡당 16주)	주	2,592	〃
	계		주	3,084

▹ 공사 구간 내 수목이 밀식되어있어 생육상태가 불량한 일부 수목은

제거하고, 상태 양호한 수목은 공단 지정장소로 이식을 원칙으로 함.

▹ 서부간선로 남부순환로(광복교~안양교) 확장공사 완료 후 공단

관리 대상 녹지대는 수목식재를 설계변경하여 원상복구토록 함.

▹ 수목이식 전 공단 담당자와 사전협의 후 시행토록 하고,

작업시행 전 공단 유선통화 후 작업시행 당부

(녹지 담당 : 2290-6489, 공단상황실 : 2290-6112)

▹ 이식수목 고사 및 도로시설물 훼손시, 이에 대해 원상복구토록 함.

▹ 공사 구간내 환경관리(청소) 및 민원발생 예방 철저 당부

▹ 공사진행 시 교통흐름 유지 및 안전사고 예방 철저 당부

도로환경처

김재정

02-2290

-6489

【 검토의견서-기전분야 】

구 분

검 토 의 견

비 고

기전분야

(가로등)

▢ 「남부순환로(광복교~안양교 구간) 확장공사」에 관한 의견

○ 공단의견

▹ [공사구간내 저촉 가로등 현황]

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
남부순환로 확장	안양교	가로등(노견용)	2개
		가로등(중앙분리대용)	1개

▹ 해당구간에 저촉되는 서부간선도로 상 가로등 철거(상태에 따라

고재) 후 남부순환로 상 임시가교 및 안양교 확장에 따라

발생하는 교량하부 암영지대에 대해서 『서울시 도로기전시설

설치 및 유지관리 지침』 기준에 부합하는 적정휘도를 확보 할 수

있게 임시조명등(Ex:하부등)을 설치하여 공사기간 동안 귀 시행청에서

시설물 유지관리 및 사용전기는 별도 수전을 받아 운영하여 주시고,

▹ 추후 『남부순환도로 도로조명 신설 공사』 실시설계 진행 시

사전에 서울시설공단 담당자와 현장검토 후 입회하에 진행하여

주시고, 조명등 시공 전 빛공해 심의를 경유하여 반드시 승인

받아 주시기 바랍니다.

▹ 지장물 이설공사 시 전기공사는 전문공사이므로 반드시 『전기공사

사업법』 법령기준에 의거한 전기공사 면허소지업체를 선정하여

시공

▹ 공사기간동안 임시 조명등 운영 시 전선케이블은 안전사고 예방을

위해 반드시 지중 매설 요망

▹ 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니

훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행

▹ 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록

신속히 원상 복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과

가로등 간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치 요망

▹ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자와

협의 및 입회하여 시행 요망

도로시설처

최영록

02-2290

-6565

【 검토의견서-구조물분야 및 기타】

구 분	검 토 의 견	비 고
구조물분야	▢ 「남부순환로(광복교~안양교 구간) 확장공사」에 관한 의견 ○ 공단의견 ▹ 서부간선도로 지하화 종점측 옹벽 : 공단 시설물 아님 ※ 시설물 관리주체에 대한 파악 필요	도로시설처 김창연 02-2290 -6296
기타	※ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업시 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주야간 24시) 자동차전용도로 상황실 (2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함. ⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용	상황실 02-2290 -6112∼3