【 검토의견서 】

구 분

검 토 의 견

비 고

시설분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(1공구)」개착구간 공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ 상기 개착구간 공사(양평교~목동교)로 인한 철거한 시설물은

원상복구를 원칙으로 하며, 교통통제 및 공사소음 등으로 인한

민원에 적극 대처 요망

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
개착구간 공사	성산대교 남단 ~ 목동교	개방형 가드레일 (중앙분리대)	1,103m
		2W 가드레일	1,073m
		경계블록	2,176m
		하수관(우수맨홀 포함)	657m
		교통표지판	16개
		VMS 및 CCTV	4개
		방음벽	274m

▹ 서부간선도로 중앙분리대용 개방형 가드레일 철거 후 해당 등급에

맞게 재설치 요망

※ 철거 시설물(개방형 가드레일, 표지판, 맨홀, 방음벽 등)에 대한

처리 계획서(재용 또는 고재처리) 제출 요망

▹ 중앙분리대용 개방형 가드레일 및 2W 가드레일 철거 후 차량

안전사고 예방을 위한 안전시설물 설치 요망

※ 공사시행 전 안전시설물 설치계획도 제출요망

▹ 공사 주변 서부간선도로 노면수 유출에 지장이 없도록 조치하고,

도로 침하 및 파손으로 인한 안전사고 예방을 위한 시공철저 당부

▹ 계획 절․성토작업시 서부간선도로 본선 접촉지역에 대해 공사장

주변 배수시설계획에 대해 검토 요망

※ 공사시행 전 도로 노면수 및 사면 배수시설에 대한 처리계획도 제출요망

도로관리처

성경석

02-2290

-6588

구 분	검 토 의 견	비 고
시설분야	▹ 서부간선도로 본선부 주변 도로침하 예방을 위한 계측관리 및 월별 계측결과서 제출 요망 ▹ 공사추진 중 주행차량이 공사장에 진입하지 못하도록 하고, 시인성 확보를 위한 안전시설표지 등 설치 요망 ▹ 공사용 안내간판은 “서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례”에 의거 도시고속도로 설치기준에 맞게 설치 요망	도로관리처 성경석 02-2290 -6588
	▹ 방음벽 철거에 따른 교통 및 공사소음으로 인한 민원사항이 없도록 가설 방음시설설치 등 현장조치 요망 ▹ 방음시설 재설치 시 국토교통부 방음벽 기초 표준도 및 도로설계편람의 방음시설 기준에 의거하여 설치요망 ▹ 방음시설 재설치 전 환경정책기본법 소음환경기준 및 방음시설의 성능 및 설치기준(환경부고시 제2014-196호)에 의거하여 소음측정 및 평가를 시행하여 주시기 바라며, 그 결과를 통해 市 주무부서(도로시설과) 및 공단(도로관리처)과 협의 후 업무시행 요망 ※ 소음측정 및 평가서 제출요망
	▹ 지상 지장물 저촉현황에 검토되지 않은 교통안전표지에 대하여 현황조사 및 조치계획 수립하여 공사시행 ▹ 공사구간에 저촉되는 도로표지, 교통안전표지는 단계별 계획에 의해 시인성을 확보하여 이설토록 하며, 불가피하게 철거 시 신규 표지 설치 전까지 기존 도로표지의 표기내용이 동일한 임시도로 표지 설치 요망(관련기준 : 도로표지 제작·설치 및 관리지침) ▹ 도로표지 교체 시 市 교통운영과 문안심의 결과 반영하여 도로표지 제작 ▹ 도로표지 및 교통안전표지 정비는 『도로표지 제작·설치 및 관리 지침』 및 『교통안전표지 설치·관리메뉴얼』에 의한 품질관리 철저요망 ▹ 이설 및 신설, 철거 등, 시설물현황 변경시, 공단담당자와 협의 후 시행할 것 ※ VMS 및 CCTV : 시 교통정보과 협의 후 별도 검토의견 제출 예정임.[교통정보처 담당 : 심영석(2290-6576)]

구 분

검 토 의 견

비 고

녹지분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(1공구)」개착구간 공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ [공사구간내 수목 현황]

노선	수목명	규격	단위	수량	비고
신정교 ~ 오금교	은행나무	B25	주	6	제거
	은행나무	B30	주	5	〃
	은행나무	B35	주	1	〃
	은행나무	B40	주	1	〃
성산대교 남단 ~ 목동교	청단풍	H2.5×R16	주	2	지정장소 이식
	청단풍	H2.5×R20	주	2	제거
	살구	H2.5×R10	주	2	〃
	살구	H2.5×R16	주	1	〃
	살구	H2.5×R22	주	1	〃
	살구	H2.5×R24	주	1	〃
	살구	H2.5×R30	주	3	〃
	살구	H2.5×R38	주	1	〃
	대추나무	H2.5×R12	주	3	〃
성산대교 남단 ~ 목동교	스트로브잣나무	H2.5×W1.2	주	9	지정장소 이식
	회양목	H0.4×W0.4	주	40	〃
	철 쭉	H0.4×W0.4	주	100	〃
	오엽담쟁이	L = 0.3	본	2,750	〃
	조경석	4-6목	㎡	80	H1.0×80m
	개나리	H1.0×7가지	주	1,920	지정장소 이식
	조팝나무	H1.0×W0.5	주	9,700	〃
	공조팝	H1.0×W0.5	주	1,020	〃

▹ 공사 구간 내 수목이 밀식되어있어 생육상태가 불량한 일부 수목은

제거하고, 상태 양호한 수목은 공단 지정장소로 이식을 원칙으로 함.

▹ 서부간선로 지하화도로 공사 완료 후 공단 관리 대상 녹지대는

수목식재를 반영하여 원상복구토록 함.

▹ 수목이식 전 공단 담당자와 사전협의 후 시행토록 하고,

작업시행 전 공단 유선통화 후 작업시행 당부

(녹지 담당 : 2290-6489, 공단상황실 : 2290-6112)

▹ 이식수목 고사 및 도로시설물 훼손시, 이에 대해 원상복구토록 함.

▹ 공사 구간내 환경관리(청소) 및 민원발생 예방 철저 당부

▹ 공사진행 시 교통흐름 유지 및 안전사고 예방 철저 당부

도로환경처

김재정

02-2290

-6489

구 분

검 토 의 견

비 고

기전분야

(가로등)

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(1공구)」개착구간 공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ [공사구간내 가로등 현황]

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
개착구간 공사	성산대교 남단 ~ 목동교	가로등	63개

▹ 해당구간에 저촉되는 서부간선도로 상 가로등 철거(상태에 따라 고재)

후 임시 조명등을 설치하여 공사기간 동안 귀 시행사에서 시설물

유지관리 및 사용전기는 별도 수전을 받아 운영하여 주시고,

▹ 공사구간 저촉 가로등 수량 기준은 평면분할에 의한 산출이 아닌

해당 가로등 회로에 연결되어 있는 단위(분전반)으로 산출하여

임시 조명등 운영 및 가로등 복구 시 반영하여 주시고,

또한 공단 기전시설물 지장물 관련 전기공사 실시설계는 사전에

공단 담당자와 현장검토 후 입회하에 진행하여 주시고,

조명등 시공 전 빛 공해 심의를 경유하여 반드시 승인 받아 주시기

바랍니다.

▹ 추후 임시도로가 폐쇄되고 가로등 원상복구 시 서울시 방침에

의거 LED 가로등으로 신설해 주시고, 해당 복구 공사기간

동안에도 적정 휘도 및 균제도 등 관련규정에 부합하도록

임시 가로등을 반드시 설치하시고,

전선케이블은 반드시 지중 매설하시기 바랍니다.

도로시설처

최영록

02-2290

-6565

구 분	검 토 의 견	비 고
기전분야 (가로등)	▹ 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니 훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행하여 주시고, ▹ 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록 신속히 원상복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등 간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치하여 주시기 바랍니다. ▹ 가로등 복구(LED 조명설계 시 조명등 재배열)로 인하여 변경되는 가로등 표찰은 순서에 맞게 전체적으로 재정비하여 주시고, 도로횡단 선로 신설시 반드시 맨홀을 사용하여 유지보수에 용이하도록 조치하여 주시기 바랍니다. ▹ 신규 분전반 설치 시 가로등 점멸기는 양방향, 단방향 수신기 두 개 모두 설치하여 주시고, ▹ 등주차단기 설치 시 방수형 차단기함을 설치하여 우기대비 안전사고 발생을 예방 할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. ▹ 기초크기 등 기타사항은 “서울시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침”을 준용하여 주시고, 전선굵기는 전압강하 4% 이내로 산정하여 주시기 바랍니다. ▹ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 공단 담당자와 협의 및 입회하여 시행하여 주시기 바랍니다.	도로시설처 최영록 02-2290 -6565

구 분

검 토 의 견

비 고

구조물분야

▢ 「서부간선 지하도로 민간투자사업(1공구)」개착구간 공사에 관한 의견

○ 공단의견

▹ [철거대상 옹벽현황]

공사구분	위 치	시설물명	철거수량	비고
개착구간 공사	STA.0+540 ~0+857(우)	NO.52	317m	-
	STA.1+086 ~1+200(우)	NO.53	114m	-
	STA.0+668 ~0+910(좌)	NO.65	240m	방음벽 기초가 아닌 옹벽으로 분류

▹ STA.0+540(우) : 양평빗물펌프장측 옹벽 철거작업 시 공단 시설물

담당자 입회하에 실시하고, 공사기간 내 미철거부 옹벽의 뒷채움재가

유실되지 않도록 관리 철저

▹ 옹벽 구조물 사전검토보고서 제출

▹ STA.0+540~0+857(우) 및 STA.1+086~1+200(우)

: 부분 철거되는 옹벽에 대한 계측계획 및 데이터 제출

▹ 상기 개착구간 공사(성산대교 남단)로 철거한 시설물은

서서울 도시고속도로(주)의 복원계획에 따라 복원하되,

신구 접속구간에 대한 파손부는 원상복구를 원칙으로 함.

▹ STA.0+668~0+910(좌)(방음벽 기초옹벽)

: 우리 공단이 관리하는 옹벽(NO.65)으로, 철거시 방음벽 철거에

따른 교통 및 공사소음으로 인한 민원사항이 발생하지 않도록

가설 방음시설설치 등 현장조치 요망

※ NO.65 철거연장 240m → 704m로 수정요망

도로시설처

김상아

02-2290

-7197

김창연

02-2290

-6296

기타

※ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업시 당일(통제 및 해제시점),

사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주야간 24시)

자동차전용도로 상황실 (2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함.

⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용

상황실

02-2290

-6112∼3