개발장비 설명서

장비명 : 공동주택형 배연기

※ 공동주택형 배연기로 제작될 예정임 공동주택의 비상구 창문에 설치하는 배연기로 충전기와 일반전원을 사용할수 있게 제작 예정(정확한 이미지는 차후에 제출예정)
개발자	소 속	현장대응단 지휘팀		계급․성명	소방장 조한섭
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	7월~8월중 제작예정		제작비	2,000 천원
제 원	송배풍기 제원 : 날개 35cm 60Hz 220v 2,800m3/hr 95w 8kg 리듐 건전지 : AC, DC 겸용전원 각도 조절 기능 총 중량 12 ~ 15kg
사용법 및 조작법	- 비상구 창문에 설치하여 전원 스위치 ON/OFF 동작 - 자체밧데리 방전시 외부 전원사용 ※ 첨부물 확인 (차후)
개 선 효 과	- 신속한 현장 클린 지역 · 상층으로 연기확대를 최소화 불필요한 인명대피유도를 자제하여 소방력 집중 - 설치간편 및 휴대성 좋음 ․ 10~15kg, 50*50* 20 휴대성이 뛰어남 - 설치공간의 적응성이 뛰어나 배연의 극대화 및 공간 장애 최소화 · 창문 및 스텐드식 설치가 가능하여 배풍을 극대화 한다 ․ 창문 및 벽에 밀착하여 설치가 가능하기 때문에 대원활동간 장애가 되지 않음 기존송배풍기는 휴대가 불편하고 설치상의 문제로 배연의 효과가 떨어짐 또한 수관이 전개된 지역에서 대원들의 활동공간을 방해 및 안전사고 발생의 우려가 있음 - 모터의 탈부착식 및 결합식으로 인한 응용력이 뛰어남 ․ 여러대의 배연기를 동시에 설치가 가능함 - 전기식모터를 사용 소음 최소화 (현장 의사소통원활) · 기존송배풍기의 소음으로 인한 무전기교신과 대원과 의사소통곤란 - 제작이 간편하고 저렴함