공동주택 소방차 통로 및 주정차 공간 확보 안내문

공동주택은 화재시 다수의 인명피해 발생 우려가 높은 대상물로써, 화재 시 고가사다리차 등 소방차량의 신속한 진입과 원활한 소방활동을 위하여 아래와 같이「소방차량 전용주차구획선」설치를 안내 하오며

	○ 주차구획선 크기 : 세로 6m, 가로 15m ○ 주차구획선 굵기 : 폭 15cm ○ 주차구획선 내 문구 : 소방차전용 ○ 글자크기 : 가로세로 각 1m ○ 글자간격 : 각 1m ○ 주차구획선 및 글씨 색상 : 황색야광페인트

아래 사항을 준수하시어 긴급상황 발생 시 소방 차량의 통행에 지장이 되는 일이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 소방 출동로는 생명로 -

주차위반	주차위반
☞ 소방용수시설 5m이내 주·정차 금지	☞ 황색선 설치장소 주·정차 금지
☞ 좁은 골목길 및 커브길 등 소방차 통행에 장애를 주는 장소 주·정차 금지	☞ 아파트단지 내 진입로 및 소방차 전용주차구획선에 주·정차 금지

기타 궁금한 사항은 양천소방서 예방팀(☎2654-0675)으로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시 양천소방서장