붙임 4	공동주택 피난시설 안전관리 추진 보고서식 (서울소방재난본부)

□ 안전점검

○ 추진현황

총 단지수	공동주택 안전점검 추진단지				비고
	1.5 ~ 1.10	1.11~1.20	1.21~1.31	2.1~2.20
5,295	374	2,055	1,639	1,101

○ 지자체 및 소방관서 추진사항

- 공동주택 관계자 방문 세대의 대피통로(공간)의 중요성 교육

□ 주민교육 및 홍보

○ 소집교육

교 육 주 체	교육참석자								비고
	소계		관리소		안전관리자		입주자 대표
	단지	명	단지	명	단지	명	단지	명
계	7,701	9,584	3,742	4,519	2,980	3,239	2,162	2,283
지자체	613	760	447	447	158	158	176	155
소방서	7,088	8,824	3,295	4,072	2,822	3,081	1,986	2,128

- 기타 추진사항

※ 자체 안내방송 실시: 총 5,730단지 - 4,698 (음원보급) / 4,818(방송실시)

※ 로프커튼을 이용한 직하층 피난홍보: 총 5,350단지(소집7,319 / 출장5,202)

○ 대국민 홍보: 케이블(138), 전광판(155), 지하철(23,532), 기타(211)

□ 대피공간 피난 ‧ 안내 표지 부착

○ 추진대상(단지) : 2,069단지 368,415세대

※ 관리소별 배부하여 자체 설치한 대상 포함

□ 기타 추진에 따른 우수사례 (별도첨부)

관서장이 주관하는 공동주택 관계자 교육

□ 추진배경

○ 이론위주의 화재예방교육 탈피 ⇒ 화재사례 중심의 교육강화

○ 일반 직원 또는 외래강사가 아닌 관서장이 직접 교육실시

⇒ 관계자의 화재에 대한 경각심 고취를 통한 화재예방

□ 추진내용

○ 관할 구청과 유기적 협조를 통한 공동주택 관계자 소집 소방안전교육 실시 (2014.1.20.(월)10:00, 도봉구민회관)

▶ 교육대상 175단지(관리소장, 안전관리자, 입주자 대표 등)에 대한 소방서 교육장소 협소      ⇒ 관할 구청(도봉구청 주택과) 협조하 도봉구민회관(좌석 200석규모)에서 교육실시

○ 결    과 : 참석인원 195명(관리소장 74명, 안전관리자 68명, 입주자 대표 54명)

○ 교    관 : 도봉소방서장 황인환

○ 교육내용 : 화재별 사례에 따른 대응, 화재예방, 심폐소생술 등

□ 향후계획

○ 도봉구 쌍문동 코오롱아파트 입주(2014.2월중) 대피공간(통로)피난․안내문 제작 및 부착토록 추진(도봉구청 협조)

□ 기대효과

○ 관서장 직접 교육에 따른 화재예방 경각심 고취

□ 관련 사진

공동주택 피난시설 안전관리에 관한 안내문 배포

□ 추진 배경

○ 공동주택 피난시설 안전관리 100% 달성을 위한 안내문 배포

○ 공동주택 관리자 안전교육에 참여하지 못하는 단지(특히 직장에 다니는 입주자 대표 등) 대상 안내문 배포

□ 안내문 내용

공동주택 안전관리에 관한 협조 사항

□ 공동주택 자율 안전점검 실시 (세대별 대피통로 관리실태 점검 중점)

○ 자율 안전점검 주체 : 공동주택 관계인(관리소장 등)

○ 점검시기 : ‘14.  1월 중 일제점검 실시

○ 방   법

- 관리주체 주관 안전점검 시 세대별 설치된 대피통로(공간)에 대한 관리실태 점검‧확인

※「주택법」제49조, 제 50조

□ 공동주택  단지 자체 안전방송

○ 방    법 : 관리소 내 방송시설 이용, 주민 대상 교육방송

○ 횟    수 : 매주 토·일요일 중 1회 이상

○ 주요내용

- 화재시 행동요령 및 소방시설사용요령 등에 대한 사항

- 공동주택 세대 내 대피통로(공간) 관리에 대한 안내

□ 공동주택「피난통로」안전관리에 대한 자체홍보문(안)

(예시) 최근 아파트 화재로 미처 대피하지 못해 인명피해가 자주 발생하고 있습니다. 우리 아파트에는 화재발생시 대피 할 수 있도록 발코니 부분에 옆 세대와의 경계벽을 파괴가 쉬운 경량구조의 칸막이로 설치되어 있습니다.(우리 아파트는 세대별로 대피공간이 마련되어 있습니다.)

- 평소에 피난할 수 있는 출구를 모든 가족이 확인하여 화재시 피난에 이용합시다.

- 경계벽의 전 ‧ 후면에 붙박이장을 설치하거나, 세탁기 등의 장애물을 두지 맙시다.(대피공간은 창고용도 등으로 사용하지 맙시다.)

- 눈에 잘 뛰는 곳에 소화기를 비치하고 복도에 설치된 옥내소화전 사용법과 심폐소생술(CPR)을 익혀 둡시다.

- 소방차 전용주차 공간에 주차하지 맙시다.

이상 ○○아파트 관리사무소에서 말씀드렸습니다.

□ 대피공간(통로) 피난․안내표지 부착

○ 대  상 : 공동주택 단지 내 전세대

○ 보  급

- 소방서·지자체 : 표지 제작‧보급(공동주택 단지 관리자 교육 시 배포)

※ 보급 수량이 적은 관계로 관리소, 주민 자체 제작 부착 요망

- 관리소 및 입주자 대표  : 미부착 세대 자체 제작 보급

○ 제  작(안)

[경량칸막이용] ·규격 : 가로 15㎝×세로 17㎝ ·재질 : 시트지(스티커 형식)	[대피공간용] ·규격 : 가로 15㎝×세로 17㎝ ·재질 : 시트지(스티커 형식)

○ 부착기한 : 2014. 1. 31일까지 (샘플화일은 소방서에서 제공)

[붙임] 관련 법규

□ 건축법상 공동주택 피난시설 적용 기준

□ 건축법령상 피난시설(설비) 종류

피난시설(설비)종류	설치 기준	비 고 (면제기준)
일반 피난계단	◦ 전체대상 - 내화구조의 벽으로 구획 실내마감 불연재료
특별피난계단 (비상용 승강기 포함)	◦ 16층 이상 - 내화구조의 벽으로 구획, 마감재료 불연재로 하고 전실내 화염과 연기침투 보호
경량칸막이	◦ 3층 이상 공동주택으로서 인접세대로 대피	대피공간 및 복도형으로서 계단 2개소 이상, 하향식 피난기구 설치대상
대피공간	◦ 4층 이상 - 면적 2㎡ ~ 3㎡ - 갑종방화문 및 조명설비 설치	경량칸막이 설치 및 복도형으로서 계단 2개소 이상 하향식 피난기구 설치대상
하향식 피난기구	◦ 4층 이상 공동주택 발코니	경량칸막이, 대피공간 설치 면제 (건축법 시행령 제47조)

□ 공동주택 대피통로 기준(연혁)

○ 인접세대 경량칸막이 설치 : ‘92.7.25(주택건설기준, 임의기준)

○ 대피공간 설치 : ‘05.12.2 발코니 확장 합법화에 따른 대피공간 또는

경량칸막이 설치 의무화(건축법)

○ 하향식 피난기구 : ‘08.10.29 발코니 바닥에서 아래층으로 향하는 피난시설

아파트대피공간 기능 유지 강화 계획

□ 추진 배경 및 목적

○ 건축법시행령 제46조제4항에 의거 아파트에 대피공간 등(경량칸막이 벽, 하향식         피난기구)이 설치되어 있으나,

○ 입주민들이 대피용도 이외의 타용도(창고 등)로 사용하는 경우가 있어 대피공         간으로서의 기능성 상실되어 실질적인 대피공간 확보 필요

□ 추진 내용

○ 대피공간에 피난 안내표지 부착 - 시인성 강화

○ 건축허가동의 시 피난 안내표지 부착 지도 - 설계 반영

○ 소방시설 착공 신고 및 완공검사 신청 시 안내표지 부착 지도

○ 대피공간의 기능 상실 방지를 위한 홍보활동 강화

□ 성과 및 기대효과

○ 아파트 입주민들에게 화재 발생 시 대피공간 등(경량칸막이 벽, 하향식피난구)         은 피난시설임을 인지시킴으로써 붙박이장 또는 창고 용도로 사용하는 등의 장         애물 설치를 미연에 방지

○ 화재시 피난통로의 기능을 유지하여 아파트 입주민들의 소방 안전확보의 효과

□ 관련 사진

대피공간		경량칸막이벽		하향식피난기구