공동주택 중점 안내 및 지도사항

❍ 화재시 옥상 대피를 위한 피난유도선 등 설치

- 설치장소 : 계단스텝, 바닥, 옥상문 등

- 내    용 : 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우 차단 구조물 설치

피난안내표시	안내표지, 출입금지 구조물 등	바닥면 피난안내선

❍ 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 권고 및 유지관리

- 대    상 : 자동개폐장치 미설치 아파트

※ 자동개폐장치 설치 의무화('16.2.29) 이전 대상

- 내    용 : 옥상 출입문에 자동개폐장치 설치 및

유지관리 철저

* 자동개폐장치 : 화재 발생 시 감지기 연동으로 자동으로 열리는 시스템

❍ 안전을 전하는 관리사무소 안내방송 실시

- 방    법 : 매주 금요일 저녁(19:00 ~ 20:00) 자체 안내방송 추진

- 내    용 : 소방차 전용 주차구획 준수, 복도·피난계단 장애물 적치 금지,

현관문 도어체크 관리 등

❍ 엘리베이터 등 영상모니터 활용 홍보 협조

- 방    법 : 공동주택에 설치되어 있는 영상모니터 활용

- 내    용 : 화재 시 대피 등 초기대응 요령,

‘불나면 대피먼저, 문 닫고 대피하세요’ 및

경량칸막이 개조 금지 등 화재예방 안전수칙 등 정보 제공

※ 홍보영상물 자료 : 서울소방재난본부 홈페이지(http://fire.seoul.go.kr)

⇒ 홍보 미디어 메뉴(상측 우측) 클릭 ⇒ 영상자료(좌측 하단) 클릭

⇒ 공동주택 옥상 출입구 안전관리 홍보영상 클릭 ⇒ 영상 다운로드 클릭