공법특징 및 검토내용

■ 교면방수 : WPS자작식 부틸러버 (쉬트식)

구 분	내 용	비고
공 종 명	WPS 자착식 부틸러버 (쉬트식)
특허번호	제10********호 (2011.04.05.)
공법내용	○ 시공순서 : 프라이머 도포 → WPS방수시트 시공 → 아스콘 포장 ○ 주원료는 비가황 부틸고무에 폴리부텐, 혹카본, 쿠마론, 탄소섬유 씰 등을 첨가하여 접착력을 강화하고 내열성 및 신장율을 우수하게 만든 자착식 방수 시트 ○ 휘발성분 없는 합성고무로 경화나 박리현상 없음 ○ 자동차부품용 부틸고무가 주원료로 내구성 탁월 ○ 강력한 접착력과 점착력으로 이음부 없는 연속방수층 형성 ○ 재료적 특성은 부틸고무가 주성분이며, 친환경 재료임. ○ 접착력에 유의해야 함 ○ 강력한 접착력과 점착력으로 이음부 없는 연속방수층 형성
검토내용	○ 특허받은 제품으로 한국도로공사, LH공사, 호남고속 철도, 국토유지관리청, 지하철공사 등 시공실적 있고, ○ 기술심사당당관 서울기술이야기 2014년 12월호에 상기 공법이 등재되어 검증된 제품군으로 판단되는바, ○ 2015년 설계지침 교면방수편에 신규공종으로 등재하고자 함

■ 강재도장 : RUST BULLET 방청,방식 친환경 도장

구 분	내 용	비고
공 종 명	RUST BULLET 방청,방식 친환경 도장
특허번호	US 6,872,767, 6,809,150 (미국특허)
공법내용	○ 시공순서 : 간단한 표면처리 → 도장1회 → 도장2회 ○ 철판(강구조물)의 들뜬 녹만 샌드페이퍼 등으로 제거 하고 도료로 1차, 2차 도색 ○ 녹슨 부위에 녹을 완전히 제거하지 않고 들뜬 녹만 제거하고 러스트블릿을 도장한다. ○ 러스트 블릿의 NCO기가 녹슨 부위에 H₂O와 결합하여 CO₂로 배출되어 수분 제거 ○ 녹부위를 무기공 상태로 만들어 더 이상 녹 발생을 중단 시키고 금속 표면과 강력한 부착 ○ 미국EPA 음용수 기준 87항목 시험에 유해물질 검출 되진 않음 ○ 녹방지, 중성화방지, 염해방지, 내마모성, 내약품성, 내오염성
검토내용	○ 해외 특허받은 제품으로 서울시 목동교, 영동대교 북단, 도림천고가, 서울시 도시개발공사, 한국도로공사, 한국 전력공사, 농어촌공사 등에 시공실적이 다수 있고, ○ 2014년 도림천고가 시공한바 현재까지 특별한 하자가 없는바, ○ 2015년 설계지침 강재도장편에 신규공종으로 등재하고자 함

■ 강재도장 : 나노세라믹수지도료(세라수) 도장

구 분	내 용	비고
공 종 명	나노세라믹수지도료(세라수) 도장
신기술	건설신기술 715호 (2013.12.04.)
공법내용	○ 시공순서 : 강재 표면처리 → 도장1회 → 도장2회 ○ 강재 표면처리 (들뜬 녹 및 구도막제거 그라인딩) 및 바탕청소하고 도료로 1차, 2차 도색 ○ 녹슨 부위에 녹을 완전히 제거하지 않고 들뜬 녹만 제거하고 세라믹 도장한다. ○ 나노사이즈의 금속산화물졸의 합성기술을 응용하여 우수한 침투력을 바탕으로 열화부위를 통과하여 피착재 표면 까지 침투하여 도장함으로 부착력이 강화 됨. ○ 주성분이 세라믹으로 구성되어 친환경적이며, 불연성 및 내약품성이 뛰어나며, 나노기술을 응용하여 소재 적용 에 제한이 없는 공법
검토내용	○ 2013. 12. 4 신기술 제715호로 지정받은 제품으로 국토 관리청, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 전남 상수도 사업소 등 시공실적이 다수 있는 공법으로 ○ 2015년 설계지침 강재도장편에 신규공종으로 등재하고자 함

■ 강재도장 : 상온금속용사(Zn-Al)방식 도장공법

구 분	내 용	비고
공 종 명	상온금속용사(Zn-Al)방식 도장공법
신기술	건설신기술 416호 (2007.06.25.)
공법내용	○ 시공순서 : 강재 표면처리 → 2개전제(Zn,Al) 교차 송출 → 전류발생으로 피막형성 ○ 강재 블라스트(전처리) 작업없이 연마 및 청소만 실시 ○ 2개전제(Zn,Al) 교차 송출하여 전류를 발생시켜 금속 선제를 용융, 분사된 압축공가에 의해 가속, 미립화, 낸단된 반 용융 상태에서 소재 표면에 충돌하여 피 막을 형성하는 중방식공법 ○ 대용량 금속용사기에 의한 상온 금속의 합금 방식 피 막을 형성하여 Zn-Al의 희생양극원리로 강구조물의 방식 성능 및 부착성능을 확보한 방식공법
검토내용	○ 2007. 6 25 신기술 제416호로 지정받은 제품으로 2009년 부터 서울시 한강상 교량 (성상대교, 원효대교, 영동대교, 천호대교, 동호대교, 양평교) 등에 적용하였으며, ○ 2012년 동작대교, 2014년 한강대교에 적용된 제품으로서 ○ 2015년 설계지침 강재도장편에 신규공종으로 등재하고자 함