공 사 설 명 서

□ 건   명 : 전시장 파손바닥 보수

□ 공사목적

○ 우리박물관의 전시장 내부(상설, 기획, 기증)바닥의 시스템박스(전기공급용        콘센트) 주변 등의 파손된 바닥재(대리석 종류 및 강화마루)를 교체 보수       하여 전시장 관람환경 개선 및 안전한 관리운영 도모

품 명	규 격 및 수 량	비 고
1) 대리석 교체보수		① 상설전시실 4개소 ② 기획전시실 2개소 ③ 기증전시실 1개소
비앙코	600×600(20t) (1㎡)
스타또아리오	600×600(20t) (1㎡)
설피전트	600×600(20t) (1㎡)
인디아나블랙버너	600×600(20t) (2㎡)
2) 강화마루 보수
강화마루	400×1,500 (1개소)
3) 교체보수 노무비	1식(석공, 보통인부)

□ 주요 공사내역

□ 공사방법

○ 훼손된 바닥재와 유사한 컬러의 자재를 물색하여 교체보수 시행

○ 관람 장애가 없도록 휴관일(월요일)을 택하여 공사 추진

○ 전문 실내건축공사업체에 의뢰하여 안전하게 공사 시행