공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 도봉로38길 27 주변(1구간) 사각형거 보수

2. 공사목적

○ 사각형거 정밀점검용역 결과 벽체 및 상부슬라브 철근부식, 재료분리 등 구조적 결함 및 파손 정도가 심하여 정비가 시급한 사각형거를 보수․보강하여 시설물의 내구성 향상 및 구조적 안전성을 확보함으로써 “도로함몰” 등 안전사고 예방 및 수해 예방에 만전을 기하고자 함.

3. 총공사비: 금630,260,000원

4. 공사개요

○  공사기간: 2021. 5. ∼ 2021. 10. (착공일로부터 180일)

○ 위    치: 도봉로 38길 주변

○ 규    모: 노후 사각형거 보수보강

(L=150m, 단면보수 1,332.5㎡)

5. 설계변경 조건

- 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공 후 변경사항이 발생되었을 경우에는 현장의 현황에 맞추어 변경할 수 있다.

1) 물량 변경이 있을 경우

2) 공법 변경이 불가피할 경우

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 경우

4) 신규 공종이 추가되었을 경우

5) 설계도서와 현장의 여건이 상이 할 경우

6) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 경우

- 설계변경 사유 발생 시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

6. 공사기간 변경사항

- 본 공사 착공일은 계약일로부터 3일 이내로 하고 공사기간은 착공일로부터 180일이며 다음과 같은 경우에는 기간을 변경(연장)할 수 있다.

1) 공사시행 중 천재지변 등으로 인하여 작업이 불가능하였을 경우

2) 시행청의 지시에 따라 작업을 중단하였을 경우

3) 지장물 철거․이설 등으로 인하여 공사진행에 현저한 지장이 있을 경우

4) 민원발생 등으로 인하여 공사가 중단될 경우

5) 기타 특수한 사정으로 인하여 공사기간 연장이 필요한 경우

7. 기타사항

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자 중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술  교육과정(시민친화형 하수도 공사 교육 포함)을 이수하여야 하며, 착공 시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행 시 이수증을 소지하여야 한다.

- 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고   공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

- 수급인은 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 수급인 부담으로 하고 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

8. 예정공정표

공 종	수량	착공후 60일			착공후 90일			착공후 120일			착공후 180일			비고
단면보수공	1식
부 대 공	1식