공사명 : 2017년 관내 하천시설물 보수공사(2차)(연간단가)

시 방 서

Ⅰ. 일반시방서

Ⅱ. 특별시방서

Ⅰ. 일반시방서

제1장  총   칙

1.  각종시방서 비치

- 본 공사는 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서 및 규정에 따라 시행하여야 하고, 수급자는 본 시방서 및 규정을 현장사무실에 비치하여 숙지, 활용하여야 한다.

- 하천설계기준

- 건설교통부 제정 각종공사 표준시방서 및 설계기준

① 토목공사 일반 표준시방서

② 하천공사 표준시방서

③ 콘크리트 표준시방서

④ 구조물 기초설계기준

- 하천관련 각종 지침

- 건설공사 관련법령 및 규정 (건설기술관리법, 하천법등)

- 한국산업규격

- 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

- 환경영향평가법

- 산업안전보건법

- 기타건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2.  설계적용기준

- 노임단가 : 대한건설협회에서 조사공표한 2017년 상반기 시중노임단가

- 환    율 : 외국환 거래법에 의한 기준환율

- 자재단가 : 조달청 가격정보지 및 월간 물가지

- 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈 등에 의하여 산출하고, 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 공사감독자 또는 감리자(이하 “감독자”이라 칭함)와 협의하여 산출하고 그 결과를 발주자에게 보고하여야 한다.

3.  일반시방서 및 특별시방서의 우선순위

- 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며, 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되, 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주자, 감독자와 수급자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

- 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외의 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

4.  도면

- 본 계약공사의 설계도면 목록은 설계도에 명시된 바와 같다.

5.  시공도면

- 수급자는 어느 부분의 공사이든 그 공사를 효과적으로 시공하기 위하여 시공도면 작성이 필요하다고 판단되면 공사를 착공하기 전에 감독자에게 그 취지를 통보하여야 한다.

- 감독자는 공사착공에 앞서 수급자나 하수급자가 시공하여야 할 공사범위 중 시공상세도의 작성 및 제출을 요구할 수 있다.

- 수급자는 토공 착수이전에 토량의 이동상황을 측정할 수 있도록 상세한 토적표 및 토취계획도를 작성하여야 한다.

- 토공계획은 운반거리가 최단이 되도록 계획되어야 하며, 이러한 계획의 승인으로 수급자의 계약상 책임이 감면되는 것은 아니다.

- 수급자는 지중, 수중 구조물을 포함하여 모든 시설물에 대한 각 공정단계별 완성시마다 폭, 두께, 길이, 계획고, 좌표 등을 정밀히 측정한 시공도면을 시방규격에 맞는지의 여부 등을 확인, 시정 조치 등을 취하여야 하고, 그 시공도면은 준공 시까지 잘 보관하여 하천대장 작성 시에 적용 할 수 있도록 준공 시에 발주자에게 제출하여야 한다.

6.  현장대리인

- 현장대리인은 건설산업기본법 제40조에 의거 공사의 시공관리를 할 수 있는 자격을 가진 기술자를 현장대리인으로 배치하여야 하며, 감독자의 사전 승인을 얻지 아니하고는 공사현장을 이탈할 수 없다.

- 수급자는 발주자가 공사의 특성에 따라 그 공사에 적정한 건설기술자의 배치를 요청할 때는 그에 응하여야 한다.

7.  착공계 및 예정공정표

- 수급자는 착공과 동시에 착공계를 제출하여야 하며, 제출 시에는 현장대리인, 안전관리책임자 및 시험사를 제반법규에 적합한자로 선임하여 보고하고 즉시 공사현장에 고정 배치시켜야 한다.

- 수급자는 계약수행에 필요한 상세한 예정공정표를 PERT/CPM 등으로 2부 작성하여 감독자에게 제출하여야 하며, 예정공정표를 수정하여야 하는 경우에도 다시 제출하여야 한다.

8.  공정보고서

- 현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황을 포함한 작업일지와 공정을 매일 감독자에게 보고하여야 하며, 매월 25일까지 각 공종별 공사 진도 보고서를 감독자가 지정하는 양식에 의하여 작성, 제출하여야 한다.

- 공정보고서는 전 조항에서 언급한 예정공정표와 연관성이 있는 것이어야 한다.

9.  현장시설

9.1 현장가설 사무실

- 현장가설 사무실의 위치는 감독자와 협의하여 설치한다.

9.2 공사감독용

9.2.1. 현장사무실

- 수급자는 감독자와 그의 직원들이 사용할 현장사무실 및 감독용 사무실을 유지관리하여야 한다.

- 현장사무소는 공사완료 후 수급자가 철거 소유한다.

9.2.2. 사무실 비품

- 각 사무소 및 시험실 바닥은 콘크리트 또는 사무실 구조특성에 맞는 재료로 한다.

- 벽체와 천정은 완전히 내장시공을 하여야 하며, 각 사무실에는 채광과 환기에 충분한 규격의 창문을 설치하여야 하고, 방충망을 부착하여야 한다.

- 수급자는 감독자가 요구하는 조명시설, 난방시설, 음료수, 공급시설, 세면기, 의자, 책상 및 사무집기, 컴퓨터를 설치하고 유지관리하여야 한다.

- 수급자는 또한 사무소 근처에 감독자 및 그의 직원을 위한 적절한 전용 위생시설을 설치하고 사무실, 화장실의 주위환경을 깨끗이 질서있게 위생적으로 유지관리 할 인원을 지정 배치하여야 하며, 공사완료 후에는 그 지역을 원상복구해야 한다.

- 건물 및 시설물에 대한 보안책임은 수급자가 져야 한다.

- 수급자는 각 건물에 소화기를 비치하고 현장사무소와 감독자 사무소에 전화를 가설하여야 한다.

9.2.3. 수급자용 시설

- 일반사항

① 수급자용 시설에는 수급자가 공사시공을 위하여 필요로 하는 사무실, 창고, 차고, 부지, 공사용 장비 및 차량의 운반 등 모든 시설을 포함한다.

② 수급자용 시설에는 아래에 열거하는 표지판 및 현장시험실의 건립 유지관리도 포함한다.

- 표지판

① 수급자는 각 공사장 입구에 발주자 및 수급자명을 기입한 표지판을 설치하여야 하며, 그 표지판의 규격은 1.2m*1.5m 이상이어야 한다.

② 수급자는 공사 시․종점에 표지판을 설치하여야 하며, 그 표지판의 규격, 재료 및 표기내용은 감독자의 지시에 따른다.

- 현장시험실

① 수급자는 감독자가 지시하는 시험 및 분석을 시행하기에 적합한 전용 현장시험실을 건립하고 이를 유지관리하여야 한다.

② 시험실은 감독자 사무실 바로 옆에 위치하여야 한다.

③ 감독자는 수급자가 적절한 공사시행 및 공사진도를 유지하는데 필수적인 정기적 시료채취와 시험을 시행할 수 있을 만큼 충분한 시험기구와 작업설비가 구비된 현장시험실을 준비할 때까지 주요공사의 착수 지시를 내려서는 안 된다.

④ 시험실과 기구장비는 공사 완료 후 수급자가 철거 소유한다.

- 시험장비, 시험기준, 관리시험 실시를 위한 시설 및 인력, 시험계획서 작성기준

① 수급자는 각 공종별로 요구되는 모든 시험을 위하여 필요한 모든 기구장비를 비치하여야하며 시험기구 및 장비 비치이전에 공사를 추진하여서는 안 된다.

② 모든 기구장비는 항상 양호한 가동상태로 유지하여야 하며, 측정기기 및 조정기기는 정기적인 검교정을 실시토록 하고, 감독자의 요구에 따라 수시로 조정하여야 하며 정확성이 결여 되었을 때에는 즉시 수리 또는 대체하여야 한다.

③ 시험실 기구장비는 계약문서에서 지정한 시험을 시행하는데 지장이 없을 만큼 충분한 성능을 갖춘 것이어야 한다.

④ 건설기술관리법 시행규칙 제15조의 4 규정에 의거 품질관리를 하여야 한다.

10.  공사용 장비

- 수급자는 공사추진에 차질이 없도록 시공에 필요한 적합한 장비를 반입하여야 한다.

- 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을 시는 즉시 교체하여야 한다.

11.  측량기구 비치

- 수급자는 공사착공과 동시에 필요한 측량기구를 현장에 비치하여야 한다.

12.  안전관리

12.1 안전관리자의 배치

- 수급자는 산업안전보건법 제15조에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며, 발주자의 사전승인 없이는 공사현장을 이탈할 수 없다.

12.2 안전시설 및 안전장구

- 수급자는 착공과 동시에 안내간판 및 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며, 현장종사자들이 착용할 안전장구를 현장에 비치하여야 하며, 현장종사자 전원은 반드시 안전헬멧과 안전구두를 항시 착용하고 현장에 근무하여야 한다.

12.3 안전교육 및 안전진단

- 수급자는 현장조사자에게 매월 1회 이상 안전교육을 실시하여야 하며, 현장시설에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야 한다.

- 수급자는 산업안전보건법 및 관리규정에 따라 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

13.  현장확인 및 설계도서 검토

- 수급자는 공사착공과 동시에 본 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 하며, 특히 설계도서 검토 시는 제반사항을 검토하여 누락, 오류, 구조안전성 등의 이상유무를 검토 확인 후 그 결과를 발주자에게 보고하여야 하며, 수급자는 이러한 설계도서 이상유무 확인없이는 공사를 시작할 수 없다.

14.  가설공사

- 모든 가설물은 이에 재하되는 하중에 견딜 수 있도록 적절히 설계하여야 하며, 또한 견고하게 시공하여야 한다.

- 수급자는 필요하다고 판단되거나 또는 감독자 및 관계관서의 요구에 따라 필요한 시간과 장소에 조명장치, 경비방책 등을 수급자 부담으로 설치하고 유지관리 하여야 하며, 감독자가 이같은 시설물의 변경을 요구하는 경우에 이에 응하여야 한다.

- 상술한 바와 같이 감독자의 승인이나 변경지시에 관계없이 계약에 의하여 설치한 가설물에 대하여 수급자는 가설물을 제거할 때까지 효율성, 안정성, 유지보수 그리고 이러한 가설물에 부가되는 모든 의무와 위험에 대하여 전반적인 책임을 져야 한다.

- 과오나 사고로 인한 가설물의 손괴나 인명피해는 다른 협약으로 보상이 보장되어 있지 않은 한 수급자의 부담으로 원상복구하여야 한다.

15.  공사용 재료

15.1 품질

- 공사에 사용할 모든 재료는 품질기준 규격에 맞는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질로 감독자의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰공고일 현재의 한국산업규격(이하 “KS"라 칭함)규정의 내용과 일치되어야 한다.

- 모든 재료는 그 재료원 또는 공사현장 어느 곳에서나 검사를 받을 수 있으나, 재료원에서는 재료시험승인이 반드시 공사현장에서의 시험승인을 뜻하는 것이 아니다.

- 모든 공장제품은 본 시방서에서 별도 요구조건이 없는 한 인정될 수 있다.

15.2 공급원의 승인

- 수급자는 공사에 필요한 주요자재에 대하여 발주하기 이전에 감독자에게 자재의 공급원에 대한 내용을 제출하여야 한다.

- 수급자는 이와 관련하여 통상산업부에서 인정한 KS 제품을 사용함을 원칙으로 하되, 그 외 모든 공장제품의 사용할 때에는 신빙성이 있는 공공기관시험소 또는 연구소로부터 그 제품에 대한 시험성과표를 발급받아 감독자에게 제출하여야 한다.

- 수급자는 감독자의 사전 승인없이 공급원을 변경할 수 없다.

- 수급자는 주요자재의 표준 또는 형상을 변경하여야 할 필요성이 있을 경우에는 발주자의 서면 승인을 받아야 한다.

15.3 재료시험

15.3.1. 검사

- 발주자가 필요하다고 인정할 때에는 제품의 시험 또는 제조과정의 감독을 위하여 해당 제조장소에 검사원을 파견할 수 있다.

- 제품은 출하하기 전에 제조장소에서 검사를 받거나 또는 공사현장에 반입된 후에 검사를 받을 수 있다.

- 수급자는 해당제품이 관련시방서의 요구 규정에 준하는 재료시험을 필요하였다고 확인 될 수 있는 제조자의 검사필증, 품질시험필증, 제조필증 등을 발급받아야 한다.

- 현장에 반입된 제품이 시방서 규정에 부합치 않거나 부적합한 재료일 경우 감독자는 그 제품의 사용을 거부할 수 있다.

15.3.2. 시료

- 특수한 방법에 의하여 재료의 시료채취 및 시험에 관한 아래에 열거하는 특별규정이외에도 수급자는 계약의 수행을 위하여 사용하게 될 모든 재료 및 제품의 시료는 감독자의 요청이 있을 때에는 이를 무료로 제공하여야 한다.

- 승인된 시료는 공사 완료시까지 감독자가 보관하며, 공사에 사용된 재료의 품질 또는 특성이 승인된 시료와 상이할 때에는 감독자는 이의 사용을 거부한다.

- 수급자는 시료를 보관할 상자를 제공하여야 하며 소요비용은 수급자가 부담한다.

15.3.3. 시험

- 수급자는 일반시방서의 [시험]항 및 특별시방서에 기술된 재료시험을 시행하여야 한다. 이때 부적합하다고 판정된 자재는 감독자의 지시에 따라 즉시 현장에서 반출하여야 하며, 현장대리인은 검수에 필요한 제반기구와 인력동원에 적극 협조하여야 한다.

- 감독자의 검수를 받은 자재는 감독자가 승인없이 현장 외로 반출할 수 없으며, 감독자가 지정하는 주요자재는 수급자 책임 하에 관리 및 보관하여야 하고, 감독자의 지시에 따라 출고하여야 한다.

15.3.4. 재료의 선정

- 수급자는 공사에 사용할 재료원을 선정할 책임이 있다.

- 보고서에 재료원의 위치와 채취가용량이 표시되어 있으나, 그 정확성에 대한 보장을 할 수 없으며, 이는 수급자의 편의를 위하여 조사 작성된 것에 불과하다.

- 수급자는 재료원 선정을 위하여 시굴과 시험을 시행하여야 하며, 시험의 빈도는 감독자의 지시에 따른다.

- 이러한 작업에 소요되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주하고 별도 지불을 하지 않는다.

15.3.5. 시료채취

- 공사의 주요재료에 대한 시료는 공사착공 후 가능한 한 조속히 제출하여 승인을 받아야 하며, 공사진행 중에도 감독자의 지시에 따라 수시로 제출하여야 한다.

- 시방서 규정이 부합되지 않거나 승인된 시료와 비교하여 부적합할 경우에는 사용할 수 없다.

- 시료는 본 시방서에 규정된 방법 또는 시험방법에 규정된 방법으로 채취하여야 하며, 기타의 경우에는 감독자의 지시에 따라 채취한다.

- 시료채취에 소요되는 비용은 도급액에 포함된 것으로 간주한다.

15.3.6. 불량재료

- 본 시방서 규정에 위배되는 재료는 공사에 사용할 수 없으며, 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 공사현장에서 제거 반출하여야 한다.

15.3.7. 재료의 취급과 저장

- 수급자는 창고와 야적장을 확보하여 재료의 저장 및 관리에 차질이 없도록 하여야 한다.

- 저장창고는 재료의 보호 및 저장에 만전을 기할 수 있는 구조이어야 한다.

16.  시험

16.1 일반사항

- 시험은 건설기술관리법 시행규칙에 의거 본 공사에 필요한 제반 시험을 실시하여야 하며, 감독자의 요청이 있을 경우는 감독자 입회하에 시행하여야 한다.

- 시험기준은 KS, AASHTO 및 ASTM 등에서 채택된 방법에 따라야 한다.

16.2 시험요원 및 시험장비

- 수급자는 본 시방서에서 규정 하는 바에 따라 시험장비를 비치함과 동시에 재료원의 선정, 시험 및 품질관리를 전담할 최소 1인 이상의 유자격 품질시험기술자를 현장에 배치하여야 하며, 각종 시험을 수행할 수 있는 경험이 풍부한 보조원을 추가 배치하여야 한다.

- 이러한 기술자의 인원수는 공사진도에 맞추어 재료의 시료채취, 시험, 품질관리 시행을 효과적으로 달성하는데 충분하여야 하며, 공사가 준공될 때까지 이를 운용하여야 한다.

16.3 의심스러운 재료 및 시공에 대한 시험

- 공사가 계약조항이나 감독자의 지시에 부합되게 시공되었는가의 여부에 의심을 가지게 될 때에는 감독자와 수급자가 합동으로 시험을 하거나 어느 한쪽의 요청에 따라 감독자가 지정하는 국가에서 공인한 시험기관에 그 시험을 의뢰하며, 이러한 시험에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

16.4 시험빈도의 변경

- 감독자는 시방서 조항에 규정된 시험빈도에 구애됨이 없이 공사의 견실한 품질확보를 위하여 그 시험빈도, 방법, 시험종목 등을 변경할 권한이 있으며, 시험결과가 만족치 못하다고 판정될 때에는 재시험을 요구할 수 있으며, 시험방법과 시험종목을 변경할 수 있다.

- 이러한 재시험에 소요되는 비용은 수급자가 이미 도급액에 포함한 것으로 간주하며 별도로 지불하지 않는다.

16.5 시험필증

- 주요 공장제품을 공장에서 출하할 때에는 반드시 소정의 시험필증을 첨부하여야 한다.

- 감독자는 시험성적서의 유무를 불문하고 현장에 반입된 재료 중에서 시료를 채취하여 추가 시험시행을 지시할 수 있으며, 그 시험결과, 시방서의 규정에 부합되지 않으며 그 재료의 사용을 금지하여야 한다.

- 이러한 규정을 준수함으로써 발생되는 모든 비용은 계약금액에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

17.  현장기술자 교체

- 수급자는 현장대리인 또는 그 외 기술자등이 당해 공사의 적정한 공사수행 및 품질확보를 위하여 부적당하다고 인정되는 경우 발주자는 수급자에게 이들의 교체를 요구할 수 있으며, 수급자는 발주자로부터 교체요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

18.  보상

- 공사시공 과정에서 발생되는 안전사고 등 제반피해에 대해서는 수급자 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며, 이로 인한 민․형사상 책임을 다하여야 한다.

19.  용지도 및 조서작성과 지장물 및 용지경계표시 등 확인

- 공사 중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견 시에는 이를 확인한 후 감독자를 경유하여 발주자에게 보고할 수 있도록 자료 등을 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특 별 시 방 서

제1장 총   칙

1.  일반사항

1.1 공사기간

- 본 공사의 공기는 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

(1) 공사기간 중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때(월 작업일수 25일 기준)

(2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

(3) 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단 또는 지연되었을 때

(4) 편입토지 및 지장물 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피할 때

(5) 기타 민원제기, 안전관리, 교통장애, 타 기관과의 공사관련 협의 등으로 공사가 중단되거나 지연될 경우

1.2 설계변경 조건

- 본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경할 수 있다.

(1) 하천정비 기본계획의 홍수량, 홍수위, 하폭 등이 변경되어 축제계획의 조정이 불가피한 경우

(2) 구조물공 또는 토공의 암반선 변경 등 지질내용이 당초조사 내용과 다를 경우

(3) 토취장, 사토장, 골재원의 위치 및 운반거리가 변경될 때

(4) 시공측량결과 현지형과 차이가 있거나 현지여건이 변경되었을 때

(5) 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

(6) 각종 공사재료의 운반거리가 변경될 경우

(7) 지자체등 공공기관에서 고시하는 원석대의 고시단가 변동시

(8) 발주자의 방침결정으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우 조사, 설계비 및 시공비 정산

(9) 관급자재의 인도지가 변경될 경우

(10) 시험비, 안전관리비는 공사기간, 물량 등의 변경에 따라 실비 범위 내에서 정산

(11) 설계에 포함되지 않은 안전 및 품질관리에 관한 사항을 발주자의 요청에 의해 추가 실시하거나 외부기관에 의뢰하여 시행할 경우 이에 소요되는 경비

(12) 물푸기 방법 및 소요시간 등은 추정하여 계획하였으므로 실제 시공시 설계내용과 다르게 시공될 경우 감독(감리)의 확인을 받은 후 정산

(13) 공법변경이 불가피할 경우

(공종별 구조 및 공법에 대한 타당성 검토는 분야별 전문 기술사 및 책임감리자의 검토 결과에 의한다.)

(14) 폐기물 처리비는 철거 잔해물 재활용 여부에 따라 정산 조치하여야 함.

(15) 흙운반용 가교를 설치토록 계획하였으나 하상여건 및 토취장의 위치 변경 등으로 가교설치가 불필요하다고 인정되어 가교설치를 삭제하여 공사비는 조정할 경우

(16) 하상에서의 표준구배(1:1) 형태로 구조물 터파기가 곤란하여 구배조정 및 별도의 공법이 필요할 경우

(17) 콘크리트 파일은 현장에서 시험항타를 하여야 하며 또한 콘크리트파일 시공이 불가능할 시는 설계변경할 수 있다.

(18) 떼 유지관리를 위해 년 2회 잡초제거 후 정산 조치하여야 함.

(19) 기타 시공물량의 증감이 있을 경우

1.3 공사용 장비

- 본 공사에 사용되는 중기는 일체 수급자 부담으로 공사진척에 지장이 없도록 정비된 중기를

반입하여 점검을 받은 후 사용하여야 하며, 투입된 장비는 감독자의 사전승인 없이 공사장 외

반출할 수 없다. 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

1.4 세부시공계획서

- 착공 후 세부시공계획서를 작성하여 감독자를 경유, 발주자에 제출하여야 하며, 시공 전 해당 공종에 대하여 구체적인 품질확보 방안이 포함된 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2.  적용기준

2.1 특허권 및 특허사용료

- 수급자가 이 공사와 관련하여 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정 또는 장치 따위와 같은 특허종목을 사용할 때에는 특허 사용료나 면허료를 지불하여야 한다.  수급자는 특허권에 속하는 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정 또는 장치 등을 제작, 구매, 사용 또는 판매함에 있어서 타인의 특허권을 침해하여 특허권자인 개인, 상사 또는 회사가 제기하는 청구로 인하여 발생하는 모든 성질의 소송비용, 손해배상 및 경비 등의 피해로부터 발주자를 보호하여야 한다.

- 수급자는 발주자의 요청이 있을 때에는 그러한 요구소송에 대하여 자비로 변호하여야 하며 발주자는 수급자에게 그러한 피 소송사업을 서면으로 통지함은 물론 그 변론에 필요한 모든 합법적인 지원을 제공하되 수급자는 그러한 지원을 제공하는데 들어간 모든 비용을 발주자의 요구에 따라 지불하여야 한다.

- 수급자가 설계에 반영된 특허종목을 사용할 수 없는 경우에는 이와 동등하거나 그 이상의 품질 및 기능을 가진 타제품 또는 공법으로 발주자의 승인을 받아 대체할 수 있다.

2.2 하자보수기간

- 모든 공사물의 하자보수기간은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하“국가계약법률”이라 칭함) 및 시설공사계약 일반조건에 따른다.

2.3 공사량측정 및 공사대금지불

2.3.1. 공사량측정 및 지불범위

- 계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량측정 및 공사대금지불 범위는 설계도서 및 단가규정 등 공사계약문서에 따른다.

2.3.2. 공사대금지불 방법

- 계약에 의거하여 지불하는 모든 공사대금은 국가계약법률, 그리고 시설공사계약 일반조건 및 특수조건에 따른다.

2.4 입찰, 낙찰, 계약 등의 사무처리 규정

- 본 공사의 계약을 위하여 입찰, 낙찰, 계약까지의 모든 사무처리 규정은 국가계약법률 및 시설공사 입찰유의서 및 시설공사계약 일반조건 및 특별조건에 따른다.

2.5 공사원가 계산

- 회계예규 2200.04_105_8 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙('03. 12. 26)에 따른다.

2.6 기타사항

2.6.1. 노무관리

- 수급자의 현장대리인

① 수급자는 공사기간 중 또는 그 이후 수급자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기 위하      여 필요하다고 감독자가 인정하는 기간 중 에는 현장대리인을 배치하여야 한다.

② 현장대리인은 감독자의 명령과 지시에 따라야 한다.

- 수급자의 고용인

① 수급자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 다음의 인력을 고용 공급하여야 한다.

② 관련직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자가 요구될 경우, 현장대리인의 보조대리인, 작

업반장 및 조장

③ 감독자는 수급자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원

중 감독자가 판단하기에 품행이 바르지 못한 자, 무능력자, 임무수행을 태만하는 자 또는     채용이 부적격한 자를 공사현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할 권한을     가지며, 그러한 인원들은 감독자의 서면승인 없이는 공사현장에 재 채용될 수 없다.

④ 퇴거당한 자는 감독자가 승인한 자격있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

2.6.2. 노사분쟁으로 인한 공사지연

- 수급자는 공사를 적절한 방법과 순서에 따라 수행하여야 하며, 현장에 근무하는 관리자와 근로자의 편의를 제공하여 노사분규 및 쟁의발생을 방지하여야 하며, 이로 인한 공사지연 및 현장피해는 모두 수급자의 책임과 부담으로 한다.

3.  공통사항

3.1 시공관리 강화

- 수급자는 적정한 시공계획 및 공정관리로 차질없는 시공관리를 위하여 각 공종별 토공, 식재공, 부대공 등에 대한 철저한 시행을 위하여 세부사항에 대하여 시행계획을 수립하여 이행하여야 한다.

(1) 토공

(가) 시공전의 원지반상에 고인물 제거 및 시공 중의 가배수로를 설치하여야 한다.

(나) 외부 유입수처리 및 법면 가배수로를 설치하여야 한다.

(다) 성토부 층따기 및 다짐작업을 철저히 이행하여야 한다.

(라) 선정시험 성과에 따른 최적 함수비가 되도록 관리하여야 한다.

(마) 부설된 재료는 신속한 다짐으로 빗물 침투 예방에 철저를 기하여야 한다.

(바) 소정의 다짐두께(30cm～50cm)를 반드시 준수하여야 한다.

(사) 성토법면 다짐 철저 및 도수로 설치위치 적정여부를 검토하여야 한다.

(아) 비탈면 흙에서 자갈, 호박돌등은 제거하고 떼의 성장에 적합한 흙을 사용하여야 한다.

(자) 로울러 다짐 불가능 부분은 소형 램머를 사용하여 다짐 작업을 하여야 한다.

(2) 구조물공

(가) 현장종사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 용이하게 할 수 있도록 수급자는 시공상세도(Shop Drawing)를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 감독자에게 제출, 검토를 받아야 한다.

1) 특수비계, 동바리 및 가교, 가도 등의 설치도

2) 철근이음길이 및 철근이음 위치도

3) 구조물의 모따기 상세도

4) 콘크리트 타설순서도

5) 옹벽, 콘크리트 측구의 끝부분 처리도

6) 통관, 통문 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장

7) 기타, 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 각종 상세도면

8) 옹벽, 날개벽 등의 전개도

9) 통관, 통문의 위치 및 구조 상세도

10) 철근 피복 및 간격 유지를 위한 받침 및 간격재의 설치 위치도 및 규격, 품질

11) 기타 정확 시공을 위한 필요 상세도면

12) 구조물 뒷채움 다짐장비는 캠팩터(Compactor) 또는 후로그 램머(Frog Rammer)를 사용하여야 한다.

(3) 기타

(가) 불량레미콘 및 아스콘은 무조건 현장에서 반출하여야 한다.

(나) 불량레미콘 등을 운반한 믹서 트럭은 당일에 콘크리트 운반 반입을 금지하여야 한다.

(다) 불량품의 현장반입이 발견된 직후부터 반입되는 레미콘 등은 운반차별로 필히 품질을 확인하고 기록은 반드시 유지하여야 하며, 레미콘 등 반출실적을 현장에 기록, 비치하여야 한다.

1) 구매시

가) 감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시한다.

나) 각종 재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

다) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

라) 공급원 승인 시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법의 수단을 확보하기 위하여 필히 다음 사항 등이 첨부되어야 한다.

① 감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

② 각종 재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 함.

③ 수시 정기적으로 감독자, 수급자, 발주기관의 직원이, 골재품질, 각종 게이지등 품질관리상 필요사항에 대한 점검을 실시할 때 이에 응하여야 함.

④ 조골재의 형상변화(당초 강자갈->쇄석골재), 골재의 조립율 변화 또는 골재원이 변경될 때 생산업체는 재배합설계를 할수 있는 최소 50일전에 시공업체에 필히 통보 될 수 있도록 조치하여야 한다.

⑤ 수시, 정기 점검결과 시정, 보완이 있을 시 즉시 이에 응하여야 함.

⑥ 필히 염분 측정기를 비치하여 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치하고 감독자, 수급자, 발주자의 점검 등에 응할 의무 부여

⑦ 아스콘 운반 중 온도저하를 방지할 수 있는 구체적인 보온방법을 명시하고 이를 준수할 것과 이를 이행하지 않을 시는 현장도착시 반환조치에 필히 생산업체는 따라야 함.

⑧ 레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 준수하고 이 시간이 콘크리트 시방서에 규정된 운반시간을 초과하였을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 필히 반환 조치.

⑨ 운반과정에서 가수할 경우에는 이유여하를 불문하고 반환조치

(라) 모래의 조립률 변화, 자갈의 품질 또는 형상 및 골재원등이 변화할 때에도 필히 배합설계를 재실시하여야 한다.

(마) 구조물의 콘크리트 타설 순서도 및 부위별 소요 슬럼프치, 타설방법을 작성 제출, 감독자의 검토 승인 후 시공하여야 한다.

(바) 콘크리트 타설은 도면에 명기된 타설 순서도, 골재의 최대치수, 소요강도, 소요 슬럼프치, 타설방법 등에 따라 시행하여야 한다.

(사) 콘크리트 다짐을 할 때에는 구조물의 두께 등에 따라 바이브레이터의 규격을 결정하여 사용한다.

(아) 품질확보를 위한 시공계획서를 공사 착수전에 감독자의 승인을 받아서 시공하여야 하며, 이때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일 구조물, 동일 강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하 방지대책, 양생방법 등 공사 단계별로 공사품질을 확보할수 있는 방법을 모두 제시하고 감독자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

3.2 공사현장관리

- 전주, 전신주, 상수도 등 기존 공공 시설물이 관계기관에 의해서 이전할 경우에는 공사에 직접 관계된 타 수급자의 공사시행에 적극 협조하여야 한다.

- 공사현장이 인접되어 있거나 또는 동일 장소에서 다른 공사가 있는 경우에는 항상 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 조치하여야 한다.

- 공사 시공 중에 감독자의 허가없이 유수 및 수륙교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에게 불편을 끼치게 하는 시공방법을 택하여서는 안 된다.

- 공사의 시공에 수반하는 소음, 진동, 먼지, 수질오염, 유해가스 등의 환경오염 방지에 노력하여야 하며, 환경 및 위생에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

- 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 지장을 주지 않도록 감독자와 협의 후 방호공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

- 수급자는 공사시공 중에 발생하는 호우, 폭설, 강풍, 수행 등의 천재를 최소한으로 방지하기 위하여 필요한 자재, 장비 등 적절한 방재체제를 확립하여야 한다.

- 화약, 휘발유, 도료, 가스, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

- 공사현장에 일반의 출입을 금지시킬 필요가 있는 경우에는 감독자의 승인을 받아 그 구역에 적정한 울타리를 설치하고 동시에 출입금지의 표시를 설치하여야 한다.

3.3 건설공사의 안전점검

3.3.1. 안전관리 계획서 제출

- 수급자는 건설기술관리법 시행령 제46조의 2에 의한 안전관리계획서를 작성하여 발주자에 제출하여야 한다.

- 수급자는 안전점검 결과와 조치내용을 기재한 서류를 본 공사의 하자만료일까지 보관하여야 한다.

- 수급자는 시설물 설계도서 등 아래 서류를 작성하여 제출하고 또한 이를 CD롬화 하여 제출하여야 한다.

① 준공도면

② 준공내역서 및 시방서

③ 기타 시공상 특기한 사항에 관한 보고서

3.4 기타사항

- 수급자는 안전관리 소홀로 인한 각종 사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고, 계획적인 안전관리계획을 수립하여야 하며, 안전관리 실시계획 수립 시에는 정기(일일, 주간), 수시점검계획, 특별(우기, 해빙기) 점검계획, 안전관리 교육계획(월 1회이상)등이 포함되어야 한다.

- 수급자는 현장직원(원청자, 협력업체) 및 기능공의 견실시공 의식 고취를 위하여 아래 사항에 대하여 현장 정기교육을 실시하고, 그 내용을 기록 비치하여야 한다.

- 매일 작업전 특별교육을 실시하고, 특별교육 시에는 전일 작업분석, 평가를 하고 금일 작업 시 유의사항을 지시하여야 하며, 견실 시공당부 및 구호 제창을 하여야 한다.

- 현장직원 및 기능공에 대한 정기교육계획(주1회)을 수립 실시하여야 하며, 교육계획 수립 시에는 견실시공 의식교육 및 시공결과 분석 평가, 부실요인 분석 및 대책강구 등이 포함되어야 한다.

- 수급자는 시설물 유지관리 지침서 및 안전관리 지침서 작성에 필요한 공사시공자료와 안전점검 자료 등을 감독자의 요구 시 제출하여야 한다.

3.5 공사중지

- 수급자가 건설공사의 설계도면, 시방서, 산업안전보건법 제26조 및 기타 관계서류의 내용과 적합하게 시공하지 않은 경우에는 감독자는 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치를 할 수 있으며, 발주자는 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한 후 시정여부확인, 공사재개 지시 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제2장 토   공

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 장은 하천시설물공사의 시행에 필요한 토공사에 적용한다.

- 흙깎기, 흙쌓기, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 식재기반조성을 포함한다.

1.2 관련규정

- 참조규격

① 한국산업규격

KS A 9001 — 9003     품질시스템규격

KS F 2302             흙의 입도 시험방법

KS F 2324             흙의 공학적 분류방법

KS F 2502             골재의 체가름 시험

KS F 1005             지반용 섬유용어

KS F 0520             직물의 인장강도 및 신도시험

KS K 0506             직물의 두께측정 방법

KS F 2322             흙의 투수시험 측정방법

- 관련규정

① 건설교통부, 토목공사 표준일반시방서, 토공사

② 건설교통부, 도로공사 표준시방서

③ 농림부, 비료공정규격

- 관련도서

① 건설교통부, 공사감리 업무지침서 (1995)

1.3 요구조건

- 설계요구조건

① 식재공사에 적당한 표토는 반드시 수거하여 재활용한다.

- 이행요구조건

① 시공에 앞서 수급인은 시공구역내의 지하매설물 및 지장물을 조사하여 사고가 발생치 않도록 조치를 취한다.

② 수급인은 공사시행 전에 해당공사의 시공계획을 수립하여 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

- 환경요구조건

① 현장에서 발생한 각종 폐기물은 임의로 소각․매립해서는 안되며 반드시 적법한 절차에 따라 처리하여야 한다.

② 공사 중 기존환경에 피해가 없도록 관계법이 정한 바에 따라 환경피해 방지를 위한 필요시설을 설치하여야 한다.

- 현장시공조건

① 수급인은 공사착수 전에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 설계도면과 비교․확인하고 공사를 시행한다.

1.4 공통재료

- 주재료 : 표토, 토사, 콘크리트, 각종 관류 등

- 부재료 : 부직포, 접착제, 테이프, 합성차수막 등

- 기기류 : 불도저, 백호우, 덤프트럭 등

1.5 제출물

- 수급인이 감독자에게 제출한 자료의 작성과 발송에 대한 요건과 절차는 토목공사 표준일반시방서 01240 제출자료편을 따른다.

- 수급인은 공사에 사용할 모든 자재의 수급계획과 공급원을 감독자에게 미리 제출하여 승인받아야 한다.

- 수급인은 공사시행전 시공도면, 사용자재 등에 대한 검토의견서를 감독자에게 제출한다.

- 수급인은 관계법이 정한 바에 따라 감독자에게 품질관리계획서를 제출하여야 하며 수급인이 수행한 제반시험의 결과보고서를 제출한다.

- 구조적인 문제로 공사의 안전이 우려되는 경우, 수급인은 관련전문가가 작성․날인한 보고서를 제출하여야 한다.

1.6 운반, 보관 및 취급

- 수급인은 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 훼손 또는 유실되지 않도록 품목별, 규격별로 관리․저장한다.

- 현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 수급인이 임의로 현장지역 외부로 반출할 수 없다.

- 수급인이 지급자재를 사용할 경우에는 사전에 감독자의 반출허가를 받아야 하며, 수급인의 책임하에 손망실되지 않도록 보관한다.

1.7 청소

- 수급인은 공사준공전 공사용 가도와 토취장 등을 깨끗하게 정리하고 지표수가 고이지 않도록 조치한다.

- 공사후 잉여자재나 기타 폐기물은 수급인 부담으로 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출한다.

2.  토공

2.1 시공일반

- 적용범위 : 탄천종합정비공사에 있어서 흙깎기, 흙쌓기, 정지, 노반의 마무리, 다짐 등의 공사와 구조물 또는 시설물의 터파기, 되메우고 다지기, 잔토처리 등의 토공사에 적용한다.

- 기상조건

① 우기의 토공작업은 토양함수비의 과다를 초래하므로 연기한다.

② 동절기에는 원칙적으로 흙쌓기 작업을 중단하여야 하나 전석이나 파쇄암인 경우는 예외로 한다.

③ 토공작업면의 얼음, 눈 및 기타 유해물질을 제거한 후 작업한다.

- 배수조건

① 시공자는 특별한 지시가 없어도 깎기장소, 토취장, 쌓기원지반 등에 고인 물을 제거한다.

② 시공 중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.

- 지상 및 지하구조물의 제거와 보호

① 굴착시 측량도면이나 설계도면에 표시되지 않은 지하관로 및 선로 등 지하매설물이 있을 수 있으므로 감독관 입회하에 주의해서 굴착하여야 한다.

② 콘크리트 등 각종 구조물은 구조물의 전체 또는 일부가 작업과 연계되어 있지 않는 한 해체 등의 방법으로 제거한다.

③ 구조물의 어떠한 부분도 초상단 노면의 1m이내에 있어서는 안되며 특히 수목식재 지역에서는 수목의 생육심도를 반드시 고려하여 제거한다.

④ 지상 및 지하구조물을 제거한 후에는 감독자의 지시에 따라 확인된 재료로 채우고 주위의 토양과 같은 건조밀도로 다져야 한다.

⑤ 감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 제거하여서는 안된다.

- 환경오염방지시설

① 강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

② 공사차량의 운행시에는 먼지발생을 억제하기 위하여 적재함 덮개를 사용하고 관계법에 따라 방진막 등의 필요한 시설을 설치하거나 조치하여야 한다.

2.2 재료

- 성토 및 되메우기 재료의 품질 및 구비요건에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

2.3 흙깎기

- 인력 및 기계를 사용한 흙깎기에 적용한다.

- 땅깎기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

2.4 터파기

- 구조물, 관로부설을 위한 터파기에 적용한다.

- 터파기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

2.5 되메우기

- 구조물 및 관로부설을 위해 터파기한 부분의 되메우기에 적용한다.

- 되메우기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

2.6 잔토처리 (현장내 정리)

- 부지정지, 구조물터파기, 관로터파기 등의 토공작업 중에 발생되는 잔토는 현장 내에서 처리하도록 한다.

3.  식재기반조성

3.1 시공일반

- 적용범위 : 조경용 수목식재를 위한 기반조성공사에 적용한다.

3.2 재료

- 식재기반 조성토양은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

3.3 시공

- 토양의 심도

① 수목식재 시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 다음의 생육심도를 원칙으로 한다.

종 류	토 양 의 심 도		비 고
	생존최소심도 (cm)	생육최소심도 (cm)
잔 디, 초 본 류	15	30
소 관 목	30	45
대 관 목	45	60
천 근 성 교 목	60	90
심 근 성 교 목	90	150

- 성토

① 토양의 물리성 악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

② 불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사 전에 1～1.5m깊이로 경운하여 토양의 물리성을 회복시켜야 한다.

- 배수

① 표면배수 : 식재기반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타지역의 유수가 유입되지 않도록 조치한다.

② 심토층배수 : 본 투수층이나 투수성이 나쁜 지반위에 식재기반을 조성할 때에는 감독자의 승인을 받은 지하배수공사를 시행한 후 성토한다.

- 흙갈기

① 흙갈기는 기존의 돌과 식물뿌리, 식물의 생장에 지장을 줄 수 있는 물질을 제거한 후 시행한다.

② 흙갈기는 경운기 또는 이와 유사한 기능의 장비, 인력을 사용하여 최소 30cm깊이로 시행한다.

- 식재면정리

① 크기가 직경 25mm이상의 돌, 나무토막, 쓰레기, 기타 불필요한 이물질은 반드시 제거하여야 한다.

② 식재면은 장비, 인력을 사용하여 평탄하게 조성하되 배수에 유의하여 면을 정리한다.

③ 최종식재면 정리 후 지면이 침식, 침하 또는 교란된 경우에는 본 절에서 정한 지면상태가 되도록 원상복원시킨다.

- 토양개량

① 식재기반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 하되 감독자의 지시에 따른다.

② 토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의 『비료공정규격』의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

③ 토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용시에는 각종 유기물 또는 무기물 성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

④ 필요시 툐양개량에 따르는 비용은 발주처의 부담으로 한다.

- 식재기반 조성후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다.

제3장 구조물

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 장은 하천시설물공사에 해당하는 대상지내 소형건축구조물공사에 적용한다.

- 위 공사에 수반되는 거푸집, 콘크리트타설, 철근가공 및 조립, 석공을 포함한다.

1.2 관련규정

- 참조규격

① 한국산업규격

KS D 3504        철근 콘크리트용 봉강

KS F 2526        콘크리트용 골재

KS F 4009        레디믹스트 콘크리트

KS L 5201        포틀랜드 시멘트

- 관련규정

① 건설교통부, 토목공사 표준시방서

② 건설교통부, 건축공사 표준시방서

1.3 요구조건

- 구조물공사는 지반다짐이 충분히 이루어진 견고한 지반에서 행해져야 한다.

- 지반이 연약하여 부등침하가 예상되는 경우에는 말뚝기초나 콘크리트기초로 보강하여야 한다.

- 콘크리트 및 모르타르공사는 일평균기온 4℃이상에서 시행하는 것을 원칙으로 하되, 불가피하게 공사를 수행해야 할 경우에는 감독자의 승인을 받아 필요한 보온조치를 하여야 한다.

1.4 제출물

- 사용되는 재료에 대한 생산지, 규격, 특성 등의 제품자료를 제출하여야 한다.

- 구조물관련시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

1.5 운반, 보관 및 취급

- 운반시 재료의 파손이나 이물질에 의해 더러워지지 않도록 조치하여야 한다.

- 재료는 눈, 비에 젖지 않도록 하고 오물이나 흙 등 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장하며 시공중에 보호하여야 한다.

1.6 청소

- 구조물공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재와 쓰레기는 반드시 반출하여야 한다.

2.  기본자재 및 시공

2.1 시공일반

- 적용할 제시험은 관련산업규격 시험규정을 따른다.

- 재료는 한국산업규격에 적합한 것으로, 특별한 규정이 없는 한 최상급품을 사용한다.

- 재료 및 마감일람표를 작성하여 사전에 감독자의 승인을 받아서 시공한다.

2.2 재료

- 잡석

① 사용재료는 균등한 질을 유지하고, 깨끗하고, 강도가 높고 내구성이 있으며, 동시에 쓰레기, 먼지, 유해한 유기물 등을 포함하지 않아야 한다.

② 기초용으로 쓰이는 잡석은 자연석의 조약돌이나 부순돌로 최대치수가 40mm인 돌이 공극없이 잘 다져질 수 있도록 적당한 입도로 섞인 것이어야 한다.

- 거푸집

① 거푸집은 목재, 합판, 압축판재, 합성수지 또는 금속재로 제작되어야 하며, 작업하중, 콘크리트의 자체하중, 측면압력 또는 진동에 견디는 동시에 유해량에 왜곡이 생기지 않는 구조로 하고 강도, 비틀림 및 완성 후의 미관에 지장 없는 것이어야 한다.

② 거푸집은 재사용할 경우에는 깨끗하고 매끈하게 보수해야 하며, 손상과 비틀림이 없어야 한다.

- 콘크리트

① 콘크리트 재료

(1) 시멘트

㉮ 동일 구조물에는 원칙적으로 동일 시멘트 제조 공장의 제품을 사용하여야 한다.

㉯ 소량이라도 응고한 시멘트를 사용해서는 안된다.

㉰ 시멘트의 저장은 방습구조의 싸이로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하고 입하순으로 사용하여야 한다.

㉱ 시멘트는 지상 30cm 이상에 있는 마루에 쌓아 올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치․저장해야 한다. 또 포대시멘트는 13포대 이하로 쌓아 올려야 한다.

(2) 골  재

㉮ 골재는 깨끗하고, 강하고 내구성이 좋고 적당한 입도를 갖는 동시에 흙, 먼지, 유기불순물, 염분 등의 유해물질을 함유해서는 안된다.

㉯ 골재의 강도는 콘크리트중의 경화한 시멘트의 강도 이상의 것으로 한다.

(3) 물은 기름, 산, 염류, 유기물, 기타 콘크리트 및 금속재에 유해한 영향을 미치는 물질이 포함된 것을 사용하여서는 안된다.

(4) 혼화재료는 콘크리트 및 금속재에 유해한 영향을 미치지 말아야 한다. 또 혼화재료의 종류는 특별히 정하지 않는 한 감독자의 승인을 얻어 정한다.

② 레디믹스트 콘크리트

(1) 콘크리트는 원칙적으로 한국산업규격 지정공장에서 제조된 레미콘을 사용한다.

(2) 레디믹스트 콘크리트는 트럭이지레타, 또는 트럭믹서로 저어가면서 운반하는 것으로 하고 비빔을 개시한 후 1.5시간 이내에 타설 가능하도록 운반하여야 한다.

③ 현장비빔콘크리트

(1) 재료의 계량전에 표준배합을 현장배합으로 계산하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(2) 배합은 원칙적으로 믹서를 사용하고, 수량계산기를 준비하여 설치토록 한다.

(3) 1회 비빔의 분량은 믹서의 지정량을 초과하지 않는 양으로 드럼의 비빔 콘크리트를 전부 배제한 후에 다음 차례의 재료를 투입하여야 한다.

(4) 산재된 소규모의 구조물로서 양이 적고 중요하지 않은 공사에서 감독자의 승인을 얻은 경우에 한하여 삽비비기를 할 수 있다.

- 모르타르

① 모르타르는 시멘트와 1mm이하의 잔모래를 일정 부피비로 배합하여 흙손으로 깔 수 있는 반죽질기를 얻을 수 있도록 고르게 비벼야 한다.

② 외기온도가 25℃이상일 때 60분, 25℃이하일 때 90분이상 경과한 모르타르는 사용해서는 안된다.

- 철근

① 철근은 현장에 운반해서, 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설에 저장하거나 덮어야 한다.

② 철근은 조립하기 전에 뜬 녹, 먼지, 기름류 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬 위험성이 있는 것을 제거․청소하여야 한다.

- 강재

① 설계서 또는 시방서에 제시된 형상, 규격, 품질을 갖고 있는 것으로 유해한 산과 녹 등에 의한 변질이 없는 것을 사용하여야 한다.

- 벽돌 및 블럭

① 벽돌 및 블럭은 특별한 규정이 없는 경우에는 최상급품을 사용하여야 하며, 그 외의 제품에 대해서는 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

② 재료의 운반은 갈라짐 모서리의 파손이 없도록 주의하여 시행한다.

③ 모르타르에 사용하는 모래는 깨끗하고 강한 것을 체로 쳐서 사용하여야 한다.

2.3 시공

- 잡석지정

① 기초잡석은 지반을 견고하게 다진 후 넣어 흙과의 뒤섞임을 방지하여야 한다.

② 잡석다짐은 다짐기계를 이용하여 구석구석 고르게 다져서 공극이 최대한 채워지도록 하며 다짐밀도 90%이상이 되어야 한다.

- 거푸집

① 설치할 위치에 거푸집의 상단과 하단높이를 정하여 규준틀을 설치하여 가능한 한 수평, 수직을 이룰 수 있도록 한다.

② 거푸집은 구조물의 형상, 규격에 적당하게 합치하도록 조립하기 위해 적당한 지주, 띳장, 맬목, 철선, 보울트, 세퍼레이터 등을 사용한다.

③ 거푸집은 콘크리트의 부착을 방지하기 위하여 거푸집면을 지정된 접착방지제로 처리하여야 한다. 콘크리트에 부착되거나, 콘크리트를 퇴색시키거나, 다음의 처리에 영향을 미치는 재료는 사용하면 안된다.

- 콘크리트 타설

① 콘크리트는 재료의 분리 및 손실이 가능한 한 적은 방법으로 운반하고 즉시 타설하여 충분히 다져야 한다. 또 특별한 사정으로 즉시 타설이 불가능할 경우에도 비빔에서 타설종료까지의 시간은 온난하고 건조한 때에는 1시간, 저온에서 습윤할 때도 2시간을 초과하지 않도록 한다. 이 시간중 콘크리트는 햇빛, 바람, 비 등으로부터 보호하고 상단한 시간이 경과한 것은 타설전에 물을 넣지않고 재 비빔하며, 조금이라도 응고된 콘크리트는 사용하지 않아야 한다.

② 일평균기온이 4℃이하로 예정된 시기에는 콘크리트의 시공에 대하여 적절한 보온조치를 한다.

③ 타설시 철근, 인서트, 기타 매설물이 이동되지 않도록 주의한다.

④ 타설시 돌봉, 내부진동기 등의 적당한 기구로 충분히 다지고 철근 기타 타매설물의 주위나 거푸집의 구석구석까지 콘크리트를 충전시킨다. 또 얇은벽 등의 다지기 곤란한 부분은 거푸집에 가벼운 진동을 주든지 내부진동기를 이용하여 충전한다.

⑤ 콘크리트타설 후 일광의 직사, 급격한 온도변화, 건조, 바람과 비 등을 피하기 위해 노출면을 양생시트 등으로 덮고 감독자가 지시하는 시간에 항상 물을 주는 등 기타의 방법으로 적어도 5일간은 습윤을 유지하여야 한다.

- 철근 가공 및 조립

① 철근은 설계도의 형상 및 규격에 따라 재질이 손상되지 않도록 가공한다. 단 설계도면에 배근가공도가 없는 경우에는 필요에 따라 배근가공도를 작성하여 감독자에게 제출하고 승인받아야 한다.

② 철근은 가열에 의한 굴곡을 주지 않도록 하여야 한다.

③ 철근은 정확한 위치에 배치하고 콘크리트 타설시 이동하지 않도록 견고하게 조립하여야 하며, 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9mm(20번선) 굵기 이상의 연철선으로 2개소 이상을 매어야 한다.

④ 철근의 조립이 종료된 경우에는 감독자의 검사를 받아야 한다.

⑤ 철근조립 후 콘크리트 타설까지 긴 시간이 경과한 경우에는 콘크리트를 타설하기 전에 재검사를 받고 철근을 깨끗이 청소하여야 한다.

⑥ 인장철근의 이음은 가능한 한 피하도록 한다. 이음매의 설치가 불가피한 경우 이음이 동일단면에 집중하지 않도록 이음위치를 축방향으로 상호 어긋나게 하고 이음길이는 철근직경의 25배 이상을 표준으로 한다.

제4장 식   재

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 장은 하천시설물공사에 있어서 녹지 등의 공간과 구조물과 관련된 주변 조경공간의 식재공사에 적용한다.

- 식물재료의 굴취, 운반, 식재와 잔디류를 제외한 지피류와 초화류의 식재 및 식재후 관리 등의 공정을 포함한다.

1.2 관련규정

- 참조규격

① 농림부, 비료공정규격

1.3 요구조건

- 설계요구조건

① 식물재료는 식재지역의 기후, 토양 등을 비롯한 제반 생육환경여건에 부합되도록 선정하여야 한다.

② 식재공사의 하자를 줄이고 기계화시공을 촉진하기 위하여 식물재료는 용기(포트, 콘테이너 등) 재배품을 우선적으로 채용한다.

- 이행요구조건

① 식재를 실시하고자 하는 장소에 대하여는 공사착공시에 현장여건을 잘 파악하고 식재공사가 원활히 시행될 수 있도록 미리 정비해 두어야 한다.

② 타공사와 관련되는 경우에는 시공일정과 식재지의 사전 정비요건 등 관련사항에 대해 관계자 및 감독자와 충분히 협의한다.

③ 수급인은 식재시공에 앞서 관련시방에 따라 식재지역 토양의 식재적합도를 판단하고 조치하여야 한다. 식재지토양은 배수성과 통기성이 좋은 단립(團粒)구조로서 일정용량 중 토양입자 50%, 수분 25%, 공기 25%의 구성비를 표준으로 한다.

④ 공사착수전에 설계서에 따라 정확한 식재위치를 감독자 입회하에 결정한다.

⑤ 식물재료의 굴취에서부터 식재까지의 기간은 수목생리상 지장이 없는 범위 내에서 신속하게 행하여야 한다.

1.4 공통재료

- 식물재료

① 식물재료의 호칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기한다.

② 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취 시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

1.5 제출물

- 식물재료의 반입 시에는 산지, 규격, 수량 등 관련사항이 명기된 재료조달계획서를 사전에 제출하여야 한다.

1.6  식재시기

- 식재는 적기식재를 원칙으로 한다. 다만, 부득이하여 활착이 어려운 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호 등 특별한 조치를 하며 부적기 식재로 추가되는 비용은 원인제공자가 부담한다.

- 식재적기는 중부지방을 기준으로 다음의 표의 기간으로 한다. 단 이 기준에 의한 식재적기의 설정이 구체적인 공사지역, 기후여건, 식재종 등을 이유로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

식재식물	식 재 적 기	비 고
침 엽 수	3월 중순～4월 중순
낙 엽 수	3월 중․하순～4월 상순 (새잎이 나기 전) 6월 상순～7월 상순(장마기 신록이 굳어진 때)	수종에 따라 9～10월 이식수종도 있음
낙엽수(성목)		엄동기, 성하기를 제외하고 식재적기 폭이 넓어질 수 있음
잔디, 지피 및 초화류	각 초종별 식재적기

1.7 기존식생보호

- 별도의 시방서에 명시되지 않은 경우에는 가급적 기존식생을 보존시키는 것을 원칙으로 한다.

- 보존시켜야 할 식생은 감독자의 지시에 따라 표시하여 공사중 손상을 입지 않게 관리한다.

- 이식가능 수목은 이식하여 가식 등 보호에 필요한 조치를 취하고 전정, 증산억제제 처리 등을 감독자와 협의하여 행하며 소요비용은 발주처의 부담으로 한다.

- 기존수목 주변을 성토할 때에는 뿌리가 기존의 위치 이상으로 묻히지 않도록 하고, 돋우는 흙은 배수가 양호한 사질양토를 사용한다. 성토를 많이 하여 기존수목의 수간이 묻힐 경우에는 수간 주위에 수목의 밑동이 흙으로 매몰되지 않도록 굵은 자갈 등으로 채워 공기, 수분, 양분 등이 잘 공급되도록 한다. 수목주위의 성토한 부분은 경사면 또는 석축 등을 구축하고 필요한 배수시설을 한다.

- 기존수목의 주위를 절토할 때에는 수관폭 이내의 지반을 절토하지 아니한다. 또한 뿌리가 노출된 경우에는 흙이나 물에 적신 거적 등으로 덮어 씌워 보양하는 등의 조치를 취하여 뿌리가 노출된 상태로 수일간 방치되지 않도록 한다.

1.8 고사식물의 하자보수

- 일상적으로 수관부 가지의 약 2/3이상이 고사하는 경우에는 고사목으로 판정한다.

- 지피․초화류는 식물의 특성상 해당 공사의 목적에 부합되는가를 기준으로 고사여부를 판정한다.

- 이식수목의 하자에 대하여는 감독원과 시공자가 협의하여 상호부담하도록 한다.

- 고사여부는 감독자와 수급인이 함께 입회한 자리에서 판정한다.

- 하자보수식재는 하자가 확인된 차기의 식재적기 만료일 전까지 이행하고 식재종료 후 검수를 받아야 한다. 이때 하자보수 의무의 판단은 고사 확인시점을 기준으로 한다.

- 하자보수시의 식재수목규격은 원설계규격 이상으로 한다. 단 위 4항의 보수식재 이행기일을 지나 보수하는 경우에는 최초 식재일로부터 보수일까지 농장에서의 정상적인 생장률을 가산한 규격을 적용한다.

- 하자보수의 대상

① 보수의 대상이 되는 식물 등은 수목, 다년생 초화류(지피류, 숙근류 등 다년생 식물)를 말한다.

② 전쟁, 내란, 폭동, 이용자의 인위적인 훼손에 의한 사태, 천재지변과 이의 여파에 의한 경우 등을 제외하고는 식재식물의 고사는 보수의 대상이 된다.

③ 위의 범위에 대해 화재, 낙뢰, 파열, 폭발 등에 의한 경우는 모두 보수의무에서 제외된다.

④ 폭풍, 홍수, 한해, 염해 등의 경우에는 식재된 상태로 고사한 경우에 한하여 보수 의무를 가지며 유실, 훼손, 도복 등의 경우는 보수대상에서 제외한다.

- 지급품을 식재하는 경우, 법정하자보수기간 내에 고사목이 발생하면 발주자와 수급인이 별도 합의하지 않는 한 수급인은 다음의 기준에 따라 보수한다. 이 경우에도 수목의 고사여부는 발주자와 수급인 쌍방이 입회하여 판정한다.

고 사 기 준 율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10% 미만	전량 하자보수 면제
10% 이상～20% 미만	10%이상의 분량만을 지급품으로 보수
20% 이상	10～20%의 분량은 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 수급인이 동일규격 이상의 수목으로 보수

2.  수목굴취

2.1 시공일반

- 적용범위 : 굴취는 농장에서의 굴취, 기존수목, 야생수의 굴취 등의 공사에 적용한다.

- 뿌리돌림이나 뿌리분의 규격에 대한 예외조치는 별도의 시방서에 따른다.

2.2 재료

- 농약, 식물생장조절제

- 결속․완충재 : 새끼, 철선, 고무바, 가마니, 보습재, 기타 보토재료 등

- 가지주재 : 박피통나무, 각목, 각종 파이프, 와이어 등

2.3 시공

- 뿌리돌림

① 뿌리돌림은 수종 및 이식시기를 충분히 고려하여 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하며 적절한 폭으로 형성층까지 둥글게 다듬어야 한다.

② 뿌리돌림시 수종의 특성에 따라 가지치기, 적엽 등을 하고 필요한 경우에 가지주를 설치한다.

- 굴취

① 수목 굴취시에는 해당 수목을 확인한 후 수고 4.5m 이상의 수목은 감독자와 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

② 표준적인 뿌리분의 크기는 아래의 방식으로 산출하며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위로 한다.

(1) 표준적인 뿌리분의 크기 (cm)

뿌리분 직경 ＝ 24 ＋ (N — 3) × d

N : 근원직경

d : 상수 4(낙엽수를 털어서 올릴 때는 5)

(2) 뿌리분의 형태

일반적인 나무            심근성 수종              천근성 수종

(보통분)                 (조개분)                  (접시분)

		N
A									A=24+(N-3)d

							A/2
							A/4
	A

							A/2
							A/2
	A

						A/2
	A

③ 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 승인 받아야 한다.

④ 기계굴취의 경우에는 기계에 의해 굴취수목이 손상되지 않도록 주의한다.

⑤ 뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

⑥ 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리 한다.

⑦ 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

⑧ 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위 내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제 등의 약품 처리로 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

⑨ 운반에 지장을 받지 않도록 무리가 가지 않는 범위에서 가지를 새끼, 밧줄 등으로 잡아맨다.

⑩ 굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 메워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독자의 지시에 따른다.

3.  수목운반

3.1 시공일반

- 적용범위 : 포장, 굴취장 등으로부터 공사현장까지의 원거리운반과 가식장, 하치장 등에서 식재위치까지의 근거리운반 등 수목의 제반 운반작업에 적용한다.

- 운반중 수형 및 뿌리분이 손상되지 않도록 조치, 시행한다.

- 운반중 과다증산에 의한 생육장해가 발생치 않도록 조치한다.

3.2 재료

- 기기 : 체인블럭, 크레인, 운반차량

- 결속․완충재 : 본 5장 2.2의 해당 항을 적용한다.

3.3 시공

- 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

- 운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독자의 지시에 따라 조치한다.

- 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

- 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

① 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

② 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

③ 지조는 간편하게 결박한다.

④ 이중적재를 금한다.

⑤ 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

⑥ 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

⑦ 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

⑧ 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

4.  수목식재

4.1  시공일반

- 적용범위 : 모든 수목의 식재공사에 적용한다.

4.2 재료

- 수목재료

① 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

② 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

③ 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

④ 부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 특별시방서에 의해 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독자의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

⑤ 수목재료는 수종 및 성상에 따라 철저히 검사한다. 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같으며, 감독자가 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거전의 규격을 확인할 수 있도록 사진 등으로 촬영하여 제출한다.

(1) 수고는 지표면에서 수관정상부까지의 수직거리를 말하여 도장지는 제외한다. 또 야자류 등의 특수목에 대해 수고를 특별히 지정할 경우에는 줄기의 수직 높이를 수고로 한다.

(2) 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말한다. 쌍간 이상의 수목에 있어서는 각 수간의 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고직경보다 클 때는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다. 또 흉고에서 분지하는 경우는 그 상단의 측정치를 기준으로 한다.

(3) 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

(4) 수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말한다. 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(5) 지하고는 지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(6) 근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점)의 줄기의 굵기를 말한다.

(7) 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관길이로 한다.

(8) 수목규격의 허용차는 수종별로 —5%～10%사이에서 여건에 따라 발주자가 정하는바에 따른다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독자가 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

⑥ 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

(1) 교목성

수고(m) × 수관폭(m)

수고(m) × 흉고직경(cm)

수고(m) × 근원직경(cm)

(2) 관목성

수고(m) × 수관폭(m)

수고(m) × 근원직경(cm)

수고(m) × 수관길이(cm)

수고(m) × 가지의 수

(3) 묘  목

간장(cm) × 근원직경(cm) × 근장(cm)

(4) 만경목

수고(m) × 근원직경(cm)

수고(m) × 흉고직경(cm)

⑦ 특수한 수형이나 용기재배품을 채택하는 경우에는 별도의 시방서에 따른다.

- 지주재

① 소정의 박피통나무, 각목, 대나무 또는 특별히 고안된 재료(각종 파이프, 와이어, 플라스틱)로 한다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부처리(탄화, 도료, 약물주입)한 것으로 한다.

② 말뚝용 통나무는 마구리를 가공하고 절단면과 측면을 고루 잘 다듬는다.

③ 노끈, 새끼줄 등의 결속재료는 잘 짜여진 튼튼한 것으로써 결속후 쉽게 풀리지 않는 것으로 한다.

- 농약 ․ 비료 ․ 토양개량제

① 설계서에 지정된 것 또는 동등품 이상의 것으로 하며 사용 전에 견본 등을 제출하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.

② 유효기간내의 것으로 각각의 형상을 유지하고 지정된 성분을 함유하며 변질되지 않고 이물질이 혼합되지 않아야 한다.

③ 농림부의 제조공정과 농림부장관의 등록을 받은 것이어야 한다.

④ 품질을 유지할 수 있는 포장 또는 용기에 넣어져 있는 것으로 성분소, 용량 등이 명기되어야 한다.

⑤ 유기질비료는 양질의 소재로 비료성분에 손실이 없도록 제조하고 유해물, 기타 다른 물질이 혼입되지 않으며 충분히 건조하고 완전 부숙된 것이어야 한다.

<표> 교목류의 유기질비료 사용 기준량

(1) 나무 높이에 의한 비료량

구 분(m)	비료량(㎏/주)
2.0 ～ 2.5	3
2.6 ～ 3.5	5
3.6 ～ 4.5	10
4.6 ～ 5.0	20
5.1 이상	30

(2) 흉고 직경에 의한 비료량

구 분(cm)	비료량(㎏/주)
6.0 이하	10
7.0 ～ 11.0	20
12.0 ～ 15.0	40
16.0 ～ 20.0	60
21.0 이상	100

(3) 근원 직경에 의한 비료량

구 분(cm)	비료량(㎏/주)
9.0 이하	10
9.0 ～ 11.0	20
12.0 ～ 15.0	30
16.0 ～ 20.0	50
20.0 ～ 25.0	70
25.0 이상	100

(4) 관목류의 비료량

구 분(m)	비료량(㎏/주)
0.5 이하	0.5
0.6 ～ 1.5	1.0
1.6 ～ 2.0	1.5
2.1 이상	3.0

<표> 교목류의 생명정 사용 기준량

(1) 소나무 및 흉고직경 또는 근원직경 20cm 이상의 수목에 사용한다.

① 소나무 사용 기준량

근원직경(cm)	사용량(㎏/주)
R10	5
R15	16
R20	33
R25	56

② 흉고직경/근원직경 20cm 이상의 수목의 사용 기준량

흉고/근원직경(cm)	사용량(㎏/주)
20	33
25	56
30	85
40	160
50	260
60	380

4.3  시공

- 식재구덩이 굴착

① 식재구덩이는 식재 당일에 파는 것을 원칙으로 한다. 다만 부득이한 경우 사전에 굴착할 수 있으며 이 때는 감독자와 충분히 협의하여 안전대책을 수립한다.

② 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독자와 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

(1) 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

(2) 지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

(3) 배식미를 위해 바람직하다고 판단되는 경우

③ 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

④ 식재구덩이를 팔 때는 표토와 심토는 따로 갈라놓아 표토를 활용할 수 있도록 조치한다.

⑤ 식재구덩이는 굴착후 감독자의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

⑥ 기계, 인력 병행의 굴착시에는 기존의 공작물 및 매설물에 손상을 주지 않도록 특히 주의하여 시공한다.

⑦ 굴착에 의해 발생된 토사중 객토 또는 물집에 사용되는 토사는 생육에 지장을 주는 토질을 제거하여 사용한다.

- 객토

① 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 배수성과 통기성이 좋은 사질양토를 표준으로 한다.

② 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

③ 활성추비, 비료 등은 현장반입 시에 감독자에게 수량을 확인받는다.

④ 혼합토 사용시의 혼합재료 선정비율은 특별시방서에 따른다.

- 식재

① 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독자의 승인을 받아 가식 또는 보양조치하였다가 식재한다.

② 보습, 보온 및 부패방지 등을 위한 활착보조재는 제품별 용법에 따라 식재구덩이에 넣거나 뿌리부분에 접착시켜 식재한다.

③ 식재지 표토의 최소토심은 식재할 식물이 생육하는데 필요한 깊이 이상이어야 한다.

④ 성토 또는 절토시에 수거한 표토는 식재시 식재구덩이에 넣어 식재하거나 잔디면에 복토한다.

⑤ 기비는 완숙된 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 본 시방서의 기준에 따른다.

⑥ 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이 때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

⑦ 식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다. 단 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 감독자와 상의하여 최소량을 존치시켜 식재하 수 있으나 이 때에도 잔여재료가 지표면에 노출되지 않도록 말끔히 정리하여야 한다.

⑧ 식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

⑨ 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

⑩ 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하고 원지반의 높이와 분의 높이가 일치하도록 조절하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 정돈시킨다.

⑪ 수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

⑫ 물조임이 끝나면 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

⑬ 가로수식재의 마감면은 보도연석면 보다 3cm이하로 끝마무리한다.

⑭ 배수, 지하수위 등의 식재조건이 열악한 경우에는 감독자의 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.

- 초화류 식재

① 식재에 앞서 지반을 충분히 정지하고 쓰레기 낙엽, 잡초 등을 제거한 후 적당하게 관수하여 식재상을 조성한다.

② 객토는 일반적인 객토용 양토의 사용을 원칙으로 하나 지피, 초화의 종류와 상태에 따라 유기질토양(부식, 부엽, 이탄토 등)을 첨가할 수 있으며 화분재배의 경우에는 인공적으로 생산되는 특수토양 등으로 배양토를 조성하여 사용한다.

③ 토심은 초장의 높이와 잎, 분얼의 상태에 따라 다르나 표토최소토심은 30～40cm내외로 한다.

④ 재식하기 전에 먼저 생육에 해로운 불순물을 지표면으로부터 제거한 후 바닥을 부드럽게 파서 고른다. 뿌리가 상하지 않도록 주의하면서 근원부위를 잡고 약간 들어 올리는 듯하면서 재배용토가 뿌리사이에 빈틈없이 채워지도록 심고 충분히 관수한다. 심은 후에 액비를 주면  생육이 더욱 촉진된다.

⑤ 가는 대나무류 및 지피류 식재간격은 설계서에 지정되지 않은 경우 15cm(44주/㎡)를 표준으로 한다.

⑥ 지피류 및 초화류를 뗏장 또는 기타의 방법으로 식재하는 경우에는 제조회사의 시공지침을 따른다.

⑦ 덩굴성 식물은 식재후 주요 장소를 대나무 또는 지정재료로 고정한다.

⑧ 종자의 파종은 각 재료별 파종방법에 따라 화단 전면에 걸쳐 균일하게 파종한다. 파종일시에 대해서는 공사감독자와 합의하여 기후를 충분히 고려하고 파종직후에 강우에 의해 종자가 유출되지 않도록 조치한다.

⑨ 시공후 기후에 주의하고 공사감독자의 지시에 따라 지나치게 건조하지 않도록 양생․관리하여 발아를 촉진시킨다.

⑩ 특수한 식물의 식재와 파종에 대해서는 각 식물별 재식 및 파종방법에 따른다

- 약제살포

① 부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포주입하여 수목을 보호한다.

② 식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

- 지주목세우기

① 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

② 삼각형지주 등은 수간, 주간 및 기타 통나무와 교착하는 부위에 2곳 이상 결속한다.

③ 특수지주는 그 기능을 잘 이해하여 움직임이나 기울어짐이 없도록 시공한다. 지중부는 감독자의 지시를 받아야 한다.

④ 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하 후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

⑤ 지주목세우기 방법은 다음의 기준을 적용한다.

• 지주목 사용기준

— 삼발이(소형) : 수고 3.5m미만(상록교목), B8cm, R12cm미만(낙엽교목)

— 삼발이(대형) : 수고 3.5m이상(상록교목), B8cm, R12cm이상(낙엽교목)

— 사   각   형 : 수목보호홀덮개를 설치한 경우

- 양생

① 감독자가 지시하는 수목에 대해서는 주간 또는 주지의 일부를 새끼 또는 거적 등을 사용하여 탈락하지 않도록 감싸주어야 한다. (수간감기)

② 식물의 보호양생에 증산억제제를 사용할 경우에는 사용제 및 사용방법에 대하여 감독자와 협의한다.

- 관수

① 식재후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

② 여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 엄한기는 피하도록 한다.

- 모양잡기

① 수목식재 후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지․전정 한다. 정지․전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독자의 특별한 지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

(1) 고사지나 병지는 제거한다.

(2) 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

(3) 수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

(4) 그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

② 가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

③ 가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

④ 생울타리, 관목을 열식한 경우에는 감독자의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

5.  식재 후 관리

5.1 시공일반

- 식재후 준공까지의 모든 수목의 관리에 적용한다.

- 관수, 전정, 수간보호, 월동보호, 병충해구제, 시비 및 농약처리, 고사목처리를 포함한다.

5.2 재료

- 식물재료 : 고사식물을 대체하기 위한 것으로서 초기 시공재료와 동급 또는 그 이상의 규격을 사용한다.

- 기타재료 : 수간보호재, 비료, 농약

5.3 시공

- 관수 및 엽수

① 혹서기에는 매일 관수 및 잎세척을 위한 엽수를 3～4회/일 실시한다.

② 전문적인 관리인이 토양의 보습상태를 점검하여 필요시 추가관수한다.

- 전정

① 식물류별(상록/낙엽, 교목/관목/초화류 등)과 크기(대/중/소)를 기준으로 구분하여 관리한다.

② 교목과 관목은 연 2회이상 수세와 수형을 가늠하여 정지․전정하며 형태를 유지시킨다.

③ 교목류중 일부 필요한 수종은 기본전정과 적심 및 잎따기를 병행한다.

④ 초화류는 잎따기를 실시하여 항상 건강한 잎을 유지시킨다.

⑤ 정지․전정의 부산물은 즉시 수거하여 처리한다.

- 수간보호

① 포장지역에 식재한 독립교목은 태양열 및 인적피해로부터의 보호와 미관을 고려하여 지표로부터 1.6m 높이까지의 수간에 매년 새끼등 수간보호재를 감기를 실시한다.

- 월동보호

① 겨울의 추위나 건조한 강풍에 피해가 예상되는 수목은 11월중에 지표로부터 1.5m 높이까지의 수간에 모양을 내어 짚싸기를 실시한다.

② 강풍에 의한 피해가 예상되는 관목식재지역에는 방풍벽을 설치한다.

③ 관목류에는 월동보호약제를 시기, 용량, 수종을 고려하여 처리한다.

- 병충해구제

① 연 2회이상 정기적으로 예방을 위한 약제를 살포하며, 병충해 발생시에는 초기에 대처한다.

② 주변 연계녹지로부터의 전염을 각별히 관찰하고 예방한다.

- 시비 및 약제살포

① 농도, 시용시기, 시용량, 사용방법 등 시용기준을 반드시 준수하며, 시용후에 발생하는 포장재 및 용기는 안전하게 폐기한다.

② 독성이 강한 농약류는 별도의 농약보관소에 보관한다.

③ 수목의 시비는 토성을 개선할 수 있는 완숙된 상토를 사용하며 년 2회로 분할하여 기비와 추비로 사용한다.

- 고사목의 처리

① 고사목의 발생위치와 상태를 점검하여 원인을 규명하고 사후대책을 수립한다.

② 고사의 우려가 있는 대형수목은 하자기간 종료 후에도 책임있게 관리한다.

- 숙근초화류

① 숙근지피류는 공해 및 갑작스러운 직사광노출, 공중습도결핍 등에 의한 생육장애가 발생하지 않도록 조치한다.

제5장 시설물

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 장은 하천시설물공사에서 편익시설, 휴게시설 등 외부공간에 설치되는 조경시설물의 설치공사에 적용한다.

- 조경시설물의 제작 및 설치에 필요한 적용기준, 이행조건, 재료품질, 제작방법, 설치, 품질기준 등에 관한 일반사항을 포함하며, 재료 및 설치특성에 따라 목재시설, 철재시설, 조립제품시설, 제작설치시설을 포함한다.

1.2 관련규정

- 참조규격

① 한국산업규격

KS A 9001～9003  품질시스템규격

KS B 1002        6각 보올트

KS B 1012        6각너트

KS B 0052        용접기초

KS B 0056        용접부 비파괴 시험기호

KS B 0106        용접용어

KS B 0885        용접기술에 있어서의 시험방법 및 판정기준

KS D 0002        비철금속 재료의 검사통칙

KS D 3502        열간압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차

KS D 3503        일반구조용 압연강재

KS D 3504        철근콘크리트용 봉강

KS D 3506        용융아연도금 강판 및 강대

KS D 3515        용접구조용 압연강재

KS D 3529        용접구조용 내후성 열간압연 강재

KS D 3552        철선

KS D 3692        냉간 가공 스테인리스 강봉

KS D 3698        냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 3705        열간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 3706        스테인리스 강봉

KS D 4101        탄소 주강품

KS D 4103        스테인리스 주강품

KS D 4301        회 주철품

KS D 4302        구상흑연 주철품

KS D 6703        수도용 연관

KS D 7004        연강용 피복 아크 용접봉

KS D 7006        고장력강용 피복 아크 용접봉

KS D 7014        스테인리스강 피복 아크 용접봉

KS D 9521        용융아연도금 작업표준

KS F 1519        목재의 제재치수

KS F 2201        목재의 시험방법 통칙

KS F 2202        목재의 평균나이테 간격, 함수율 및 비중측정 방법

KS F 2204        목재의 흡수량 측정 방법

KS F 2219        목재의 가압식 방부처리 방법

KS F 2250        목재 방부제의 성능기준

KS F 2251        목재 방부제의 성능시험 방법 통칙

KS F 3101        보통합판

KS F 4514        목구조용 철물

KS F 4001        마 로프(마닐라 및 사이설마)

KS F 6401        폴리에틸렌 필라멘트사 로프

KS M 1670       크레오소오트류

KS M 1671       펜타클로로페놀

KS M 1672       펜타클로로페놀레이트나트륨

KS M 1701       페놀류 무기플루오르화물계 목재방부제

KS M 3700       초산비닐수지 에멀젼 목재접착제

KS M 3701       요소수지 목재접착제

KS M 3702       페놀수지 목재접착제

KS M 5304       염화비닐 수지 바니시

KS M 5305       염화비닐 수지 에나멜

KS M 5306       염화비닐 수지 프라이머

KS M 5325       아연말 프라이머

KS M 5326       투명 래커

KS M 5327       우드 실러

KS M 5425       아연말 프라이머

KS M 5601       알키드 수지 바니시

KS M 5603       스파바니시

KS M 5710       아크릴 수지 에나멜

KS M 5723       아크릴 수지 에나멜용 희석제

② 조립제품시설 및 제작업체 기준

- 관련규정

① 건설교통부, 건축공사 표준시방서

② 도시공원법

③ 공중위생법

④ 건축법

1.3 요구조건

- 이행요구조건

① 기성제품의 경우 제품의 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치 전에 감독자의 승인을 받는다.

② 공사용 자재중 한국산업규격품이 있는 경우에는 이를 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공 시까지 비치해야 한다.

③ 시공업체 선정은 조경시설 제작 및 시공경험이 있으며 공장설비를 갖춘 숙련된 업체에 의해 시행되어야 하며 공장제작과정에 대한 감독자의 검사요청이 있을 경우 이에 응해야 한다.

④ 각각의 조경시설에는 설치업체의 상호 및 연락처, 생산일자, 모델명 등을 명기한 표시판을 잘 보이는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 하고 건설공사 실명제와 관련하여 시행한다.

⑤ 설치는 수평과 수직을 정확하게 유지하여 가설치를 한 후 본설치를 해야 한다.

⑥ 조경시설의 동작부위의 작동으로 인한 과다한 소음이 발생되지 않도록 해야 한다.

⑦ 시설조립에 사용되는 긴결재는 규정된 도구로만 해체가 가능하도록 하고 인력에 의해 풀어지지 않아야 한다.

⑧ 본 시방서의 규정을 적용하기 위해서는 적정한 품질기준, 공사기간, 공사비의 조건이 사전에 구비되어야 한다.

1.4 제출물

- 재료 및 제품에 대하여 감독자의 요구가 있는 경우 재료, 제조방법, 가공, 설치, 제품에 대한 제품설명서, 카탈로그, 브로슈어, 시방 등의 자료를 제출하여야 한다.

- 감독자가 견본품의 제출을 요구할 경우에는 이에 응해야 한다. 단 견본품을 별도제작할 경우에는 제작비는 원인자 부담으로 한다.

2.  목재시설

2.1  일반사항

- 본 절은 목재를 주재료로 하는 조경시설공사에 적용한다.

- 외부공간에 설치되는 유희시설의 시공에 사용되는 원목, 각재, 판재, 합판 등의 목재가공품은 부패방지를 위한 방부, 방충처리 및 표면보호를 위한 조치를 해야 한다.

- 목재는 KS F 1519 및 농림부 산림청의 원목 및 제재규격에 따른다.

- 가공과정 중 목재건조 및 방부처리에 대하여 건설기술관리법의 규정에 의해 공인된 품질시험기관에서 품질시험을 해야 하며 그 결과를 제출 및 보관하여야 한다.

- 목재건조 및 방부처리시험은 표본샘플을 채취하여 재료의 현장반입 전에 시행하며, 감독자가 시험결과를 승인한 후 현장에 반입한다.

- 밀도나 강도가 높은 특수한 용도의 목재를 사용할 경우 별도의 설계, 견적, 시공을 해야 한다.

2.2  재료

- 품질일반

① 목재는 대기중에서 내구력이 있고 용도에 적합한 강도의 품질을 갖추어야 하며, 허용강도는 특별시방서 및 설계도면에 따른다.

② 목재는 큰 옹이, 균열, 부패 등이 없어야 하며 별도의 규정이 없는 경우 나무껍질을 벗겨서 잘 건조해야 한다.

③ 구조재 이음의 덧붙임은 구조재와 동종의 것으로 하고 쐐기는 참나무, 밤나무 등의 굳은 나무로 한다.

④ 구조적으로 힘을 받지 않는 부분의 경우에는 내수합판을 사용할 수 있으며, 유별(類別), 등급(等級), 단판(單板)의 매수 및 치수는 특별시방서에 따른다.

⑤ 기둥과는 달리 가로로 사용하여 휨응력을 받는 부재는 아래쪽에 옹이 등의 구조적인 결함이 없는 것을 사용한다.

⑥ 목재는 운반, 가공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패 등의 품질저하현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

⑦ 목재에 사용되는 볼트 및 너트와 와샤 등의 긴결재는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강을 사용해야 한다.

- 판재류

① 판재류는 그 단면의 네 모퉁이가 직각인 것을 사용해야 한다. 단 감독자가 시설의 제작에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 예외로 한다.

② 판재류는 두께가 7.5cm 미만이고, 폭이 두께의 4배 이상인 것으로 한다.

③ 판재류의 제재치수는 KS F 1519에 따른다.

- 각재류

① 각재류는 그 단면에 네 모퉁이가 직각이어야 한다.

② 각재류는 목재의 두께가 7.5cm미만이고, 폭이 두께의 4배 미만인 것 또는  두께 및 폭이 7.5cm이상인 것으로 한다.

③ 각재류의 제재치수는 KS F 1519에 따른다.

- 합판류

① 보통합판의 종류, 품질, 시험등은 KS F 3101에 따른다.

② 장기 사용의 경우에는 수분에 직접 노출되지 않도록 하고, 외부노출 시에는 반드시 방수 및 방부처리를 해야 한다. 단 거푸집 등 가설공사 사용 시에는 예외로 한다.

③ 외부공간에 직접적으로 노출되는 합판은 충분한 내수성을 갖는 고품질의 내수합판을 사용한다.

2.3 시공

- 기초

① 기초는 흔들림이 없어야 하며 기초콘크리트가 마감표면에 노출되지 않도록 최종마감높이보다 5～10cm이상 깊게 해야 한다.

② 기초부위가 맹암거 등의 지하시설과 교차될 경우에는 맹암거의 기능에 지장이 없도록 시설물의 위치나 맹암거 수로를 변경해야 한다. 이 경우 설계변경을 하고 반드시 기록을 보존한다.

③ 구조체 하단의 지하매립부분은 수분 및 토양생물에 의한 부패를 방지하기 위하여 외부에 별도의 방충 및 방부처리를 해야 한다.

④ 기초지반은 구조물의 침하를 방지할 수 있도록 충분한 다짐을 해야 한다.

⑤ 거푸집용 합판은 KS F 3110, 금속재 거푸집용 판재는 KS F 8006의 규격에 합격한 것을 사용해야 한다.

- 목재의 가공 및 제작

① 목재의 가공 및 제작은 목재구입→용도별 절단→박피․제재․깍기→구멍뚫기․따내기․모다듬기 등 1차 가공→건조→방부처리→양생의 순서로 시행한다.

② 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 하며 건조, 수축, 대패질, 기타 마무리 여유를 두어 3～5mm정도 크게 제재해야 한다. 단 설계도면과 시방서에 별도로 정한 경우 이를 따른다.

③ 목재의 보관은 변형, 오염, 손상, 변색, 부패, 습기 등을 방지할 수 있도록 하기 위해 직접 접촉하지 않도록 하고 습기 및 직사광선에 직접 노출되지 않는 통풍이 잘되는 곳에 보관해야 한다.

④ 목재의 자연건조는 적정한 온도, 습도, 풍속조건하에서 시행하여 함수율 12～18%의 기건상태가 되도록 하며, 인공건조를 할 경우에는 사전에 1～3개월 정도 자연건조된 목재를 사용해야 한다.

⑤ 목재의 건조는 자연건조법과 인공건조법을 사용할 수 있으며, 시공기간, 비용의 경제성, 목재의 품질을 고려하여 적절한 건조법을 선택해야 한다.

⑥ 조경시설용 목재의 마감면은 별도의 규정이 없는 경우 모두 대패질 마무리를 하며, 마무리의 정도는 상․중․하 구분 등급에서 상으로 한다. 단 특별시방서에 별도로 규정이 있는 경우 이를 따른다.

<표> 대패질 마무리 정도

대패질 종 별	평 활 도	뒤 틀 림
상	광선을 경사지게 비추어서 거스러미 및 대패 자국이 전혀 없는 것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대를 대어보아 틈이 보이지 않는 것
중	거스러미 및 대패자국이 거의 없는 것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근소하게 나는 것
하	다소의 거스러미 및 대패자국은 허용하지만 톱자국이 없는 것	대단한 뒤틀림, 휨 및 욱음이 없고 도장 및 기타 마무리에 지장이 없는 것

⑦ 목재의 끝부분은 둥글게 마무리해야 하고 기둥의 갈라짐을 예방하고 신축성을 높이기 위해 목재의 섬유방향으로 각면의 중앙부에 선형의 홈을 줄 수 있다.

- 목재의 방부

① 조경시설용 목재는 방부처리된 것을 사용하고, 필요한 경우 별도의 방충 및 방연처리를 시행한다.

② 방부처리는 방부방식에 따라 개설법, 가압법, 침지법, 도포법, 주입법, 표면탄화법, 뿜칠법으로 구분하며, 사용환경과 용도에 따라 적절한 방법을 사용해야 한다.

③ 방부처리는 목재의 사용환경구분에 따른 단계별 구분기준에 의하여 적절한 방부처리방법을 선택하여 시행하는 것을 원칙으로 한다. 단 다른 기준을 사용할 경우에는 도면 및 시방서에 따른다.

• 목재의 사용환경과 사용방부제 및 처리방법

사용 환경	목재의 사용상태	목재의 용도	사용방부제 및 흡수량	처리방법
H1	외기에 접하지 않는 실내의 건조한 곳이나 지상부의 부패 우려가 없는 장소에서 간제해충에 대해 방충성능만을 요구할 때	플루어링 보드, 마루판재, 인테리어용 목재 등	IPBC+클로르피리호스 혼합재(IPBC 60g/㎥, 클로르피리호스 180g/㎥ 이상) 수용성 스테인으로서 2회이상 도포 오일성 스테인으로서 3회이상 도포	도 포 법 분 무 법
H2	지상부이지만 때로 습할 우려가 있으며 저온인 곳이나 실내외의 온도차로 발생하는 결로 현상이 있는 경우	창호, 문틀, 기후나 빗물에 노출되지 않는 벽체 등	수용성 스테인으로서 2회이상 도포 오일성 스테인으로서 3회이상 도포 KD로서 6kg/㎥(6시간이상 침지)	도 포 법 분 무 법 침 지 법
H3	지상부이지만 자주 습한 곳이나 비와 대기에 노출되어 있는 상온의 일반적인 환경에서 높은 내구성을 요구할 때	파고라 상부, 야외용 의자 등의 야외용 목재시설	KD로서 6kg/㎥(12시간이상 침지) ZKF로서 4kg/㎥이상 CCA-B로서 4kg/㎥이상	침 지 법 가 압 법
H4	땅과 물에 접하는 곳이나 땅에 묻히는 곳 등 열악한 환경에서 높은 내구성을 요구할 때	지면에 접촉되는 목재로 조경시설목재, 철도침목 등	ZKF로서 4kg/㎥이상 CCA-B로서 6.4kg/㎥이상 크레오소트유로서 80kg/㎥이상	가 압 법
H5	땅과 물에 접하는 곳이나 땅에 묻히는 곳이나 바닷물에 접하는 곳등의 특수한 환경에서의 고도의 내구성을 요구할 때	수면에 접촉되는 교각용재, 냉각탑용재, 해수면에 잠기는 용재 등	ZKF로서 6kg/㎥～21kg/㎥ CCA-B로서 7.5kg/㎥～22.5kg/㎥ 크레오소트유로서 170kg/㎥이상	가 압 법

• 목재 방부재의 종류

구 분	종 류	기 호
유 성 목재방부제	크레오소트류	A
수용성 녹재방부제	크롬․동․비소 화합물계	1 호 CCA-1 2 호 CCA-2 3 호 CCA-3
	알킬 암모니움 화합물계	DDAC
	크롬․불화구리․아연 화합믈계	CCFZ
	산화크롬․구리 화합물계	ACC
	크롬․구리․붕소 화합물계	CCB
	붕소화합물	BB
	구리․알킬암모니움 화합물계	1 호 ACQ-1 2 호 ACQ-2
유화성 목재방부제	지방산 금속염계	NCu NZn
유용성 목재방부제	유기요오드 화합물계	IPBC
	지방산 금속염계	NCu NZn
	유기요오드․인화합물계	IPBCP
	구리․아졸화합물계	CuAz

④ 방부처리한 목재는 사람이나 가축에 해롭지 않고 금속재 등을 녹슬지 않도록 해야 한다.

⑤ 목재는 방부처리 전에 방부처리를 원활하게 하기 위해 건조되어야 하며, 건조처리된 목재의 함수량은 18～25%로 한다. 구체적인 함수율 기준은 도면 및 시방서에 따른다.

⑥ 방부처리된 목재가 절단, 대패질 등의 추가 가공이 되었을 경우에는 가공부위에 대하여 방부제를 도포하여 방부성능이 저하되지 않도록 해야 한다.

⑦ 목재의 가압식 방부처리방법은 KS F 2219, 방부제의 성능시험방법은 KS F 2251, KS F 2252, KS F 2254, KS F 2255에 따르며, 별도의 방부방법은 별도의 시방서에 따른다.

- 이음 및 접합

① 목재와 목재의 직접이음

(1) 이음 및 맞춤의 접촉면은 필요 이상의 끝파기, 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

(2) 톱켜기는 자름을 너무 깊게 하지 않도록 한다.

(3) 목재는 이어쓰지 않으며, 불가피할 경우 길이는 1m이상이어야 한다.

(4) 목재의 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭맞게 한다.

(5) 이음으로 생긴 거스러미 등의 위험성이 있는 부분은 사포로 매끄럽게 처리한다.

(6) 목재간의 접촉면적이 넓고 하중이 작은 경우에는 접착제에 의한 이음을 할 수 있으며         이때 사용되는 접착제는 한국산업규격에 규정된 적정의 재료를 사용해야 한다.

② 철물 및 이음재료에 의한 접합

(1) 이음철물의 재질 및 치수는 한국산업규격에 따른다.

(2) 접합에 사용되는 철물 및 이음재료는 도금이 된 것이나 스테인리스 등의 녹슬지 않는 재료를 사용해야 한다.

(3) 띠쇠, 감잡이쇠 등의 철물은 도면 및 시방서에 정한 바가 없을 경우에는 두께를 3mm이상으로 한다.

(4) 철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준을 넘지 않도록 하여야 한다.

(5) 꺾쇠는 처박을 때 부러지지 아니하는 양질의 것을 쓰고 갈고리 끝쪽에서 갈고리 길이의 1/3이상의 부분을 네모뿔형으로 만든다.

(6) 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고, 목재의 훅이 있는 부분에 못이 삐쳐 나오지 않게 그 위치를 피한다.

(7) 목재볼트의 구멍은 볼트지름 보다 3mm이상 커서는 안된다.

(8) 나사못은 틀어박는 것을 원칙으로 하고 때려 박는 것은 피한다.

(9) 나사 및 볼트의 상호간의 연결간격 및 재단부에서의 거리는 설계도면이나 시방서에 정한 바가 없으면 지름의 7배 이상으로 한다.

(10) 접합부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 해야 하고 불가피할 경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

- 설치

① 설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

② 설치시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림이 없이 직선이어야 한다.

③ 목재기둥은 지표면에서 5cm이상 이격하고 감잡이쇠를 이용하여 붙임 보울트 등으로 연결, 지지시킨다. 단 목재를 지하에 매립시킬 경우에는 지표면과 접하는 부위에 방부 및 방충처리를 해야 한다.

④ 기초콘크리트의 품질 및 시공은 시방서 및 설계도면에 따른다.

- 도장 및 마무리

① 목재시설물을 설치한 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은 둥그렇게 모를 따고 그라인더나 사포 등으로 연마한다.

② 볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트머리는 톱밥이나 캡을 사용하여 묻히도록 한다.

③ 목재에 균열이 발생했을 경우에는 동일 성분과 색채를 가진 톱밥이나 퍼티로 충진하고 표면을 평활하게 다듬어야 한다. 단 균열의 정도가 심할 경우에는 감독자의 지시에 따라 보완조치를 해야 한다.

④ 공사중에 손상의 우려가 있거나 보호가 필요한 부분은 토분먹임, 종이붙이기, 널대기 등의 적당한 방법으로 보양한다.

⑤ 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 보양을 해야 하며, 필요한 경우에는 줄을 치거나 경고안내판을 설치해야 한다.

⑥ 화재 및 폭발등의 안전사고를 방지하기 위해 도장재와 용재, 기타 인화성 재료는 취급에 주의를 해야 하며, 청결한 상태에서 작업이 되도록 해야 한다.

⑦ 기온이 5℃이하, 습도 85%이상, 혹서기, 강우시에는 도장을 해서는 안되며, 맑고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.

3.  조립제품시설

3.1 일반사항

- 본 절은 목재, 철재의 기성제품 조경시설공사에 적용한다.

- 사용되는 재료는 한국산업규격, ISO 규격, 해당국가규격을 적용하며 규정되지 않은 것은 제작회사의 규정을 따른다. 이 경우에는 사전에 감독자의 승인을 얻어야 한다.

- 새로운 유형의 조경시설인 경우 제품생산업체는 시설의 성능을 증명하기 위한 제품 설명서, 카탈로그, 브로슈어, 설계도면, 모형 등의 관련자료를 제출하여 사전승인을 받아야 하며, 개선요구가 있을 때에는 이에 응해야 한다.

- 시공자는 설치후 사후서비스 및 유지관리를 위한 유지관리 지침서를 제출해야 하며, 사후서비스의 기간은 법적인 하자기간을 기준으로 하지만 경우에 따라서는 시설별, 시설부위별로 각각 다르게 설정할 수도 있다.

- 감독자의 요구가 있는 경우에 시설별로 소요되는 부품목록 및 설치사진과 도면을 제출해야 한다.

3.2 재료

- 재료의 가공기준

① 금속재 부품은 공장에서 구멍뚫기를 하는데, 지나친 여분의 구멍이 생기지 않도록 해야 하고 용접을 할 때는 살돋음이나 용접찌꺼기가 없어야 한다.

② 강재는 시설에 소요되는 안전율을 고려한 허용강도 이상의 것을 사용하여야 한다.

③ 강재의 접합은 용접이나 리벳을 사용하여야 한다.

④ 집성목을 사용할 경우 집성목의 품질 및 시공은 생산업체의 기준을 따르며, 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

⑤ 목재구멍은 공장뚫기로 하되, 지나친 여분구멍이 생기지 않도록 하고 여분구멍은 철물 마감을 하여 벌레의 은신처를 제공하지 않도록 해야 한다.

⑥ 제재목의 재료 및 가공은 본 장 7.2의 해당 항에 따르며 제품생산업체의 특수한 재료나 공법인 경우에는 해당업체의 기준을 따른다. 이 경우 감독자의 승인을 받아야 한다.

⑦ 합판을 사용할 경우에는 두께 15mm이상의 내수합판을 사용해야 하고 모서리는 매끄럽게 사포질하고 외부마감은 에폭시나 우레탄 등의 내수성 있는 도장재로 마감해야 한다. 특히 단판의 결이 노출되는 부위는 철저하게 방수처리 해야 한다.

- 부재의 표면처리

① 철재의 경우 녹슬지 않도록 분체도장, 합성수지코팅, 아연도금처리를 해야 한다.

② 목재는 요구되는 내구성능에 부합되도록 방부 및 목부도장이 되어야 한다.

③ 목재마감은 가공된 목재를 페인트나 투명한 밀폐재로 공장코팅처리하며, 합판은 제조업자의 지침에 의거 에폭시를 주입하여 초벌칠하고 2액형 폴리우레탄 스프레이로 코팅한다.

- 색상기준

① 조경시설 부재의 색상은 한국산업규격의 기준과 제품생산업체의 색상기준을 따른다.

② 도장재는 변색되지 않아야 하며 특히 합성수지재의 경우 자외선에 의한 변색이 심하지 않은 재료를 사용하고 자외선차단도장을 해야 한다.

3.3 시공

- 시설 시공전에 시설의 이용특성에 따라 안전거리를 확보한 후 설치해야 한다.

- 시설설치 전 제품의 공급방식인 부품공급, 부분조립공급, 완전조립공급 등의 사항을 점검하고 조립용 부재 및 긴결재 등이 시방서나 부품개요서에 명시된 대로 포함되었는지 수량을 확인한 후 설치하여야 한다.

- 시설의 설치는 반드시 주어진 시방서나 제품생산업체가 공급하는 설치안내서에 따라 설치해야 하며, 생산업체의 기술자나 설치경험이 있는 숙련된 기술자에 의해 시행되어야 한다.

- 부품중 긴결재는 예비부품을 확보하여 접속부위가 이완되거나 긴결재가 망실되었을 때 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 기초는 콘크리트 기초를 사용한다.

- 시설설치 후 부재의 조립상태와 부재의 손상여부를 점검하고 이상발견 시 보완해야 한다.

- 시공이 완료된 후에는 제품생산업체가 제공하는 유지관리지침서를 관리자에게 이관한다.

제6장 관수 및 배수

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 절은 관수시설 및 배수체계에 관련되는 자재의 조달과 정상적으로 작동되도록 하는 설치 시공에 적용한다.

1.2 참조규격

- 한국산업규격(KS)

KS B 2301    청동밸브

KS B 2332    수도용 제수밸브

KS B 2340    수도용 공기밸브

KS B 2341    수도용 분수전

KS B 2350    주철밸브

KS D 3503    일반 구조용 압연강재

KS D 3537    수도용 아연도금 강관

KS D 3595    일반배관용 스테인리스 강관

KS M 3401    수도용 경질 염화비닐관

KS M 3402    수도용 경질 염화비닐 이음관

KS M 3404    일반용 경질 염화비닐관

KS M 3407    일반용 폴리에틸렌관

KS M 3408    수도용 폴리에틸렌관

1.3 요구조건

- 이행요구조건

① 모든 자재는 한국산업규격표시품이거나 발주자가 인정하는 기준에 합당하며, 결함없이 사용된 실적이 있는 제품으로 선정한다.

② 수급인은 자재와 장비 등의 선정 시에는 전체적인 관수 및 배수체계의 적정성을 확인할 수 있는 시공상세도와 자재조달계획서를 감독자에게 제출하고 승인받아야 한다.

③ 수급인은 자재조달계획의 승인 후 자재목록과 구매예정수량을 작성․보관하고 총 사용량의 10%이상, 항목 당 최소 2개 이상의 예비부품을 구비한다.

④ 수급인은 본 설계서에 1식으로 계상되어 있는 관수체계를 감독관 승인 하에 현장에 적합하도록 시공하고 사후정산하도록 한다.

⑤ 관수에 필요한 용수원은 발주자가 관계기관에 인․허가를 받아 사용가능한 상수원이어야 하며 상수를 사용할 수 없는 경우에는 공사감독자와 협의하여 관정을 설치하거나 기타 유용한 수원을 이용한다.

- 현장시공조건

① 부지는 토공사 및 부지정지가 완료되고 식재공사가 시작되기 전의 상태에서 인수되어야 한다.

② 공사는 토목공사와 전기공사의 배관공사 등의 선공정이 완료되는 시점에서 시작한다.

③ 타 공사와 동시에 진행되어야 할 필요가 있는 경우에는 선후공종에 하자나 공정상의 지연이 생기지 않도록 하여야 한다.

1.4 제출물

- 적정성 판단에 필요한 일건의 각종 자료를 포함한 자재조달계획서

- 전체관망도와 배선도, 각종 장치의 위치 및 시공상세도를 포함하고 수리계산 및 용수소요량산출서를 첨부한 시공상세도

1.5 운반, 보관 및 취급

- 자재와 장비는 지면 에 방치하지 말아야 하며 특히 파이프와 연결부품(Fitting)은  더럽혀지지 않게 보관하고 가솔린이나 기타 석유류에 의해 오염된 것은 사용하지 않도록 한다.

- 밸브류와 부품들은 간결하게 포장되어 물이나 먼지 혹은 화학물질 등으로 손상되지 않도록 조치한다.

- 플라스틱 솔벤트 시멘트(Plastic Solvent Cements)는 제조업체의 저장요건에 맞추어 서늘한 곳에 저장한다.

- 자재의 운반 시 손상을 주지 않도록 주의하고 결함이 있는 것을 사용해서는 안된다.

- 모든 자재는 자재조달계획서를 승인받은 후에 반입하며 공사감독자의 검수를 받아  적격품만 야적장에 보관한다. 자재의 품질은 최초 자재조달계획서에 제시한 것과  동등하거나 우수한 것이어야 한다.

2.  관수

2.1 적용범위

- 이 절은 관수시설 및 배수체계에 관련되는 재료의 조달과 정상적으로 작동되도록 하는 설치

시공에 적용한다.

2.2 재료

- 살수기는 식생의 관수요구량, 식재지의 여건, 토양수분의 침투율과 급수의 흐름 및 압력 등 을 고려하여 선정한다.

① 분무살수기(Spray Head)는 외부노출 고정식으로서 좁은 잔디, 관목식재지역에 적용한다.

가. 작동압력 : 1～2㎏/㎠(15～30psi)

나. 살수직경 : 6～12m

다. 살 수 량 : 25～50㎜/hr

② 분무입상살수기(Pop-Up Spray Head)는 작동원리가 분무살수기와 동일하며 동체가 물이 나올 때만 입상관에 의해 지표상 위로 올라오고 평상시에는 외부에 노출되지 않는다. 잔디경기장, 골프장 등에 사용한다.

③ 회전살수기(Rotary Head)는 분사작용(Jet Action), 충격작용(Impact Drive), 마찰운동(Friction Drive) 또는 전동운동(Gear Drive)에 의해 회전시켜서 살수하는 기구이며 넓은 관목, 지피, 잔디 식재지역에 적용한다.

가. 작동압력 : 2～6㎏/㎠(30～90psi)

나. 살수직경 : 24～60m

다. 살 수 량 : 25～12.5㎜/hr

④ 기타 특수살수기는 목적에 따라 감독자와 협의하여 사용한다.

- 낙수기(Drip Emitter)는 교목주위, 실내조경식물의 분등 뿌리부위에 집중적인 관수가 요구되는   식물에 사용한다.

① 작동압력 : 1～2㎏/㎠(10～30psi)(±10%의 수압변화에 출수량이 일정해야 한다.)

② 출 수 공 : 1～6개공

③ 낙 수 량 : 1～5ℓ/h

- 관(Pipe)

① 주관망

가. 주관망은 아연도금강관 또는 플라스틱 계통의 압력관중에서 도면에 명시된 규격의 제품을 사용한다. 특히 플라스틱제품은 10㎏/㎠에서 견딜 수 있는 PVC, PE, PP관을 사용한다.

나. 관의 연결은 내경 50㎜이상의 것은 링조인트(Ring Joint)나 나사조인트 또는 제조회사가 추천하는 연결부품을 사용하고 내경 40㎜이하의 연결은 소켓이나 커플링을 사용을 원칙으로 한다.

② 낙수식 관수관 시공상세도에 따른 제품으로 소성폴리에틸렌튜브나 염화비닐관을 감독자의 승인을 받아 사용한다.

- 밸브는 한국산업규격 표시품으로서 다른 부품과의 연결과 조립은 세부도면과 제조회사의 설명서 등을 참조하고 위치는 설계도를 따른다.

① 수동조절밸브

가. 게이트밸브(Gate Valve) : 10㎏/㎠이상의 압력과 물의 온도 45℃를 고려하여 청동으로 제작된 것으로 인입선과 같은 공칭의 밸브를 사용한다.

나. 구체밸브(Globe Valve) : 게이트밸브와 동일한 수준의 제품을 사용한다.

다. 급연결밸브(Quick-Coupling Valve And Coupler) : 청동으로 제작된 것이어야 하며 커플러를 연결시킬 수 있는 암나사 홈을 내어야 하고 커플러를 제거했을 때에  누수가 전혀 없어야 하며 뚜껑이 있어 오물이 들어가지 못하도록 제작된 것이어야 한다.

라. 퇴수밸브(Drain Valve) : 게이트밸브와 동일한 수준의 제품을 사용한다.

② 원격조절밸브는 중앙조절지점에서 물을 개폐시킬 수 있는 제품으로서 조정장치(Controller)와 살수지역의 규모, 여건 등을 고려하여 선정한다. 전기조절밸브(Solenoid Control Valve)는 좁은 지역, 수압조절밸브는 골프장 등 넓은 지역에   각각 적용한다.

③ 방향조절밸브는 관내에서 물이 다른 방향으로 흐르지 않도록 사용하는 것이므로  게이트 밸브와 동일 수준의 제품을 사용한다.

가. 검사밸브(Check Valve)

나. 역류방지장치(Back-Flow Preventer)

다. 대기진공차단장치(Atmosphere Vacuum Breaker) : 시설에서 가장 높은 부분에 설치

④ 수압조절밸브(Pressure Regulation Valve)

가. 시공상세도에서 표기된 수압조절밸브는 전기조절밸브나 게이트밸브와 설치되므로 이들과 같은 재질의 제품을 사용한다.

나. 출수구에서는 관수장치가 요구하는 출수압이 확보되어야 한다.

⑤ 밸브함(Valve Box)

가. 밸브 크기에 따라 플라스틱기성제품을 사용하거나 콘크리트 밸브함을 도면과  같이 설치한다.

- 조절장치(Controller)와 전선(Wire)

① 원격 조절밸브를 작동시키기 위해 사용되는 조절장치는 밸브와 서로 잘 연결되어 작동에 문제가 없는 제품으로 선정하고 조절장치, 조절전선, 밸브를 일건으로 하여 사용을 승인받아야  한다.

② 설치위치와 방법 등은 설계도면을 따르며 공사시방서나 제작사의 설명서에 따라  설치되고 시험․운용해야 한다.

③ 전원공급용 전선과 조절전선은 규격품으로서 방수처리된 직매용 전선을 사용한다.

- 펌프(Pump)는 관수장치의 규모나 수원에 따라서 결정하되 한국 산업규격이나 기타 감독자가 인정하는 규정에 적합한 기종으로 선택한다.  기술적인 사항은 관련시방이나 제작사의 설명서를 따르고 각종 계산서 등 관련 데이타를 제시하여야 한다.

- 저수조(Water Tank)

① 저수조는 2일분 이상의 최대사용량을 저장할 수 있는 크기로 시공상세도와 같이  설치하여야 한다.

② 누수가 되지 않도록 지수판 사용이나 내외부방수가 완벽해야 하며 상부에 검열문을 갖추고 수량계, 압력계, 정보장치가 설치되어야 한다.

- 기타

① 여과기(Strainer)는 상세도면에서 명기한 것과 동일하거나 동등한 것으로서 스텐레스스틸 200mesh 필터를 사용하는 제품이어야 한다.  필터는 청소하기 쉽게 탈착이 가능하고 10㎏/㎠의 압력에 적합해야 한다.

② 압력계(Pressure Gauge)는 한국산업규격에 부합하고 50～100㎜ 다이얼에 0～10㎏/㎠이상의 범위를 나타낼 수 있어야 한다.

③ 유량계(Flow Meter)의 계량범위는 15～600ℓ/min(4～160gpm), 최고 760ℓ/min (200 gpm)로서 ±1.5%이내의 정확도를 가져야 한다.

④ 명기되지 않는 부품에 대해서는 자재와 제원을 제출하여 공사감독자의 승인을 받아 사용한다.

2.3 시공

- 적용범위 : 옥내외 조경공사지역의 관수시설공사에 적용한다.

- 연관작업

① 식재공사에 방해되지 않도록 작업공정을 조정하고 점적장치(Drip Emitter)와 살수기(Springkler)등을 설치한 후 손상되지 않도록 유의한다.

② 밸브함이나 노출되는 구조물은 표식을 하고 경관에 저해가 될 때에는 차폐한다.

③ 포장지역을 통과하는 관망은 포장이 완료되기 전 단계에서 공사착수 전에 설치하고 도면에 따라 예비관망이나 슬래브를 설치한다.

④ 콘크리트구조물을 통과하는 배선과 관망은 공사착수 전에 슬래브를 설치하거나 지수판이 달린 파이프를 정확한 위치에 설치한다.

⑤ 기반시설관망 및 배선망들에 대하여 사전 협의하여 정확한 설치위치를 정해야 한다.

- 수압시험

① 모든 관수관망의 압력 및 누수시험은 관설치 후 되메우기를 하기 전에 공사감독자  입회하에 실시한다.

② 전 구간을 한꺼번에 실시할 수 없을 때는 구간별로 실시하고 그 연결부위는 전체 구간을 시험할 때 확인한다.

③ 시험은 24시간동안 잔류공기없이 완전히 물로 채워져 있어야 하며, 시험 중에 5㎏/㎠이상에 해당되는 정압력 하에서 4시간동안 누수되지 않아야 한다.

④ 시험압력은 임시펌프를 사용하여 상승시키고 시험하는 동안 모든 밸브는 2～3번씩 개폐하여 확인한다.

⑤ 연결부위 및 장치가 설치된 부위는 조심스럽게 살펴야 한다.

⑥ 누수가 발견되면 누수가 되지 않을 때까지 재시공한다.

- 기능시험

① 수급인은 설치 및 시공이 완료되면 전체 장치가 적절하게 작동하는지 기능시험을 하고 공사감독자 입회하에 점검을 한다.

② 기능시험 시 모든 관수장치 부품마다 점검이 되어야 한다.

- 관청소(Flushing)

① 배관 후 밸브나 기타 장비를 연결시키기 전에 관속에 있는 불순물을 제거하기 위해서 고압의 물로 청소를 한다.

2.4 시공일반

- 관망설치

① 관설치 시에는 다음의 사항에 유의한다.

가. 파이프배관은 현장여건을 고려하여 최소수량의 연결관을 사용한다.

나. 파이프설치 시 공기가 잔류할 수 있는 높은 지점이나 역류를 유발시킬 수 있는 역경사가 발생하지 않도록 유의한다.

다. 파이프 배관은 동결심도 이하에 매설해야 하며 간선과 가압관은 최소 60㎝이하, 지선과 보통관은 30㎝이하의 깊이로 매설한다. 차량이동지역이나 기타 상부에 하중이 예상되는 곳은 설계 도면에 따라 보호블럭을 설치한다.

라. 타 용도의 관과 동종의 관 사이간격은 최소 15㎝이상 유지해야 하며 수직 직선상이 아닌 수평으로 나란히 붙어야하고 관수관은 상수관보다는 아래에 오수 하수관의 상부에 위치해야 한다.

마. 수압에 의하여 횡력이 가해지는 가압관과 밸브류의 부위에는 횡력지지블럭을 설계도면에 따라 설치한다.

바. 주관망이나 매설된 곳에는 하부에 관개시설이 매설되어 있음을 경고(“경고 : 아래 관개시설 주의)해 주는 넓이 50㎜의 붉은색 프라스틱 테이프를 그 상부 20～30㎝에 같은 방향으로 매설하여야 한다.

② 토공

가. 관로의 터파기는 설계도면에 표시된 형상 및 치수대로 시공하되 정확한 계획고와 구배가 유지되도록 하고 인력으로 주의깊게 마무리해야 한다.

나. 관이 설치될 위치는 관전체가 균등한 지지력을 갖도록 해야 한다.

다. 관을 설치한 후에는 관 주위를 모래로 채우고 물다짐한 후 상부를 최고 30㎝ 깊이로 양질의 사토로 되메우기하고 다짐한다.

라. 도로, 보도, 포장지역 등의 하부로 관로가 통과할 경우에 정확한 위치에 슬리브(Sleeve)를 그 폭보다 양쪽으로 30㎝이상 여유를 두어 설치한다.

③ 관 접합할 때는 접합부위를 깨끗이 닦아서 오물 및 습기를 제거하고 연결한다.

④ 수압시험은 관접합 후 실시한다.

- 제어장치 설치

① 자동조절기(Controller) 및 원격조절밸브 설치

가. 자동관수방법을 사용할 때는 적절한 범위의 지역마다 원격조절밸브를 설치하여 자동으로 개폐가 되도록 한다.  각각의 밸브는 별도의 밸브함 속에 설치한다.

나. 원격조절밸브를 작동시키기 위해서는 자동조절기(Controller)와 밸브사이에 조절전선(Controller Wire)으로 연결하여 작동시키는데 매설방법은 시공상세도에 따르며 자동조절기(Controller)는 이중프로그램이 가능해야하고 각각의 원격조절밸브로 제어할 수 있어야 한다.

다. 자동조절기는 별도의 기계실 속에 설치하거나 옥외에 설치할 수 있다.  옥외설치용은 장기간의 노출에 견딜 수 있어야 하고 방수처리가 된 제품이어야 하며, 만일 그렇지  못할 경우 별도의 보관함을 설치하여야 한다.

라. 조절전선은 주관로와 함께 상세도면과 같이 매설하거나 별도의 선로에 직접 매설한다.

마. 조절전선을 매설할 때는 여러 가닥을 3m간격으로 테이프로 묶어주고 팽팽하게 당기지 말고 바꿀 때는 1m 정도를 말아 여유길이를 확보하여야 한다.

바. 구조물이나 포장지역을 횡단할 때는 슬리브를 설치하며 선로를 되메우기 할 때는 고운 모래를 사용하고 주관로에서와 마찬가지로 상부에 경고테이프를 사용한다.

사. 관수 프로그램의 작성

(가) 각 원격조절밸브별로 급수량이 확정되면 매시간 균등한 유량이 흐르도록 밸브별 작동시간을 결정하여 자종조절기의 밸브별 단지에 입력시킨다.

(나) 급수프로그램은 하계와 동계 두 가지를 작성하여 자동조절기에 입력하고 별도의 프로그램을 서면화시켜 유지관리용으로 보관하도록 한다.

② 유량계(Water Meter)는 상수관에서 저수조 또는 관수관을 연결하는 부위나 저수조에서 관수관을 연결하는 부위에 설치하여 유량과 압력손실을 확인해야 한다.

③ 제어가 필요한 적절한 범위의 지역에 수동조절밸브를 설치하여 개폐할 수 있어야 한다.

④ 상수관과 관수관, 저수조와 관수관, 펌프와 관수관이 연결된 부위는 역류방지기(Back-Flow Preventer)를 설치하여 오염된 물이 역류되는 것을 방지해야 한다.

⑤ 주관망에서 가장 높은 부분에 공기진공차단장치(Atmosphere Vacuum Breaker)   또는 에어밸브(Air Valve)를 설치하고, 낮은 부분에 배수밸브(Drain Valve)를 설치하고 동절기 동파가 우려될 때에는 완전배수시킨다.

⑥ 살수기와 낙수기가 요구하는 적정압력을 유지시켜 주기위해 압력제어기(Pressure Regulator) 또는 수압조절밸브를 사용해야 한다.  그리고 주관망에 급격한 수압변화를 방지하기 위해 과수압 제어기를 설치해야 한다.

⑦ 지선에 관수되는 물에 이물질 등이 섞이는 것을 방지하기 위해 여과장치를 설치한다.

- 관수장비 설치

① 반자동 및 자동급수 방법에는 수목과 특성에 적합한 급수장비를 설치한다.

② 정확한 설치위치와 제품의 모델은 제조사의 사양서 또는 공사시방서에 따라 설치하여야 하며 설치 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

가. 낙수식 관수장비

(가) 주관망의 수압시험이 끝난 후에 지선을 설치한다. 설치깊이는 공사시방서 및 시공상세도에 따르며 최소 30㎝이상이어야 하며, 필요한 최소폭으로 터파기를 한다.

(나) 지선이 보도나 도로를 횡단할 경우에는 슬리브(Sleeve)를 설치하고 양쪽으로 30㎝이상의 여유를 두어야 한다.

(다) 낙수기를 설치할 관수관은 급수해야 할 수목에 인접하여 설치해야 한다. 폴리에틸렌튜브는 지상에 노출시켜서 설치할 수 있으며, 염화비닐관은 매설한다.

(라) 개개의 수목에 필요한 낙수기의 수량은 수목의 관수량과 낙수기의 급수량으로  결정한다. 낙수기를 폴리에틸렌튜브에 연결할 경우는 펀치로 구멍을 깨끗이 뚫어서 눌러 바늘이 튜브 안으로 들어가게 한다.  구멍의 크기는 바늘의 크기보다 작게  하여 누수를 방지해야 한다. 염화비닐관에 연결할 때는 나사식의 낙수기를 사용해야 한다.

(마) 폴리에틸렌튜브에 낙수기를 연결한 후, 튜브를 적절히 움직여서 낙수기가 수목의 근원부위에 위치하도록 하여 고정팩 등을 이용하여 고정시킨다.

(바) 관경은 연결된 낙수기의 토출량과 마찰손실을 고려해서 결정한다. 동일관에 연결되는 낙수기의 최대수량은 관말부위에서 현저한 수압강하가 생기지 않도록 결정한다.

(사) 관말부위에는 자동 배수밸브를 설치한다.

나. 살수식 관수장비

(가) 지선의 설치는 낙수식과 동일하다.

(나) 살수기는 급수지역에 균등하게 살수될 수 있도록 살수반경이 서로 중첩되게 설치하며, 중첩의 정도는 풍속과 수압에 따라 결정된다.

(다) 설치는 나사식으로 하고, 급수지역의 형태에 따라 적합한 분사각도를 선택하여  도로나 인도에 살수되지 않도록 한다.

(라) 한 지선에 설치되는 살수기의 최대 개수는 제작사의 사양서에 의해 현저한 수압강하 및 토출량의 차이가 발생하지 않도록 결정해야 한다.

- 기계실설치

① 기계실의 도면은 설치 전에 공사감독자의 승인을 받아야 하며 내부에 펌프 및 자동조절기, 저수조 등을 둘 수 있다.

② 기계실은 지하 혹은 지상에 설치할 수 있으며 구조는 콘크리트 혹은 다른 공사감독자에게 승인된 구조로 해야 한다.

③ 기계실내에 설치되는 펌프 및 저수조는 본 장 2.2.1의 해당 항에 따라 제작사의 사양서, 도면과 공사시방서에 따라서 설치하여야 한다.

- 시범 및 교육/관리운영지침

① 설치가 완료되면 공사감독자 또는 공사감독자가 지정하는 관리운영자에게 설치시범 및 관리운영에 대하여 교육하고 인계한다.

② 설치완료 후 정상적으로 모든 시스템이 작동되는지 시험하고, 관리운영자가 계속 인수받아 원활히 관리 운영하도록 전 시스템의 작동방법, 수리방법, 모든 부분의 특성 및 사양서 등을 체계적으로 정리한 관리운영지침을 작성하여 최종 인계 시 제출한다.

3.  배수

3.1 적용범위

- 이 절은 배수체계에 관련되는 자재의 조달과 정상적으로 작동되도록 하는 설치 시공에 적용한다.

3.2 재료

- 콘크리트제품(U형측구, L형측구, 맨홀, 측구덮개 등) : 현장타설 또는 한국산업규격에 맞는 프리캐스트 콘크리트제품으로 설계도면에 명시된 규격이어야 한다.

- 측구 및 빗물받이 덮개용 스틸그레이팅 : 용융아연도금 처리된 제품 또는 주물제품으로서 한국산업규격에 적합해야 한다.

- 플라스틱제품(U형측구, 빗물받이 등) : 기성제품으로 한국산업규격에 적합하고 설계 도면에 명시된 규격이어야 한다.

- 유공관 : 보통 PVC관이나 PE관 HDPE관 등 한국 산업 규격 표시품이어야 하며 공사 시방서에 따라 집수 구멍이 일정한 간격으로 뚫려있어야 한다.

- 토목섬유, 부직포 : 유공관이나 자갈 암거 등을 싸거나 토양 분리층으로 사용되는 제품으로 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

- 콘크리트관 : 한국산업규격에 적합한 배수관을 사용한다.

- 플라스틱 배수판 : 인공지반배수용으로 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.3 시공

- 적용범위 : 옥내외 조경공사지역의 배수시설공사에 적용한다.

- 연관작업

① 포장(도로, 광장, 운동장)공사

② 잔디, 식재공사

③ 배수관거공사(토목기반시설)

④ 오수처리, 저수조(저수연못)

⑤ 불량식재지반 개량작업 : 쓰레기매립장

⑥ 인공지반 개량작업 : 옥상정원, 室內정원

3.4 시공일반

- 배수구조물

① 집수받이 및 맨홀의 몸체에서 뚜껑이 놓이는 부분은 평활하게 처리하고 배수관의 접속부위는 누수가 없도록 시공해야 한다.

② 심토층집수정에 유입되는 물은 유출구보다 최소 15㎝ 높게 설치한다.

③ 심토층 배수관거는 설계도면과 같이 설치해야 하며 간격은 관거의 깊이와 토양의  성질에 따라 조정하는데 현장여건에 따라 공사감독자의 승인 하에 변경할 수 있다.

④ 심토층 배수체계 및 자재가 현장여건에 따라 변경하여야 할 경우에는 관련 자료 제출하여    공사감독자의 승인 하에 변경한다.

- 배수관설치

① 배수관의 기초는 하중을 균등하게 분포시킬 수 있어야 하고, 기초에 콘크리트를 사용하지 않을 때는 잘 고르고 양질의 부드러운 모래나 흙을 깔고 잘 다져야 한다.

② 관은 하류측 또는 낮은 쪽에서부터 설치하며, 관에 소켓이 있을 때는 소켓이 관의 상류쪽 또는 높은 곳으로 향하도록 설치한다.  관의 이음부는 관 종류에 따른 적합한 방법으로 시공하며 이음부의 관 내부는 매끄럽게 마감한다.

③ 배수관의 깊이는 동결선 밑으로 설치해야 하며 지하수위를 고려한다.

- 배수판설치

① 인공지반위에 설치할 때는 설치면이 평활하고 일정방향으로 0.5%이상의 경사를 두어 집수정까지 자연배수가 되도록 하며 지반은 일반토사일 경우에는 토양분리포를 깔거나 배수판이 지지될 수 있도록 별도의 배수층을 설치한다.

② 배수판위에 토양 분리포를 깔고 식재토양층을 설치한다.

- 다발관설치

① 설계도면에 표시된 폭과 깊이 및 경사대로 토출구 부분으로부터 굴착한다.

② 바닥은 다발관이 충분히 지지할 수 있도록 평탄하게, 고르고 다진다.

③ 다발관은 철선 또는 비닐끈으로 결속하며, 이물질의 유입과 파손에 주의한다.

④ 관부설은 도면에 표시된 구배에 맞도록 하여 토출구 부분에서부터 설치한다.

⑤ 다발관의 접합은 연결소켓(재질 : PVC, THP)을 본당(4.5m) 1개씩 사용한다.

⑥ 연결소켓은 L=30㎝로써 양쪽에서 다발관이 각각 15㎝ 유입되도록 한다.

⑦ 터파기된 바닥에 원활한 투수와 관의 막힘을 방지하기 위하여, 설계도면에 따라 부직포를 바닥에서부터 깔아준다.

⑧ 부직포위에 채움재를 약 5～10㎝정도 고르게 펴서 다진 후 다발관을 설치하고, 연결부위부터 채움재를 덮어 다발관의 움직임을 방지한다.

⑨ 채움재는 도면에 명시된 골재(ø20～30㎜의 자갈, 쇄석, 잡석)로 충분히 충진하여  채운다.

⑩ 골재채움을 한 뒤에는 주변 토양과 동일한 재료로 주변지역과 동일한 밀도로 인력 또는 중기다짐을 한다.

- 자갈배수층 설치

① 인공지반 위나 일반토사위에 자갈배수층을 설치할 때는 ø20～30㎜의 자갈을 사용한다.

② 일반토사 위에 배수층을 설치할 때는 상하로 토양분리포를 설치하고 배수층을 설계도면과 같이 설치한다.

4.  우수재활용 시설

4.1 일반사항

- 교량상부에서 집수한 우수를 교량하부 식재지에 공급하기 위한 시설에 적용함

4.2 자재

- FRP 물탱크 : FRP 기성 물탱크를 사용하되 중간 칸막이를 두어 상부 흙 등에 눌리지 않는 탱크를 사용한다. 필요에 따라서 여러개 FRP물탱크를 사용할 수 있다.

- 파이프

① 입수 파이프는 스테인레스 파이프를 사용한다.

② 배수 파이프는 PVC 파이프를 사용한다.

③ 점적관수 시설을 PE Pipe(∅50)를 사용한다.

- 점적관수시설

① 일정한 물(0.5ℓ/일)을 공급할 수 있는 정밀하게 제작된 Emitter를 사용한다.

- 배수밸브

① PVC Pipe에 적합한 게이트밸브 사용

4.3. 시공

- 물탱크 설치 : 물탱크를 설치하기 위한 지반은 충분히 다져 침하가 생기지 않게 해야 하며 상부에 성토되는 토양이나 기타 시설물에 눌리지 않게 설치해야 한다.

- 입수파이프는 다리 상부에서 집수된 우수를 물탱크에 잘 연결될 수 있도록 설치한다.

- 배수 파이프는 비상시 배수밸브를 이용하여 물을 하부로 방류 하도록 하고 넘치는 물을 방류하도록 Over Flow 파이프를 연결해야 한다.

- 점적관수시설은 1m 간격으로 설치하되 한 개소에 일 0.5ℓ정도 점적되도록 설치하고 식재면적과 물소요량에 맞게 조절 설치한다.

제7장 포   장

1.  일반사항

1.1 적용범위

- 이 절은 하천시설물공사 중 산책로 및 자전거도로 등의 도로포장 및 광장 등 휴게공간의 포장에 적용한다.

1.2 주요내용

- 흙다짐

- 자갈포장

- 벽돌포장

- 흙(마사토) 경화포장

- 투수 아스팔트 콘크리트

- 모래깔기

- 계단 및 경사로

1.3 참조규격

- 한국산업규격(KS)

KS  F  2526    콘크리트용 골재

KS  F  2528    비포장 도로용 흙골재 재료

1.4 요구조건

- 공사착공에 앞서 시공구역내의 지장물 유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하여 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

-  포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

① 원로, 보행자로, 자전거도로 : 1.5 ～ 2.0%

② 광장 : 0.5 ～ 1.0%

- 얼거나 서리를 맞은 재료나 혼합물을 사용하여서는 안 된다.

- 언 땅위에 시공하거나 기층을 형성해서는 안 되며, 서리 또는 결빙으로 손상된 포장은 이를 제거하고 재시공한다.

- 작업 중 비가 오거나 작업이 완료된 후에는 비닐을 덮어 보호한다.

1.5 제출물

- 포장의 재료 및 제조방법, 문양, 치수 등에 관한 제품자료를 제출하여야 한다.

- 포장 관련 시험, 검사, 확인보고서를 제출하여야 한다.

- 지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 견본을 제출하여야 하며, 반입된 자재가 견본과 동일하여야 한다.

1.6 운반, 보관 및 취급

- 각종 포장재와 그 부속자재는 적정장소를 선정하여 종류별, 규격별로 보관한다.

- 비, 눈 또는 지표수에 젖지 않도록 하고, 오물이나, 흙, 기타 재료와 혼합되지 않도록 저장과 시공 중에 포장재료와 골재를 보호한다.

1.7 청소

- 포장공사가 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출한다.

2.  흙다짐

2.1 적용범위

- 이 절은 탄천종합정비공사 중 산책로, 자전거도로 등의 도로포장 및 광장 등에서의 흙다짐포장에 적용한다.

2.2 주요내용

- 흙다짐

2.3 재료

- 화강토는 화강암이 풍화한 것으로 No.4체(4.76㎜)를 통과하는 입도를 가진 골재가 고루 함유되어 다짐 및 배수가 용이하여야 한다.

- 석회나 시멘트 등 관련 첨가제는 별도 설계지침을 작성하여 시행한다.

2.4 시공

- 흙다짐 포장의 시공은 모든 토공사는 물론 인접한 배수시설과 구조물공사가 완료되고 뒷채움이 끝난 다음에 실시한다.

- 암거, 측구 등의 필요한 조치를 하여야 하며, 과도한 다짐으로 불투수층이 형성되지 않도록 한다.

- 흙다짐 포설은 소정의 높이 및 횡단면에 설치하여야 하고, 보조기층의 다짐도가 소정의 밀도에 따라 마무리된 후에 실시한다.

- 보조기층이 연약하거나 동결상태에 있을 때에는 포설하면 안 된다.

- 포설은 전압을 고려하여 설계두께에 30%를 더한 두께로 고르게 하여야 한다.

- 우천으로 인하여 다짐 최적 함수비를 유지하기 곤란할 때에는 포설하여서는 안 된다.

- 포설이 정확히 된 곳은 다짐을 실시하여 균일한 밀도를 가질 수 있도록 고르게 다지고, 다짐 후 표층의 두께 오차는 ±10%를 벗어나서는 안 된다.

3.  벽돌포장

3.1 적용범위

- 이 절은 탄천종합정비공사 중 산책로, 자전거도로 등의 도로포장 및 광장 등에서의 벽돌포장에 적용한다.

3.2 주요내용

- 벽돌포장

3.3 재료

- 포장용 벽돌은 KS L 4201에 규정된 기준 이상이어야 한다.

- 벽돌의 운반 및 취급에 있어서는 깨어지거나 모서리가 파손되지 않도록 하여야 한다.

3.4 시공

- 모래포설 및 다짐

① 원지반 다짐 후 5-8cm 두께로 모래를 깔고 물을 살포한 후 평면진동기를 사용하여 3～4회 다진다.

② 굵은 실과 말뚝으로 최종높이를 정한 후 양쪽의 레일을 따라 긴 판자를 사용하여 모래를 잘 고르고 평면을 맞춘다.

③ 평면을 맞춘 모래위로 사람이 통행하지 않도록 하며 이러한 모래깔기는 하루에 바닥벽돌을 시공할 수 있는 만큼 깔아야 한다.

- 바닥벽돌 깔기

① 평면을 맞춘 모래 위에 한 줄씩 바닥 벽돌을 놓는다.

② 바닥벽돌의 간격은 2～3㎜를 유지하며 작업이 끝나면 가는 모래를 표면에 골고루  깔고 바닥벽돌 사이의 이음공간에 모래가 완전히 채워질 때까지 빗자루로 쓸어 넣는다.

- 정리 및 평탄 작업

① 바닥벽돌을 깐 후 24시간 경과 후 바닥을 깨끗이 쓸어낸다.

② 가는 모래를 또 한번 바닥 위에 깔고 이음공간을 완전히 채운 후 마지막으로 정리한다.

- 배수

① 바닥벽돌 시공 시 물의 흐름은 건물을 향하게 하지 말고 불가피한 경우 물의 흐름은 건물주위에 도달하기 전에 차단할 수 있도록 배수구를 만들어 준다.

4.  흙(마사토)경화포장

4.1 적용범위

- 이 절은 하천시설물공사 중 산책로, 자전거도로 등의 도로포장 및 광장 등에서의 흙(마사토)경화포장에 적용한다.

4.2 주요내용

- 흙(마사토) 경화포장

4.3 재료

- 화강토는 점토량이 많거나 유기질토는 사용하지 말아야 하며 풍화가 낮은 화강암질 풍화토인 양질의 토양을 사용한다.

- 시멘트

- 경화제

- 석회 혼합재

4.4 시공

- 시공준비

① 소정 높이 및 횡단면이 일치하고 기층의 다짐이 90% 이상 다짐이 완료된 후에 포설해야한다.

② 포설하기 전에 기층이 연약하거나 용수로 인하여 하자 발생이 우려되는 부위는 공사감독자의 지시에 따라 보강 처리해야 한다.

- 혼합

① 혼합비는 설계에 의한 중량 배합비에 의하며 포설시 자연건조 함수량 1～1.5%의 함수량을 가하여 집중 혼합방식으로 흙혼합용 믹서기로 정확히 혼합해야 한다.

② 혼합 시 돌 또는 흙덩이의 체가름을 위하여 20m/m 이내의 체를 믹서기흙 투입구에 부착하여 상기체에 통과한 것만으로 혼합해야 한다.

③ 위와 같은 방법으로 정확히 혼합한 것을 10a 당 1회 이상 공사감독자의 지시에 따라 현장 혼합물을 공시체(몰드)로 만들어 일축압축 강도시험 (3일강도, 7일강도)을 하도록 한다.

- 포설

① 포설에 사용하는 장비 및 기구는 재료분리를 일으키지 않는 장비 및 기구여야 한다.

② 전압 시 포설의 두께는 30%의 전압을 받음으로 설계 두께(주어진 포장두께)에 30%를 가한 두께로(15㎝시 19.5㎝의 두께)균일하게 포설해야 한다.

③ 포설 시 잔돌이나 잔흙덩이가 위 면에 오르지 않게 하기 위하여 도구를 이용하여 표면을 곱게 고루 골라야 한다.

- 다짐

① 다짐은 정확히 고르게 포설하여 다짐밀도가 95% 이상 되도록 해야 한다.

② 다짐은 여하한 방법으로도 균일한 밀도를 얻어야 한다.

③ 다짐은 혼합 후 2～3시간 이내에 완료되도록 한다.

④ 다짐 시 다짐 로울러(탠덤로울러나 콤비로울러 3.5ton 내지 4.5ton 로울러 사용이 최적임)는 너무 무거운 것을 사용해서는 안 된다.

- 시공이음 및 줄눈

① 매일 작업이 완료된 때에는 전압 다짐완료 후 수직으로 절단하여 다음 시공할 부분의 포설다짐을 할 때에 이미 기시공한 부분의 손상이 되지 않도록 주의해야 한다.

- 마무리

① 본 포장은 설계도면에 표시된 구배 및 횡단면과 일치 되도록 마무리되어야 한다.

② 완성된 마무리표층 두께는 ±10% 이상 차이가 있어서는 안 되고 이 이상의 얇은 부분은 파내고 재시공하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

5.  투수아스팔트 콘크리트 포장

5.1 적용범위

- 이 절은 탄천종합정비공사 중 산책로, 자전거도로 등의 도로포장 및 광장 등에서의 투수아스팔트 콘크리트포장에 적용한다.

5.2 주요내용

- 투수 아스팔트 콘크리트, 아스팔트 및 콘크리트

5.3 재료

- 기층용 재료는 단입도의 부순돌을 사용한다.

- 아스팔트는 KS M 2201에 의한 침입도 60～100의 포장용 석유아스팔트를 사용하되, 혼합물 전체 무게에 대한 아스팔트비율이 3.5～5.5% 범위 내에 있어야 하며, 투수아스팔트혼합물의 배합설계는 제조업자의 기준에 따른다.

- 콘크리트용 재료의 품질은 콘크리트공에 의하며, 굵은 골재 최대치수 19㎜, 공극률 8% 이상으로 하여 설계기준강도가 180㎏f/㎠이상이어야 한다.

- 색소는 설계서에 지정된 색상으로 하되, 사용품질에 지장이 없고 시공 후 탈색 또는  강도의 저하가 없으며 물리적으로나 환경적으로도 문제가 없는 색소를 사용하여야 한다.

5.4 시공

- 노상토가 설계상의 것과 상이할 때 또는 상태가 나쁠 때에는 환토하여야 하며, 노상면은 깨끗하게 정리한다.

- 모래 및 마사층은 두께를 일정하게 하여 롤러 및 콤팩트 등으로 전압한다.

- 부순돌 골재층은 재료의 분리가 생기지 않도록 기계를 사용하여 충분히 전압한다.

- 표층의 투수 아스팔트 콘크리트를 포설하기 전에 노반을 깨끗이 정리하여야 하며, 포설 및 전압 시 온도의 저하에 대한 고려를 하여야 한다.

- 포설은 그 하층표면이 젖어 있을 때 시공하여야 하며, 비가 올 경우에는 즉시 작업을 중단하고 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

- 혼합물은 재료의 분리가 생기지 않도록 주의하면서 포설하여야 하며, 롤러 등의 기계를 사용하여 신속히 전압하여 평탄성이 확보되도록 한다.

- 마무리 면은 20m마다 임의 1점에 있어서 두께 차이가 9㎜이상 되어서는 안 된다.

- 투수 아스팔트 콘크리트포장을 할 경우 주변의 토사유입으로 인하여 투수공이 막혀 투수효과가 저하되지 않도록 경계부에 경계석을 설치하여야 하며, 경계석을 설치하지 않을 경우 다소 높게 시공한다.

6.  계단 및 경사로

6.1 적용범위

- 이 절은 탄천종합정비공사 중 부지 Level 변화에 따른 계단 및 경사로에 적용한다.

6.2 주요내용

- 계단 및 경사로

6.3 재료

- 콘크리트

- 화강석

- 벽돌

- 타일

- 자연석

- 목재

6.4 시공

- 계단은 침하가 발생되지 않도록 터파기 후 철저히 다져야 하며 철근을 배근할 경우 계단 본체와 일체가 되도록 한다.

- 경사로가 긴 경우에는 이음줄눈을 설치하여 부등침하가 생기지 않도록 한다.

- 장애자용 램프를 설치한 경우의 표면처리는 미끄러지지 않게 소정의 마찰력을 지니도록 해야 한다.

- 자연경관지역의 경사로에 목재를 사용하여 계단 및 경사로를 설치할 경우에는 목재의 유격이 생기지 않게 부착시켜야 하며, 미끄럼을 방지할 수 있도록 조치한다.

- 미장을 할 경우에는 콘크리트 구조체에 붙은 유기불순물, 흙 등을 깨끗이 닦아낸 후  착수하여야 하며 각 단에 물이 고이지 않도록 평탄하게 하여야 한다.

- 계단 상․하부에 측구, 도수로, 집수거, 집수정, 맨홀 등의 배수구조물을 적절히 설치하여 시공한다.

제8장 유지관리

1.  일반사항

1.1  적용범위

- 이 장은 수목식재 및 초화류, 잔디식재공사 및 시설물공사의 준공후 일정기간 또는 별도의 독립된 공종으로 시행되는 유지관리에 관한 일련의 모든 작업공정에 적용한다.

- 모든 작업공정이라 함은 전정, 제초, 잔디깎기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주목 재결속, 월동작업 및 기반시설물, 편익 및 유희시설물, 설비시설, 건축시설물 관리 등을 말한다.

1.2  요구조건

- 공사준공 후 활착기간동안의 유지관리공사가 별도로 책정되었을 경우에 적용한다.

- 활착기간이라 함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제70조의 별표 1에 의한 조경식재공사 및 조경시설물공사 하자담보책임기간을 준용하여 이 기간 동안 유지관리 작업을 시행하는 것을 말한다.

- 유지관리 작업은 작업 전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영·보관하여야 하며, 매 작업종료마다 감독자의 확인·점검을 받아야 한다.

2.  식생유지관리

2.1 시공일반

- 적용범위 : 수목 및 초화류, 잔디 등 식물의 유지관리에 적용한다.

- 용어의 정의

① 전정 : 수목의 활착과 녹화량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지치기와 수형을 정리하는 작업을 말한다.

② 제초 : 식재지내에 들어와 번성하고 있는 잡초류를 제거함을 말한다.

③ 잔디깎기 : 잔디밭의 치밀한 생육과 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초방제 등을 목적으로 잔디면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

④ 잔디시비 : 잔디의 생육을 돕기 위하여 비료를 주는 것을 말한다.

⑤ 수목시비 : 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 퇴비 등 유기질비료와 화학비료를 주는 것을 말한다.

⑥ 병충해방제 : 병원균이 기주체내에 침입하는 것을 저지하고, 이미 기주체 표면에 부착하였거나 그 위에 형성된 병원균을 죽이거나 활동을 억제함으로써 병의 발생을 미연에 방지하고 발생 후의 확산을 방지하기 위하여, 또한 해충으로 인한 피해를 최소화시키기 위하여 약제, 미생물제제 등을 살포하는 것을 의미한다.

⑦ 관수 및 배수 : 식물의 건강한 생육을 위해 토양상태 및 식물의 생육상황 등을 고려하여 이식수목, 잔디 및 초화류 등에 실시하는 물주기(적정한 수분의 공급)와 물빼기(과다한 수분의 제거)작업을 말한다.

⑧ 지주목재결속 : 수목식재 시 설치한 지주목이 공사준공 후 완전활착 전에 자연적으로 또는 인위적인 손상에 의해 결속상태가 느슨해졌거나 지주목자체가 훼손되어 제기능을 발휘하지 못했을 경우 이를 부분보수하거나 재결속함을 말한다.

⑨ 월동작업 : 이식수목 및 초화류가 겨울철환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 제반조치를 함을 말한다.

2.2  재료

- 비료 : 비료의 종류는 각 수종별 특성 및 토양상태 등을 고려하여 특별시방서에 명시한다.

- 농약 : 농약은 살충제, 살균제 및 제초제 등을 사용하되 사용약제는 식물의 병충해 및 잡초의 종류와 살포목적에 따라 특별시방서에 명시한다.

2.3  전정

- 전정의 종류

① 약전정 : 수관내의 통풍이나 일조상태의 불량에 대비하여 밀생된 부분을 솎아내거나 도장지 등을 잘라내어 수형을 다듬는다.

② 강전정 : 굵은 가지 솎아내기 및 장애지 베어내기 등으로 수형을 다듬는다.

- 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 감독자와 협의한 후 견본전정을 먼저 실시해야 하며 가로수는 노선에 따라 실시한다.

- 가로수전정

① 생육공간에 제약이 없어 식재수종의 자연생육이 가능한 장소의 전정은 수형의 형성에 있어 장애가 되는 불용지를 잘라낸다.

② 생육공간에 제약이 있어 식재수종의 자연생육이 가능하지 않은 경우에는 제한공간 내에 골격이 되는 주지를 가능한 한 길게 하여 골격수형을 유지하고, 동계전정시 측지의 일부를 갱신하는 것으로 전체수형을 유지한다.

③ 도심부에 맹아력이 강한 플라타너스, 버드나무 등이 가로수로 식재된 경우에는 같은 부위를 계속 전정하여 혹을 형성시켜(pollading) 조형미를 살린다.

④ 가로수전정에 있어 생육공간의 제약내용은 다음과 같다.

⑴ 고압선이 있는 경우의 수고는 고압선보다 1m밑까지를 한도로 유지하도록 전정하는 것을 원칙으로 하나 그 이상의 수고를 유지하고자 하는 경우는 수관 내에 고압선이 지나가도록 통로를 만들어야 한다.

⑵ 제일 밑가지는 가능한 한 도로와 평행이 되도록 유지하며 통행에 지장이 없도록 보도측 지하고는 2.5m이상으로 하되, 수형 등을 감안하여 2.0m까지로 할 수 있다.

⑶ 보도측 건축물의 건축외벽으로 부터 수관끝이 1m 이격을 확보하도록 한다.

⑷ 차도 및 보도에 있어 기능(통행), 시설(신호, 표식 등)에 지장이 발생한 경우는 감독자의 지시에 따른다.

- 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을  다듬기 위해 6월～8월 사이에 하계전정을 실시하며 도장지, 포복지, 맹아지, 평행지 등을 제거한다.

- 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정으로 수목의 휴면기간인 12월～3월사이에 동계전정을 실시하며 허약지, 병든가지, 교차지, 내향지, 하지 등을 잘라낸다.

- 절단방법

① 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

② 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

2.4  제초

- 제초작업은 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 년 4회～6회 실시한다.

- 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 식재지 또는 잔디 식재지역 밖으로 반출·처리하여야 한다.

- 제초제를 살포하는 경우는 발아전처리제(preemergence herbicide)와 경엽처리제(postemergence herbicide)를 구분하여 목적에 맞게 살포하되, 농도, 살포량, 살포기계의 주행속도 등을 고려하여 단위면적에 적정량을 살포하여야 한다.

2.5  잔디깎기

- 깎기시기

① 들잔디는 잎의 길이가 3～6㎝이내가 되도록 수시로 실시하고 기타 잔디류는 식물의 생장에 지장을 주지 않으며 목적에 부합되는 범위내에서 수시로 실시해야 한다.

② 횟수는 사용목적에 부합되도록 실시하되 들잔디는 잔디의 생육이 왕성한 6～9월에, 한지형잔디는 봄과 가을에 집중적으로 실시한다.

- 깎기방법

① 잔디깎기기계를 점검하고 잔디밭의 돌등 잡물질을 제거한다

② 잔디상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

③ 수동식기계(hand mower)는 잔디깎기면적이 150㎡미만인 경우에 사용한다.

④ 키가 큰 잔디는 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.

⑤ 잔디깎은 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.

⑥ 깎여진 잔디는 잔디밭에 남겨 두지 말고 비나 레이크로 모아서 버린다.

2.6  잔디시비

- 시비시기는 지상부와 지하부의 생육이 활발한 시기에 실시하되 난지형잔디는 하절기에, 한지형잔디는 봄과 가을철에 집중시킨다.

- 질소, 인산, 가리성분을 년간 30g, 15g, 30g/㎡을 넘지 않도록 시비한다.

- 시비방법

① 가능하면 제초작업후 비오기 직전에 실시하며 불가능시에는 시비 후 관수 한다.

② 비료는 잔디 전면에 고루 살포하며 시비후 지엽에 부착된 비료를 제거하여 비료 해를 피한다.

③ 발병시에는 시비를 피한다. 한지형잔디의 경우 고온에서의 시비는 비해를 촉발시킬 수 있으므로 가능한 한 시비를 하지 않는 것이 원칙이며, 생육부진이 예상되는 등 시비가 반드시 필요한 경우라면 농도를 약하게 액비로 시비하여야 한다.

2.7  수목시비

- 기비는 늦가을 낙엽 후 10월하순～11월하순의 땅이 얼기 전까지, 또는 2월하순～3월하순의 잎 피기 전까지 시용하고, 추비는 수목생장기인 4월하순～6월하순까지 시용해야 한다.

- 비료량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

- 시비방법

① 깊이 30㎝, 가로 30㎝, 세로 50㎝정도로 흙을 파내고 퇴비(부숙된 유기질비료)를 소요량 넣은 후 복토한다.

② 환상방사형으로 시비하되 1회에는 수목을 중심으로 2개소에, 2회시에는 1회 시비의 중간위치 2개소에 시비 후 복토한다.

2.8  병충해방제

- 예방 및 구제

① 식재된 조경식물은 환경을 정비하고 적정한 비배관리를 하여 건전하게 생육시켜 병충해를 받지 않도록 예방조치를 하여야 하며 예방을 위한 약제살포를 하여야 한다.

② 병충해가 발병한 조경식물은 초기에 약제살포를 하여 조기구제하여야 하고 전염성이 강한 병에 걸렸을 경우에는 가지를 잘라내거나 심한 경우에는 굴취하여 소각하여야 한다.

- 약제살포

① 병충해의 예방 및 구제를 위한 약제살포는 살충제와 살균제를 사용하며, 살포작업시 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해를 주지 않도록 주의한다.

② 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등은 식물의 병충해 종류와 살포목적에 따라 특별시방서 및 설계서에 따른다.

- 수간주입

① 병충해에 걸려있는 나무나 수세가 쇠약한 나무에 수세를 회복하기 위하여 처리하는 방법으로서 주입시기는 수액이동이 활발한 5월초～9월말사이에 하고, 증산작용이 활발한 맑게 갠 날에 실시한다.

② 수간주입 방법은 다음과 같다.

⑴ 수간주입기를 사람의 키높이되는 곳에 끈으로 매단다.

⑵ 나무밑에서부터 높이 5～10㎝되는 부위에 드릴로 지름5㎜, 깊이 3～4㎝되게 구멍을 20～30°각도로 비스듬히 뚫고, 주입구멍안의 톱밥부스러기를 깨끗이 제거한다.

⑶ 같은 방법으로 먼저 뚫은 구멍의 반대쪽에 지상에서 10～15㎝높이 되는 곳에 주입구멍 1개를 더 뚫는다.

⑷ 나무에 매달린 수간주입기에 미리 준비한 소정량의 약액을 부어 넣는다.

⑸ 주입기의 한쪽 호스로 약액이 흘러나오도록 해서 주입구멍안에 약액을 가득 채워 주입구멍안의 공기를 완전히 빼낸다.

⑹ 호스끝에 있는 플라스틱주입구멍에 꼭끼워 약액이 흘러나오지 않도록 고정시킨다.

⑺ 같은 방법으로 나머지 호스를 반대쪽의 주입구멍에 연결시킨다.

⑻ 수간주입기의 마개를 닫고 지름 2～3㎜의 구멍을 뚫어놓는다.

⑼ 약통속의 약액이 다 없어지면 나무에서 수간주입기를 걷어내고 주입구멍에 도포제를 바른다음, 나무껍질과 나란히 되도록 코르크마개로 주입구멍을 막아 준다.

2.9  관수 및 배수

- 관수

① 수관폭의 1/3정도 또는 뿌리분 크기보다 약간 넓게 높이 10㎝정도의 물받이를 흙으로 만들어 물을 줄 때 물이 다른 곳으로 흐르지 않도록 한다.

② 관수는 지표면과 엽면관수로 구분하여 실시하되, 토양의 건조시나 한발 시에는 이식목에 계속하여 수분을 유지하여야 하며, 관수는 일출·일몰시를 원칙으로 한다. 잔디관수는 잔디가 물에 젖어있는 기간이 길면 병충해의 발생이 우려되므로 이슬이 걷혀 어느 정도 마른상태인 낮에 하여야 한다.

③ 수목의 관수횟수는 연간 5회로서 장기가뭄 시에는 추가조치한다.

④ 잔디의 관수횟수는 일정하게 정할 수는 없으며 잔디가 가뭄을 타지 않도록 기상여건을 고려하여 결정한다.

- 식물의 생육에 지장을 초래하는 장소에는 표면배수 또는 심토층배수 등의 방법을 활용하여 충분한 배수작업을 하여야 한다.

2.10  지주목재결속

- 공사준공 이듬해 만 1년 됐을시 1회 실시함을 원칙으로 하되 자연재해에 의한 훼손시는 즉시 복구하여야 한다.

- 설계도면과 일치하도록 시공하되 주풍향을 고려하여 시공한다.

- 지주목과 수목의 결속부위는 필히 완충재를 삽입하여 수목의 손상을 방지한다.

2.11  월동작업

- 이식수목 및 초화류가 겨울철환경에 적응할 수 있도록 하기 위하여 월동에 필요한 다음의 조치를 한다. 단, 식물별로 필요한 조치가 상이하므로 작업의 구체적인 방법은 설계서 및 특별시방서를 따른다.

① 줄기싸주기 : 이식하고자 하는 나무가 밀식상태에서 자랐거나 지하고가 높은 나무는 수분의 증산을 억제하고 태양의 직사광선으로부터 줄기의 피소 및 수피의 터짐을 보호하며 병충해의 침입을 방지하기 위한 조치로서 마포, 유지, 새끼 등을 이용하여 분지된 곳 이하의 줄기를 싸주어야 하며 그해의 여름을 경과시킨다.

② 뿌리덮개 : 관수한 수분과 토양중 수분의 증발을 억제하고 잡초의 번무를 방지하기 위하여 뿌리주위에 풀을 깎아 뿌리부분을 덮어주거나 짚, 목쇄편, 왕겨 등을 덮어준다.

③ 방풍 : 바람이 계속 부는 시기에 식재할 경우와 바람이 심한 지역에 식재할 경우에는 수분이 증발하지 않도록 방풍조치나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의하여 처리한다.

④ 방한 : 동해의 우려가 있는 수종과 온난한 지역에서 생육 성장한 수목을 한냉지역에서 시공하였을 때에는 지형·지세로 보아 동해가 예상되는 장소에 식재한 수목은 기온이 5℃이하로 하강하면 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

⑴ 한냉기온에 의한 동해방지를 위한 짚싸주기

⑵ 토양동결로 인한 뿌리 동해방지를 위한 뿌리덮개

⑶ 관목류의 동해방지를 위한 방한덮개

⑷ 한풍해를 방지하기 위한 방풍조치

⑤ 뗏밥주기 : 잔디의 생육을 돕기 위하여 한지형잔디는 봄, 가을에 난지형잔디는 늦봄에서 초여름에 뗏밥을 준다. 뗏밥은 잔디의 생육이 왕성할 때 얇게 1～2회 준다. 뗏밥의 두께는 2～4㎜정도로 주고, 다시 줄 때에는 15일이 지난후에 주어야 하며 봄철에 두껍게 한번에 주는 경우에는 5～10㎜정도로 시행한다.

3.  시설물유지관리

3.1  기반․편익․유희시설

- 기반시설은 부분적으로 보수를 반복하거나, 내용(耐用)한도에 달했을 경우에는 전면적으로 교체 또는 개조를 행한다.

- 편익 및 유희시설물은 교체․개조와 함께 이용상황에 따라 보충이나 이전설치, 또는 파손에 의한 교환작업을 행한다.

- 시설물의 손상은 안전성을 위협하기 때문에 건물관리와 동일한 계획적수법을 도입하여 노화손상을 방지하는 예방보전과 손상에 대한 보수, 교환을 행하여 안전성이나 기능성을 회복시키는 사후보전을 행하여 기능을 유지시켜야 한다.

- 예방보전

① 점검은 일상점검과 정기점검으로 구분하여 시행한다.

② 청소는 일상청소(하천 일반청소를 포함하여 측구, 벤치, 야외탁자 등의 이용시설의 청소)와 정기청소(습지 연못의 물빼기 청소, 안내판, 포장면의 오물청소 등), 특별청소(우기 침수 후의 청소 등)로 구분하여 시행한다.

③ 미관의 유지와 방부, 방청을 위하여 도장한다.

④ 기구 등의 교환

⑤ 이러한 작업은 작업계획을 수립하여 점검방법, 체크리스트, 이상발견시의 대응, 처리방법을 포함한 점검요령을 작성하여 실시하여야 한다. 또 체크리스트 외에 안전성을 중시하는 시설공작물에 대해서는 특별한 점검표를 작성하여야 한다.

- 사후보전

① 임시점검

② 보수

- 기타(이용사항이나 관리상 필요성에 따라 행한다.)

① 보충

② 시설이전

③ 부분교체

3.2  설비관리

- 설비관리는 설비, 기구자체의 보전과 더불어 적정한 운전이 가능하도록 정기적으로 각종의 점검, 검사나 측정, 기록을 하여야 한다.

- 관계법령의 관리기준에 따라 안전, 방재, 위생 등의 관리를 시행하고 동시에 이용의 특성을 고려하여 자주적인 관리기준을 설정하여 기능유지를 도모하여야 한다.

- 급수를 필요로 하는 장소의 급수전에 대해서는 항상 일정한 압력과 사용상 필요한 수량을 유지하기 위하여 물탱크 등의 적정한 용량과 급수펌프의 성능이 정상이 되도록 관리한다. 또, 급수방법에 따라 수도법에 준하여 안전위생을 확보하여야 한다.

① 배관계통 및 각종기구의 누수, 파손 등의 정기적인 점검 및 보수

② 물탱크의 정기적인 청소 및 점검

③ 수질검사

④ 사용수량의 확인, 수도미터기의 점검

- 배수시설은 배수를 원활하게 유출시키기 위해 각종기구의 점검, 청소 및 정비를 행한다. 처리시설은 기구의 보전과 방류수 또는 재이용수로서의 수질유지를 위해 측정, 검사, 유량이나 농도에 따라 조정하여야 한다.

① 배수계통 및 각종 기구의 정기적인 청소, 점검 및 보수

② 처리시설의 운전, 작동상황의 점검

③ 처리시설의 운동조건조정

④ 처리시설의 청소

⑤ 유입수, 방류수 등의 수질검사

3.3  건물관리

- 예방보전과 사후보전으로 구분하여 관리한다. 예방보전은 결정된 수순에 의해 계획적으로 점검, 보수 등을 행하여 건물의 노화·손상을 미연에 방지하는 것이며 사후보전은 손상에 대하여 보수를 행하여 내구력, 기능, 미관 등을 회복시키는 것이다.

- 예방보전

① 점검 : 일상점검(일상순시, 관찰에 의한 것), 정기점검(월 1회내지는 년 1회, 정기적으로 점검하여 안전성, 쾌적성, 기능성을 확인하는 것)

② 청소 : 일상청소, 정기청소, 특별청소

③ 도장 : 미관의 유지, 방부, 방청

④ 기구 등의 교환

⑤ 상기의 작업은 작업계획을 수립하여 점검기준, 청소요령에 따라 행한다.

- 사후보전

① 임시점검 : 침수 등에 의해 손상의 발생이 예상되는 경우, 일상점검이나 정기점검으로 이상이 발견된 경우, 또는 방법을 결정하기 위해 상세하게 행하는 경우나 재해 등에 의한 손상의 발생이 예상되는 경우에 행한다.

② 보수 : 손상의 상태에 따라 경제적 조건이나 시기적 조건을 고려하여 보수를 실시한다.