백남준기념관 조성 전기공사

시   방   서

2016. 06

I.  일반 시방서

II. 특기 시방서

서울특별시립미술관

I. 일 반 시 방 서

1. 일반사항

가. 공 사 명 : 백남준기념관 조성 전기공사

나. 공사개요

1) 전력간선설비 공사 : 1식

2) 동력설비 공사     : 1식

3) 전열설비 공사     : 1식

4) 전등설비 공사     : 1식

다. 적용범위 :

본 시방서는 일반적인 공사시방을 표시한 것이며, 기술적인 사항은 특별시방서에 의한다. 본 공사에서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 해당 공사의 기재사항을 준용하고 계약상대자(제작자)는 발주부서의 공사에 관계되는 제규정, 표준시방서 등을 철저히 준수하여야 하며, 중복이나 모순 혹은 기술되지 않은 경미한 사항은 감독공무원의 지시에 의하여 도급자 부담으로 시행한다.

2. 공사의 착수

계약상대자는 공사 착공 전에 다음 사항을 구비하여야 한다.

가. 현장대리인의 지정

공사현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주하게 하고 그중 1인을 현장대리인으로 한다.

나. 기술자의 확보

현장대리인은 본 공사수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시된 적합한 면허 소지자로 한다.

다. 제출서류

계약상대자는 공사 착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사 도급내역서, 예정공정표 및 기타 규정에 의한 제반 서류룰 제출하여야 한다. 특히 공정표 작성은 본 공사 추진을 위한 시공순서 및 방법을 미리 감독공무원과 협의하여 승인을 받은 후에 시행계부 공정표를 제출하고 본 공사에 착수한다.

3. 도급자재관리

가. 계약상대자는 본 공사를 위하여 진입되는 건설장비, 공구 및 자재는 미리 견본을 제출하여 감독공무원의 검수를 받은 후 사용하여야 한다. 검수를 받지 않거나 검수에 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와 같은 자재를 사용하여 야기되는 여하한 사고도 계약상대자가 책임을 진다.

나. 도급자재 중 필요에 따라 감독공무원이 자재시험을 요구할 때는 계약상대자가 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적결과를 제시하여야 하며, 감독공무원이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

4. 노무관리

가. 계약상대자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리 책임을 계약상대자가 진다.

나. 우리미술관에서는 현장대리인 기타 계약상대자의 사용인 또는 노무자에 대하여 공사 시행 또는 관리상 부적당하다고 충분한 이유를 명시하여 계약상대자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

5. 공사장관리

가. 본 공사에 필요 되는 제반 안전설비는 계약상대자의 부담으로 행하며, 공사시행 기간 중 취역하는 인원의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙 및 보안법규에 의거 관리한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재도난예방 및 기타 풍기 위생의 단속은 충분한 조치를 취한다.

라. 인접한 제 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 사고 보완하여야 한다.

마. 공사시공 중에는 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완료 후는 가설물의 철거, 기타 잔해일체를 정리 한 후 준공검사를 받아야 한다.

6. 공사의 보고

계약상대자는 매일 사용재료 및 공사공정 등에 관여되는 사항에 대해서는 감독공무원에게 지체 없이 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인한 관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독공무원의 승인을 얻어 수행하여야 하고 그 결과를 반드시 보고하여야 한다.

7. 시험 및 검사

가. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 강도 시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 시행한다.

나. 계약상대자는 시공(제작)중 시험 및 시운전은 감독공무원 입회 하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시는 불합격된 부분에 대하여는 즉시 재시공하고 재시험을 하여야 한다.

다. 본 공사(제작)중에 필요한 각종 시험과 시운전을 위한 일체의 작업 준비 및 시운전 보조 작업도 본 공사에 포함된다.

8. 공사변경

본 공사 시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대하여는 발주부서 감독공무원의 사전 승인을 얻고 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 발주부서 감독공무원의 수정 혹은 변경요구가 있을 때는 지시에 즉시 순응하여야 한다.

9. 공사의 중지

본 공사의 감독공무원은 다음 사항이 발생할 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 설계변경 또는 타의 연관공사가 있을 경우

나. 계약상대자가 공사 시공에 관하여 설계도서 및 시방서 또는 감독공무원의 지시에 순응치 않을 경우

다. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 주게 될 우려가 있을 경우

라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

10. 설계변경사항

가. 발주부서에 의하여 설계도면 및 시공방법이 변경되었을 경우

나. 본 설계의 내용보다 경제적인 시공방법이 있어 시공방법을 변경하였을 경우

10. 기타

가. 감독공무원의 검사 승인 후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종 책임은 계약상대자에게 있다.

나. 소운반 대상물량에 평균거리 및 단일 중량에 대한 할증료 등은 실제 현장에서 행한 량에 따라 설계변경한다.

다. 본 설계서는 게시된 정산 기준은 해당단가를 기준하여 설계 시공(제작)된 설치물 (제작물)의 수량으로 한다.

II. 특기시방서

1. 일반공통사항

1-1. 목  적

본 시방서는 공사를 함에 있어 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1-2. 적 용 범 위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가) 전기사업법

나) 전기공사업법

다) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률

라) 정보통신공사업법

마) 건축법

바) 전기설비기술기준령

사) 내선규정

아) 한국공업규정

자) 전기용품 안전관리법

차) 공업표준화법

카) 기타관계법령 등

4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 법령에 따라 설계변경 하여야 한다.

1-3. 공 사 의 시 행

1) 계약상대자는 모든 공사의 착공 전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야 하며 당 공사 현장 감독공무원의 지시를 받아야 한다.

2) 계약상대자는 공사 시행 전 전력계통 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관공서의 법규와 전력회사의 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

3) 계약상대자는 공사 중 감독공무원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독공무원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

4) 계약상대자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독공무원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견차이가 있을 때는 감독공무원의 해석에 따른다.

5) 계약상대자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주, 현장대리인으로 지정하여 감독공무원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

6) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독공무원의 승인을 받고난 후 시공 또는 제작하여야 한다.

7) 특기가 있거나 감독공무원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독공무원의 검사를 받아야 하며 특히 감독공무원이 필요하다고 인정하는 부위는 칼라로 사진촬영 하여야 한다.

8) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

나) 계약상대자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도로의 정비

다) 기타 감독공무원의 지시사항

9) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요한 경우는 사전에 감독공무원과 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10) 본 공사를 위한 현장 사무소 창고 등 필요한 시설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등 제반사항은 감독공무원의 지시에 따른다.

11) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연제를 사용하고 소화기를 비치한다.

12) 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 계약상대자는 시공 전에 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계 도면 등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종전기 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

1-4. 사 용 자 재 및 기 기

1) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 감독공무원의 승인을 받아 변경하되 K.S 표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없을 때는 K.S규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야 한다.

2) 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독공무원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며 견본품은 공사 완료시까지 현장에 비치하여야 한다. 다만 감독공무원이 견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의 카다로그 및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.

1-5. 시 설 물 의 훼 손

1) 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독공무원의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 소용되는 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

1-6. 설 계 변 경

1) 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경

2) 전력, 통신, 소방관서등 관련공사의 계획 변경에 따른 설계변경

3) 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용

2. 배선공사

2-1. 배선은 전기설비기술기준, 내선규정 및 소방시설의 설치, 유지 및 위험물 제조소등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

2-2. 전선, 케이블 및 코오드는 특기한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

2-3. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며 K.S 규격이 없을 때는 감독공무원의 지시에 따른다.

2-4. 전선의 박스 내 접속은 전선 콘넥터를 사용하여야 하며 전선 콘넥터는 K.S 표시품 또는 외국과 기술제휴된 제품 중 시중 최고품을 사용하여야 한다.

2-5. 전선의 접속은 배관 내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 풀박스 또는 기구 내에서만 시행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

2-6. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도상승 값이 접속부 이외의 온도상승 값을 넘지 않아야 한다.

2-7. 심선과 기기의 단말 접속할 때는 편조가 흐트러지지 않도록 나사 등으로 단단히 묶는다.

3. 조명기구 설치

3-1. 조명기구설치시는 탈락되지 않도록 견고히 설치하여야 한다.

3-2. 조명기구는 수직으로 보기 좋게 배열설치한다.

3-3. 조명기구 설치시 안전에 유의하여야 하며 파손시는 계약자가 비용을 부담한다.작품에

3-4. 조명등기구 설치시 천공시 주변이 표시가 업도록 매끄럽게 하여야 하며 천공홀 주변이 보이지 않도록 깨끗하게 처리하여야 한다.

4. 안전교육 및 조치

4-1. 안전관리자는 작업전 안전교육을 실시하고 안전장구를 필히 착용한후 작업에 임하도록 관리한다.

4-2, 안전관리자는 작업자의 건강상태를 체크하여 무리가 되지 않게 작업하게 해야 한다.

4-3 안전관리자는 구급약을 배치하여 사고발생시 응급조치를 신속히 한다.

4-4. 작업전후 전원을 확인하고 작업에 임하며 항상 2인1조로 연락이 가능토록해야한다.

5. 시운전

준공시는 시험, 시운전을 실시하여야 하며 각 회로별 절연저항값 측정하여 제출하며 또한 접지저항값을 측정하여 기준치에 적합하도록 시공하여야 한다.

6. 제출사항(준공도면, 공사사진, 작업일보)

준공시는 현장 시공과 일치된 준공를 작성하여 도면(A4책자) 3부를 제출하여야 하며, 을 작업완료시는 작업 전후사진을 제출하고 작업일보(전일작업, 금일예정작업 자재,인력 및 누계 사항)를 익일 9시전까지 팩스또는 메일로 제출하여야 한다.

7. 청소 및 마무리

작업완료시는 청소를 말끔히 하며 공구 및 자재의 정리정돈을 철저히 하여야 하며 뒷 잔재가 남지않도록 뒷정리를 깨끗이 하여야 한다.  끝.