시     방     서

공사명 : 비상소화장치함 교체공사

2019.  11.    .

서울특별시 은평소방서

1. 일 반 사 항

가. 공 사 명 : 비상소화장치함 교체공사

나. 목    적

- 노후비상소화장치 함 교체

다. 공사위치

- 비상소화장치함 교체(표준디자인비소함, KFI인증) : “함번호, 주소”

라. 공사기간 : 착공일로부터 29일.

마. 하자보수기간 : 준공검사일로부터 1년.

바. 공사내용

- 기존 비상소화장치함 철거(기존 적재비품 보관)

- 비상소화장치함(KFI인증, 디자인특허 30-2019********) 설치 및 비품                적재

사. 적용범위

1) 본 시방은 ‘비상소화장치함 교체공사’에 적용한다.

2) 본 공사는 시방서의 내용과 적합하도록 시공하고 시공 중 시방에 누락되                  어 있는 항목일지라도 공사에 지장이 있는 부분의 발견시 감독관에 보                   고, 승인 후 도급자 부담으로 처리한다.

아. 시   공 : 본 공사는 시방에 명시되어 있는 바로 설치하고 설치 후 충분하고 만족                   스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 작업하고 명시되지 않는 경우에도                   전체 기능에 지장을 주는 등 추후 하자발생을 예방하기 위해 필요한 사                   항은 감독관의 지시에 따라 성실히 작업한다.

자. 자재범위

1) 공사에 사용되는 자재 반입시 양자 입회하에 검사를 실시하며 KS 표준 규               격 여부, 기존 제품 동일여부 등을 검사한다.

2) 기자재 이동시 변경 및 파손되지 않도록 주의하며 변경 및 파손된 자재는 즉시            반출하고 동등 품으로 복구한다.

3) 기자재 설치 후 공정 기간동안 기자재 파손 및 도난 시 시공회사가 책임을 지            며 파손 및 도난 자재는 동등 품으로 반입한다.

차. 공사현장관리

1) 공사현장은 언제나 기기 및 장비 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 도난, 기타              사고방지에 최선을 다한다.

2) 작업시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업을 해야 한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시 감독원에게             보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을 실행해야한다.

4) 공사기간 중 작업장에 대한 각종안전사고를 미연에 방지하기 위하여 외주                업체 작업장 안전지침을 본 공사에 임명된 감독원의 조치에 충실하게 따라야             한다.

카. 시험 및 검사

1) 시험 및 검사의 방법은 관계법규, 한국공업규격, 기타 준용기준이 있을 때에는             그것에 따른다.

2) 공정중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공               에 대한 시험 및 검사를 행한다. 다만, KS 규격에 의한 규격품과 제조회사              등에 시험성적서 및 검사에 인정된 것 또는 감독원이 승인하는 경미한 사항              에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

3) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에              합격하여야 한다.

타. 기타사항

1) 착  공

도급자는 작업을 시행하기 전 착공계 및 예정공정표와 현장대리인계를 제출              하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 제작도

도급자는 각종 공사 작업시 사전에 제작도 및 설치도를 작성, 감독원이 요구             시에 제출 승인을 득 해야 한다.

3) 공사로 인한 주변 업무 방해금지

(가) 공사로 인하여 주변 업무에 방해가 되어서는 안된다.

(나) 공사기간 중 소음, 진동 등에 민원이 발생하지 않는 범위에서 작업을 실행                 해야 한다.

(다) 작업시간은 주변 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 선택하여 작업                    을 해야 한다.

4) 경미한 변경

본 공사의 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 설치            위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도            급자 부담으로 시공한다.

5) 감독원과 협의사항

(가) 시방의 내용과 서로 다를 때 또는 명기되지 않은 사항이 있을 때

(나) 장비류 설치 위치가 시방서와 다르거나 표기되지 않을 사항이 있을 때

(다) 작업시기 및 경미한 작업방법

(라) 기타 공사와 관련된 내용 중 감독원과 협의가 필요하다고 생각하는 내용

6) 대리인 상주 및 안전사고 방지

(가) 시공자는 현장 대리인을 선정하여 작업 준공시까지 현장에 상주하여                    작업관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 공사 중에 발생                  하는 모든 안전사고는 시공자가 책임을 진다.

(나) 시공자는 현장작업 시 현장에 출입하는 관계인 및 작업자에게 안전사고                  예방에 필요한 예방조치를 하고 철저한 안전관리 업무를 충실하게 해야                  한다.

7) 원상회복 의무

시공자는 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하며 기 시설된 부분의             파손이 있을 시에는 이를 즉시 시공자의 부담으로 원상 복귀해야 한다.

8) 작업 자료제출 의무

시공자는 작업 공정마다 사진촬영과 작업일보를 기재하여 감독원의 승인을               받아야 한다.

9) 준공검사 및 재시공 의무

시공자는 작업완료 후 감독자의 입회 하에 준공검사를 실시하고 이상이 있을             시 이를 즉시 재시공하여야 하며 이에 따른 모든 책임을 시공자가 부담한다.

10) 준공 및 취급설명

공사가 완료 되었을 때에는 작업 시설물유지보수에 필요한 취급설명등을 작성            하여 감독원 입회하에 시설운영자에게 인계한다.

11) 인계인수

감독원이 필요한 경우 준공검사 신청서, 각종 관계도서 및 검사증, 준공사진,             인허가 필증, 시험성적서 등을 감독원에 제출하고 시설 운영자에게 인계인수             한다.

12) 작업 시행에 관계되는 확인서류 제출

작업 시 발생되는 부산물 처리확인서, 검사결과, 자재구입 확인서, 기타 감독             원이 작업에 관계되는 확인서류 요청시 그 서류를 제출해야한다.

파. 비상소화장치함 설치 특기시방

1. 일 반 사 항

1-1 일반사항

1) 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 「소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준             [시행 2017. 12. 28.] [소방청고시 제2017-8호, 2017. 12. 28., 일부개정.]」을 참조한다.

2) 사용 재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을 때는 그 규정에 적합 하거나 또는 사용    승인을 받은 것으로 한다.

3) 이 설비공사에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는    재질로 한다.

1-2 특기사항

1) 함의 내부 프레임 재질은 두께가 1.5 ㎜ 이상의 STS로 하여야한다.

2) 함의 규격 가로1100㎜, 세로1500㎜, 폭500㎜의 서울시 표준디자인함.

3) 문짝은 내진성능시험을 통과한 래치 장금장치가 있는 문짝을 설치한다.(디자인특          허 30-2019********, KFI인증제품)