보 고 서
			담당	팀장
				11/25
문서번호	공사감독2처-20185
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.11.25.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(건축물 사전사후점검-공릉)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,541백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(토목부)

2		보고 및 검토내용

◯ 공사장주변 건축물 사전사후 안전검검

- 공릉2빗물펌프장 건설에 따른 진동발생 및 지상에서 11.9m 굴착(지하수위 아래 5m 굴착) 함에따라 공사장주변 건축물의 영향을 사전 및 사후 점검하여 이상발견 시 사전에 대책을 수립코자 함

ㆍ굴착지표면(EL16.5m), 지하수위(EL9.7m), 굴착저면(EL4.6m)

- 공사장주변 건축물 현황(사전ㆍ사후 안전점검 대상건축물)

연번	위 치	구 조	현장이격 거리(m)
1	공릉동 404-1	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	17.6
2	공릉동 404-8	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	15.6
3	공릉동 404-19	철근콘크리트 (지하-층 지상5층)	12.5
4	공릉동 404-22	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	12.5
5	공릉동 404-24	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	13.7
6	공릉동 404-10	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	20.0

- 위치도 및 사진

위 치 도	공릉동 404-1
공릉동 404-8	공릉동 404-19

○ 검토의견

- 상기와 같이 공릉2빗물펌프장 굴착주변 건축물(6동)에 대한 건축물 사전ㆍ사후 안전점검을 시행하여 균열 및 침하 등 이상징후를 사전에 점검하여 안전성을 확보함이 타당하다고 사료됨.

- 소요공사비 : 18,833천원

항 목	(주)대웅컨설턴트	가온엔지니어링	비 고
건축물안전점검 (사전ㆍ사후)	20,000,000원	20,950,000원
부가세	2,000,000원	2,095,000원
소 계	22,000,000원	23,045,000원
낙착율적용 (85.609%)	18,833,000원	19,728,000원
적 용	18,833,000원	※ 천단위 이하 절삭

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1) 건축물 사전,사후점검 견적서 각1부. 끝.