공사용 가설사무실 설치를 위한 부지사용 이행 조건

□ 공사용 가설사무실 설치를 위한 부지사용 이행 조건

〇 정문 통행에 방해가 되지 않도록 입구쪽{대나무밭 끝 (쥐산쪽)}에 주차금지를        위한 경계난간을 설치 할 것

〇 가설 사무실과 경계휀스 사이는 3m이상 띄울 것

〇 휀스는 월담침투 불가능한 높이(2.7m)로 설치하고 2중 휀스 및 상단에 윤형       철조망, 진동감지기, CCTV(2대)를 설치할 것(국가보안시설 관리 지침 및

통합방위지침 준용하여 설치)

〇 철조망 하단지면을 견고하게 구축하고 철조망 지주는 90㎝깊이로 매설할 것

〇 가설사무실 위치의 수목은 센터에서 원하는 곳으로 이식할 것

〇 가설사무실 위치의 우수관(밴치 플륨관)은 상시 기능이 유지되도록 할 것

〇 대기환경기준, 고용노동부 사무실공기관리지침 및 화학물질 및 물리적 인자의

노출기준 등 관련법규에서 규정한 오존관리기준 초과시 작업중지 및 근로자를       안전한 곳으로 이동 조치, 오존측정기 설치할 것

〇 가설사무실 근무자 안전을 위하여 제출한 오존대책 추진에 철저를 기하고,       외부공사는 공사착수전에 근로자 안전을 위한 오존안전대책을 수립하여 제출할 것

〇 화장실은 냄새가 발생하지 않토록 청소및 정화조 관리 등을 철저히 할 것

〇 가설사무실 주변은 자재, 장비, 주차 등 정리정돈을 철저히 하고, 주변 환경을

깨끗하게 할 것

〇 영등포정수센터의 필요에 의해 반환요구시 1개월 이내 즉시 반환할 것

〇 가설사무실 사용기간 종료시에는 원상태로 복구토록 할 것

〇 영구시설물 축조 금지

〇 정수센터 출입인력에 대한 사전 보안교육 및 보안대책 수립 제출