품질․안전점검 시정요청 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2016년 3월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2016. 2. 17	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	이 봉 우
공 사 명	겸재교건설및연결도로확장공사		시공자	김 성 규
내 용					비 고
□ 거더와 교량받침간 편심 - 램프 A : A2, P1, P2 10mm 편심(좌우편차 20mm) - 램프 B : P1 10mm 편심(좌우편차 20mm) - 거더의 하부플렌지와 비교하여 편심량이 과다함 - 편심 원인을 찾아 문제가 없는지 확인바라며, 향후 편심에 의한 하중 및 부반력 등에 영향을 미칠 수 있으므로 철저한 검토바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 겸제교건설및연결도로확장공사

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프A A2 G1열 좌.우 20mm 편차
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프A A2 G1열 좌측 edge 40mm

좌우 편차 20mm

좌측 edge 40mm

현 황 사 진

○ 공사명 : 겸제교건설및연결도로확장공사

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프A A2 G1열 우측 edge 60mm
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프A P2 G1열 좌.우 편차

우측 edge 60mm

좌우 편차

현 황 사 진

○ 공사명 : 겸제교건설및연결도로확장공사

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프A P1 G2열 좌.우 편차
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ거더와 교량받침간 편심 - 램프B P1 G1열 좌.우 편차

좌우 편차

좌우 편차