품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2019년 5월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 4. 25	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	김 창 욱
공 사 명	월드컵대교건설공사 강교 가설 현장		시공자	변 재 준
내 용					비 고
□ 거더와 받침간의 틈새발생(약 25mm) - 도면오류, 받침 시공불량, 거더 제작불량, 거더변형 등 원인을 파악하여 적절한 수정방안을 마련하여 조치바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진1 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ거더와 받침간의 틈새발생 (약 25mm) - 도면오류, 받침 시공불량, 거더 제작불량, 거더변형 등 원인 파악 후 원인에 따른 적절한 조치바람