품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 5월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 4. 17	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 이제택		감 리	김 용 선
공 사 명	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사장		시공자	백 현 기
내 용					비 고
□ 강교 지조립 받침 침하우려 - 지조립 장소가 토지로, 우천시에 지반침하 우려 - 특히, 받침면적이 좁은 앵글로 되어 우천시 침하가 우려됨 - 철판 등으로 침하가 발생하지 않도록 보완 검토바람 □ 솔 플레이트(sole plate) 및 연결판 노치(notch) 발생 - 솔 플레이트 설치 전 수정바람 - 연결판 볼트 체결 전 수정바람 □ 전단 연결재 녹 발생 - 녹을 제거한 후 도장보수 바람 □ 우천시 작업으로 내부 오염(흙 발자국) - 가설 후 청소 바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강교 지조립 받침 침하우려 - 기조립 장소가 토지로 우천시에 지반침하 우려 - 특히 받침이 면적이 좁은 엥글로 우천시 침하가 우려됨 - 철판 등으로 침하가 발생하지 않도록 보완 검토바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강교 지조립 받침 침하우려 - 기조립 장소가 토지로 우천시에 지반침하 우려 - 특히 받침이 면적이 좁은 엥글로 우천시 침하가 우려됨 - 철판 등으로 침하가 발생하지 않도록 보완 검토바람

받침 침하우려

받침 침하우려

현 황 사 진

○ 공사명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ솔 플레이트 노치 발생 - 솔 플레이트 설치 전 수정바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 노치 발생 - 연결판 볼트 체결 전 수정바람

notch 발생

notch 발생

현 황 사 진

○ 공사명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ전단연결재 녹 발생 - 녹을 제거한 후 도장보수 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ우천시 작업으로 내부 오염(흙 발자국) - 가설 후 청소 바람

녹 발생

내부 오염(흙)