품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 6월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 5. 18	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 류봉현, 이제택		감 리	강 창 규
공 사 명	강남순환도시고속도로7-2공구 현장		시공자	정 경 재
내 용					비 고
□ 신축이음 하부 오염 - 신축이음장치가 설치되지 않은 상태로 빗물이 하부로 흘러 오염됨 - 부식이 우려됨으로 오염물질을 제거하고 빗물이 계속 흐르지 않도록 조치바람 □ 스터드볼트 녹 발생 - 현장 거치후 장기간 방치로 녹이 발생됨 - 콘크리트 타설 전 녹을 제거한 후 보수도장 바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-2공구 현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ신축이음 하부 오염 - 신축이음장치가 설치되지 않은 상태로 빗물이 하부로 흘러 오염됨 - 부식이 우려됨으로 오염물질을 제거하고 빗물이 계속 흐르지 않도록 조치바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ스터드볼트 녹 발생 - 현장 거치후 장기간 방치로 녹이 발생됨 - 콘크리트 타설 전 녹을 제거한 후 보수도장 바람

녹 발생

신축이음하부 오염