공사장 관계자 간담회 자료

최근 3년간 봄철(3~5월) 화재발생 분석

구 분	계	봄	여름	가을	겨울
발생건수(건)	16,896	4,269	4,036	4,084	4,507
사망자(명)	91	27	12	20	32
부상자(명)	616	125	159	138	194
재산피해(백만원)	53,064	11,374	9,924	14,994	16,772

○  2011~2013년간 계절별 화재발생 건수는 겨울철 다음으로 봄철(25.3%)에 많이 발생하였으며, 화재로 인한 사망자도 27명으로 29.7%를 차지하는 등 봄철 기간 안전관리의 필요성이 부각됨.

< 봄철 장소별·원인별 화재발생 건수(3~5월) >

구분	연간 총 건수	음식점	업무	일상 서비스	창고, 공사장	판매	위락 오락	종교 운동	학교	연구 학원
계	4,269	453	296	234	189	125	60	50	29	23
2013년	1,463	157	91	76	57	39	21	18	10	8
2012년	1,346	151	91	77	63	38	11	16	11	10
2011년	1,460	145	114	81	69	48	28	16	8	5

계	부주의	전기	기계	방화	교통사고	자연적	화학적	가스	기 타
4,269	2,330	1,067	188	323	25	4	15	6	311

○  장소별로는 음식점, 서비스 시설 등 다중이용시설과 공사장 등에서 주로 발생하였으며,  이는 해빙기 중 시설물 안전관리 부주의와 활동인구의 증가에 따른 것으로 사려됨.

< 주요 화재 사례 >

2011.06.12. 강남구 재건마을 화재 (2단계) - 피해 : 부상 3명, 3억97백만원 - 원인 : 부주의(불장난)	2012.04.18. 강서구 00창고 화재 (2단계) - 피해 : 인명피해 없음, 11억70백만원 - 원인 : 원인미상

		소방안전 관리상 문제점

지하시설물

❍ 도시기반시설의 지하화 추세 및 기존 지하시설물 간 연계로 인한

지하 공간의 대형화

❍ 편의시설의 집중으로 시민들의 지하공간에서의 활동시간 증가 추세

❍ 화재발생 시 지상으로의 연기의 배출 지연으로 인한 다수의 인명
피해 우려

❍ 다양한 시설들의 집약 및 구획으로 인한 내부 구조 복잡화

❍ 폐쇄적인 공간의 특성으로 인한 소방 활동 전개 어려움

대형 공사장

❍ 우레탄 발포 등 작업 시 화재취약 요인에 대한 상시 안전관리 미흡

❍ 인화성 물질, 우레탄 등의 급격한 연소 확대로 인명피해 우려 높음

❍ 유독가스 및 열기 확산, 공사 자재로 인해 내부진입 어려움

❍ 샌드위치 판넬 작업장의 경우 소화수가 침투되지 않아 소화곤란

❍ 공사현장 내부구조 파악의 한계로 신속한 진압작전 곤란

❍ 설치 중인 계단, 피트 등으로 추락․전도 위험성 상존

❍ 공사장 피난유도장비 등 임시소방시설 설치 권고 및 실적 관리

※「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조의2(신설) : ’15.1.8의무화