공사장 소방안전교육 자료

❍ 최근 3년간 화재발생 현황(2011~2013)

구 분 연도별	화재건수(건)		인명피해(명)						재산피해(천원)
			계		사 망		부 상
	지 하 시설물	공사장	지 하 시설물	공사장	지 하 시설물	공사장	지 하 시설물	공사장	지 하 시설물	공사장
계	19	42	0	36	0	6	0	30	70,548	939,801
2013	8	18	0	8	0	2	0	6	19,251	644,917
2012	5	13	0	28	0	4	0	24	50,266	267,427
2011	6	11	0	0	0	0	0	0	1,031	27,457

화재 발생 분석
▪ 최근 3년(‘11~’13년)간 지하시설물 화재는 19건(평균 6.3건), 공사장은 42건(평균 14건)으로 전체 화재건수에서 차지하는 비율은 각각 0.3%와 0.6%로 작음. ▪ 그러나, 사망자는 6명(2012년 현대미술관 화재 4명, 2013년 구로 지지밸리 화재 2명)으로, 이는 공사장 내 용접작업 등으로 화재가 발생하여 우레탄 등 가연성 물질로의 급속한 연소 확대로 인명피해가 발생하였음. ▪ 원인별로는 최근 3년 간 부주의 76%, 전기적요인 16%, 방화(의심) 12%로 관계자(작업자) 등의 소방안전 미준수로 인한 화재가 가장 많은 것으로 분석됨. ▪ 따라서 관계자 등에 대한 지속적인 화재예방 교육 및 초기 대응 능력 제고 노력이 더욱 요구됨.

❍ 주요 화재사례

< 3호선 약수역 >	< 현대미술관 서울관 신축 공사장 >
- 일 시 : 2012.8.2(목), 2:49 - 화재원인 : 기계적 요인(과충전) - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 41,580천원	- 일 시 : 2012.8.13(월), 11:23 - 화재원인 : 전기적 요인 - 인명피해 : 28명(사망4,중상4,경상20) - 재산피해 : 2억 5천만원

		소방안전 관리상 문제점

□ 건축 공사장

○ 용접 등 작업 시 화재취약 요인에 대한 상시 안전관리 미흡

○ 인화성 물질, 우레탄 등의 급격한 연소 확대로 인명피해 우려 높음

○ 유독가스 및 열기 확산, 공사 자재로 인해 내부진입 어려움

○ 샌드위치 판넬 작업장의 경우 소화수가 침투되지 않아 소화곤란

○ 공사현장 내부구조 파악의 한계로 신속한 진압작전 곤란

○ 설치 중인 계단, 피트 등으로 추락․전도 위험성 상존

□ 지하시설물

○ 도시기반시설의 지하화 추세 및 기존 지하시설물 간 연계로 인한

지하 공간의 대형화

○ 편의시설의 집중으로 시민들의 지하공간에서의 활동시간 증가 추세

○ 화재발생 시 지상으로의 연기 배출 지연으로 인한 다수의 인명
피해 우려

○ 다양한 시설들의 집약 및 구획으로 인한 내부 구조 복잡화

○ 폐쇄적인 공간의 특성으로 인한 소방 활동 전개 어려움