업무연락전
지시번호	SMIH-14-33791	연번(문서번호)	SMIH-14-33791
지시일자	2014-08-04	작성일자	2014-08-04
지 시 자	장기철	처리기한	2014-08-04
제 목	공사장 안전관리 철저
내 용
1. 가로보 상부 슬라브 제거 전 안전시설을 중간에 설치하고 하부에는 샌드위치 판넬 및 합판을 이중으로 설치하여 예기치 못한 상부 슬라브의 전도로 인한 추락에 대비하시기 바라며, 2. S1구간 공간비계 철거로 인해 예상되는 안전사고를 예방하기 위하여 아래와 같이 지시하니 조치완료 후 공간비계를 철거하시기 바랍니다. 가. Steel Box 상부 난간줄 보강 및 작업자 발이 빠지지 않도록 보강하여 작업자 추락으로 인한 안전사고를 방지할 것 나. Steel Box 상부 청소를 완벽히 하여 Steel Box 거더 철거시 공사 잔재물 낙하로 인한 안전사고를 방지할 것 다. S1구간 가로보 산소 절단 시에는 2/3만 절단하여 Steel Box 거더가 전도되지 않도록 조치할 것 라. S1구간 공간비계 철거 후에는 불필요한 장비 및 인력이 S1구간에 출입하지 못하도록 조치할 것. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부