공사장 안전점검 실시 결과

□ 공사장 안전점검 결과

❍ 점검대상 : 총 현장수 44개소 (점검실시 : 28개소, 미실시 : 16개소)

※ 미실시 사유 : 공사 시기미도래 및 공사중지

연번	공사현장명	점검결과	조치결과
1	서울재사용플라자 건립공사(전기,통신,기계)	- 이동식사다리 아웃트리거 사용 불량 - 이동식사다리 아웃트리거 사용 불량 - 사무실 화기 사용	- 이동식사다리 아웃트리거 고정 후 작업 - 이동식사다리 아웃트리거 고정 후 작업 - 사무실 화기(난로)철거
2	탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 전기공사	- 공원등분전반 기초 시공 불량	- 기초 지점 성토(토목공사) 후 보완 조치 예정
3	소방행정타운건립(1단계)공사(전기,통신,기계)	이상없음	-
4	서남권50+캠퍼스 건립(전기,통신,기계)	이상없음	-
5	강남순환도시고속도로8공구 전기공사	이상없음	-
6	잠원2빗물펌프장 신설 전기공사	이상없음	-
7	서울역 7017 프로젝트(전기,통신,기계)	- QC밸브 등 타공구간 보호 덮개 미설치	- 보호덮개 설치
8	겸재교 건설 및 연결도로 확장 공사(전기)	이상없음	-
9	선사로~고덕지구간 도로확장 공사(전기)	이상없음	-
10	천호대로광나루역확장공사(전기)	이상없음	-
11	남부순환로(개봉1동사거리)평탄화사업(전기)	이상없음	-
12	시립강북청소년수련관생활관건립공사(전기,통신,기계)	이상없음	-
13	북부여성창업플라자조성공사(전기,통신,기계)	이상없음	-
14	서울역주변 교차로개선공사(전기)	이상없음	-
15	월드컵대교 북단 연결도로공사(전기)	이상없음	-
16	경춘선 폐선부지 공원 조성공사(2단계) (전기,통신)	이상없음	-
17	시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사(전기,통신,기계)	- 작업장 자재 정리정돈 미흡	작업장 자재 정리정돈 완료
18	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사(전기,통신,기계)	- 후크해지장치 미설치 - 퀵커플러 안전핀 미체결 - 안전표지판 미설치 - 계단 안전조치 미흡 - 계단 미끄럼방지 미조치	- 후크해지장치 설치 - 퀵커플러 안전핀 체결 - 안전표지판 설치 - 계단 안전조치 완료 - 계단 미끄럼방지 조치
19	잠실역 환승센터 조성사업	전기실 내부 인화성 물질 등 기타 잡자재 적치	전기실 내 자재 완전 반출
20	마포석유비축기지 주차장부지 조성공사(전기,통신,기계)	이상없음
21	서울창업허브 조성사업(전기,통신,기계)	이상없음
22	도심권 50＋캠퍼스 및 복지타운 리모델링공사(전기,통신,기계)	이상없음
23	동부간선도로 확장 3공구 건설공사(전기)	이상없음	-
24	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사(전기)	이상없음	-
25	합정빗물펌프장 증설공사(전기,기계)	이상없음	-
26	어린이병원 삼성발달센터 증축공사(전기,통신,기계)	이상없음	-
27	주얼리비즈니스센터 건립공사(전기,통신,기계)	이상없음	-
28	성동소방서 신축공사(전기,통신,기계)	이상없음	-

❍ 점검결과

점검결과 조치 전·후 사진

○ 공사명 : 서울재사용플라자건립 정보통신공사

내용	1.사무실 화기 사용 2.아웃트리거 사용 불량	1.사무실내 화기(난로 철거) 2.아웃트리거 고정후 작업
사진1
사진2

○ 공사명 : 서울재사용플라자건립 전기공사

내용	1. 전기배선작업중 이동식사다리 고정불량	1. 전기배선작업 이동식 사다리 아웃트리거 고정후 작업 실시
사진

○ 공사명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 전기공사

내용	공원등분전반 기초 시공 불량	기초 지점 성토(토목공사) 후 보완 조치 예정
사진		조치예정 (토목공사 완료후)

○ 공사명 : 서울역 7017 프로젝트 현장(전기,기계)

내용	QC밸브 등 타공구간 보호덮개 미설치	보호덮개 설치
사진

○ 공사명 :  시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사

내용	현장 자재야적장 자재 정리상태 불량	현장 자재야적장 자재 정리 완료. 이동통로 확보로 발에걸려 넘어짐 방지
사진
내용	작업현장에 자재 방치	자채 창고에 자재 정리
사진

○ 공사명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사

내용	후크해지장치 미설치	후크해지장치 설치
1
내용	안전표지판 미설치	안전표지판 설치
2

	계단 안전조치 미흡 계단 미끄럼방지 미조치	계단 안전조치 계단 미끄럼방지 조치
3