공사장 안전점검표

대 상 명	국방회관	위 치		용산동 3가			대표자	국방부 근무지원단
공사업체	삼화동력개발	안전(방화) 관 리 자		김형호 소장 (*************)			전 화	*************
작업인원	10명	야 간 근 무 자		없음			공정내용 (공정율)	60%
건물구조	철근콘크리트조, 5/2층, 1개동, 연면적 7,996.82㎡						특수장소 구분(용도)	업무시설
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 수신반 교체 및 감지기선로, 펌프교체공사중(소화기비치) ○ 경보 및 피난대책 확보됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입가능 ○ 특수차량 부서 및 활용가능
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 및 화재시 유독성 가스 발생요인 없음
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 실시함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정됨
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 없음 ○ 가연성 가스 취급시설 없음 ○ 비상구 확보됨, 기타 화재위 험 및 인명피해 발생요인 발생치 않도록 지도함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2014. 8. 12			소방위 정철호 소방장 박용주			소방경 김제현

공사장 안전점검표

대 상 명	KCC 웰츠타워 (문배업무지구)	위 치		문배동 11-10			대표자	무궁화신탁
공사업체	KCC건설	안전(방화) 관 리 자		변제헌 (*************)			전 화	02-3275-1405
작업인원	170명	야 간 근 무 자		극도안전 경비원 1명			공정내용 (공정율)	80%
건물구조	철근조, 39/6층, 2개동, 연면적 59,455.44㎡						특수장소 구분(용도)	공동주택/업무
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 소화설비의 적정 비치됨 ○ 경보 및 피난대책 확보됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입가능 ○ 건물주변 고압전선 특수차량 부서 및 활용장애
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 및 화재시 유독성 가스 발생요인 발생치 않도 록 지도함
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 실시함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정됨
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 없음 ○ 가연성 가스 취급시설 없음 ○ 비상구 확보됨, 기타 화재위 험 및 인명피해 발생요인 발생치 않도록 지도함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2014. 8. 12			소방위 정철호 소방장 박용주			소방경 김제현

공사장 안전점검표

대 상 명	김도윤 건물	위 치		효창동 5-207			대표자	김도윤
공사업체	대건방재기술	안전(방화) 관 리 자		최민호 (*************)			전 화	현장소장 *************
작업인원	8명	야 간 근 무 자		없음			공정내용 (공정율)	40%
건물구조	철근콘크리트조, 5/1층, 1개동, 연면적 724.38㎡						특수장소 구분(용도)	복합(근생주택)
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 소화기 비치됨 ○ 피난대책 확보됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입가능 ○ 진입로 협소 특수차량 부서 및 활용장애
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 및 화재시 유독성 가스 발생요인 없음
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 실시함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정됨
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 없음 ○ 가연성 가스 취급시설 없음 ○ 비상구 확보됨, 기타 화재위 험 및 인명피해 발생요인 발생치 않도록 지도함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2014. 8. 13			소방위 정철호 소방장 박용주			소방경 김제현

공사장 안전점검표

대 상 명	용산역 제3구역	위 치		한강로2가 342			대표자	용산역 전면 제3구역 조합장
공사업체	삼성물산	안전(방화) 관 리 자		배현덕 (*************)			전 화	현장소장 02-796-7830
작업인원	100명	야 간 근 무 자		경비원 1명			공정내용 (공정율)	7.8%
건물구조	RC조, 40/9층, 2개동, 연면적 205,876.88㎡						특수장소 구분(용도)	공동주택/오피스텔등
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 소화기 비치됨 ○ 피난대책 확보됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입가능 ○ 특수차량 부서 및 활용가능
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 사용용도 및 안전사용 관리됨 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책 수립됨
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 실시함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정됨
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 없음 ○ 가연성 가스 안전관리됨 ○ 비상구 확보됨, 기타 화재위 험 및 인명피해 발생요인 발생치 않도록 지도함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2014. 8. 13			소방위 정철호 소방장 박용주			소방경 김제현

공사장 안전점검표

대 상 명	박종천 건물 (사랑가득케어)	위 치		청파동1가 1-12			대표자	박종천
공사업체	창성소방 (이창완)	안전(방화) 관 리 자		박종천 (*************)			전 화	창성소방 *************
작업인원	0명	야 간 근 무 자		없음			공정내용 (공정율)	0%
건물구조	철근콘크리트조, 5/1층, 1개동, 연면적 1,653.45㎡						특수장소 구분(용도)	노유자시설
분 야	점 검 내 용				점 검 결 과				조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부				○ 소화기 비치됨 ○ 피난대책 확보됨
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부				○ 소방차량 진입가능 ○ 진입로 협소 특수차량 부서 및 활용장애
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책				○ 위험물 사용처 없음 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책 수립됨
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등				○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 실시함
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부				○ 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정됨
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인				○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 없음 ○ 가연성 가스 사용처 없음 ○ 비상구 확보됨, 기타 화재위 험 및 인명피해 발생요인 발생치 않도록 지도함
검 사 일			검 사 자			119안전센터장
2014. 8. 14			소방위 정철호 소방사 시동현			소방경 김제현