분야별 안전점검표

-거여동 133-77~135-6간 외 2개소 송배수관 정비공사-

□ 상수도 공사장(1/2)

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 터파기공
◦ 설계도서준수여부	○
◦ 비탈면의시공상태	○
◦ 지하매설물및인접구조물의조사및보호조치	○
◦ 배수시설등수방대책	○
흙막이공
◦ 흙막이공의주변여건
◦ 가설공법의적정성및가설재의설치상태
◦ 계측관리상태
◦ 흙막이공연약지반처리공 재료의품질관리 및 시공관리상태
◈ 관부설공
◦ 설계도서준수여부	○
◦ 지하매설물및인접구조물의조사및보호조치	○
◦ 관및변류의규격과재질	○
◦ 터파기바닥상태	○
◦ 연약지반의처리상태	○
◦ 타시설물과의이격거리	○
◦ 되메움토양	○
◦ 배수시설등수방대책	○
◦ 상부지반의침하방지대책(관추진공)
◦ 하천통수단면감소에대한대책(하천횡단공)
◦ 홍수등급격한수위상승에대한대책 (하천횡단공)
◦ 재료의품질관리및시공관리상태	○
◈ 관접합공
◦ 설계도서준수여부	○
◦ 접합방법및시공상태	○
◦ 현장시험방법및결과	○
◦ 정류기및양극의규격,설치상태(전기방식공)
◦ 절연부의Bonding상태(전기방식공)
◦ 재료의품질관리및시공관리상태	○

□ 상수도 공사장(2/2)

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 자재상태
◦ 자재 적치상태(붕괴 우려 등)	○
◦ 전도 방지 시설 설치 여부(로프 고정 등)	○
◦ 자재 적치 주변 안내판 및 접근 방지시설 설치여부	○
◈ 밀폐시설
◦ 맨홀 뚜껑 등 정상 설치 여부	○
◦ 점검구 등 개구부 밀폐 여부(뚜껑 및 안전펜스 설치 등)	○
◈ 배전상태
◦ (임시)배전반 등 전기시설 침수 및 노출 여부	○
◦ 전기선로 설치상태(피복상태 및 통행자 접촉 가능 여부 등)	○
◦ 전선의 접속여부 및 누전 차단시설 및 접지 여부	○
◈ 환경관리
◦ 현장주변 청소 및 정리상태	○
◦ 소음, 진동 및 분진방지대책, 공사장 무단 소각 방지 대책	○
◦ 세륜시설 설치 및 사용 실태	○
◈ 안전관리
◦ 안내 표지판 설치상태(위험시설 등 표시여부)	○
◦ 현장대리인 및 안전관리자 상주 및 근무실태 점검	○
◦ 안전관리계획 및 교육 실태	○
◦ 보행자 통행로 확보여부	○
◦ 교통안내원 배치여부	○
◦ 차량통행 및 보행 시 노면 평탄성 및 보행 편의 정도	○
◦ 위험물 취급 관리상태 및 안전관리 장비 비치 여부	○
◦ 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태	○
◦ 안전원 안전장구 착용 및 지급 여부	○
◦ 기상 모니터링 여부(기록지 비치 등)	○
◦ 우기시 단계별 비상연락체계 여부	○