공사장 추락사고 예방을 위한 긴급 점검 실시 결과

(도시철도사업부)

부서	연번	공 사 명	공사규모	현공정 (%)	점검내용				점검일자 및 점검자
					추락관련 안전교육여부 (일자, 참석여부)	추락방지 안전고리 사용여부	안전발판 고정여부	작업자 2인1조 구성여부
도시철도 사업부	1	우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	차량기지 1개소 정거장 3개소	92.5	추락관련 안전 교육실시 (‘16.08.30.)	양호 (보호장구착용)	양호 (비계설치구간 안전발판 고정)	양호 (2인1조 작업실시)	‘16.9.12. 책임감리원 현장소장
“	2	우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	정거장 4개소 환기구 4개소	94.3	추락관련 안전 교육실시 (‘16.08.19.)	양호 (보호장구착용)	양호 (유공발판 고정)	양호 (2인1조 작업실시)	‘16.9.12. 책임감리원 현장소장
“	3	우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)	정거장 3개소 환기구 3개소	87.7	추락관련 안전 교육실시 (‘16.09.12.)	양호 (보호장구착용)	양호 (안전발판 고정)	양호 (2인1조 작업실시)	‘16.9.12. 책임감리원 현장소장
“	4	우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(4공구)	정거장 3개소 환기구 3개소	89.3	추락관련 안전 교육실시 (‘16.09.12.)	양호 (보호장구착용)	양호 (안전발판 고정)	양호 (2인1조 작업실시)	‘16.9.12. 책임감리원 현장소장

□ 세부 지적 및 조치사항

점검대상 (공사장명)	지 적 사 항		조 치 사 항
	공 종	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	구조물공 포장공	L01정거장 연결통로 계단부 조도확보 요망	즉시 (‘16.9.12.)	연결통로 계단부 조도확보(75Lux) 완료
우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	토공 포장공	L06정거장 외부 엘리베이터 지상개구부 보완 요함	즉시 (‘16.9.12.)	L06정거장 외부 EV#1지상 개구부 안전시설 보완 완료
		L07정거장 출입구 #1 되메우기에 따른 단부 발생으로 안전시설 설치요	즉시 (‘16.9.12.)	L07정거장 출입구 #1 단부 안전시설 추가 설치완료
우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)	구조물공	L07E환기구 작업구 안전망 손상으로 정비 요함	즉시 (‘16.9.12.)	작업구 안전망 재정비 완료
우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사(4공구)	구조물공	개구부 등 점검한 결과 특이사항 없음	-	-

□ 주요 지적 및 조치 사항

	< 현황 사진 >
○ 건설공사장 (우이~신설 1공구)
‣지적사항 : L01정거장 계단부 조도확보 요망		‣조치사항 : L01정거장 계단부 조도(75Lux) 확보 완료

○ 건설공사장 (우이~신설 2공구)
‣지적사항 : L06정거장 외부 EV#1 안전시설 보완 필요	‣조치사항 : L06정거장 외부 EV#1 안전시설 보완 완료

	< 현황 사진 >
○ 건설공사장 (우이~신설 3공구)
‣지적사항 : L07E환기구 작업구 안전망 정비요함		‣조치사항 : L07E환기구 작업구 안전망 정비완료

○ 건설공사장 (우이~신설 4공구)
‣ 점검사진 : 추락사고 예방을 위해 개구부 점검한 바 이상없음	‣ 점검사진 : 추락사고 예방을 위해 개구부 점검한 바 이상없음