공사장 현장지도 방문결과

이촌119안전센터/LG유플러스 용산사옥 신축공사장

공사장 안전대책
현장지도 (회)	임시소방시설 (개소)		교육(명)
	권 고	설 치	방문	소집
1회차	지하층 소화기 설치	지하1~7층 CO2소화기 각층별2대, 지하1~7층 통로상 비상조명등 설치	1회 20명 (사무실5, 현장15)

※ 공정률 : 35%(2014. 3. 19.현재)

< 관련 사진 >