지     침     서

[공사명: 2014 광암 아리수정수센터 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

2014. 5.

광암아리수정수센터

제 1 장   일 반 사 항

1 - 1. 적용 범위

본 지침서는 광암아리수정수센터(이하 센터)에서 시행하는 전기설비 유지보수공사(연간단가)에 적용한다.

1) 본 시방은 전기공사업 관련 법규정 적용을 받는 모든 전기설비에 적용한다.

2) 본 시방에 명시되지 않은 사항은 전기설비기술기준 및 판단기준, 내선규정, 전기용품 안전관리법, 공업표준화법, 서울특별시 시방서 규정 등 본 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

3) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종 등 해당되는 사항만 구분 적용하며, 본 공사에 대한 설계도서가 관련법규와 상이한 부분이 있을 경우는 관련법규를 따른다.

1 - 2. 감독원

이 지침서에서 감독원이라 함은 감리 또는 시행자의 현장대리인 또는 담당직원을 포함한다.

시공자의 현장대리인에 대한 감독원의 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한과 책임으로 간주한다.

1 - 3. 현장 대리인

시공자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주시키고, 그중 1명은 현장대리인으로 지정하여 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 한다.

1 - 4. 공사 기준

이 공사는 지침서, 설계도 및 감독원의 지시에 따르며 이 공사와 관계되는 제반법규와 규칙에 따라서 제반 설비 및 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

1 - 5. 공정 및 시공 계획서

현장대리인은 착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.  그리고 필요에  따라 감독원은 각 공사의 세부 공정표 및 세부시공 계획서의 작성을 요구할 수 있다.

1 - 6. 시공검사 및 입회

1).공정중 지침서에 명시되었거나, 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

2).시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 장소는 그 시공을 함에 있어서 반드시 감독원의 입회하에 시공한다. 또한 감독원의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진 촬영하여 감독원이 확인한 후 보관한다.

1 - 7. 제작도 및 시공도

제작도면 및 시공상 필요한 도면은 지체 없이 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 제작 및 시공을 하여야 한다.

1 - 8. 자재반입

모든 자재반입은 감독원 승인 후 공사 현장에 반입하여 사용한다.

1 - 9. 공사장 관리

본 공사와 관련된 모든 현장대리인과 감독원은 다음 각 항에 준수한다.

1.노무자, 기타 출입의 감시 및 풍기 위생의 단속

2.화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3.시공자재 및 장비의 정리와 관리, 현장내의 청소 및 주변도로 정비

1 - 10. 구조물의 손상보수

본 공사 시행중에 본 공사 시설물, 인접 건물, 주변도로, 기타에 손상을 주지 않아야 하며, 손상을 입혔을 때에는 감독원에게 보고 및 지시에 따라 조속히 보수한다.

1 - 11. 공사보고 및 공사사진

1.공사현황, 작업내용, 자재의 반입과 반출 및 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

2.시공자는 감독원이 공사 진행상 필요한 서류상의 요구가 있을 경우 즉시 그 지시에 따라야 하며 이에 관한 공사업무기록서(지시 사항에 대한 조치결과, 또는 진행보고서)를 작성하여 보고하여야 한다.

3.공사완공 후 공사점검을 할 수 없는 설비, 감독원 부재중 시공된 설비, 감독원이 필요하다고 요구하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명을 기입하며 감독원에게 제출한다.

1 - 12. 설계변경

본 공사의 물량은 추정된 물량으로 현장 상황에 따라 시공물량 증감이 발생될 수 있으며 이에 따라 감독관이 인정할 수 있는 범위 내에서 설계변경하여 증감할 수 있다.

1 - 13. 시설의 검사 시행 및 조사

공사완료시는 감독원 입회하에 각 설비별 기능과 기타 사항에 대하여 검사 및 시험을 실시한다.

1 - 14. 준    공

1.공사의 완료(준공)시에는 준공도면, 품질보증서, 공사사진 등 관련서류를 감독원에게 제출한다.

2.공사는 준공관련 서류에 이상이 없어야 하며 시공자는 시설물 관리자에게 필요한 취급방법을 교육하고 각 시설물의 정상 가동상태를 확인하도록 하여야 한다.

1 - 15. 준공도 작성

공사의 완료와 동시 시공자는 시공 전,중,후 사진 파일과 준공도면 3부를 감독관에게 제출한다.

1 - 16. 하자담보책임기간

본 공사의 하자기간은 준공검사완료일로부터 1년으로 한다.

제  2  장    배 관 배 선 공 사

2 - 1. 적용 범위

이 지침은 배관배선공사에 적용한다.

2 - 2. 배관 배선

1. 옥외 설비용 지중전선관은 PE 또는 ELP 전선관을 사용하며 매설한다.

2. 옥내에 사용되는 전선관의 종류는 도면 및 내역서에 준하여 사용한다.

3. 각종 BOX(JOINT BOX, CON'C BOX, PULL BOX)는 COVER를 사용하여 마감하는 것을 원칙으로 한다.

4. 콘센트 및 램프형 스위치에 사용하는 BOX는 사각 및 스위치 중형이상을 사용한다.

5. 전선의 입선 시 전선관 내부를 깨끗이 손질한 다음에 입선작업을 실시하도록 한다.

6. 전선의 접속은 기기 BOX 또는 분전함 등내에서만 할 수 있다.

단, 전선을 접속하는 경우에는 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도 상승 값을 넘지 않아야 하며, 전선의 전기저항을 증가시키지 않도록 접속하여야 한다.

7. 금속관을 사용하는 공사는 다음과 같다.

가. 금속관은 제3종 접지를 원칙으로 한다.

나. 금속관의 연결 및 BOX에 접속되는 부분의 접지는 점퍼선을 이용한다.

다. 금속관의 절단 부위는 리머를 사용하며 매끄럽게 처리하여 전선의 피복에 영향을 주지 않도록 한다.

8. 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 합계가 공종에 적합하게 관의 내 단면적의 40%   에서 25%이하가 되도록 한다.

9. 1구간의 배관이 30M를 넘을 경우 또는 시공 상 필요한 곳은 중간에 BOX를 설치한다.

10.천정 노출 배관 시 전선관 1조의 경우는 새들 및 파이프 행거를 사용하고 2조 이상일 경우는 행거를 사용하여 견고하게 고정한다. 이때 행거의 설치 간격은 2M 이내로 한다.

11.저압 배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선포함) 또는 약전류 전선과의 접근 또는 교차하는 경우는 절연성 격벽 설치를 원칙으로 한다.

12.모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기 단자로부터 (저압수전의 경우 계량기 2차측) 부하전원까지 같은 색으로 배선되도록 하며 상별 표시를 한다.

13.국부적인 집중하중에 걸리기 쉬운 부분은 집중하중을 분산시키거나 집중하중에 견딜 수 있는 적절한 조치를 강구하여 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능저하가 발생하지 않도록 한다.

14.전로는 대지로부터 절연하여야 하며 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.

15.금속제의 용접부위 구멍 뚫기, 절단 등으로 도금부위가 손상될 경우는 현장에서 재 도장하여 부식을 방지할 수 있도록 한다.

16.합성 수지관의 상호 및 관과 박스와의 접속 시 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 견고하게 접속하고 다음의 경우는 접속재를 사용하여 접속한다.

a) 합성 수지제 가요관 상호

b) CD관 상호

c) 경질비닐관과 합성수지제가요관

d) 경질비닐관과 CD 관

e) 합성수지제가요관과 CD관

17.배관 자재 (전선관, CABLE TRAY, CABLE DUCT)가 방화구역을 관통하는 경우는 방화실링재를 사용     한다.

18.옥외 지중매설용 배관배선은 전기설비 기술기준 제5절 지중전선로에 준하여 시공한다.

19.각 맨홀 또는 핸드홀과 연결되는 배관은 입구와 출구에 관로구 방수장치를 시설한다.

별첨 2.

작 업 지 시 서

건 명
위 치
계 약 자
공사 기간
공사 개요	○ 사유
	○ 내역
예상금액
점 검 자 (입회자)	직급 : 성명 : (서명)
	직급 : 성명 : (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2013년   월   일

작성자 :                         (서명)

확인자 :                         (서명)