공 사 허 가 조 건

1. 공사진행 시 귀사에서 제출한 시공계획서대로 공사를 진행하여야 하며, 공사시간은 교통체증을 유발시키지 않도록 심야시간에 한함.

(밤 10:00 ~ 익일 06:00)

2. 구조물 하부 굴착 시 구조물의 거동상태를 파악할 수 있도록 시설물에 변위계 및 변형률계를 설치하여 계측값을 관리할 것.

- 교량 바닥슬래브 하부에서 추진관 사이는 퇴적층 및 풍화암으로 조사되어 있으므로 사전에 지반 안정화작업 시행여부 검토 및 동공발생 여부를 즉시 확인 가능토록 조치하고 동공발생 상황을 고려한 행동조치 매뉴얼 작성 운영

3. 구조물 하부 굴착공사로 인하여 침하에 의한 구조물에 손상이 발생하였을 경우 원인자 부담으로 즉시 시설물을 원상복구하고 구조물 안전성 검토결과를 우리사업소에 제출할 것.

- 구조물 안전성 검토결과 이상이 있을 시 재시공 또는 보수·보강공법을 제시하고 우리사업소의 승인을 받은 후 원상복구 할 것.

4. 일일 굴진량 및 배토량을 비교 체크하여 매일 우리사업소에 제출할 것

5. 공사 중 제3자(차량,보행인)에게 피해를 발생하게 할 경우 민·형사상 모든 책임은 귀사에 있음.

6. 향후 공사 완료 후 침하에 의하여 구조물 손상 및 붕괴 시에는 귀사에서 책임이 있고 원인자 부담으로 원상복구할 것.

7. 첨부된 자문의견서 내용을 검토 후 반영