(0차) 공사현장 점검 체크리스트

(       .       .       )

□ 공사개요

○ 공 사 명 :

○ 공사기간 :

○ 도 급 자 :                      (대표 0 0 0)

○ 계약금액 :

○ 감 리 자 :

○ 현장점검자 : 6명(6급-2명, 7급-2명, 기타-2명)

□ 현장 점검사항

점검분야	점검자	점검결과	점검 조치계획
포장굴착 면적
상수도관 부설
이형관 부설 및 이탈방지압륜 설치
안전관리
잔토처리
제수변 설치
되메우기 다짐
볼트체결 크로스체크 여부
기타

공 사 사 진

(공사명 :                    )

○ 작업구간 : 0000 ~ 0000(NO.1)

포장면 절단전	포장 깨기	터파기	심도
관부설	콤팩타(H=85cm) 로울러(H=85cm)	콤팩타(H=60cm) 로울러(H=60cm)	람마(H=15cm)
곡관 시공	제수변 설치	철개 설치	안전휀스 설치