	【 공사현황 및 현장약도 제출 안내 】
※「품질관리계획 적절성 확인 점검」과 관련하여 외부 점검위원(관련 분야 전문가)에게 공사현황 및 현장약도를 사전에 송부하여야 하오니, 해당 현장에서는 아래‘작성예시’대로 작성하시어 아래 e-mail로 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제 출 처 : lgh218@seoul.go.kr ※ 문의사항 : 서울시품질시험소 이근호 ☎02-513-4639

----------------------------------------------------------

작성예시

☆ 문서 형식은 그대로 두시고, 파란색 글씨를 현장에 맞게 수정바랍니다. ☆

○○○○ ○○○○○ 건설공사

1. 공사개요

○ 공 사 명 : ○○○○ ○○○○○ 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 ○○구 ○○동 ○○번지 일대

○ 공사기간 : 20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일

○ 공사규모 : 지하○층~지상○○층, ○개동 ○○○세대, 연면적 ○○○㎡

○ 공사금액 : ○○○억원

○ 공 정 율 : ○○%(2021.○○.○○. 기준)

○ 감 리 자 : ㈜○○엔지니어링(☎02-○○○-○○○○)

○ 발 주 자 : ○○○○○○조합

○ 시 공 자 : ○○건설(☎02-○○○-○○○○)

2. 현장특성 - 예시

구 분	특 성 현 황
입지현황	⦁현장주변 ○○천이 위치해 있으며 내부순환도로가 위치하여 있고, 현장주변이 시장 또는 아파트 단지로 이루어져 있음
설계적특성	⦁지역 특성상 사질토지반으로 지반이 약하여 Earth anchor 공법 적용이 불가하여 슬래브 지지공법으로 변경

3. 기초형식 – 예시

구 분	기초형식	흙막이공법	지하수위	지반구성
현황내용	파일+ 지내력기초	CIP, H-PILE+토류판	G.L-8~14	풍화암+연암

4. 골조공사– 예시

○ 콘크리트 강도 : 기초-24MPa, 지하층-27,30MPa, 기준층-24,27,30MPa

○ 철근 강도 : SD500(D10, D13), SD600(D16 이상)

5. 현장품질활동 - 예시

○ 현장 품질관리계획서에 따라 실시

○ 팀별 합동 품질점검 실시(4조 편성 / 조별 월 2회)

6. 품질개선사례 및 우수사례 – 예시

개선내용		세 부 내 용
열화상 카메라를 이용한 타일 뒷채움 품질관리
분야	건축

※ 개선내용이 1개 이상일 경우 추가 작성 바랍니다.

7. 진행중인 주요 공사현황(점검일 기준) - 예시

공 종	공 사 기 간	공 사 현 황
기초 및 터파기공사	‘21.02. ~ ’21.12.	PHC PILE 공사(17개동/16개동) 완료, 터파기(완료 95%)진행 중
흙막이공사	‘21.02. ~ ’21.12.	○○구간 아일랜드, 어스앵커 공사 진행중
건축공사	‘21.06. ~ ’23.08.	기초 콘크리트공사, 지하층 RC공사, 지하주차장PC 공사 진행 중
설비공사	‘21.11. ~ ’24.08.	동 지하층 스리브 매립공사 진행 중
전기공사	‘21.06. ~ ’24.08.	기초 접지공사,지하층 CD배관공사 진행중

8. 현장약도 - 예시

○ 주 소 : 강동구 둔촌동 명일로 23 위례초등학교 별관 2층(약도 참조)

○ 전 화 : ☎488-○○○○(담당: 품질관리자 ○○○과장 010-○○○○-○○○○)

○ 위치도

○ 오시는 방법

- 둔촌 오륜역 1번 출구 명일로(우측 동북중고등학교 좌측 공사용 방음벽 방향) 도보 5분(300M) 위례초등학교 내 별관 2층