수질감시시스템 공사 위치도 및 사진

□ 장소 : 노원구 월계동 780(청백3단지아파트)

공 사 위 치 도

○ 공사요청사항

- 채수관(15mm) : 급수관 200mm에서 분기하여 아파트 기계실 외벽까지 연결

- 퇴수관(20mm) : 기계실 외벽에서 우수관로 까지 연결

- 재  질 : 스텐레스관

- 채수관 양쪽방향에 밸브설치

- 공사위치 : 청백3단지 아파트 정문방향에서 좌측으로 30m지점