2015년 설명절 대비

여의도공원 공원시설물 점검결과 보고

□ 점검목적

○ 설명절 연휴에 대비하여 시민들이 안전하게 여의도공원을 이용할 수 있도록 공원시설물에 대한 사전 안점점검을 실시

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 2. 9(월) ~ 2.11(수)

○ 점 검 자 : 시설팀장 외 4명

- 총괄 : 김희태 시설팀장

- 녹지시설 : 박진수, 정남숙 주무관

- 전기, 기계시설 : 이대호, 길종섭 주무관

○ 점검대상 : 여의도공원 공원시설물

○ 점검방법 : 시설물 특성에 따라 점검조 편성하여 점검

□ 점검결과 및 조치내용 : 6건

분 야	점 검 결 과	조 치 사 항
어린이 놀이시설 및 운동시설	8번 출입구 허리돌리기 발판 흔들림	철거하여 부품 교체 후 재설치 예정
	여의정 주변 운동기구(몸통 들어올리기) 볼트 풀림	볼트 조임
휀스․난간	지당연못 계류 위 난간 흔들림	난간 볼트 조임
공원등	공원등 7개 작동불량	전구 교체 예정
의자, 파고라 등 휴게시설	여의정 주변 벤치 상태불량	부패목 교체 및 나사 조임
데크 및 계단	관찰로 기둥 및 데크널 상태불량	기둥 및 데크널 교체

붙임  공원시설물 관리 점검표 1부.  끝.

붙 임

공원시설물 관리 점검표

점 검 내 용	점검결과 및 조치사항
￭ 산책로 및 자전거도로	특이사항 없음
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	-
․과속방지턱 설치 불량 여부(너무 높게 또는 낮게)	-
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	-
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	-
￭ 어린이 놀이시설 및 운동시설	-
․놀이시설 및 운동시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	8번 출입구 허리돌리기 발판 흔들림 → 철거하여 부품교체 후 재설치 예정 (전) (후)
	여의정 주변 운동기구(몸통 들어올리기) 볼트 풀림 → 볼트 조여 난간고정 (전) (후)
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	-
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	-
￭ 휀스․난간	-
․시설 균열, 훼손 여부	-
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	지당연못 계류 위 난간 흔들림 → 난간 볼트 조임

점검 내용	점검결과 및 조치사항
￭ 공원등	-
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	공원등 7개 작동불량 → 전구 등 교체예정
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	-
￭ 녹지대	특이사항 없음
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	-
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	-
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설	-
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	여의정 주변 벤치 상태불량 → 부패목 교체 및 나사 조임 (전) (후)
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	-
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	-
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)	특이사항 없음
․수경시설 정상 작동되는지 여부	-
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	-
￭ 데크 및 계단	-
․시설 균열, 훼손 및 노후에 따른 필요 여부	관찰로 데크부패목 기둥 교체 (전) (후)
	관찰로 데크널 교체 (전) (후)
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	-
․경사진 곳 인조목 데크의 미끄럼 방지시설 설치 여부	-
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	-

점검 내용	점검결과 및 조치사항
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항	특이사항 없음
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	-
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	-
․맨홀 덮개 탈착 여부	-
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	-
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	-

2015.  2. 12. (목)

점 검 자 : 녹    지 9급 박진수

시설관리 7급 이대호

기계운영 7급 길종섭

농림운영 8급 정남숙