공원시설물 관리 점검표

점 검 내 용	점검결과 및 조치사항
￭ 산책로 및 자전거도로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부
․과속방지턱 설치 불량 여부(너무 높게 또는 낮게)
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부
￭ 어린이 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부

점검 내용	점검결과 및 조치사항
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설 정상 작동되는지 여부
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후에 따른 필요 여부
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우
․경사진 곳 인조목 데크의 미끄럼 방지시설 설치 여부
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부
․맨홀 덮개 탈착 여부
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등

2015.  2.  .

점검자 :