설명절 대비 공원 조경시설물 점검표

(여의도공원)

점검 내용	점검 결과
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	특이사항 없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	특이사항 없음
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	특이사항 없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	특이사항 없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	특이사항 없음
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	지당연못앞 등의자 목재부후 ⇒ 교체 완료
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	특이사항 없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	특이사항 없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	특이사항 없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	특이사항 없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	특이사항 없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	특이사항 없음

2017.  1.  24.   화요일

점검자    직 :  녹지7    성  명 :   김은희  (인)

직 :  녹지8    성  명 :   정남숙  (인)

설명절 대비 공원 기전시설물 점검표

(여의도공원)

점검 내용	점검 결과
￭ 변전설비
․각종 계전기 동작상태	특이사항 없음
․변성기 누유, 변색, 부식 여부	특이사항 없음
․밧데리 충전상태	특이사항 없음
․변압기 접속부위 정상 여부	특이사항 없음
․조작용구, 안전장구 비치 여부	특이사항 없음
￭ 접지사항
․분전반 접지 상태	특이사항 없음
․가로등주 접지 상태	특이사항 없음
￭ 차단기
․차단기(배선·누전) 작동 상태	1호전기실 공원등 분전반 누전차단기 시험버튼불량 ⇒ 교체완료
․퓨즈 취부 상태	특이사항 없음
․오손 및 파손 여부	6호 전기실 공원등 분전반 누전차단기 파손 ⇒ 교체완료
￭ 조명등 및 전열설비
․조명등, 비상조명등 작동 상태	지하보도 조명등 부점등 ⇒ 램프교체완료
․전열설비 작동상태	1호 남자화장실 난방기구 고장 ⇒ 교체완료

점검 내용	점검 결과
￭ 배관 배선
․접속 및 단말 처리 상태	특이사항 없음
․피복손상 및 접촉 여부	특이사항 없음
․지지방법 적정 여부	특이사항 없음
․이격거리 적정 여부	특이사항 없음
￭ 태양광 발전시설
․태양전지판 결선 상태	해당없음
․접속반 전선 결속 상태	해당없음
․인버터 동작 상태	해당없음
․모니터링 정상 여부	해당없음
․기타 접지상태 및 전광판 점등 상태	해당없음
￭ 기 타 사 항	특이사항 없음

2017.  1.  24.   화요일

점검자    직 :  공업6        성  명 :   정법관  (인)

직 :  시설관리7    성  명 :   이대호  (인)

설명절 대비 공원 토건시설물 점검표

(여의도공원)

점검 내용	점검 결과
￭ 산책로 및 공원내 도로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	특이사항 없음
․싱크홀 발생 여부	특이사항 없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	특이사항 없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	특이사항 없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	특이사항 없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	특이사항 없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	특이사항 없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	특이사항 없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	특이사항 없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	특이사항 없음
￭ 옹벽·석축
․옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
․옹벽 철근 노출 및 누수·백태 발생 여부	특이사항 없음
․옹벽 배수공 막힘 여부	특이사항 없음
․석축 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
․견칫돌 유실 및 이격 등 이상 유무	특이사항 없음
․배부름 현상 여부	특이사항 없음
￭ 교량 및 보도육교
․주요 부재 구조적 균열 및 변형 유무	특이사항 없음
․교면포장 및 보도육교 데크 이상 유무	특이사항 없음
․교량 배수시설 및 기타 부대시설 이상 유무	특이사항 없음

점검 내용	점검 결과
￭ 사면계단
․계단 하부 기초 침하 등 이상 유무	특이사항 없음
․계단 주요 부재 균열 및 변형 도색 등 이상 유무	특이사항 없음
․계단 상부 데크 및 난간 등 이상 유무	특이사항 없음
․계단 미끄럼 방지시설 설치 이상 유무	특이사항 없음
￭ 건축물
․주요 부재의 구조적 균열과 변형 유무	특이사항 없음
․축대, 옹벽의 안전상태	특이사항 없음
․건축물주변 부등침하	특이사항 없음
․기타 건축물 부대시설 결함 사항	특이사항 없음

2017.  1.  24.   화요일

점검자    직 :  기계운영7    성  명 :   길종섭  (인)

직 :  녹지7        성  명 :   김은희  (인)