공중화장실등의 여성용 변기 설치기준

여성용 변기 비율 (공중화장실등에관한법률 제7조)	세부 설치기준 (시행령 제6조제3항,별표. 1호)	적용 예외시설 (시행규칙 제4조)
○ 제1항 → 남성변기의 1배 이상 공중화장실등은 남녀화장실을 구분하여야 하며, 여성화장실의 대변기 수는 남성화장실의 대·소변기 수의 합 이상이 되도록 설치하여야 한다.	○ 면적 - 연면적 33 ㎡ 이상 ○ 변기수 - 대변기 7개(남자용 2개, 여자용 5개) 이상 - 소변기 3개 이상	① 이동화장실 ② 간이화장실 ③ 주유소, 충전소 ④ 체육시설 ⑤ 공용 또는 공공용 연면적660㎡(지하주차장 제외) 미만 건축물 ⑥ 남학생 또는 여학생만 재학하는 학교 ⑦ 기타 구청장이 인정하는 시설
○ 제2항 → 남성변기의 1.5배 이상 제1항에도 불구하고, 대통령령으로 정하는 장소(시설)에 설치하는 공중화장실등의 경우에는 여성화장실의 대변기 수가 남성화장실 대·소변기 수의 1.5배 이상이어야 한다. ○ 동법 시행령 제6조 (1.5배 이상 설치해야 하는 시설) - 수용인원 1천명이상인 공연장․관람장 또는 전시장 - 수용인원 1천명이상인 야외음악당 또는 야외극장 - 수용인원 1천명이상인 공원․유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 - 연평균 1일 편도 교통량 5만대 이상인 고속국도 구간에 설치된 휴게시설 단, 구청장이 인정하는 경우 이를 적용하지 아니할 수 있음	○ 면적 - 연면적 46 ㎡ 이상 ○ 변기수 - 대변기 10개(남자용 2개, 여자용 8개) 이상 - 소변기 3개 이상