공중화장실 안심환경개선 체크리스트

구분	항목		점검사항
화장실 외부 환경	조명	1	일정한 간격의 가로등으로 균일한 조도를 확보한다.
		2	접근로의 유도등(볼라드 등)이 균일한 조도로 설치한다.
		3	외부조명은 야간에 상시조명으로 설치한다.
		4	화장실 후면 조명을 밝게 한다
	조경	5	화장실 주변에 나뭇가지로 인한 그림자가 없다
		6	화장실 주변이 잘 보일 수 있도록 수목을 정리한다
	주변환경	7	화장실 건물 후면이 좁거나 가려지는 경우 반사경 또는 출입통제장치(펜스 등)을 설치한다.
		8	화장실 내부로 침입 가능한 곳이 없어야 한다.
		9	화장실 입구주변이 자연감시될 수 있는 시설물을 주변에 배치한다(벤치, 운동기구, 자전거거치대, 파고라, 편의점 등)
	CCTV	10	화장실 출입구와 주변을 비추는 CCTV가 있다
화장실 입구	조명	11	화장실 입구는 상시등으로 밝아야 한다
	조경	12	화장실 입구가 잘 보일 수 있도록 수목을 정리한다
	주변환경	13	여자화장실은 길가에 가까운 쪽에 위치한다.
		14	화장실의 남녀입구가 분리되어 있다
		15	화장실 남녀구분사인이 명확하다
		16	화장실 출입시 여유있는 통로폭을 확보한다.
		17	화장실 입구출입문은 안의 움직임이 인지될 수 있도록 하단부는 투시형으로 한다.
		18	안전 안내판을 부착한다(방범순찰안내, 몰카점검안내, 비상벨설치안내, CCTV설치안내 등)
		19	안내판이 간결하게 정리되어 부착되어야 한다.
		20	여성화장실 입구 가까이에 비상벨을 설치하고 경광음이 나는 경광등을 설치한다.
화장실 내부	조명	21	실내등은 상시조명등으로 24시간 밝게 한다
		22	전원차단스위치는 관리인만이 사용토록 한다
		23	실내등은 정전 시 비상전원이 자동으로 켜지게 한다
	내부공간	24	세면대 사용시 안쪽을 볼 수 있는 거울을 설치한다
		25	세면대 가까이에 비상벨을 설치한다
		26	화장실내 안쪽 끝에 비상벨을 설치한다
		27	창문은 밖에서 안이 안보이고 빛만 투과되는 반투명 재료가 되어야 한다.
		28	창문으로 사람이 통과할 수 없어야 한다.
		29	실내에는 자연채광 및 자연환기가 되어 쾌적함을 유지하도록 한다
		30	실내 마감재는 밝고 심리적 안정감을 줄 수 있는 색으로 한다
		31	실내 마감재는 낙서 방지 재료를 사용한다
		32	실내에 차분한 음악이 흐르도록 한다.
		33	실내에 이상음 감지기를 설치한다.
		34	청소도구함은 문이 있는 부스 내에 설치한다.
		35	실내에 숨을 수 있는 은폐공간이 없도록 한다.
		36	외부로부터 침입가능한 경로가 없어야 한다
		37	바닥의 미끄럼방지와 배수가 잘되어야 한다
		38	바닥재료의 내구성이 좋고 청소가 쉬워야 한다
	개별공간 (부스)	39	부스실내등은 상시조명등으로 한다
		40	부스내 조도는 200 Lx로 한다
		41	부스 안의 비상벨 위치는 부스문을 열었을 때 제일 먼저 눈에띄는 측벽에 부착한다
		42	부스측벽은 바닥과 닿도록 하며 앞문은 바닥에서 10~20cm 개방한다.
		43	부스출입문의 틈은 안이 보이지 않도록 한다
		44	부스 칸막이벽은 낙서방지 재료이어야 한다
		45	출입문은 바깥 방향으로 열리는 것을 권장한다
		46	화변기는 양식변기로 교체한다
		47	부스문의 잠금장치가 제대로 작동되어야 한다
공통 시설	비상벨	48	비상벨은 경광등과 경광음이 같이 작동하며 동시에 경찰서와 연결되도록 한다
		49	양방향 음성통화 기능 비상벨은 세면대 가까이에 설치하여 경찰서와 연결되도록 한다
		50	비상벨 버튼은 눈에 띄는 색상으로 하고, 쉽게 터치될 수 있도록 크게 한다.
		51	경광음 90dB 이상, 작동시간 30초 이상으로 한다.
	CCTV	52	100만 화소 이상의 CCTV를 설치한다.