『장애없는 보도 디자인가이드라인』 개정

공청회 개최 결과보고

□ 공청회 개요

○ 일시 및 장소 : 2011. 4. 8(금) 14:00 ~ 16:00 / 서울시청 후생동 강당(4층)

○ 참석자 : 115명(장애인관련단체, 자치구 관련 공무원 등)

계	서울시 (사업소 포함)	자치구	지방공사	관련단체 및 일반시민
115명	39	47	9	20

○ 진행순서

시 간	진 행 사 항	비 고
14:00 ~ 14:05( 5′)	○ 개회(진행순서, 토론자 및 발표자 소개)	공공디자인정책팀장
14:05 ~ 14:10( 5′)	○ 인사말씀	공공디자인과장
14:10 ~ 14:40(30′)	○ 장애없는 보도디자인가이드라인 개정(안) 발표	조현주 연구원
14:40 ~ 15:20(40′)	○ 지정토론(4인, 1인당 10′이내)	토론(좌장 진행)
15:20 ~ 15:55(35′)	○ 질의응답(방청객 참여)	좌장 진행
15:55 ~ 16:00( 5′)	○ 폐회	공공디자인정책팀장

- 주제발표 : (주)아이알아이 조현주 책임연구원

- 좌    장 : 한국도시설계학회 윤혁경 부회장

- 지정토론자 : 4명(장애인 관련단체, 경관 전문가)

성 명	소 속
신 동 렬	한국시각장애인복지관 관장
이 승 철	한국시각장애인연합회 연구원
김 원 식	한국지체장애인협회(서울지원센터)
이 정 형	중앙대학교 교수

□ 주요 의견

○ 선형블록 설치기준 변경

- 건축물쪽 60cm 이격(제시안) ⇒ 보도 중앙 설치(요구안)

※ 이유 : 상점 출입문을 열어놓을 경우 보행 위험 우려

○ 횡단보도 전체턱낮춤으로 인한 볼라드 설치시 안전사고 발생 우려되니 볼라드를 없애거나 안전성 요구되는 재질 필요

○ 횡단보도 턱낮춤을 없애면 전맹인의 횡단보도 직각 출발이 어려우니 재검토 필요

○ 현행 보도여건이 열악한 2.1m 미만 보도에 대한 기준도 제시 요구

○ 개정 가이드라인 시행 전 반드시 시범사업을 통한 문제점 보완 필요

○ 시공자가 다른 규정을 찾아보지 않고 본 가이드라인만 보고 시공할 수 있도록 좀더 자세한 규정필요

- 각종 도로관련 규정의 통합 매뉴얼이 필요하며 매뉴얼대로 시행될 수 있는 관리시스템 중요