건축공사장 안전사고 예방 당부말씀

『 작은 변화! 더 큰 감동, 함께하는  』

안녕하십니까? 용산소방서장입니다.

평소 소방안전관리에 적극 협조하여 주심에 깊은 감사를 드리며 귀 사의  무궁한 발전을 기원드립니다.

겨울철 동절기를 맞아 건축공사장의 용접작업 등 부주의로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있어 화재예방은 물론 대형재난을 사전에 방지하고자 다음과 같이 당부 드리오니, 공사장 주변 위험요인을 다시 한 번 살펴보시고 화재 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

공사장 지반, 시설물 등 붕괴 위험 요소 안전점검 철저 ▷ 공사장 내 안전사고 위험 지역 안전휀스 설치 유사시 신속한 피난 및 초기대응을 위한 (임시)소방시설 조기 설치 ▷ 소화시설(소화기, 옥내소화전 등), 피난시설(피난구유도등, 비상조명등 등) 공사장 인원, 작업상황 등 현장안전 확보를 위한 정보 관리 철저 ▷ 공사장 출입 인원 비상연락망 확보 및 현장 건축도면 상시 비치 정기적인 종사원 소방안전교육 및 자위소방대 소방훈련 반복 실시 용접 등 화기취급시 안전감독자 입회 및 소화기 비치 등 안전수칙 준수 주기적인 위험요인 단속 및 화재예방 순찰 철저 공사장 내 금연 및 단속 철저(지정된 흡연구역에서만 흡연) 일일 작업 종료시 주전원 차단 및 야간 방화순찰 철저 등

용 산 소 방 서 장

용접․용단 작업시 신고의무화 등 안내문

평소 소방․방재행정 발전에 적극 협조하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드리며 하시는 일이 날로 번창하시기를 기원합니다.

용접․용단작업시 신고 의무화 및 안전조치에 관한 법령 신설 추진사항을 안내하오니 건축물 관계인께서는 업무에 참고하시고 평소 화재 위험요인을 확인점검하여 안전사고 예방에 적극 협조하여 주시기를 당부드립니다.

1. 관련근거 : 소방기본법 시행령 개정안(신설) 제5조관련 별표1【보일러 등의 위치 ․       구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항

2. 용접 또는 용단작업 신고 의무화

불꽃을 발생시키는 용접 또는 용단기구를 사용하여 다음 각목의 장소에서 용접 또는 용단작업을 하고자 하는 건축물의 관계인은 용접 또는 용단작업을 하기 전에 신고를 하여야 합니다. (다만, 해당 건축물에 선임된 방화관리자(산업안전보건법 제15조의□안전관리자□를 포함한다)가 용접 또는 용단작업을 관리․감독하는 경우에는 신고하지 아니할 수 있습니다.)

▶ 신고방법 : 전화, 팩스 등의 방법으로 관할 소방서장에게 용접 또는 용단작업 장소 및 작업기간 등을 신고

▶ 신고대상

가. 특정소방대상물 중 문화집회 및 운동시설 ․ 판매시설 및 영업시설 ․ 숙박시설 ․ 노유 자         시설 ․ 의료시설 ․ 업무시설 ․ 교육연구시설 ․ 공장 ․ 창고시설 ․ 운수자동차관련시설 ․          관광휴게시설 ․ 위험물저장 및 처리시설 ․ 지하가 및 지하구

나. 신축 공사 중인 건축물 및 건축법시행령 제15조의 견본주택

다 ․ 나목의 용도로 사용하는 시설 외의 11층 이상 건축물

3. 용접 또는 용단작업장 안전조치

가. 용접 또는 용단작업자로부터 5m 이내에 소화기 비치

나. 용접 또는 용단작업장 주변(반경 10m 이내를 말한다)에는 가연물을 적치하거나 비치하지

아니 할 것. (다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.)

2013.   .   .

용산소방서장