공항철도 부지점용 조건(연결녹지5호 구간)

□부지점용 조건

1. 마곡2공구 도시개발사업 조경공사 1차 연결녹지5호내 점용부지에 대하여는2018.02.28. 한 공사 및 원상복구(시설철거, 폐기물처리) 완료 하여야 하며,

2. 되메우기 및 조경토 포설시 아래 구간별 관리사항을 기준으로 마곡2공구 도시개발사업 조경공사 1차 책임건설사업관리기술자와 사용기한 30일전 인계인수 관련 세부 협의 시행하여야 하며,

※ 구간별 관리사항

구분	포장 및 조경시설물 설치구간	식재구간
내용	시험 결과 확인 후 인계인수 절차 이행 - 포장면 하부 다짐도 : [eqn: gamma _{dmax}]의 95%이상 - 층 다짐 시행으로 향후 침하가 발생하지 않도록 관리	- 답압피해 방지를 위해 인계레벨 조성 후 토심 1.0m이상 경운 시행 또는 비다짐 토사 부설 - 비다짐부분의 식생토는 잡초씨와 자갈이 없는 심토(양질토사~마사토)로 부설

□일반사항

기존 협의조건 준수

2. 점용구간에 대하여는 당해 공사 시행자 주관으로 현장관리. 끝.