붙임 2

과산화수소 사용기준 및 성분규격기준

○ 사용기준

과산화수소는 최종 정수처리 후에 분해 또는 제거하여야 하며 후속공정으로 입상활성탄과 염소처리 공정이 따라야 한다.

○ 성분규격기준

항목	기준
성상	이 품목은 무색투명한 액체로 약간 냄새가 있다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
과산화수소	20.0～70.0 %
유리산	0.05 % 이하
증발잔류물	300 mg/kg 이하
인산염(PO4)	60 mg/kg 이하
안정도	97 % 이상
비소(As)	1 mg/kg 이하
납(Pb)	1 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하
크롬(Cr)	1 mg/kg 이하
수은(Hg)	1 mg/kg 이하
셀레늄(Se)	1 mg/kg 이하

※ 납, 비소, 카드뮴, 크롬, 수은, 셀레늄은 과산화수소 100 % 환산기준임

※ 수수료 :138.600원

(선정기준 : 국립환경과학원 시험의뢰 규칙 별표 시험수수료 금액표)