2019년도 양화 자전거도로 구조개선사업 실시설계용역

과 업 내 용 서

2019. 5.

한강사업본부

시설관리과

	【 목 차 】
제1장 과업의개요 1 제2장 일반사항 2 제3장 부문별과업지시서 7 제4장 보안대책 12 제5장 기타사항 13 제6장 예정공정표 15 제7장 성과품납품 16

제 1 장   과 업 의 개 요

1. 과업의 명칭

○ 2019년도 양화 자전거도로 구조개선사업 실시설계용역

2. 과업의 목적

○ 한강변 자전거 이용자들이 안전하고 편리하게 운행할 수 있고, “자전거이용 활성화에 관한 법률” 및 “자전거이용시설 설치 및 관리지침” 규정에 부합하는 자전거도로 설치를 위한 실시설계 도서를 작성하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 범위

가. 위    치 : 양화지구

나. 범    위 : 설계내역서 참조

다. 과업내용 : 2019년도 양화 자전거도로 구조개선사업 실시설계 1식

• 자전거도로 설치 실시설계 도서내역 작성

- 자전거도로 설치 위치 선정(관련 부서 협의)

- 관련 법률 규정 검토에 따른 자전거도로 포장계획 및 자재선정

- 부대시설(표지판, 노면도색 등) 설치 계획 수립

4. 과업 기간

○ 본 과업의 기간은 착수일로부터 90일로 한다.

제 2 장   일 반 사 항

1. 과업수행 일반사항

가. 본 과업지시서는 『2019년도 양화 자전거도로 구조개선사업 실시설계용역』 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 발주기관의 관련규정 및 관련 법령과 각종 시방서에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 감독원이 부분측량 등 기타 경미한 사항에 대하여 추가 과업이 필요하다고 인정할 시 소요되는 경미한 비용은 수급인이 부담한다.

2. 과업의 착수

수급인은 계약체결 후 발주처와 협의하여 7일 이내에 본 과업을 착수하여야 하며, 착수 시에는 착수 신고서 및 과업수행에 필요한 다음의 서류를 감독원을 경유하여 제출하여야 한다.

가. 착수계(과업수행계획서)

나. 대리인계(이력서, 재직증명서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

다. 참여기술자 명단(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

라. 보안각서

마. 예정공정표

바. 기타 용역수행에 필요한 사항

3. 업무협의 및 진행보고

가. 업무협의

○ 수급인은 과업 수행 중에 용역수행을 위한 자료수집 및 진행상황에 대하여 수시로 협의하여야 한다.

나. 보  고

- 감독관의 요청이 있거나, 주요결정사항에 있어 필요한 경우

- 각 공종별 설계기준 적용의 적정성 여부

- 각 공종별 설계안의 경제성, 시공성의 적정성 여부

- 공사비의 적정 여부

다. 설계기준의 검토 및 보완

○ 수급인은 설계기준 작성 후 이에 대한 검토 및 주관 부서의 의견을 반영하여 보완한 후 설계기준을 확정하고 설계에 임하여야 한다.

4. 관련기관 인ㆍ허가 협조 및 관련법령 준수

가. 수급인은 본 과업에 관련하여 필요시 관련기관의 인․허가 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

나. 수급인은 용역내용이 제반법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.

5. 발주자의 자료제공

가. 발주자는 수급인의 요청에 따라 본 과업과 관련된 참고서적, 참고문헌 등을 제공하며, 기타 관련 행정기관 및 공공기관에 대한 협조가 필요할 시에는 적극 협조하며 용역완료 후 반납하여야 한다.

나. 수급인은 제공된 자료의 멸실 또는 훼손 시에는 손해를 배상해야 한다.

6. 의견수렴

가. 사업지역 주민 및 상인 등의 의견을 적극적으로 수렴하여 반영하도록 한다.

나. 동 사업을 추진함에 있어 관련부서 및 유관기관과 협의하고 의견을 수렴하여 반영하도록 한다.

7. 설계변경 조건

가. 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나. 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

다. 위 각 호의 사유로 과업변경 요인이 발생될 시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약 금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

8. 설계의 책임

가. 수급인은 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수는 없으며 발주자가 특별히 인정하는 업무에 한하여 하도급으로 처리할 수 있되 계약내용을 발주자에 통보하여야 하며, 하도급의 경우 당초 도급받은 용역업자는 당해 용역에 관하여 모든 책임을 진다.

나. 실시설계 수행시 관련기관과 협조하여 문제점이 없도록 철저를 기하도록 하고, 본 용역의 완료 후에도 각종 인․허가 및 제반 여건에 따라 시공상의 문제점이 있는 구간에 대하여서는 보완설계를 실시하여야  한다. (검수 후 설계상의 중요한 결함사항 또는 변경사항은 반드시 수정 요구에 응하여야 한다.)

다. 설계상의 하자로 인하여 설계 및 시공시 공사비 손실, 인명의 피해, 기타 공사 진행상 상당한 지장을 초래하였을 때에는 계약기간 만료 이후에도 이에 대한 모든 책임을 진다.

9. 용역 성과품의 소유

계약상대자가 제출한 모든 용역 성과품은 발주자의 소유로 한다.

10. 계약조건

가. 본 과업의 일부를 중지시키거나 과업을 변경할 경우가 있다고 인정할 때에는 수급인에게 이 사실을 요구할 수 있으며 수급인은 발주자의 방침에 따라야 한다.

나. 용역기간의 변경

1) 발주자의 부득이한 사정으로 용역중지 또는 연기의 필요가 있을 시

2) 기타 현장의 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 인정될 때

11. 보안대책

가. 수급인은 본 과업지시서에 의거하여 작성, 제출되는 각종 보고서, 기타자료에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 용역수행 관련자의 보안각서를 과업수행계획서 제출 시 함께 제출하여야 한다.

다. 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 아니 된다.

라. 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안 불이행으로 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 수급인이 책임을 진다.

마. 본 과업수행 종사자의 신상변동이 있을 시는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하여야 하며, 이의 불이행으로 발생되는 책임은 수급인이 진다.

12. 기타사항

가. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주자의 승인을 받아 교체하고, 발주자에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대해 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

나. 분야별 세부사업계획 추진에 있어서는 발주기관의 직제상 업무 관련 부서와의 협의 및 심의를 받아 결정하여야 한다.

다. 유지관리가 경제적이어야 하고 관리상 하자 발생을 최소화하는 방향으로 설계를 하여야 한다.

라. 과업수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신기술을 이용하도록 한다.

마. 본 과업으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실을 보상하여야 한다.

바. 성과품 작성은 감독관과 협의하여 결정하고 과업 완료시 성과품을 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

사. 과업지시내용 및 계약서상의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 발주자의 지시에 따라야 한다.

아. 감독 : 모든 설계과정에서 감독원의 감독을 받아야 한다.

제 3 장   부문별 과업지시서

1. 실시설계

가. 일반지침

1) 공사비 산정은 국토교통부 제정 표준시방서 및 설계기준, 도로의 구조 시설기준에 관한 규정등 관련 법령 및 규정과 표준품셈을 기준으로 하며 단위는 C.G.S를 기본으로 한다.

2) 예산내역서 작성을 기획재정부 제정 원가계산방식에 의하여 산정하여야 한다.

3) 실시설계는 본 지역의 조사설계자료 및 상위 인허가조건사항 등의 자료에 의하여 설계하여야 한다.

4) 각종 시설물 및 식재에 대한 사전 검토분석을 행하고 실시설계 기준을 수립, 감독원과 사전협의하여 실시설계에 반영한다.

5) 설계에 임하기 전에 사용될 시설물의 종류, 공법등에 대하여는 감독원과 충분히 검토를 한 후 결정하여야 한다.

6) 자재의 선정 및 재료(식재, 골재, 완제품 및 수종등) 선택은 반드시 감독원과 사전협의하여 결정하되 주요사용자재는 녹색제품 및 KS표시품을 사용하고 해당제품이 없을 때는 감독원과 협의하여 설계한다.

나. 세부지침

1) 정지 및 토공사

ㄱ) 부지조성은 인접지역과 단차 및 배수계획을 고려 합리적으로 결정하여야 하며, 부지조성에 따른 토량이동이 최소가 되도록 하여야 한다.

ㄴ) 부지토량 계산방법은 양단면 평균법, 점고법 등을 병행 실시할 수 있으며 양단면 평균법은 부지횡단면을 20m간격으로 작성하며 지반의 기복 및 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 둔다.

ㄷ) 토취장이나 사토장은 감독원과 협의하여 결정한다.

2) 도로축조 및 포장공사

ㄱ) 도로설계는 도로의 구조, 시설기준에 관한 규정에 의거 설계한다.

ㄴ) 도로의 종단구배는 도로의 구조, 시설기준에 의하여 설계함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 감독원과 협의 결정한다.

ㄷ) 도로의 횡단면은 20m간격을 원칙으로 작성하고 필요에 따라 추가하며 부득이한 경우 감독원과 협의 결정한다.

ㄹ) 도로구간이 연약지반으로 하자가 발생할 우려가 있는 부분은 감독원과 협의하여 연약지반 처리공법을 적용하여야 한다.

ㅁ) 도로포장은 블록(차도용)을 사용하되, 디자인 패턴은 안을 작성하여 감독원과 사전 협의하여 결정한다.

ㅂ) 장애자 통과 예상구간은 턱이 없도록 설계한다.

ㅅ) 여러 경계석이 만나는 지점은 미관상 지장이 없도록 설계되어야 한다.

3) 하수도 공사

ㄱ) 하수도 시설기준에 의하여 설계하되 관계기관과 협의 결정한다.

ㄴ) 하수배제방식은 가능한 자연유하를 원칙으로 한다.

ㄷ) 하수도의 형상 및 관종은 합리성 및 경제성을 감안하여 검토한다.

ㄹ) 하수도 토구는 인접지역의 유수소통 및 하류지역 침수 등을 감안하여 결정하되 하수배출로 인한 피해를 극소화 및 민원이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

ㅁ) 하수도 구배는 토사 및 부유물의 침전이 없고 세굴이 일어나지 않도록 세밀히 검토하여 결정한다.

ㅂ) 하수도 기초공은 지반의 종류에 따라 관의 침하 등을 감안하여 설계한다.

ㅅ) 집수정으로 처리하지 못하는 급한 경사등이 있는 곳은 횡단 그레이트(grate)로 대체할 수 있다.

ㅇ) 표면에 노출되는 집수정, 맨홀 등은 포장주변 구조물과의 시공의 용이성, 미려성을 파악하고 상세한 위치를 정한다.

4) 기타부대시설

ㄱ) 교통안전표지판, 노면표시 등 기타 시설물은 관계법령(도로교통법) 및 업무편람 등을 참조하여 관할기관과 협의하여 설계하여야 한다.

ㄴ) 기능과 목적에 맞는 내용, 형태, 배치 및 시각구조를 갖추도록 하고, 공해·광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

ㄷ) 기타 과업지시서에 명기되지 않은 시설에 대하여도 발주기관이 요구시 관련 유관기관 및 부서와 협의하여 설계를 추가 실시하여야 한다.

다. 설계서 작성

1) 설계설명서 및 시방서 작성

공사개요, 주요자재 및 자재원에 대한 설계설명서와 시방서를 감독관과 협의 작성한다.

2) 예산내역서 작성

ㄱ) 수량 및 단가산출은 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.

ㄴ) 당해년도 국토교통부 제정 표준품셈에 의거 산정하되 감독원과 협의후 적용한다

ㄷ) 예산서 항목은 총공사비, 도급공사비, 관급자재비 등으로 구분한다.

ㄹ) 수량산출 및 단가산출은 별책으로 하되 공종별로 산출하여 참조하기 편리하도록 편집한다

ㅁ) 일반관리 비율등은 예산회계 관계법령 기준에 따른다.

ㅂ) 산재보험료 및 안전관리비는 고용노동부에서 고시하는 기준에 따른다.

ㅅ) 노임은 당해연도 대한건설협회 발표 시중노임단가를 기준으로 한다.

ㅇ) 공사용 주요자재는 감독관과 협의하여 관급자재로 하여야 하며 부득이 하게 사급자재로 할 경우 이에 대한조서를 작성해야 한다.

ㅈ) 자재단가는 공사발주 1개월전 조달청가격을 기준으로 하고 자료에 없는 단가는 2이상의 물가조사자료 단가를 적용하되 자료에 없는 것은 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 적용한다.

ㅊ) 원가계산은 기획재정부가 제정한 회계예규에 따른다.

3) 설계도 작성

ㄱ) 설계도면 작성은 우리본부에서 지정하는 규격으로 한다.

ㄴ) 도면상의 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

ㄷ) 설계도에 각종 재료표를 표시하여야 한다.

ㄹ) 설계도서 작성을 위한 제도는 KS1001토목제도 통칙에 준하여야 한다.

ㅁ) 모든 도면작성은 CAD SYSTEM(R14 또는 CAD2000)을 사용하여야 하고, 기본사항 및 세부내용은 감독원과 협의하여 성과품의 표준화를 도모하여야 한다.

ㅂ) 각종 도면 및 성과표는 수치지형도를 이용하고 필요 시 자부담으로 측량을 실시한다.

ㅅ) 설계도에는 위치도, 횡단면도, 계획평면도, 배수계획종단면도, 공종별계획상세도, 주요자재상세도, 지장물이설계획도 등이 포함되도록 한다.

4) 구조 및 수리계산서 작성

ㄱ) 구조 및 수리계산서에 사용되는 모든 계산식 및 수치는 통일하여 사용하여야 하며, 관련 근거를 반드시 명기한다.

ㄴ) 전산을 이용한 구조계산은 프로그램명칭, 개요, FLOW CHART 및 사용 조건등을 명기하고 계산과정을 알기 쉽게 설명하여 계산결과를 요약 정리하여 기록 하여야 하며 입·출력 결과를 수록하여야 한다.

ㄷ) 기타 구조물의 경우에도 필요하면 구조계산을 시행하고 첨부하여야 한다.

5) 특별시방서 작성

ㄱ) 특별시방서는 일반시방서에 언급되지 않았거나 공사특성에 따라 특별히 명시되어야 할 사항에 대하여 작성하여야 한다.

ㄴ) 본 공사에 사용하는 특수공법 및 자재에 대한 시방을 알기 쉽게 상세히 기록하여야 하며, 필요하면 관련 근거를 명기하여야 한다.

ㄷ) 기타 수록해야 할 사항은 “발주처”와 협의하여 작성한다.

6) 사전검사

설계도서의 작성은 원도를 작성하여 준공기한 7일전까지 감독원의 사전검사를 받은 후 인쇄 또는 복사하여야 한다.

제 4 장   보안대책

1. 보안대책

본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야하며, 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1. 용역회사 대표자는 용역착수시 우리시에서 제시하는 서식에 의한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임하에 징구 제출하여야 한다.

2. 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야 하며 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 발주처의 비밀 취급인가자의 입회하에 행하여야 한다.

5. 용역의 참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한후 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야 한다.

6. 기타 용역의 특수성등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우는 이를 준수하여야 한다.

7. 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야 한다.

1) 용역설계 참여자 명단 제출

2) 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

3) 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제

4) 용역자료등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접보관하여야 하며 지정된 용기 외 보관은 금한다.

5) 불필요한 원고 및 자료는 필히 감독 입회하에 소각조치 할 것.

8. 기타사항에, 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

제 5 장   기타사항

1. 용역준공후 지반선이나 노출암, 구조물 기초 지반등이 설계도서와 상이함이 발견되어  발주처의 요청이 있을 시는 즉시 이를 재조사하여 변경설계도서를 작성한 후 책임  기술자의 확인서명 날인된 변경도면 및 사유서를 제출하여야 한다.

2. 각종개발계획 등에 따라 기타 관계기관과 협의가 필요시는 용역 준공전에 사전협의를  완료하여야 한다.

3. 본 실시설계 이전의 기존자료는 최대한 활용 할 수 있다.

4. 『총괄 책임기술자 및 분야별 책임기술자』는 설계도면의 매장에 서명을 하여야 한다.

5. 본 과업은 계약체결 후 7일 이내에 착수하여야 하며, 착수전에 착수계, 과업수행    계획서, 용역수행자명단 등과 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

6. 본 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여   합리적이며 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

7. 감독관이 필요하다고 인정할 시 관계부처 및 기관과의 협의사항과 과업추진사항을   보고하여야 한다.

8. 과업 진도에 따라 중요사항을 결정할 필요가 있을 때는 과업 진척보고와 별도로    중간 보고회를 갖는다.

9.  과업 수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용으로 신기술을 이용토록 한다.

10. 본 과업을 보다 과학적이고 능률적으로 수행하고 기간을 단축하기 위하여 전산처리에  의한 결과를 얻도록 하여야 하며, 실용가능한 전산자료를 이용하여야 한다.

11. 본 사업시행을 위한 각종 인․허가를 완료할 수 있도록 수급인은 제반조치를 취하  여야 하며, 발주처가 요구하는 각종 인․허가 신청자료와 승인과정에 필요한 관계  기관 협의 자료제출 및 협의업무에 만전을 기하여 과업진행에 차질이 없도록     하여야 한다.

12. 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요 사항은  “발주처”와 협의하여 결정하고 필요한 자료를 작성 및 협조하여야 하며 기타 경미한 추가과업이 필요하다고 감독이 인정할 시 수급인이 부담한다.

13. 본 과업 수행상 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인의 손실보상 및   책임을 져야 한다

14. 과업 수행중 대리인이나 수급인은 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정될 때에는  감독관이 즉시 교체를 명할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

15. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바, 이에 규정되지 아니한    사항은 국토교통부 등 관계 규정과 정부관계 법령 및 각종 시방서에 따라 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

제 6 장   예 정 공 정 표

구 분 날 짜	과 업 기 간																	비 고
	30일					60일						90일
설 계 준 비
검 토 및 자 료 수집
현 장 조 사 및 측 량
실 시 설 계 및 관 계 기 관 협 의
용 역 준 공 및 납 품

제 7 장   성과품 납품

성과품은 향후 자료의 관리 등을 고려하여 CAD로 작성하여 CD원본을 납품하여야 하며, 기타 프로그램 활용 시에도 CD원본을 납품하여야 한다.

구 분	내 용	규격	수 량
실시 설계	1. 설 계 도 2. 공사시방서 3. 설계예산서 4. 수량산출서 및 단가산출서 5. 상기 파일 및 도면 CD 6. 기타관련자료	A3 A4 A4 A4 - -	3부 3부 3부 3부 3개 1식

※ 성과품은 필요성 여부에 따라 협의 조정