- 개봉1,2빗물펌프장 운영 개선방안 수립용역 -

과  업  지  시  서

2017. 1

구 로 구 청

(치 수 과)

목     차

제 1 장 일반사항

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 개요

1) 과업의 위치

2) 과업의 범위

3) 과업의 내용

4) 과업기간

4. 주요업무의 사전승인

5. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

2) 착수신고서 및 기타 제출서류

3) 업무협의 및 공정보고

6. 용역감독 등

1) 용역감독

2) 용역점검

7. 계약상대자의 책임

8. 관계기관 협의 및 인․허가

9. 자문회의

10. 보안 및 비밀유지

11. 하도급

12. 용역변경

13. 용역수행자의 교체

14. 용어의 해석

15. 발주기관의 제공자료 등

16. 적용기준 및 시방서

17. 준수사항

18. 과업에 사용하는 재료

19. 계약상대자의 시정요청

20. 용역성과품의 품질관리

제 2 장 과업내용

1. 주요과업 내용

1) 기초자료조사 및 관련계획 검토

2) 연계운영방안 수립을 위한 조사 및 분석

3) 홍수위 산정

4) 연계운영방안 수립

5) 기타사항

2. 과업수행내용

1) 기초자료조사 및 관련계획 검토

(1) 기초자료조사 및 현지조사

(2) 상위 및 관련계획 검토

2) 연계운영방안 수립을 위한 조사 및 분석

(1) 현황조사 및 분석

(2) 강우분석 및 유출분석

(3) 개봉1,2빗물펌프장 능력검토 및 시설물 개선

(4) 개봉1유입수문 수리영향검토(1차원)

(5) 개봉1유입수문 수리영향검토(2차원)

(6) 개봉1,2빗물펌프장 가동시 대상범위의 각종 수문의 운영 및 역류영향

(7) 목감천 7련수문 역류발생 검토

3) 홍수위 산정

(1) 홍수위 계산

4) 연계운영방안 수립

(1) 계획홍수의 결정

(2) 내수처리방식 결정

(3) 효과분석

5) 성과품 작성 및 납품 등

6) 성과품 제출

제 1 장  일 반 사 항

1. 과업의 명칭 및 수행

1) 본 과업의 명칭은 『개봉1,2빗물펌프장 운영 개선방안 수립용역』이라 한다.  본 과업은 서울시․구로구․경기도․광명시가 공동으로 용역에 참여하되 효율적인 용역업무 수행을 위하여 서울특별시 구로구에서 발주 등 계약업무를 이행한다. 이에 편의상 발주청인 서울특별시 구로구를 “발주기관” 이라 하고, 도급자인 용역업체를 “계약상대자” 라 한다.

2. 과업의 목적

1) 최근 이상강우로 인하여 하천 인근의 침수피해와 도심지 내수침수피해가 증가하고 있는 추세이며, 이로 인해 발생되는 문제를 해결하기 위해 빗물펌프장이 연계운영되어 있는 실정이나, 현재의 개봉1,2 빗물펌프장의 연계운영 방안으로는 하천 인근의 침수 및 도심지 내수침수피해를 방지하기에 부족함.

2) 이에 개봉 1, 2 빗물펌프장 및 부속 수문의 최적운영을 고려한 개선방안 수립을 통해 하천 인근의 침수 및 내수 침수 피해를 예방하여 지역주민의 재산 및 인명 보호에 이바지하고자 함.

3) 또한, 목감천 상류부의 홍수방어대안(저류지 3개소[안양천권역 하천기본계획보고서, 2015.12, 국토교통부] 현재 예비타당성 조사 중) 조건 변화를 고려하고, 개봉1빗물펌프장의 토출관로 증설 등의 타당성 검토가 필요함.

4) 안양천, 목감천 및 개봉 유수지(1, 2, 3, 2p/s) 수위 조건별 유입 및 배수문의 운영조작규칙 및 펌프장 운전형식(단독 및 연계)을 개선하고, 특히, 개봉 1,2 빗물펌프장에 설치되어 있는 다음 <그림 1>과 같은 각종 수문(개봉1배수문, 오류배수문, 개봉1유입수문, 개봉2유입수문 등)의 문비조작 유무에 따른 영향을 파악하기 위하여 수리학적 부정류 해석을 실시하고, 해당 구간에 대한 수리검토(1차원, 2차원, 도시유출해석 프로그램)를 통해 하천수위, 관거소통 능력, 효율적인 펌프장 조작관리를 통해 최적의 운영방안을 설정하기 위함.

5) 개봉1,2빗물펌프장 및 부대시설(수문 등)의 최적운영을 통해 목감천 하류부의 홍수피해를 저감시킬 수 있도록 빗물펌프장 운영 및 수문조작실의 담당자가 원활한 운용을 위해 필요한 “수해저감 및 방지를 위한 연계운용 매뉴얼”을 작성하는데 그 목적이 있음.

<그림 1> 개봉1․2 빗물펌프장 위치도

3. 과업의 개요

1) 과업의 위치 : 개봉1,2 빗물펌프장 및 해당 유역면적 전체

2) 과업의 범위

- 본 과업은 목감천 하류부에 설치되어 있는 개봉1,2 배수펌프장 및 각종 수문에 대한 최근 강우사상을 이용하여 펌프장 운영 및 문비조작으로 인한 수리영향(1, 2차원 수치해석)을 분석하여 그 결과를 근거로 최적의 배수시설물 운영방안을 마련하고,

- 현재 설치되어 있는 개봉1,2 빗물펌프장의 외수 및 내수배제의 최적효과를 발휘할 수 있는 연계운영방안을 수립하고

- 개봉1빗물펌프장 운영에 따른 역류영향분석과 역류발생시 대처방안 및 펌프장․토출관로 증설 여부의 타당성을 제시하고

- 안양천, 목감천, 각 유수지 수위에 따른 각 수문별 통수량을 산정하고 해당 수문의 조작 및 펌프장 운영규칙 등을 개선하고

- 침수를 고려한 도시유출해석 모델을 사용하여 안양천 및 목감천 수위별 대상유역의 침수발생구역 산정하고

- 목감천 상류부의 홍수방어대안별 빗물펌프장의 최적 운영에 따른 목감천과 안양천의 수리영향에 대하여 검토함을 금번 사업의 범위로 한다.

3) 과업의 내용

(1) 기초자료조사 및 관련계획 검토

- 작업계획 수립

- 기초자료조사 및 현지조사

- 상위 및 관련계획 검토

- 기존 연계운영방안 검토

(2) 연계운영방안 수립을 위한 조사 및 분석

- 현황조사

- 강우분석

- 유출분석

- 개봉빗물펌프장 능력검토

- 개봉1 유입수문 1차원 수리영향검토(부정류 해석)

- 개봉1 유입수문 2차원 mesh망 작성

- 개봉1 유입수문 2차원 수리영향검토(부정류 해석)

- 개봉1,2 빗물펌프장 가동시 대상범위의 각종 수문의 운영 및 역류영향 등 검토(침수범위를 고려한 도시유출해석프로그램, 부정류 해석)

(3) 홍수위 산정

- 팔당댐 방류량에 따른 안양천(목감천 합류부) 수위 검토(배수위 고려 및 배수위 미고려)

- 안양천 수위에 따른 목감천 홍수량별 목감천 수위 검토(안양천 배수위 고려 및 미고려)

- 목감천 상류부의 홍수방어대안별 홍수위 검토(하천기본계획 참조)

- 목감천 유역 침수수위 검토

※ 안양천권역 하천기본계획 보고서(2015.12, 국토교통부)상의 홍수방어대안을 고려한 대책수립 필요(현재 예비타당성 조사중)

(4) 연계운영방안 수립

- 안양천, 목감천, 유수지 홍수위별 각종 유입 및 배수문의 통수능력 산정

- 각 하천 및 유수지의 시나리오 기반의 수문별 개․폐 적용수위 결정 및 적정 운영방안

- 개봉1,2,3,2p/s 유수지 계획홍수위 및 담수량 결정

- 목감천 수위와 내수수위를 고려한 개봉1,2 빗물펌프장 연계운영방안 마련

(5) 기타사항

- 관계기관 협의

- 성과품작성 및 납품

4) 과업기간 : 착수일로부터 200일간으로 한다.(과업기간에 국ㆍ공휴일 등 휴지일수 포함) 계약상대자는 다음의 경우 발주기관 또는 그 위임받은 자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

(1) 관계기관의 협의 및 검토가 지연 또는 불가능할 때

(2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력적인 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

4. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 용역을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

5. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

(1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령, 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

(2) 용역수행처리 절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실있는 검토가 되도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 착수신고서

계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

① 사업 책임기술자의 선임계 (이력서, 기술자면허수첩 사본첨부)

② 예정공정표

③ 내역서

④ 분야별 참여기술자 투입계획

⑤ 참여기술자 전원 보안각서

⑥ 기타 용역수행에 필요한 사항

(2) 과업수행계획서 제출

과업수행 계획서는 착수일로부터 7일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

① 과업의 단계별 성과품 제출계획서

② 과업수행조직 및 인력(장지) 투입계획서

③ 건설기술 경력사항 확인서

④ 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

⑤ 참여기술자의 보안대책 및 보안각서(기 제출자 제외)

3) 업무협의 및 공정보고

(1) 보고 시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

③ 자문회의시

④ 성과품 작성시

⑤ 준공시

⑥ 공정보고시

⑦ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주기관에게 제출하여야 한다.

① 과업추진내용 및 공정현황

② 관련부서 업무협의 등 추진사항

③ 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항포함)

④ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

⑤ 참여기술자 현황

⑥ 다음달 과업수행 계획

(3) 중간보고

계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면 제출하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

② 주요계획서 및 방침의 설정과 변경시

(4) 최종보고회

계약만료 10일 전 과업수행 결과를 종합하여 결과 보고

6. 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 정기 또는 수시 점검을 실시 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

7. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업을 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 관계기관 협의 및 인․허가

계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 발주기관) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

9. 자문회의

1) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 설계자문위원회를 구성하여 다음과 같이 설계사항에 대한 검토 및 자문을 실시하고 계약상대자는 필요한 자료준비 및 협조를 하여야 한다.

(1) 중간단계 : 기초자료 조사, 상위계획 검토 후 운영방안 수립 전

(2) 완료단계 : 용역성과 적정성 여부 파악 및 용역성과 내용 검토

2) 설계자문위원회의 자문사항에 대하여는 검토 후 설계 반영여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

10. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

3) 보안관리

(1) 과업의 보안유지를 위하여 수집된 모든 자료에 대해서는 보안관리 정․부 책임자를 임명하여 관리하여야 한다.

(2) 용역 참여인력 변경 시에는 인계․인수를 철저히 하여 과업내용의 유출을 방지하도록  하여야 한다.

11. 하도급(하도급거래공정화에관한법률제2조6항, 하도급거래공정화지침 참조)

1) 계약상대자는 본 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리 할 수 있는 사항은 다음과 같다.

(1) 영향분석의 적정성 검토을 위한 시뮬레이션을 제외한 단순 자료정리 및 분석등

(2) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 하도급 계약에 대하여 발주기관에게 통보하여야 한다.

4) 용역의 일부를 하도급한 경우에도 계약상대자는 본 용역에 대하여 모든 책임을 진다.

단, “기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무”에 대하여는 발주기관에 상세한 하도급계약 내용을 제출하고 승인을 받아야 한다.

12. 용역변경

1) 설계용역수행 중 용역변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제334호, 2010. 10. 26)에 따른다.

2) 계약상대자는 용역 수행중에 주요 용역과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 감독원의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 용역과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 용역변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 감독원에 제출하여야 한다.

13. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관이 과업의 적정한 수행에 부적합하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약대상자에게 있다

14. 용어의 해석

1) 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업 성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 수식어를 사용하여야 한다.

15. 발주기관의 제공자료 등

1) 하수도 정비기본계획(변경)

2) 당해지역 하수관거조사 및 정비기본설계 등

3) 하천정비 기본계획 및 변경계획

3) 관련 실시설계 보고서 및 도면

2) 펌프장 관련 증설 및 검토자료

4) 펌프장 실 가동기록 및 분석자료

5) 하수관망(GIS)자료, 기타

※ 상기자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토하여 확인후 사용하여야 한다.

16. 적용기준 및 시방서

1) 적용기준은 가장 최근의 기준 및 시방자료를 적용하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 1개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.  본 설계용역은 다음과 같은 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.

(1) 국토해양부제정 각종 표준시방서 및 설계기준

(2) 국토해양부 승인 하천공사 표준시방서

(3) 국토해양부 승인 하천설계기준 해설

(4) 전기설비기술기준 및 전기설비기술기준 판단기준

(5) 환경부 제정 하수도시설기준

(6) 서울시 제정 각종 설계 및 시공편람

(7) 서울시 제정 시설물 유지관리 지침

(8) 시설물 안전관리에 관한 특별법

(9) 국가를당사자로하는계약에관한법령, 엔지니어링기술진흥법령, 건설기술관리법령, 하수도법령, 하천법령, 대기환경 보전법, 소음진동규제법, 수질환경보전법

(10) 건설기술관리법에 의한 품질시험 규정

(11) 기타 발주기관이 제공하는 관련자료 및 설계지침

2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

3) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토해양부 및 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

17. 준수사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 과업수행중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

(3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업수행상 필요로 추가의 과업을 요청하는 경우에는 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가 시는 지방자치단체 용역계약 일반조건 제9절에 따른다.

(5) 발주기관은 용역에 참여하는 건설ㆍ전기기술자 등이 다음 각 호의 1에 해당하여 설계업무에 적절치 않다고 인정되는 경우에는 교체를 요구하고, 관계법령에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

① 참여건설ㆍ전기기술자가 건설산업기본법 및 건설기술관리법, 전력기술관리법 등의 규정에 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

② 참여건설ㆍ전기기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

③ 기타 당해 용역 참여건설ㆍ전기기술자가 질병, 사망, 퇴직 등의 개인적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

(6) 용역 초기단계부터 빗물펌프장의 유지관리부서와 협의하여 유지관리부서 의견이 빗물펌프장 연계운영방안에 반영되도록 조치한다.

18. 과업에 사용하는 재료

본 과업에 사용하는 각종재료와 제품은 KS해당 규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

19. 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

(1)용역감독자가 용역과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

(2)용역감독자가 정당한 사유없이 건설기술자의 교체를 요구할 때.

(3)용역감독자가 정당한 사유없이 용역 업무를 지연시킬 때

20. 용역성과품의 품질관리

용역의 품질관리를 위해 최종 용역보고서에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.(건설기술관리법 제23조의2제4항, 동법시행령 제38조의17,동법시행규칙제14조의5, 본 편람“제8장부록”의[별표표8]참조)

제 2 장  과업내용

1. 주요과업 내용

1) 기초자료조사 및 관련계획 검토

(1) 작업계획 수립

(2) 기초자료조사 및 현지조사

(3) 상위 및 관련계획 검토

2) 연계운영방안 수립을 위한 조사 및 분석

(1) 현황조사

(2) 강우분석

(3) 유출분석

(4) 개봉1,2빗물펌프장 능력검토 및 시설물 개선

(5) 개봉1유입수문 1차원 수리영향검토(부정류 해석)

(6) 개봉1유입수문 2차원 mesh망 작성

(7) 개봉1유입수문 2차원 수리영향검토(부정류 해석)

(8) 개봉1,2 빗물펌프장 가동시 대상범위의 각종 수문의 운영 및 역류영향 등 검토(침수범위를 고려한 도시유출해석모델, 부정류 해석)

3) 홍수위 산정

(1) 홍수위(안양천, 목감천) 산정 및 검토

(2) 목감천의 홍수방어대안별 홍수위 검토

4) 연계운영방안 수립

(1) 하천시설물 홍수위별 각종 유입 및 배수문의 통수능력 산정

(2) 시나리오 기반의 수문별 개폐 적용수위 결정 및 적정 운영방안

(2) 유수지 계획홍수위 및 담수량 결정

5) 기타사항

(1) 관계기관 협의

(2) 성과품작성 및 납품

2. 과업수행내용

1) 기초자료조사 및 관련계획 검토

(1) 기초자료조사 및 현지조사

① 기초자료조사

- 빗물펌프장 유역의 개황, 지형, 지질, 토지이용현황 및 2010~11년 빗물펌프장 유역에 발생한 주요 홍수사상에 대하여 그 발생원인, 강우상황, 최고홍수위, 홍수지속시간, 발생홍수의 빈도해석결과 및 경계, 위험수위의 초과여부, 홍수위 흔적조사, 조치내용 등을 조사하여 기록한다.

② 현지조사

- 현장을 답사하여 현지여건에 시설물이 적합한지를 확인하여야 한다.

- 대상 빗물펌프장 관리인 및 지역주민으로부터 홍수시 펌프장 운영개선에 대한 의견을 조사․정리한다.

- 빗물펌프장 배수유역에 빗물펌프장 HWL에 직접적인 영향을 받는 저지대 침수취약지역을 조사 정리한다.

(2) 상위 및 관련계획 검토

① 대상 빗물펌프장의 규모 및 시설물 운영기준에 대한 관련자료를 조사 수집한다.

② 본 과업에 관련되는 주요사항을 일관성이 있게 반영할 수 있도록 유역개발계획, 방류수역 정비계획, 하수정비 기본계획, 하천 기본계획 등 상위계획을 조사한다.

③ 본 과업지구 내에서 현재 시행 중에 있거나 장래 시행하고자 하는 각종 관련계획들을 조사하여 빗물펌프장 운영개선방향에 영향을 미치는지를 조사 및 검토한 후 중복계획이 되지 않도록 반영한다.

2) 연계운영방안 수립을 위한 조사 및 분석

(1) 현황조사 및 분석

① 개봉1,2 빗물펌프장의 배수유역의 배수체계를 조사한다.

② 2010~11년 빗물펌프장 유역에 발생한 주요 홍수사상에 대하여 그 발생원인, 강우상황, 최고홍수위, 홍수지속시간, 발생홍수의 빈도해석결과 및 경계, 위험수위의 초과여부, 홍수위 흔적조사, 조치내용 등을 조사하여 기록하고, 운영개선 사항의 기반 호우사상으로 적용한다.

③ 또한, 주요 홍수사상에 대하여 개봉배수문(목감천7련수문) 조작으로 인한 수위영향을 조사하여 기록한다.

④ 침수범람도 작성을 위해 GIS tool(ARC-GIS 등)을 이용하여 지형데이타를 구축한다.

(2) 강우분석 및 유출분석

① 하천의 유출분석에 적용되는 강우량 및 홍수량은 최근 수립된 하천기본계획 및 유역종합치수계획의 산정결과를 검토 후 반영한다.

② 빗물펌프장의 유출분석은 도시유출분석 프로그램(SWMM 등)으로 수행한다.

(3) 개봉1,2빗물펌프장 능력검토 및 시설물 개선

① 대상 빗물펌프장 관련 준공도서를 수집 및 정리하여 가동설비의 문제점 및 개선대책을 세부적으로 검토하여야 한다.

② 현재 개봉1,2빗물펌프장의 시설능력을 검토하고, 목감천과 개봉천․오류천의 침수를 해소할 수 있는 펌프장 증설, 토출관로 이설방안 등을 검토한다.

③ 펌프장규모, 유수지용량, 유입시설, 방류시설, 도수로시설, 월류턱시설, 수문시설 등을 조사․정리한다.

④ 설치된 펌프의 집수정 바닥고와 펌프 흡입구까지의 높이, 펌프 흡입구에서 L.W.L까지의 높이 등을 조사한다.

⑤ 펌프의 특성, 모터의 용량, 전력량, 펌프양정 등을 조사하여 펌프의 능력을 검토할 수 있도록 한다.

⑥ 펌프장 운영에 관련된 기록, 운영실태 현황과 그 시스템을 면밀히 조사하여 빗물펌프장 운영기준 작성에 활용할 수 있도록 한다.

⑦ 펌프장 설비의 보수.개량 교체에 대한 주요원인을 분석.검토(최근5년)한다.

⑧ 경제성 분석 결과를 감안하여 운영실태를 분석한다.

⑨ 동.하절기 등 계절별 운영실태. 특성을 조사 분석한다.

(4) 개봉1유입수문 수리영향검토(1차원)

① 7련으로 이루어진 개봉배수문의 2010~11년 홍수시 강우사상을 적용하여 수문 조작에 따른 1차원 수리영향검토(부정류 해석에 의한 HEC_RAS 등)를 실시하여 결과를 보고서에 수록한다.

(5) 개봉1유입수문 수리영향검토(2차원)

① 1차원에서 분석과 마찬가지로 7련으로 이루어진 개봉1유입수문의 2010~11년 홍수시 강우사상을 적용하여 수문 조작에 따른 2차원 수리영향검토(부정류 해석에 의한 SMS 등)를 실시하여 결과를 보고서에 수록한다.

(6) 개봉1,2 빗물펌프장 가동시 대상범위의 각종 수문의 운영 및 역류영향

① 대상 범위의 각종 수문의 운영 및 역류영향 등을 검토하기 위하여 침수범위를 고려한 도시유출해석 프로그램(swmm 등)을 적용하여 그 결과를 보고서에 수록한다.

3) 홍수위 산정

(1) 홍수위 계산

① 연계운영으로 발생되는 유출량으로 인한 목감천과 안양천의 홍수위를 빈도별로(10년, 20년, 30년, 50년, 80년, 100년)로 분석하고 검토하여 보고서에 수록한다.

4) 연계운영방안 수립

(1) 계획홍수의 결정

① 최근 수립된 하천기본계획 및 유역종합치수계획의 산정결과를 검토후 반영한다.

(2) 내수처리방식 결정

① 개봉1,2 빗물펌프장 유역의 외수침수 및 내수침수가 발생하지 않도록 빗물펌프장과 개봉배수문의 운영을 통한 외수 및 내수배제의 최적효과를 발휘할 수 있는 연계운영방안을 수립한다.

(3) 수해저감을 위한 연계운용 매뉴얼

① 개봉1,2빗물펌프장 및 부대시설(수문 등)의 최적운영을 통해 목감천 하류부의 홍수피해를 저감시킬 수 있도록 빗물펌프장 운영 및 수문조작실의 담당자가 원활한 운용을 위해 필요한 “수해저감 및 방지를 위한 연계운용 매뉴얼”을 작성하여 보고서에 수록한다.

(4) 효과분석

① 본 용역을 통해 도출된 연계운영방안으로 인한 침수방지 효과 등을 정량적(홍수범람도 등)으로 제시한다.

5) 성과품작성 및 납품 등

(1) 과업성과는 ‘제2장1과업의 내용’을 토대로 보고서로 작성ㆍ제출한다.

(2) 과업성과품에 대하여는 참여기술자를 실명으로 기입하여야 하며 보고서 관련도서에는 해당분야의 기술자가 검토하여 반드시 서명ㆍ날인하여야 한다.

(3) 기한내에 납품되어야 하는 과업성과품과 수량은 성과품의 종류 납품부수에 따른다.

6) 성과품 제출

(1) 성과품 납품 시기

① 본 용역의 납품예정 성과품은 과업종료 10일전에 “발주기관”에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

② 기술자문시에는 최소 10일전에 제출하여야 하며, 최종 성과품은 검토받은 용역 성과품을 수정하여 “발주기관”의 확인을 받은후 과업수행 종료일로부터 1일 이내 납품하여야 한다.

(2) 성과품의 종류 및 납품 부수

① 보고서	15부.

② 부  록	10부.

③ 용역관련 파일 일체(32gb, usb메모리)    5매.