과 업 내 용 서

□ 용 역 명 : 2019년 양화 완충숲 조성사업 실시설계용역

2019.  1.

한강사업본부

(생태환경과)

과 업 내 용 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 명칭 :2019년 양화 완충숲 조성사업 실시설계용역

2. 과업의 목적

○ ‘2030 한강 자연성회복 기본계획’에 의거 추진하는 사업으로 한강의 자연성회복 및 본래의 모습을 되찾을 수 있도록 한강숲을 조성하여 녹음이 풍부한 한강공원으로 만들고자 하며,

○ 강변도로변 수림대 조성으로 도로변 소음과 미세먼지를 저감하고 울창한 숲 그늘을 제공하여 쾌적한 공원 이용환경을 조성

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

(1) 과업 대상지

사 업 명	위 치	규 모	사 업 비	비고
2019년 양화 완충숲 조성사업	양화 한강공원 (선유교 주변)	수목식재, 생육환경 개선시설 등	500백만원

(2) 위치도 : 별도 첨부

나. 내용적 범위

⑴ 2019년 양화 완충숲 조성사업에 따른 실시설계를 시행한다.

⑵ 과업의 기본방향

「2030 한강 자연성 회복 기본계획」을 바탕으로 난지한강공원 여건 및 이용현황, 토지이용특성, 배후지의 특성, 공원 이용실태 및 주변 환경, 시민들의 접근성, 이용성 등을 고려하여 최종안을 결정한다.

강변도로변 인접으로는 울창한 숲을 조성하여 미세먼지 및 소음 감소를 위한 대기 정화수목을 조사하고 식생관련사항을 검토 후 반영한다.

① 구상안에 도입된 시설들이 지역여건에 적절한지 타당성을 면밀히 검토 분석하여 시설의 내용, 면적 등을 최종 결정하여야 한다.

② 한강공원이 지니는 역사적 상징성, 지리적 특수성, 문화 및 생태적 특성을 검토하고 설계에 반영하여야 한다.

③ 주변 도로 및 인접된 지역 여건에 따라 시민들의 접근성, 이용성 등을 고려하여 공원 이용에 따른 제반 문제점들을 파악하고 설계에 반영하여야 한다.

④ 기존의 수목, 시설 등을 최대한 활용하고, 공사로 인한 주변의 양호한 생물서식처 피해를 최소화해야 하며, 보호 방안을 마련하여야 한다.

⑤ 한강의 본래 기능 및 유지 관리성을 면밀히 검토하고 효과적인 방안을  제시하여야 한다.

⑥ 본 사업으로 인해 자연생태계, 수질 등 환경에 미치는 영향을 검토하여 대책을 수립하고 반영하여야 한다.

⑦ 각종 계획 및 시설물 등 구상 시에는 노약자, 장애인 등 사회적 약자 측면을 배려하여야 한다.

⑧ 생태현황 문헌조사 등을 통해 야생동물의 분포와 실태를 파악하여 대상지의 생태적 특징을 분석하고 주변과 유사한 식생구조 등 적합한 식재계획을 수립하여 이들의 생물서식 기반을 조성하여야 한다.

다. 과업기간 : 착수일로부터 50일

Ⅱ. 일반사항

1. 과업착수 보고

가. 수급자는 계약과 동시에 다음서류를 작성 감독원의 승인을 받아 제출하여야 한다.

(1) 착수보고서

(2) 사업 참여 기술자 명단

(3) 예정공정표

(4) 현장 대리인계

(5) 보안각서

2. 실시설계 과업지침

가. 일반사항

1) 본 설계는 건설교통부 및 서울특별시 표준품셈, 각종 시방서 및 본 과업의 지시에 따라야 한다.

2) 업무협의 진행보고

가) 업무협의 : 수급인은 과업 수행 중에 용역수행을 위한 자료수집 및  진행사항에 대하여 우리 한강사업본부와 협의하여야 한다.

나) 용역진행보고

- 중간검토 보고회 (공정 50% 실행시)

다) 수시보고 : 감독관의 요청이 있을시

3) 감    독

모든 설계과정에서 감독관의 감독을 받아야 한다.

4) 하도급의 범위

협력업체에 대한 하도급 범위 및 내용은 건설기술관리법 등 관련법령에 의거 시행하여야 한다.

5) 발주자의 자료제공

과업수행에 필요한 설계자료, 조사자료, 참고서적, 참고문헌, 기타 자료는 필요할 시 제공하나, 용역완료 후 반납하여야 하며 멸실 또는 훼손시에는 대여품이나 손해를 배상하여야 한다.

6) 설계내용의 변경

용역 진행도중 시행청(이하 "발주자"이라 칭한다)의 필요에 의하여 설계내용의 변경을 요할 시 도급자(이하 "수급인"이라 칭한다)는 상당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며 즉시 이를 이행하여야 한다.

7) 용역 성과의 소유

"수급인“이 제출한 모든 용역 성과는 서울시 소유로 한다.

8) 법규의 준수

"수급인"은 용역내용이 모든 제반법규에 위배되지 않도록 하여야 한다

(하천법, 어린이놀이터안전관리법 등 관련 제반법규 및 서울특별시 예규 및 지침 일체)

9) 과업내용 및 계약서상의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

10) "발주자"는 용역 완료시 용역비를 조정 할 필요가 있을때 용역비를 정산 지급한다.

11) 허가수속

"수급인"은 본 용역에 의한 설계도서의 실제 행사시 필요한 등록, 기타 제반 대외기관의 허가수속은 "발주자"를 대행하여 이행하여야 한다.

12) 계속자문

본 용역 수행자의 과업완료 후에도 본 과업과 관련 필요시 자문에 응하여야 한다.

13) 시설공사발주 전 사전절차 이행

시설공사 발주 전 이행하는 계약원가심사 및 기술심의, 설계심의 등에 소요되는 보조자료 및 심의 및 심사자가 요구하는 자료 및 심사과정에 성실히 응한다.

14) 본 과업 수행시 중요사항에 대해서는 관련학계 등의 기술자문을 받아 결정하도록 하고 그 결과를 제출하도록 한다.

15) 필요한 경우 특별시방서 또는 시방서에 그 내용을 명기하여야 한다.

나. 세부지침

(1) 현장조사

1) 차량 및 이용객의 동선 등 주변여건을 고려하여야 한다.

2) 기존 시설물 및 본 공사에 따른 지장물(통신구, 전기시설 등)을 조사하고 목록 및 도면을 작성하여야 한다.

3) 폐기물의 정확한 물량산출을 고려하여 현장 실측하여야 한다.

4) 이식대상 수목에 대한 정확한 목록을 작성하여야 한다.

5) 공사기간 발생하는 보행불편사항을 예측하여 안전시설 수량과 관계한 정확한 현장 실측하여야 한다.

(2) 실시계획

1) 기존 도로, 녹지 등 주변 환경과 어울리도록 계획, 설계에 반영하여야 한다.

2) 주민들의 요구사항을 설계에 반영하고 사계절 활용 가능한 공간계획을 수립하여야 한다.

3) 설계에 반영할 품종은 시장의 유통현황을 감안하여 설계에 반영한다.

4) 자연지형을 가급적 활용하여 자연배수, 표면배수를 도입한다.

(3) 수목조사

1) 사업부지내의 기존수목은 자원의 효율적 활용, 주변수목과의 조화, 환경친화적 식재 공간의 확보 등 제 측면에서 고려하되 가능한 보존 이용하는 것을 원칙으로 한다

2) 현존수목으로써 제거가 불가피한 경우에는 기준에 따라 이식 또는 제거처리계획을 수립한다.

3) 수목은 가능한 공원 내로 자라던 환경과 흡사한 곳을 선정 또는 조성하여 이식한다.

4) 이식 활용 가치가 없는 수목은 지장수목으로 처리한다.

5) 이식이나 활용 가치가 높은 수목에 대하여는 측량 등을 실시하여 수목의 위치를 정확히 제시하여야 한다.

6) 수목의 이식 기준에서 생육이 양호한 수목을 선정할 경우, 수목 활착력 조사를 하여 일정수준 이상의 것을 이식의 대상으로 삼는다.

7) 공사 중 이식대상 수목의 가식장은 감독관과 사전 협의하여 선정한다.

(4) 토양조사

1) 계획지역의 식물생육 적합판단 및 토양개량 등의 방안을 제시하기 위한 조사이므로 반드시 전문가의 의견이 첨부되어야 한다.

2) 토양조사시 지하수위상태를 파악하여 적응이 잘되는 수종으로 선택하여 수목 생육적지가 되도록 한다.

3) 토양단면조사 및 분석시 특별히 정하지 않는 경우 Ｏ층과 Ａ층만을 대상으로 한다.

4) 조사항목으로는 보수력, 유기질 함량, 양이온치환용량(CEC), 토양산도(pH), 유효토심, 토양층의 교란 등 토양의 이화적 성분을 분석한다.

(5) 수목식재 계획

1) 식재수종은 한강 생태여건에 잘 자랄 수 있는 수목을 선정하고, 경관적 가치가 높으며, 구입이 용이한 수종을 선정하여 설계하여야 한다.

2) 계절의 변화를 느낄 수 있는 수종을 검토하고 휴게공간에는 여름철에 그늘을 제공할 수 있도록 녹음수로 조성되도록 설계한다.

3) 토양 등의 상태를 고려하여 수목식재 후 활착을 촉진하고 수목의 전체적인 수세회복을 할 수 있도록 설계하여야 한다.

4) 기존의 성상이 양호한 대형수목은 존치하여야 하며 필요에 따라 이식이 불가피한 경우 설계에 반영한다.

5) 한강 자생식물에 위해가 되는 식물 및 고사목의 벌근은 제거하도록 설계에 반영한다.

6) 하천식재는 생태계의 다양성 창출과 역동적인 하천의 속성을 구현하고 물과 녹음의 친근감 있는 경관연출 및 친환경적으로 조성되도록 한다.

7) 하천 하도의 특성, 친수기능, 수질보전에 나쁜 영향을 미치지 않도록 하고 생태계, 경관, 친수성 수질보전 등 여러 하천환경 요소들의 보전 및 향상에 적합재료를 선택하여 적용한다.

8) 공간의 기능에 따라 열림과 닫힘의 공간을 조율하고 공간마다의 독특함을 불어넣을 수 있는 설계가 되도록 한다.

9) 현장여건에 적합한 다양한 식재방법을 채택하여 획일적인 하천경관이 발생되지 않도록 설계한다.

10) 대상지 인접부와의 연계 및 조화를 고려한 식재설계가 되도록 한다.

11) 목표 생물종의 서식과 생태적 자립성이 가능하도록 다양한 자생식물을 이용하여 최적의 장소에 식재하도록 한다.

12) 홍수에 대한 안정성 확보 및 홍수의 소통에 영향이 없도록 수목식재에 따른 수리검토 시행 및 설계 계획한다.

(6) 수목식재 설계

1) 수목식재 시 한강공원으로서의 역할을 수행 하기 위해 교목, 관목, 지피류를 현장여건에 적합하게 자연적으로 식재하고, 현장주변의 지역에 적응력이 강한 자생수목을 우선으로 식재하도록 한다.

2) 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함되며, 생물종 다양성이 확보될 수 있도록 적합한 수종을 식재하도록 한다.

4) 수목식재설계는 대상지역의 식재지반조성설계를 기초로 식재여건에 대한 면밀한 조사 분석을 통하여 지속적으로 생육 가능하도록 설계한다.

5) 남부 수종의 북방 식재한계선을 파악하여 사업 대상지의 식재 적합성 여부를 판정한다.

6) 부적기에 식재하는 경우에는 수목의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

7) 경관조성용 및 차폐유도, 녹음 등 각종기능을 목적으로 식재 되는 수종을 열거하고 식재로 얻을 수 있는 효과성이 최대화되도록 하고 안전관리측면에서 시야가 가리지 않는 식재계획을 도입한다.

8) 식재되는 수목은 태풍, 강풍으로 수목이 넘어져도 차량통행에 지장이 없는 위치에 식재한다.

9) 각종 구조물이 발생 될 경우는 시각적으로 노출되는 부분에 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐 녹화하여야 한다.

10) 대형수목 등 수종 선정시는 조달상태에 대한 대책이나, 수급계획의 필요성을  검토하여야 한다.

11) 기후변화 및 홍수범람 등의 환경적 변화에 적응가능한 수종을 선정하여 식재하도록 한다.

(7) 급수관리체계 수립

1) 식재수목 및 잔디식재지역에 대한 급수관리 계획을 수립하여야 한다.

2) 급수원은 지하철 발생수, 우수 등 다각적으로 검토하여 효과적인 방안을 제시  하여야 한다.

(8) 시설물 계획

1) 각종 시설물은 기능성, 시공성, 내구성, 안전성, 경제성 등을 감안하여야 하며, 시각적 안정 및 주변 환경과 어울리고, 환경친화적인 재료로 선정하여 설계를 하여야 한다.

2) 시설물은 공원을 이용하는 주이용객에 대한 조사, 예측을 반영하여 계획하여야 한다.

3) 정비공사 시행시 보행자들의 안전을 위한 별도 시설이 필요하다고 판단될시 설계에 반영하여야 한다.

(9) 기타사항

1) 이용시민들의 의견을 충분히 조사하여 의견을 최대한 설계에 반영하여야 한다.

2) 이용자의 원활한 동선 및 편의를 고려하여야 한다.

3) 부지여건을 고려하여 외부에서도 미관이 아름답고 접근이 용이하도록 한다.

4) 수목의 질감, 색채 등 계절적 변화 및 조화를 고려하여 유지관리를 고려한 식재설계를 하여야 한다.

3. 설계도서 작성

가. 실시설계보고서에는 아래사항의 내용을 명확히 설명하여야 하며, 시공에 차질이 없도록 충분히 기술적 검토 및 현황 조사 후 작성되어야 한다.

(1) 주변현황분석, 기본구상, 대안설정 및 유사사례조사 사항

(2) 공사개요, 사전조사 사항, 설계기준, 공법 및 기타 필요한 사항.

(3) 설계 계획조서 및 면적 총괄표

나. 설계도서 작성순서

(1) 표지

(2) 목차

(3) 위치도

(4) 현황도

(5) 물량집계표

(6) 공사계획 평면도

(7) 배식계획 평면도

(8) 시설물배치계획 평면도

(9) 시설물 상세도

(10) 주요 단면도 등

다. 설계원도 및 설계도

(1) 설계원도 및 설계도라 함은 설계계획서의 확정 작성 후 공사 이행이 가능하도록 세부적이며 규격화된 일체의 도면을 말한다.

(2) 도면의 크기는 감독관이 지정한 인쇄된 제도용지를 사용한다.

(3) 단위는 미터법으로 표기하되 숫자는 아라비아 숫자로 표기한다.

(4) 도면의 축척은 필요에 따라 1/10, 1/50, 1/100, 1/300, 1/600, 1/1,200으로 한다.

(5) 문자는 한글사용을 원칙으로 하되, 필요에 따라서는 영문 또는 한문을 명기할 수 있다.

라. 설계설명서 및 공사시방서

(1) 공사개요, 주요자재 및 자재원에 대한 설계설명서와 시방서(일반, 특별, 자재시방서)등을 공종별로 세분하여 작성한다.

(2) 설계도상에 기재되지 않은 일반사항과 특수공법을 요하는 것은 특별시방서에 상세히 기록한다.

(3) 본 시방서는 국토교통부, 서울특별시 전문시방서에 준하여 작성한다.

마. 공사비 내역서

(1) 모든 공사비는 2014년 국토해양부 및 서울시 표준품셈에 준하고 공사비 내역서는 건설공사 표준 설계기준에 준하여 작성한 일위대가표가 첨부되어야 한다.

(2) 국내 자재 단가는 조달청 발행 가격정보를 우선 적용하고 기타 물가자료, 물가정보, 등 3개 이상 물가지의 가장 낮은 단가를 적용하며 조사 단가표를 비교 작성 첨부한다.

(3) 물가시세표에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 원가조사서가 첨부된 견적서 3개 이상에 의거하되 가장 낮은 가격을 적용한다.

(4) 정부표준품셈에 없는 품을 적용할 때는 근거가 불분명하거나 애매한    품을 적용하여서는 안 되며 반드시 명확한 산출근거를 제시하여야 한다.

바. 물량 산출서

(1) 수량산출은 건설부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 내역서 공종순과  동일하게 작성한다.

(2) 주요 자재의 수량은 별도 집계조서를 작성한다.

사. 공사예정 공정표

공정별로 착공예정일을 기준하여 적정공기를 산정 작성한다.

아. 설계의 하자책임

계약자는 설계상의 하자로 인하여 예산손실 및 인명피해, 기타 공사 진행상 막대한 지장을 초래하였을 경우 민․형사상 모든 책임을 져야하며 하자에 대한 재설계를 실시하여야한다.

4. 성과품의 작성

가. 성과품의 제출기간

성과품의 제출은 용역 준공일 이내에 작성하여 제출한다.

나. 계약자는 계약 기간 내 다음의 성과품을 제출한다.(사업별)

(1) 실시설계 보고서(A4) :  5부

(2) 설계원도(A3)       :  1부

(3) 설계도면(A3)       :  5부

(4) 공사시방서(A4)      :  5부

(5) 공사내역서(A4)      :  5부

(6) 물량산출조서(A4)    :  5부

(6) 공사예정공정표(A4)  :  5부

(7) 설계서 저장 CD     :  3개

다. 사전검사

설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 준공기한 2일전까지 감독원의 사전검사를 받은 후 인쇄 또는 복사하여야한다

5. 설계변경 등

가. 본 용역 수행중 여건의 변동 및 기타 부득이한 사정으로 인하여 설계변경 할 필요가 있을 때에는 사전에 감독원의 승인을 받아 변경할 수 있다.

나. 계약자는 다음 각호와 같은 설계변경 조건이 발생되었을 때에는 이에 따라야 한다.

(1) 본 과업에 대하여 우리구의 계획, 방침 등의 변경으로 설계변경이 요구될 때

(2) 기타 감독원이 필요하다고 인정될 때

다. 감독청에서 아래와 같은 조건이 발생하면 일방적으로 과업수행을 정지 요구할 수 있다.

(1) 용역수행이 불가능하다고 인정될 때

(2) 감독관청의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

(3) 기타 제반조건을 위배할 때

6. 기타사항

가. 기타 필요한 사항은 우리본부 감독원의 구두 및 서면 지시에 따라야 하며 계약자는 이를 성실히 수행 하여야한다.

나. 계약자는 과업수행시 발생되는 문제점 등에 대하여 우리본부와 협의하여 해결하고 상충되는 사항이 있을 때에는 우리본부의 방침 및 추진방향에 따라야 한다.