『남산골한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링 실시설계용역』

과 업 지 시 서

2019. 1

문화본부

( 역사문화재과 )

목     차

제1장 총   칙

제 1절  과업의 명칭 .....................................................................................  1

제 2절  과업의 목적 .....................................................................................  1

제 3절  과업의 개요 .....................................................................................  1

제 4절  일반사항 ...........................................................................................  2

제 5절  적용기준 및 시방서 ........................................................................... 7

제 6절  준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항 .......................................... 8

제2장 조사 및 자료수집

제 1절  일반사항 ............................................................................................ 9

제 2절  조사내용 ............................................................................................ 9

제3장 실시설계

제 1절  일반사항 .......................................................................................... 11

제 2절  관리운영계획수립.............................................................................. 11

제 3절  공사실명제......................................................................................... 11

제4장 성과품 작성

제 1절  일반사항 ........................................................................................... 11

제 2절  성과품의 구성 및 내용 ..................................................................... 11

제5장 성과품 납품

제 1절  성과품 납품 ....................................................................................... 16

제 2절  성과품의 종류와 납품부수 .................................................................. 16

제 3절  CD-ROM 작성기준 ............................................................................ 17

제 4절  납품 및 인쇄 ....................................................................................... 17

제1장 과업 개요

제1절 과업의 명칭

1) 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “ 남산골 한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링 실시설계용역”이라

칭한다.

2) 발주기관 및 계약상대자

서울특별시 문화본부 시설과를 “발주기관”이라 하고, 수급인(용역사)을 “계약상대자”라 칭한다.

제2절 과업의 목적

1) 남산골 한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링으로 관람객의 불편해소

2) 남산골 한옥마을 이미지 제고

제3절 과업의 개요

1) 과업의 위치

서울시 중구 퇴계로 34길 28(남산골 한옥마을 관리실 인접)

2) 과업의 규모 : 92.7㎡

1. 화장실 증축 : 25.2㎡

2. 리모텔링면적 : 67.5㎡

3. 사업년도 : 2019년도

4. 예정 공사비 : 192,000천원

3) 과업의 내용

1. 과업의 종류 : 화장실 증축 25.2㎡ 및  리모델링  실시설계

가. 화장실 증축 : 양변기 설치(남2, 여4), 소변기 설치(남2)

나. 화장실 리모델링 : 양변기(남3, 여5), 소변기(남3), 장애인(남녀 1), 수유실 등

다. 전기시설 설치 및 냉난방 설치 각 1식

라. 조경시설 1식

2. 과업내용

가. 주변 현황 조사

나. 실시설계

1) 공종별 형식 적용 공법 결정

2) 공사비 및 공사기간 산정(기본공정표 및 상세 공정표의 작성)

3) 공사시방서, 유지관리지침서, 단가산출서, 수량산출서, 설계예산서, 구조계산서 등

4) 기타 발주기관의 설계관련 요구사항(폐기물처리계획, 관급자재소요량 산출등)

다. 다음 사항에 대하여 대상 여부를 면밀히 검토하고 사업대상에 해당될 경우 “발주기관”의 필요에 따라 요구한 시점 또는 협의가 필요한 시점에 협의(승인)를 위하여 필요로 하는 도서 작성 및 조건 부여된 사항에 대한 면밀한 검토 및 자료제출

1) 유관기관 도로굴착 승인관련 및 점용허가관련 자료제공

2) 디자인심사 등 및 설계도서 자료 제공

3) 기타 “발주기관”이 필요로 하여 요구하는 사항(홍보를 위한 조감도 제작 등)

4)과업기간

1. 본 과업기간은 착수일로부터 60일간(공휴일 및 작업휴지일수 포함)으로 한다.

2. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 “발주기관”의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나. “발주기관”의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증․감이 있을 때

다. 당초 과업내용서 작성시점에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

라. 기타 과업과 관련하여 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

5)발주기관 및 연락처

1. 주  소 : 서울특별시 중구 퇴계로 34길 28(필동2가)

2. 연락처 : 서울특별시 역사문화재과 남산골한옥마을 관리사무소(전화 2264-4412)

제4절 일반사항

1) 주요업무의 사전 승인

1. “계약상대자”는 다음사항에 대하여 사전에 “발주기관”과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

나. 관계기관과의 협의사항

다. 기타 감독원의 지시나 “계약상대자”의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

2) 과업수행 및 공정보고

1. 과업수행방법

가. “계약상대자”는 본 과업내용서와 “발주기관”이 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 하고 “발주기관”의 지휘감독을 받아야 하며 사업책임 기술자 및 분야별 책임기술자를 명시하여 본 용역에 투입하여야 한다.

나. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) “계약상대자”는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

가) 기술용역예정 공정표

나) 인력투입 계획서

① 사업책임기술자 선임계(이력서 포함), 분야별 책임기술자 등

② 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 학력 및 경력을 확인할 수 있는 서류

다) 장비투입 계획서(안전관리계획서등)

라) 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

2) 본 과업은 국토교통부(구,국토해양부)에서 고시한 “시설물의 안전점검 및 정밀안전

진단지침” 및 “안전점검 및 정밀안전진단 지침”을 준수해야 한다

다. 과업수행계획서

1) 과업수행계획서 제출

“계약상대자”는 착수일로부터 10일 이내에 서울특별시 설계용역관리편람에 의한 세부과업수행 계획서를 작성, “발주기관”에 제출하여 승인을 받아야 하며(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되어 계약서와 동일한 효력을 갖는다), 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

가) 세부공정계획서

나) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

다) 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

라) 건설기술 경력사항 확인서

마) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

바) 참여기술자의 보안각서

라. 업무협의 및 공정보고

1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토 받아야 한다.

가) 조사 및 자료수집 완료시

나) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

다) 성과품 작성시

라) 각종 심의 또는 자문회의시

마) 중간 공정보고시

바) 준공시(준공일 10일전 까지 성과품 초안검토)

2) 주간 정기공정 보고(매주 금요일) - 메일 등으로 작성 보고

3) 작업일지의 작성

계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 「건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정」에 따른다.

3) 용역감독 등

1. 용역감독

“발주기관”은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 “계약상대자”에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, “계약상대자”는 이에 적극 협조하여야 한다.

가. 기술인력 동원 현황

나. 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

다. 기타 확인에 필요한 사항

2. 용역점검

“발주기관”은 현장시험 및 설계품질 확인등 원활한 용역업무 수행을 위해 “계약상대자”에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는한 “계약상대자”는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

4) 계약상대자의 책임

1. 계약상대자의 책임범위(설계오류 등)

가. 설계오류

설계내용이 표준시방서 등 설계기준에 비추어 하자가 있는 경우에는 “발주기관”의 검토․확인 등을 받아 작성된 도서라 할지라도 “계약상대자”의 설계오류, 현장여건과 불합치 및 시공의 곤란이나 불가에 대한 책임은 면제되지 않으며, “계약상대자”는 용역 준공 후에도 설계과오나 오류 등에 대한 “발주기관”의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 “계약상대자”의 부담으로 시정 조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

“계약상대자”는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, “발주기관”의 지시 및 조치사항 등 과업 추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성, 비치하여야 하며, “발주기관”의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리

본 과업수행에 따른 안전관리 미흡으로 발생되는 모든 민․형사상의 책임은 “계약상대자”가 진다

라. 법률준수의 의무

“계약상대자”는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

5) 관계기관 협의 및 인․허가

1. “계약상대자”는 본 과업수행과 관련하여 관계기관의 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 “발주기관”이 필요에 따라 요구한 시점 및 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 “발주기관”) 제출된 자료에 대하여는 “계약상대자”가 책임을 진다.

6) 설계자문 및 기술심의

1. 자문회의 및 기술심의 자료의 제출

가. 본 과업수행 기간중 “발주기관”은 필요시 설계자문위원회를 구성할 수 있으며, “계약상대자”는 설계자문에 필요한 자료를 “계약상대자”는 제출하여야 한다.

2. 지적 및 자문사항의 조치

설계자문과 각종 심의 지적사항에 대하여는 면밀히 분석․검토하여 “발주기관”에 조치계획을 보고 및 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

7) 신기술․신공법의 도입

1. “계약상대자”는 건설기술관리법 제18조1항 및 동법시행령 제34조에 의거 본 과업특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대해 적극 검토하여 설계보고서에 지정된  신기술· 신공법 적용 가능 여부를 명시하여야 한다

2. “계약상대자”는 신기술․신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 설계에 반영하고자 할 경우 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 기술심의시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영하도록 하여야 한다.

8) 보안 및 비밀유지

1. “계약상대자”는 보안대책을 수립, 대표자의 보안각서와 함께 착수신고서 제출시 제출 한다.

2. 모든 성과품은 “발주기관”의 승인없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3. 과업폐기물은 소각 처리해야 하며, 작업용 보안사진은 “발주기관”에 제출하여야 한다.

4. 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은  “계약상대자”가 진다.

9) 하도급 사항

1. “계약상대자”는 “발주기관”으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 “발주기관”에 통지하고 승인을 받아야 한다.

가. 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나. 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다. 하도급 기간 및 하도급 금액

2. “계약상대자”는 하도급자를 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가. 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

나. 관련법령의 규정에 의하여 면허․허가 등을 받았거나 등록․신고 등을 한 자

3. “계약상대자”는 하도급 부분에 대하여 “발주기관”으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 7일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

4. “계약상대자”는 본 용역과업의 모든 사항에 대하여 발주기관의 사전승인 없이 일부분이라도 타업체에 하도급을 할 수 없다.

5. 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 “계약상대자”의 책임으로 하여야 한다.

10) 설계변경

1. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 “발주기관”이 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대한 추가비용 지불 등 필요한 사항에 대하여는 상호 협의하여 결정하며 “계약상대자”는 이를 성실히 수행하여야 한다.

2. 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 “계약상대자”는 지방자치단체 기술용역계약 일반조건(안전행정부 예규)에 따라 설계변경을 검토하여 “발주기관”에 보고 하여야 한다.

가. 조사구간의 변경이 있는 경우

나. 용역과업 수행중 발주자의 계획변경으로 인하여 과업내용의 변경이 있는 경우

다. 용역비가 설계내역과 상이한 경우

라. 기타 추가과업 등의 내역 변경사유가 발생한 경우

3. 설계자문비 등 직접경비는 실조사 성과에 따라 정산하며, 필요시 추가 반영 한다.

11) 용역수행자의 교체

1. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 “계약상대자”는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직․질병 등의 사유로 부득이하게 구성원을 변경할 경우에는 미리 “발주기관”의 승인을 받은후 당초 구성원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진자로 교체하여야 하고, “발주기관”의 필요에 의해 교체 요구가 있을 경우에도 또한 같다.

12) 용어의 해석

1. 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 “발주기관”과 “계약상대자”간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

13) 설계 등 손해배상

1. “계약상대자”는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해 또는 인명의 손상을 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며 “계약상대자”는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 “발주기관”에 제출하여야 한다.

2. 보험 또는 공제 가입금액 등은 설계․감리 등 용역 손해배상보험 또는 공제업무 요령에 의한다.

14) 설계사용 재료선정

1. 공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영할 경우 사용재료 선정을 위한 소요시험일수 즉, Lead Time이 길어져서 과업추진 공정에 문제가 발생되므로 공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 한국산업규격(KS) 표준시방서 규정에 적합한 것으로 설계하여야 하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS(한국공업규격), 조경공사 표준시방서 규정과 동등이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

2. 공사에 사용되는 재료 및 제품에서 주자재는 관급자재로 반영 설계서에 명시한다

15) 기  타

1. 당해 과업을 수행함에 있어 상위계획과 사업시행방법, 현장조건 등이 변경되는 경우 과업기간이 변경될 수 있다.

2. 설계시 고려되어야 할 사항

가. 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

나. 민원 최소화 공법 검토

본 용역목적으로 인한 일시적 사유지 저촉, 진․출입 장애에 따른 민원 대처방안 및 환경피해 최소방안을 검토․제시하여야 하며, 공원여건, 주변 교통량, 민원발생 등으로 인한 공사 시행시 애로사항 등을 예측 판단하고 이에 대한 해소 방안을 검토 제시하여야 한다.

3. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자가 상호 조정 할 수 있으며, 과업수행 상 필요하다고 인정되는 경우 계약상대자는 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행하여야 한다.

제5절 적용기준 및 시방서

1) 적용기준 및 시방서 등

1. 서울특별시 건설분야 업무처리지침(서울특별시)

2. 서울특별시 전문시방서(서울특별시)

3. 설계용역 과업내용서(서울특별시)

4. 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준 등

5. 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 2개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 “발주기관”과 협의하여 적용하여야 한다.

2) 관련법령 및 기준

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2. 건설기술관리법

가. 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

나. 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 및 시행규칙

다. 서울특별시 기술심사 업무지침

3. 엔지니어링산업진흥법령(엔지니어링사업대가의 기준 등)

4. 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

5. 환경․교통․재해등에 관한 사전영향평가 법령

6. 기타 관련법규 및 기준

제6절 준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항

1) 준수사항

1. 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 “계약상대자”는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다

2. “계약상대자”는 본 과업을 수행하기 위한 과업수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행계획서를 작성 제출하여 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

3. 과업수행중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 정산은 계약당사자간 합의하여 결정하여야 한다.

4. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 “발주기관”이 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가과업에 대하여는 상호․협의하여 결정하며 “계약상대자”는 이를 성실히 수행하여야 한다.

5. 본 과업내용서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체 기술용역계약일반조건에 따른다.

6. “발주기관”은 다음과 같은 사유로 “계약상대자”가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단 될 때는 해약할 수 있다.

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제91조(계약의 해제․해지)

나. 지방자치단체 기술용역계약일반조건

2) 설계시 고려되어야 할 사항

1. 안전성, 경제성, 시공 및 유지관리가 용이할 것.

2. 설계변경 및 공사비 증액 요인을 최소화한다.

3. 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준을 제시한다.

가. 주변경관 파괴 최소화 등을 위해 단계별 시공계획을 감안하고, 특히 장비배치계획을 감안한 공법선정 및 설계가 필요한다.(도로폭, 일방통행길 등 주변여건 고려)

나. 토양오염, 소음, 진동 및 분진 등의 발생을 최소화 할 수 있는 공법과 기술을 고려한  환경친화적인 설계기법을 도입하여 설계 및 시공계획에 반영한다.

4. 본 사업과 관련하여 발생하는 폐기물 처리에 대하여서는 관련 규정에 적합하게 처리토록 하는 폐기물처리계획을 수립하여야 하며 분리발주에 대비 사업별 설계예산서를 별도 구성토록 하여야 한다.

제2장 조사 및 자료수집

제1절 일반사항

1) “계약상대자”는 당해 지역내 기존시설, 지형, 토지이용분포, 각종 지장물 및 동결심도 등

제반현황과 자료를 수집, 분석하여, “남산 팔각정입구 화장실 증축 및 리모델링 실시설계용역”에 최대한 활용하고, 필요시 보완조사를 실시하여야 한다.

2) 조사 항목

1. 현지답사

2. 지장물 조사(지상시설물, 맨홀류)

3. 관련계획 자료조사

4. 배수시설 및 전기, 기계조사

5. 환경영향조사

6. 기타 본 과업 수행 시 필요한 사항조사

3) 관련기관의견 수렴

1. “발주기관”의 필요에 의하여 버스조합등 이해당사자의 의견 수렴을 위한 사업설명회 또는 공청회 등 개최시 홍보에 필요한 보고자료, 도면 등을 “발주기관” 요구에 따라 작성, 제출하여야 한다.

4) 조사계획의 사전승인 및 조사결과의 제출

1. “계약상대자”는 조사계획 수립 및 조사결과 작성시 그 내용을 “발주기관”에 보고하여야 한다.

제2절 조사내용

1) 현지답사

1. 현지답사 및 조사

“계약상대자”는 현지 답사하여 현지여건에 계획시설물이 적합한지 여부를 확인하고 지형, 지질, 등의 현황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등을 조사하여야 한다.

2. 현지답사의 보고

현지답사 결과를 “발주기관”에 보고하여야 하며 이때 현장을 촬영한 사진첩을 첨부한다.

2) 용지조사

1. 지장물 및 소유자 확인

본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

2. 조사 자료의 제출

지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 “발주기관”에 제출하여야 한다.

3. 조치사항

보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 서울시의 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

3) 관련계획 자료조사

1. 제반사업의 연관성

가. 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토․반영하여야 한다.

나. 도시계획구간내의 도시계획환경과 토지이용계획 등 관련사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공하여야 한다.

2. 조치사항

“계약상대자”는 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획시설변경결정고시를 위하여  필요한 자료를 “발주기관”의 지시에 따라 작성하여야 한다.

4) 배수시설조사

1. 주변 합류되는 지형의 최대 우수량을 기준으로 배수로 단면과 유형을 검토하여 배수계획을 하여야 한다.

5) 기타 본 과업 수행시 필요한 사항조사

1. 사전조사 등을 통하여 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재하여야 한다.

2. 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재하여야 한다.

3. 각 조사항목별로 조사방법, 조사범위, 조사물량 등을 작성하여야 한다.

4. 계획지점 부근에 문화재 및 주요시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.(남산골한옥마을)

제3장 실시설계

제1절 일반사항

1) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 반        드시 발주기관이 요구하는 설계방법, 기준, 서울시전문시방서, 국토해양부               표준시방서 및 지침 등에  대해 기재하여야 한다.

2) 각 공종별 주요자재 및 재료의 기준을 기재하여야 한다.

3) 모든 시설물은 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제규정에 적합하도록 검토하여한다.

제2절 관리운영계획 수립

1) 건설 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목, 기상의 급격한 변화에 대응할

수 있는 유지관리 계획 등을 검토하여 제안하여야 한다.

제3절 공사 실명제

1) 공사 실명제 시행에 따른 제반비용을 설계에 반영하여야 한다.

1. 공사 준공표지판 부착

2. 건설공사 시공 관리대장 작성(디스켓 또는 CD)

3. 주요공정마다 감독관이 입회한 사진촬영 및 보존

제4장 성과품 작성

제1절 일반사항

1) 성과품 작성기준

1. “계약상대자”는 성과품 작성시 ”설계용역관리편람” 및 ”서울시 건설기술심의조례 시행규칙”에 의한 작성기준에 따라 작성하여 “발주기관”의 검토 후 제출하여야 한다.

2) 성과품의 인쇄

1. 모든 성과품 인쇄는 “발주기관”과 협의 후 인쇄하여야 하며 “발주기관”의 요구에 따라 작성 제출하여야 한다.

3) 도면상의 문자, 숫자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는

아라비아 숫자를 사용하여야 한다.

제2절 성과품의 구성 및 내용

1) 설계보고서 작성

1. 표지

2. 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

3. 참여기술자(명단, 주민등록번호, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

※ 주민등록번호는 전체 13자리 중 끝에 5자리는 별표로 기재하여야 한다

4. 목차

5. 위치도

6. 과업의 목적

7. 과업의 개요(내용), 과업수행지침

8. 조사 및 분석(배수시설조사, 용지조사, 기타)

9. 설계기준

10. 관련계획 검토사항(전 단계 성과검토, 노선계획, 설계기준작성, 관련기관 협의, 기타)

11. 실시설계내용(설계기준, 토공, 배수시설, 부대시설설계, 기타)

12. 시공 및 유지관리 시설계획(공사 공정예정표, 시공순서, 시공방법, 지장물이설, 유지관리시설)

13. 사업비

14. 부록(각종 조사자료, 설계자문 결과 및 지적사항 조치와 설계반영내용, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

15. 기타 “발주기관” 요구사항

2) 수리 검토

1. 설계조건

2. 수리계산(배수로 관련)

3. 수리계산서 작성

가. 수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 하여야 한다.

나. 수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때에는 그 내용 및 대책을 명확히하여 배수 구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 하여야 한다.

다. 우수배제를 위한 수리계산을 하고 필요한 관경을 결정하여야 한다.

라. 우수배제에 따른 연결지점의 기존관에 대한 관경의 적정 여부를 검토하여야 한다.

마. 사용공식

수리계산서에 사용하는 공식은 건설교통부 하천시설기준(도시배수편) 및 서울특별시 하수도 설계지침에 따른다.

3) 설계도면

1. 일반사항

가. 설계도면에 포함될 사항

1) 표지, 목차

2) 평면도,

3) 부대시설도 및 시공상세도

4) 지하매설물도

나. 설명문의 기입

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 도면내용이 시공자가 이해하기       어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

다. 설계방법의 표시

실시설계의 구조물도면에는 설계방법에 대하여 표시하여야 한다.

라. 표제란

도면 하단의 표제란의 형식은 “발주기관”과 협의하여 결정하여야 한다.

마. 서명, 날인

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 설계도면의 도곽에는 개정란을 표시하고 개정번호, 기술자명, 일자, 사유를 표기하도록 하여야 한다.

바. 특기사항의 반영 및 “발주기관”의 승인

설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도등과 같은 주요 설계조건과 시공시 유의하여야 할 사항등 특기사항을 수록하되 시공시 불가피하게 조사, 확인, 검토 등을 하여야 하는 조항을 둘 경우 ”발주기관”의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 비용도 반드시 설계내역서에 반영하도록 하여야 한다.

사. 관련도면의 표기

설계도면에는 관련 도면난을 만들어 해당도면의 내용과 주요 관련있는 도면의       번호 도면명을 표기하여야 한다.

아. 도면의 전산작성

설계도면 작성시 도면을 CAD로 작성하되 벡터방식으로 저장하여야 하며, CD-ROM에 저장시 전산데이터간 호환 가능하여야 한다.

자. 도면의 작성기준

설계도면은 KSA0005(제도통칙)과 KSF1001(토목제도통칙)에 따라 작성하여야 한다.

2. 도면의 작성

가. 표준도의 작성

1) 표준단면도는 도로, 옹벽, 기타 부대시설물로 구분하여 작성하여야 한다.

2) 표준도에 사용되는 도면, 부호는 상세히 표기하여야 한다.

나. 평면도 작성

1) 축척은 1:500 또는 1:1,000으로 작성하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

2) 평면도에 표시될 사항

가) 중심선상에 중심선 측점, 중간점, 곡선 시․종점, 공사 시․종점을 표시하고 도근점의 좌표 및 표고를 표시하여야 한다.

나) 교각점과 접선을 표시하고 교각 접선장, 곡선장, 완화곡선장 및 편구배 등을 명기하여야 한다.

다) 경계부지선을 표시하고 절․성토표시 및 유수방향을 표시하여야 한다.

라) 제반 시설물(기존, 신설, 개량)을 표시하고 구조물 형식, 규격 등을 기입하며 배수시설에 대하여는 유출방향을 표시하여야 한다.

3. 지장물도 작성

가. 지장물도는 상․하수도, 통신케이블 등 지장물 종류별로 작성하고 지장물 총괄도면을 작성하여야 한다.

나. 지장물 종류별 도면에는 이설구간, 이설방법, 이설시기 등을 명시하도록 하여야 한다.

4) 유지관리지침 작성

1. 유지관리지침은 다음사항을 포함하여 작성하여야 한다.

가. 개 요 : 포장형식, 설계방법, 사용자재, 지반조건, 기타

2. 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

3. 보수방법 : 구조물 및 부속시설물의 파손부위에 대한 보수방법 및 유지관리에 관한 사항 등

4. 유지관리장비, 안전점검시 점검항목 및 점검방법, 기타 유지관리에 필요한 사항

5) 공사시방서 작성

1. 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 등을 근간으로 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 하여야 한다.

2. 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하고 “서울시 전문시방서”의 공종분류체계에 맞추어 알기 쉽게 작성하여야 한다.

3. 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나, 공사시방서 내용 상호간에 중복되지 않도록 작성하여야 한다.

4. 특별히 포함되어야 할 사항

가. 건설업자가 공사진행 단계별로 작성할 시공 상세도면의 목록

나. 과업의 개별성, 특수성으로 인한 자재, 장비사용에 관한 사항 또는 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법 등에 대한 규정 등으로 용역과업 수행시 새로 규정되어야 하는 사항

다. 공사에 사용될 자재의 성능, 규격 및 시험 등 자재에 관한 사항과 시공방법, 허용오차 등 시공에 관한 사항 그리고 해당 공종과 다른 공종과의 관계 및 공사 전반에 관한 주의사항과 절차 등 기술적인 사항

라. 도급업자의 주의사항 및 책임이 명확하도록 작성

마. 주요 설계계수가 가정값인 경우 현장 시공에 앞서 확인이 필요하면 이러한 사실을 명시

바. 구조물별로 동일 구조물이라 하더라도 부위별 각각 소요 콘크리트의 강도와 조골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사 시방서에 명기

사. 구조물의 특성과 각종 시멘트 종류에 따른 양생방법을 구체적으로 제시하여야 하며 양생기간, 양생시 주의사항, 양생재의 종류와 사용조건, 사용기간 등을 구체적으로 명기하여야 한다.

6) 설계예산서 작성

설계예산서는 국토해양부 『건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가』를 우선 적용하고 원가 구성은 『지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령[행정안전부 예규 제293호(2010.1.8)]』에 의거 작성한다.

1. 예산서의 구성 : 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 수량 및 단가산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성하여야 한다.

2. 설계예산서 : 설계예산서는 총공사비와 공사개요를 기재하여야 한다.

3. 총괄내역서 : 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

4. 노임의 기준 : 노임기준은 납품전 공사노임단가(당해년도 최근 대한건설협회 발표)를 기준 하여야 한다.

5. 품  셈 : 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준하여야 한다.

6. 유류가 : 유류가는 지식경제부 고시가격등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

7. 재료비 : 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 3개이상의 물가정보지를 조사하여 산출하여야 한다.

8. 중기손료 : 당해 연도초 외환은행 전신환 매도율을 기준으로 함을 원칙으로 하여야 한다.

9. 견 적 서 : 공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 “발주기관”과 협의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준으로 할 수 있다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

10. 원가계산 : 원가계산은 회계예규 ”원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙”에 의거 작성하여야 한다.

11. 설계예산서 양식 : 설계예산서는 서울시에서 사용하고 있는 설계서 양식에 의하여 작성하여야 한다.

12. 설계내역서의 수록사항

가. 설계서의 표지

나. 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

다. 공사예정공정표

라. 설계내역총괄(설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

마. 설계내역서(도급비, 관급비, 사급비, 이전비, 기타)

바. 일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

13. 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성하여야 한다.

가. 각 공종별로 수량을 산출 집계하여야 한다.

나. 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

다. 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

14. 실적공사비 적용가능 공종에 대하여는 실적공사비를 적용하여 공사비를 산출하여야 한다

7) 기 타

1. 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사품셈에 준하여야 한다.

2. 도면의 크기는 KSF5201의 A0~A6에 준하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

3. 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하여야 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 기타 적당한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

4. 관련시방서, 지침에 규정된 사항 또는 주요자재(포장재, 배수로 등) 허용오차의  변경이 필요할 때는 “발주기관”과 협의하여 변경근거 및 변경사항을 기술심의(자문) 자료에 명시하여 검토 받아야 한다.

5. 현장설명회 자료 작성 : 공사발주시 사용할 현장 설명용 자료는 다음 내용을 포함, 작성하여 제출하여야 한다.

가. 설계목적 및 배경, 설계도서 내용

나. 특수공법 적용 및 내용

다. 관련기관 협의내용 및 인허가 관련사항

라. 기타공사와 관련된 유의사항

제5장 성과품 납품

제1절 성과품 납품

1) 성과품 납품시기는 실시설계 도면 납품, 실시설계 최종납품으로 구분하여야 한다.

2) “발주기관”은 과업 완료전이라도 공사발주가 필요한 경우 “계약상대자”에게 납품요구를  할

수 있으며, “계약상대자”는 공사발주에 지장이 없도록 필요한 도서를 납품하여야 한다.

제2절 성과품의 종류와 납품부수(최종)

성 과 품 종 류		수 량		비 고
		책자및도면	CD
설계보고서		5부	5매
요약보고서		5부
구조 및 수리계산서		5부
공사시방서, 설계예산서, 수량산출서, 단가산출서 (건축, 토목, 기계설비, 전기, 폐기물 등)		각5부
설계도면	설계원도	1식		CAD FILE
	축소도면	5부		CAD FILE
용지 및 지장물조서	원도	1식		CAD FILE
	용지조서	1식
유지관리지침서		5부
지반조사보고서		5부
측량원도 및 야장		1식	5매
각종 설계관련 설계계산서		1식	5매
기타 발주기관이 요구하는 자료		1식	5매

※ 1. “발주기관”의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 제작방법이 변경될 수 있음.

2. CD는 “준공도서 사본 작성 관리지침을 참조하여 제작하여야 한다.

3. 설계내역서는 서울시 기술심사담당관에 심의요청이 가능한 파일로 제작 하며,

별도의 엑셀파일을 포함한다

제3절 CD-ROM 작성기준

1) 납품도서 전체를 CD-ROM에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

2) 다음 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한지 여부를 확인하여야 한다.

1. 설계도면 : 도면작성은 CAD로 하고 사용된 한글 Font를 함께 수록하여야 하며, 종류별로 폴더를 구성하여 도면은 분류 수록하여야 한다.

2. 보고서 : 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일  및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

3. 기타 필요한 데이터 : 기타 필요한 데이터는 호환이 가능한 프로그램으로 작성하여야 한다.

제4절 납품 및 인쇄

1) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하여 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

2) 최종 성과품의 종류 및 수량은 과업내용서에 따른다.

3) 시설물의안전관리에관한특별법 제17조(설계도서 등의 보존의무등)에 따라 시설물의

설계자 및 시공자는 준공도서를 CD타이틀 등의 사본으로 제작하여  관리주체에 제출한다.