2018 청계천박물관 메이드인청계천전(1) 해적판과 빨간책(가칭)

과 업 지 시 서

1. 개요

1.1 개요

1.1.1 건    명 : 청계천박물관 특별전 전시그래픽 및 인쇄홍보물

1.1.2 용역범위 : 특별전 전시 전시그래픽, 인쇄홍보물 제작, 설치

1.1.3 장    소 : 청계천박물관 특별전시실

1.1.4 발 주 처 : 청계천박물관

1.2 일반사항

1.2.1 개요

가. 본 시방서는 청계천박물관 특별전 전시 전시그래픽, 인쇄홍보물 제작, 설치에 대한 일반적인 시방서이다.

나. 본 시방서에 명시하지 않은 내용은 발주처의 감독관 지시에 따른다.

다. 본 그래픽 설치의 계약 문서는 계약서, 일반계약조건, 특수계약조건, 본 시방서, 설계도서 및 내역서의 내용에 따른다.

1.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 청계천박물관 특별전 전시 전시그래픽, 인쇄홍보물 제작, 설치에 적용한다.

나. 본 전시방서에서 언급하지 않은 일반적인 사항에 대해서는 관련 법규의 규정을 적용한다.

1.2.3 관계 법규의 우선 준수

본 제작설치의 관리는 본 시방서의 규정을 적용하며 중복이나 모순, 혹은 기술되지 않은 경미한 사항에 대해서는 청계천박물관에서 지정한 감독관과 협의하여 시행한다.

1.2.4 용어 정의

가. 감독관, 감독보조원

1)감독관이라 함은 발주처가 지정한 감독관으로서 본건의 제작 및 설치 감독 등을 하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독관의 대리 또는 감독관의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2)계약자에 대한 감독관 및 감독보조원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독관의 권한과 책임으로 간주하며 이 경우 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

나. 계약자 : 본 시방서에서 계약자라 함은 본 계약서에 기재되어 있는 계약자(하도급자 포함) 또는 그의 대리인과 그들이 위임하는 현장 대리인․시공기사 등을 말한다.

다. 제작 시방서 : 청계천박물관 특별전 전시그래픽 제작 및 설치를 수행하는 데에 적용하는 본 시방서 및 표준 시방서를 말한다.

라. 용어의 해석 : 이 시방서에 사용 및 용어는 계약일반조건, 계약특수조건 및 이 시방서에 명시된 정의 또는 의미에 따라 해석한다. 명시된 것이 없을 때에는 관련 법규의 정의 등에 따르고, 관련법규의 정의 등이 서로 다를 때에는 발주처의 감독관 지시에 따른다.

1.2.5 전시그래픽 설치방법 등의 결정

설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 제작방법 등 제작물을 완성함에 필요한 수단, 방법에 대하여는 감독관과 협의하여 결정한다.

1.2.6 이의

계약자는 다음과 같은 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게 통지하고 그 처리 방법에 대하여 본 시방서 “제작설치 협의 및 조정” 시방에 따라 협의하여 결정한다. 다만, 설계도서에 누락되었으나 공사의 성질상 당연히 시공하는 사항은 본 공사에 포함되는 것으로 설계자와 협의하여 감독관의 지시에 따라 시공한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 발생하여, 설계도서에서 요구한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1.3 계약자의 책무

1.3.1 계약자의 책무

가. 계약자는 계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 이행하고, 감독관의 검사 및 승인 또는 협의된 결과에 따라 시행한다.

나. 계약자는 감독관 또는 감독보조원이 제작검수 업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력한다.

다. 완성된 설치물의 제작설치 하자에 대한 보수를 책임진다.

1.3.2 설계서 검토

가. 계약자는 제작 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하여 제작 상 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 상응하는 조치를 한다.

나. 계약자는 설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당 제작 및 설치 착수예정일 15일전까지 검토의견서를 첨부하여 감독관에게 통지하고 감독관의 해석 또는 지시를 받은 후에 제작 및 설치를 시행하며, 계약자가 감독관에게 통지하지 아니하거나 감독관의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 관련사항에 대하여는 제작물로 인정하지 않는다. 또 이 관련사항에 대하여 감독관의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약자의 부담으로 즉시 이행한다.

1) 설계변경 사유에 명시한 사유가 있는 경우

2) 제작설치 협의 및 조정에 따라 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

1.3.3 제작 및 설치 사업수행

가. 계약자는 계약문서에 위배됨이 없이 시공을 이행한다. 또한 계약서에 명시된 것에 대해서는 감독관의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며, 이에 따른 시정요구 또는 촉구지시 등을 받았을 때는 즉시 이에 따라야 한다.

1.3.4 지시사항 이행

가. 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관의 지시가 있을 경우에는 계약자는 이를 이행한다.

나. 감독관이 작업 중단 지시를 한 경우 계약자는 지정 일에 해당 작업을 중단하고 작업 중단으로 인하여 목적물의 품질이 저하되지 않도록 작업 중단부분을 포함하여 제작품을 보호한다.

1.3.5 책임 한계

가. 계약자는 당해 제작설치를 위하여 임명, 지정, 고용한자 및 계약자가 납품 계약 또는 하도급 계약을 체결한 자의 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 제작목적물을 발주자에게 인도하기 전에 제작목적물에 파손, 오염, 분실, 변형 등이 발생하였을 경우 및 본 계약의 관련여부와 관계없이 계약자 등이 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 계약자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 발주자 및 감독관의 지시, 승인, 확인, 검토 및 점검을 받았더라도 계약자가 제공한 설계도면, 시방서, 기타 서면정보의 하자, 오류, 생략 등으로 인하여 발생하는 재시공 등에 대한 비용은 계약자가 책임지고 부담한다.

라. 제작설치 작업중 기존의 선행공사에 손해를 끼쳤을 경우 이에 상응하는 책임을 계약자가 진다.

1.4 계약기간 연기

1.4.1 연기 사유

계약자는 업무 진행 중 다음과 같은 사유로 인하여 진행업무가 지연되었을 경우에는 발주자에게 계약기간 연기를 요청할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력인 사유에 의한 경우

나. 기타 계약자의 책임에 속하지 아니하는 사유

1.4.2 연기 요청일수

계약자가 계약기간 연기를 요청할 수 있는 일수는 계약자가 제출물의 해당 시방에 따라 제출한 예정일정표상의 공정이 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없다.

1.4.3 제출

계약기간 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 “공무행정서류”의 해당 시방에 따른다.

1.5 사용상의 안전

본 모든 제작설치물은 신체장애인 편의 시설 설치 기준에 관한 규칙에 따르고 관람자, 특히 아동 또는 노약자가 이용하거나 활동 중에 찔림, 긁힘, 눌림, 찢김, 베임, 꺾임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임 등의 위해가 발생되지 않도록 시공한다.

1.6 품질관리 및 검사

1.6.1 제작설치확인 및 검사

가. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야한다.

나. 자재관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하여야 하며, 위험물과 인화성 자재는 방화안전대책(소화기설치 등)을 강구한다.

다. 설치 후 검사가 불가능한 부분은 감독관의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인을 받아야한다.

1.7 안전, 보건 및 환경관리

모든 제작물의 원자재는 환경기준에 있어 유해성이 없는 것으로 사용하며, 제작물설치시에는 주변시설물에 피해를 주거나 분진, 진동 등으로 인한 문제가 발성하지 않도록 이에 대한 방안을 강구해야한다.

2. 품질시방서

2.1 일반개요

2.1.1 일반사항

가. 특별전 전시그래픽 설치는 전시매체 및 전시실 전체와 조화를 이룰 수 있도록 제작하며, 일체감을 느낄 수 있도록 되어야 한다.

나. 특별전 전시그래픽 설치라 함은 전시공간의 구성 및 각종 설명용 패널 및 전시 그래픽을 포함한 작업을 말한다.

다. 특별전 전시그래픽 설치가 담고 있는 내용에 대해서는 발주처 측의 승인을 득한 후 제작되어야 하며, 필요시 전문가의 자문, 현장촬영, 실물촬영 등의 작업을 거쳐야 한다.

라. 특별전 전시그래픽 설치는 현재의 시준 동등 이상으로 실제로 실현되는 시점에 맞추어 최상의 시스템으로 제작설치 되어야 한다.

2.1.2 제작설치 목적

가. 전시물의 이해를 돕거나 관람객이 시각을 통하여 전시의도를 이해할 수 있도록 제작한다.

나. 전시물 및 사인 그래픽 제작설치는 설명문과 도식이 곁들인 전시매체로 관람객이 사실전달과 쉽게 이해될 수 있도록 제작한다.

2.2 종류 및 특성

2.2.1 사인 및 그래픽

가. 개요

1)사인 및 그래픽의 형태는 단순하며 시각적으로 안정되고 전시공간 또는 다른 전시물과 잘 조화를 이루도록 하며 전시판이 휘거나 균열, 기포 등이 생기지 않도록 제작해야 한다.

2)패널의 내용은 간결하고 집약적인 표현이 되도록 해야 하며 시각적 장애가 생기지 않는 부분에 설치해야 한다.

3)패널의 원고는 발주처에서 작성하며, 운문작업 및 자문 등을 을에서 수행하여 진행한다.

4)패널의 구성은 사진과 실크인쇄, 그래픽, 복합 구성 등 다양한 기법을 사용하여 구성한다.

나. 구성

1)실물 설명용 전시패널 및 전시물 제작설치는 각종 문자, 그래프, 사진, 과정도, 구조도, 연표, 지도 등으로 구성한다.

2)문 자 : 전시관 및 전시공간 구성 설명패널

3)사진/그래픽 : 전시물의 배경 및 확대, 대표 작품과 문양의 확대 등을 표현

4)문자 + 사진 : 작품의 부분확대, 전시물 및 유물과 전시주제의 설명패널

5)복합 구성 : 사진 ․ 문자 ․ 그래픽 등을 복합적으로 구성한 패널

라. 기능별

1)설명패널: 전시관과 전시작품을 설명하기 위한 패널로 문자, 사진, 그래픽 등의 매체를 사용한다.

2)이미지패널: 전시관 내부 및 외부에 설치되는 패널로 그래픽을 사용하여 전시작품의 이해를 돕거나 전시관내 조화를 이룬다.

2.2.2 카드

가. 전시작품의 명칭 및 전시의 이해에 필요한 내용을 표기하여 설치되는 전시작품 설명카드를 말한다.

나. 설치방식별

1)일반형: 주로 진열장 내에 눕혀있거나 약간 세워진 형식의 설명카드를 말한다.

2.3. 재료 및 제작설치

2.3.1 재료

전시물의 모든 재료는 도면규격을 기준으로 K.S 규격제품사용을 원칙으로 하며 부득이한 경우에는 이에 상응하는 제품을 사용한다.

가. 아크릴/포맥스

나. 목재

2.3.2 제작

가. 아크릴/포맥스

1)본 공사에 사용되는 모든 아크릴은 120° 스팀가열된 판을 사용하여야 하며 청결한 유지를 위하여 아크릴의 양면표면이 정전기 방지처리된 아크릴을 사용하여야 한다.

2)포맥스는 K.S 규정에 적합한 자재를 사용하여야 한다.

3)포맥스 패널은 THK 19mm의 구조틀에 THK 3mm를 샌드위치하여 제작한다.

4)재료의 절단을 기온차에 의한 팽창계수를 감안하여 계절에 따른 기온차에 의한 하자가 없도록 유의하여야 한다.

5)재료의 절단면에 생기는 거친 부분은 연마 처리하여야 한다.

2.4. 표현방식 및 원고작성

2.4.1 표현방식

가. 그래픽 출력

1)사인 그래픽은 설명문과 도식이 포함된 전시매체로서 관람객으로 하여금 직접적인 사실 전달과 쉬운 이해를 돕는 데 적합한 전시물이 되어야 한다.

2)사인 그래픽에 필요한 사진자료는 촬영, 구매, 임대, 지급 등으로 이루어지며, 발주처에서 일괄적으로 지급한다. (촬영비는 내역에 포함)

3)기법

①자유곡선을 제외한 수직, 수평, 정원, 반원 45도 경사각, 60도 경사각 등을 이용하여 면분할, 선분할 등으로 도면을 구성하고 실크인쇄나 사진인화 기법을 이용한다.

②실물 설명용 전시패널은 제작 전 스케치와 도안을 제시하여 승인을 득한 후 제작한다.

③인화지는 무광택인화를 사용하고 표면을 요하는 부분에는 무광택 라미네이팅 코팅을 해야한다.

나. 쉬트

1)쉬트

①사용되는 쉬트는 한국3M사의 스카치캘(Scatchcal) 및 스카치캘 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

②준비도구 및 재료

-쉬트압착기(플라스틱 어프리케이터)

-핀 또는 391X 기포제거제

-면도칼, Cuttimg Knife

-분무기

③쉬트 시공시 대기온도와 적용표면의 온도는 16°c~38°c를 유지하여야 한다.

④쉬트의 보관

-롤 상태의 쉬트는 제조 후 2년간 보관이 가능하다.

-과도한 습기나 직사광선을 피하고 주위온도 38°c이하의 청결한 장소에 보관한다.

⑤적용표면의 처리

-쉬트가 시공될 모든 표면은 오염된 상태로 간주하고 필름적용 전에 깨끗이 닦아내야 한다.

-물과 세제를 이용하여 표면을 닦고 깨끗한 천으로 다시 닦아낸다.

-먼지 안나는 티슈에 IPA(Isopropyl Alchol)을 충분히 적신 후 작은 부분을 닦아준다.

⑥조합

두장 또는 그 이상으로 동일한 색상의 조명용 쉬트를 사용할 경우에는 연결부분에서 주간의 색상이나 야간의 내부 조명시 색상을 동일하게 맞추기 위해서 다음과 같은 방법으로 쉬트를 부착한다. 일반적으로 한 롤에서 나온 조명등 쉬트의 경우, 굵은 선은 필름 롤의 한쪽 가장자리를 표시한다.

항상 같은 쪽의 가장자리가 만나도록 조합시킨다는 것을 주의한다. 이 방법을 따르면 어떠한 크기의 사인에서도 여러 장의 조각을 이어붙일 수 있다.

⑦마킹을 적용할 위치의 표시

마킹을 원하는 곳에 정확히 붙이기 위해서는 부착 전에 미리 연필이나 수성펜 또는 보호테이프의 작은 조각을 이용해서 위치를 표시해두는 것이 좋다.

2) 쉬트의 부착

①요점사항

-쉬트를 적용하기 전에 표면은 깨끗이 닦아서 준비되어야 한다.

-대기와 표면의 온도는 규정된 최저온도(16°c)보다 높아야 한다.

-쉬트의 부착은 세제를 혼합한 물작업으로 한다.

-플라스틱 어플리케이터를 이용 확실하게 압착한다.

-각 적용 단계에서 지시되는 대로 항상 PA-1 어플리케이터를 사용한다.

(플라스틱 어플리케이터의 가장자리는 마모되지 않은 것을 사용한다.)

-보호 테이프는 항상 180도 각도로 가장자리부터 벗겨낸다.

-보호테이프를 떼어낸 뒤에는 마킹의 끝부분과 겹쳐지는 부분은 스퀴지를 이용해서 한번 더 문지른다.

-쉬트를 부착한 후 24ㅣ간 뒤에는 다시 한번 플라스틱 어플리케이터를 압착하여 주어 쉬트를 완전히 접착시킨다.

-이음매가 있는 부분에 적용된 쉬트는 면도칼로 잘라준 후 다시 한번 적용한다.

-기포가 생긴 곳은 핀인 구형의 날카로운 도구를 이용하여 제거한 후 다시 문지른다.

②부착순서

-한스푼의 순한 세제를 1리터의 차가운 물과 혼합하여 적절한 물작업용 혼합 용액을 만든다. (절대 세제 대신 비누를 사용하지 않는다.)

-깨끗한 표면에 쉬트를 엎어 놓은 다음 모서리부터 후지를 제거하기 시작한다. 쉬트의 후지를 제거하는 동안 혼합용액을 노출된 접착제 위에 계속 뿌려가면서 후지를 완전히 제거한다. 후지가 제거되기 전에 물에 젖지 않도록 주의한다.

-쉬트에서 노출된 접착제 면을 분무기를 사용하여 다량의 혼합 용액으로 적신다.

※보호테이프가 적용된 쉬트의 경우 보호테이프가 혼합 용약에 의해 젖지 않도록 한다.

보호테이프는 쉽게 습기를 흡수하여 마킹을 주름지게 하여 부착작업을 어렵게 한다.

-물 작업용 혼합 용액으로 부착 표면을 완전히 적신다.

-젖은 쉬트의 접착제 면을 젖은 상태의 부착 표면에 올려 놓고 만약 쉬트에 보호 테이프가 적용안된 경우라면 다시 쉬트 위에 혼합 용액을 뿌려준다.

-쉬트의 주름을 펼수 있도록 가볍고 반복적인 동작으로 중앙부에서 가장자리쪽으로 스퀴지로 문질러 압박한다. 혼합 용액을 제거하려는 목적으로 유리창용의 큰 스퀴지도 사용가능하나 다음의 7단계에서는 PA-1 플라스틱 어플리케이터를 반드시 사용해야 한다.

-쉬트가 유연성 원단에 접착될 수 있도록 플라스틱 어플리케이터를 이용하여 일정한 힘으로 반복해서 압착하여 준다. 만약 필름이 보호테이프가 적용되었다면 8단계로 진행하고, 적용되지 않았다면 10단계에서 계속 진행한다.

-쉬트에 보호테이프가 적용되었다면 15~20정도 경과한 후 보호테이프를 제거하는 것을 추천한다. 보호테이프를 제거할 때는 모서리부터 조심스럽게 180도 각도로 천천히 제거한다.

-가장자리 부분 전체를 다시 한번 압착한다.

-기포를 제거하기 위해서는 핀이나 끝부분이 예리한 도구를 이용하여 기포의 한쪽 끝에 작은 구멍을 내어 반대쪽 끝부분에서 천천히 밀어주어 공기나 혼합 용액을 눌러 빼낸다. 구멍을 내기 위해서 칼이나 면도칼 등은 사용하지 않는다.

③재압착

유연성 원단에 쉬트의 부착을 잘 마무리하기 위해서는 24시간 후에 쉬트와 그 가장자리를 반드시 다시 한번 스퀴지로 압착해주어야 한다. 재압착 과저을 생략한다면 유연성 원단으로부터 쉬트의 가장자리가 들뜨는 결과를 초래할 수 있다.

쉬트의 최소적용온도(16도) 근처에서 부착된 후 바로 겨울의 추운날씨로 내보내진다면 최적의 접착력을 발휘하는 것이 늦어지게 되는데 만얄 보호테이프를 제거한 후 재압착을 하지 않았다면 쉬트 가장자리의 접착제가 살짝 들뜨게 되어 먼지나 오염물질에 의해 손상을 입어 점차 접착력을 잃고 쉬트 가장자리가 떨어지는 문제를 일으키게 된다.

④쉬트의 연결방법

쉬트조각들을 연결하는 경우 쉬트의 끝과 끝이 정확히 만나는 연결보다는 쉬트가 서로 0.8mm정도 겹치도록 연결하는 것을 추천한다. 이 연결방법은 가까운 거리에서 어두운 선을 보일 수 있지만 Bolt Joint에서 생기는 조명이 새는 것을 막을 수 있다.

-필요한 재료

․폭 50mm의 보호테이프

․두께 1.5mm, 폭 25~40mm정도의 긴 금속 받침대

․칼 또는 면도칼

-연결방법

․쉬트가 연결되어질 부분을 정한 후 부착 표면의 이 위치에 받침대를 올려 놓고 보호테이프로 덮어 고정시킨다.

․먼저 한 장의 쉬트를 받침대 위에까지 붙인다. 보호테이프가 적용된 쉬트의 경우에는 쳐질 부분의 보호테이프를 미리 제거한다.

․두 번째 쉬트를 받침대 위의 첫 번째 위로 겹치고 그 위를 스퀴지로 가볍게 압착한다.

․칼로 겹쳐진 부분의 전체를 동시에 자른다.

․우선 위에 있는 두 번째 쉬트의 절단 부분을 제거하고 두 번째 쉬트 뒤쪽에 붙어 있는 첫 번째 쉬트의 절단 부분도 제거한다.

․보호테이프로 고정한 받침대를 떼어내고 그 부분에 혼합용액을 뿌린다.

․유연한 원단 위에 먼저 첫 번째 쉬트를 스퀴지로 압착한 후 다음 쉬트를 압착하면 연결부위가 깨끗이 처리된다.

․24시간 후 다시 한번 스퀴지로 압착하여 준다.

⑤쉬트의 절단과 불필요한 부분의 제거

-쉬트 위에 그래픽의 패턴을 표시한다.

-패턴에 따라 쉬트를 절단한다.

-조명이 새는 것을 줄이기 위해 과도하게 쉬트를 자르지 않도록 주의한다.

-절단된 쉬트 중에서 원하지 않는 부분을 조심스럽게 제거한다.

-아주 높지않은 온도의 열을 가하면 접착제 찌꺼기가 남는 것을 방지하면서 쉬트를 제거할 수 있다.

-쉬트 제거는 부착 후 24시간 이내에 하는 것을 추천한다. 접착력은 시간이 지날수록 강해지고 부착 후 24시간 정도 후에는 접착력이 최적의 상태를 발휘한다.

※쉬트의 그래픽 절단과 불필요한 부분의 제거는 유연성 원단의 손상을 막기 위해서 쉬트를 원단에 부착하기 전에 하는 것을 추천한다. 만약 부착 후에 쉬트를 절단하려면 원단에 손상이 가지 않도록 충분히 기술습득을 한 후 시행한다.

2.5. 인쇄홍보물

2.5.1 포스터

가. 크    기 : 600×900 mm

나. 면    수 : 1면(단면)

다. 부    수 : 1000부

라. 용    지 : 르느와르 160g

마. 제작사양 : 르느와르 160g에 off-set 4도 인쇄

바. 색 분 해 : 도판은 색분해 등 보정 과정을 거쳐 균일한 색과 선명한 화질이 유지되도록 품질을 확보한다.

사. 인    쇄 : off-set인쇄 / 균일한 색과 선명한 화질이 유지되도록 한다.

2.5.2 초대장

가. 크    기 : 기본 32절

나. 면    수 : 4면(양면)

다. 부    수 : 1000부(발송용 봉투 1000개)

라. 용    지 : 르노와르 320g

마. 봉    투 : 밍크지 120g / 2도 인쇄

바. 인    쇄 : off-set 균일한 색과 선명한 화질이 유지되도록 한다.

사. 봉    투 : 우편 발송시 손상이 되지 않을 정도의 충분한 두께와 강도를 유지한다.

2.5.2 리플렛

가. 크    기 : 64절(6~12P) 국문

나. 면    수 : 8면(양면인쇄)

다. 부    수 : 국문 5000부

라. 용    지 : 르노와르 130g

마. 인    쇄 : off-set인쇄 / 균일한 색과 선명한 화질이 유지되도록 한다.

바. 가    공 : 재단 및 접지선을 정확, 균일하게 가공하여 인쇄물의 완성도를 높인다