과 업 지 시 서

□ 사 업 명 : 서울시립미술관, 북서울미술관 수장고 훈증 소독

□ 목    적 : 미생물 및 충에 의한 유물의 생물학적 피해를 사전에 방지하고 장기적이고 안전한 유물보존환경을 구현하기 위하여 수장고 훈증 소독을 시행

□ 기    간 : 계약일로 부터 10일간

□ 대    상

ㅇ 서울시립미술관본관 : 수장고 1실, 수장고 2실, 수장고 전실 (761,87㎡)

ㅇ 서울시립미술관 북서울분관 : 수장고 1실, 수장고 2실, 수장고 전실

임시 수장고 (2382,33㎡)

□ 과업지침

1. 일반사항

가. 훈증 소독시에 사용되는 약제는 문화재 재질에 약해를 주지 않고 살충력, 침투력, 안정성 등이 우수한 혼합가스를 사용한다.

나. 훈증 소독시에는 제반 위해방지규정을 준수하며 후속적으로 발생될 수 있는 사고에 대비한 안전대책을 강구하고 사고예방에 만전을 기한다.

다. 훈증 소독 시 독성가스의 취급 및 사용에 관한 규정위반으로 발생되는 보건, 환경상의 사고는 소독용역 업체가 책임을 진다.

라. 훈증 소독 시 전자 제품 등의 물품 및 시설물의 이상 또는 훼손 ․ 파손이 발생할 시 소독 용역 업체가 책임을 진다.

마. 서울시립미술관 감독공무원과 훈증관련 제반사항에 대해 협의하여야 하며, 훈증 및 훈연 소독시에는 감독공무원의 입회하에 시행토록 한다.

2. 행정사항

가. 훈증 및 훈연 소독 착수 전 훈증소독작업 공정에 대하여 협의하여 계획서를 제출하고 감독관의 허가를 득한 후  작업에 착수하여야 한다.

나. 훈증소독 완료 후 훈증효과 확인서와 작업공정사진을 첨부한 훈증실시보고서를 2부 이상 작성하여 제출한다.

다. 훈증과정 중 특이한 사항이 발생하였을 시는 감독관에게 보고 후 그 지시에 따라야 한다.

라. 기타 본 시방에 언급되지 않은 사항은 감독자의 지시 또는 합의된 결과에 따른다.

3. 훈증제 및 훈증소독 기준

가. 훈증약제는 혼합가스(BM-solution)를 사용한다. 훈증소독의 투약량은 밀폐하는 공간의 용적(단위:㎥)에 따라 1㎥당 훈증약제 50g을 기준투약량으로 하여 산정한다

4. 훈증준비작업

가. 밀폐 훈증처리시에는 공조시설(급배기 디퓨져), 점검문, 분전반, 전기배관, 환기구 등을 면밀히 조사하여 훈증약제의 누출 가능성이 존재하는 부위를 실리콘 및 기밀테이프, 비닐 등으로 밀폐시킨다.

나. 밀폐자재는 두께 0.2㎜ 이상의 염화비닐, 밀폐용 특수테이프, 실리콘 등을 사용하여 훈증대상 시설물을 완전하게 밀폐시키되 기존 시설을 훼손되지 않도록 한다.

다. 훈증소독 대상(수장고) 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.

5. 훈증실시

가. 훈증약제 투약 전에 밀폐부위를 면밀히 점검하고 밀폐상태를 확인한 후 약제를 투약하며 훈증소독 시간동안 일정한 농도를 유지하도록 약제량을 분할하여 투약하도록 한다.

다. 훈증 중에는 이연식 18형 간섭계형 가스점정기를 이용하여 정기적으로 내부의 가스농도를 측정하며 측정농도가 기준농도 이하로 저하시에는 보충투약을 실시한다.

라. 훈증소독 직후부터 배기가 완료 될 때까지 2명이상의 작업 관련자가      현장에 상주하면서 안전에 만전을 기한다.

마. 훈증소독 완료시에는 일체의 장비를 철거하고 오물을 제거하여 주변에 대한 청소를 깨끗이 한다.

7. 기타사항

가. 훈증실시 중 각종 안전사고를 사전에 방지하도록 안전시설을 완비하여야 하며, 현장에서 발생하는 모든 사고처리는 훈증업체의 부담으로 한다.

나. 훈증소독 완료 후, 훈증효과 확인서 및 훈증실시 사진등을 첨부하여 보고서를 작성, 감독공무원의 확인 후 제출한다.

다. 기타 특이한 사항이 있을 경우에는 감독공무원의 지도를 받아 시행한다.