【 관악소방서 복지동 옥상 방수공사】

과업지시서

2016.  04.

관 악 소 방 서

과 업 지 시 서

◈  과업의 명칭

본 과업의 명칭은「관악소방서 복지동 옥상 방수공사」라 한다.

◈  과업의 목적

본 과업은 관악소방서 복지동 옥상에 방수 문제로 현장대응단 휴게실 및 복도 등의 우기시 지속적 누수가 발생하여 근무 등 업무에 지장을 초래하고 청사 건물의 관리에 상당 부분문제가 있어 보수가 시급이 필요한 상태로 직원 복지향상 및 청사 관리에 그 목적이 있다.

◈  과업대상 시설물의 개요

▷ 건 물 명 : 관악소방서 복지동

▷ 위    치 : 서울특별시 관악구 관악로 97(청룡동,관악소방서)

▷ 공사면적 : 398㎡

▷ 규    모 : 지하1층, 지상3층

▷ 구조형식 : 철근콘크리트구조

▷ 준 공 일 : 2003년 02월

◈  일반사항

본 시방서는 IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템을 적용함에 있어서 특허공법 개발자가 제공한 표준 시방지침이다. 따라서 본 시방서는 현장여건상의 필요나 발주자의 요구에 따라서 특허권자가 허락하는 범위 내에서 일부 변경하여 사용할 수 있다. 이 경우 본 시방서의 변경에 따른 책임은 시공자에게 있다.

◈  적용 범위

① 옥상슬래브, 파라펫, 옥상정원

② 건축물의 슁글지붕, 옥탑, 발코니

③ 지하층 상부, 저수조, 인공연못

◈  본 시방서에 포함된 업무의 범위

① 유지보수 공사의 경우에는 현장조사 및 조사결과 보고

② IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템의 시공에 소요되는 자재의 공급

③ 본 시방서에 명시된 IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템에 따른 시공 및 그에 부수되는 업무

◈  IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템 관련업무 중 본 시방서에 포함되지 않는

업무의 범위

① 바닥면의 정리 및 배수처리 공사

② 바닥면 손상부위 보수공사

③ 기존방수공사의 방수층제거

④ 시공 후의 유지관리 및 보수 업무

◈  IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템의 특장점

① 탁월한 방수성 뿐 아니라 뛰어난 단열기능 보유.

트라이슈머 단열베이스카펫이 확실한 단열 및 보온층을 형성하여 여름철과 겨울철에 냉∙난방비를 절감시켜 줄 뿐만 아니라 옥내∙외 온도 차로 인해서 생기는 천정 결로문제 해결에 확실한 도움을 준다.

② 보행성이 탁월하고 옥상바닥소음을 없애줌.

트라이슈머 단열베이스카펫과 트라이슈머 단열복합시트가 조화를 이루어 시공면에 적당한 강도와 탄성을 줌으로써 보행성이 좋게 하고 옥상 아래층으로 전달되는 바닥소음을 없애준다.

③ 외부충격에 강하다.

찢김강도가 개량형 아스팔트시트의 9배로 타의추종을 불허하는 높은 견고성을 보여준다.

④ 이중방수효과로 견고한 복합방수층을 형성

트라이슈머 단열복합시트 위에 본사가 개발한 트라이슈머 탑 코팅제를 도포함으로써 내구성 있는 복합방수층을 형성한다.

⑤ 옥상 바닥면의 진행성 크랙에 전혀 영향을 받지 않음.

옥상바닥면과 띄워서 절연방식으로 트라이슈머 단열복합시트를 시공하기 때문에 바닥면의 진행성 크랙에 영향을 받지 않는다. 인장강도가 아스팔트시트의 15배로 놀라운 물성을 자랑하며 탁월한 크랙저항성능을 갖추었다.

⑥ 혹한이나 태양열에 의한 변형이 적어 수명이 반영구적임.

트라이슈머 단열복합시트는 열에 강해서 혹한이나 태양광에 장시간 노출이 되어도 열에 의한 변형이 거의 없어 개량형 아스팔트시트에 비해 50배 이상 좋기 때문에 내구성이 반영구적이다.

⑦ 계절과 상관없는 전천후 시공성으로 인해 공사기간이 짧음.

사계절 언제라도 공사를 진행할 수 있으며, 완전 건식공법이기 때문에 다음 공정을 진행하기 위한 건조시간이 불필요하므로 공사기간이 짧다.

⑧ 인체에 무해한 친환경자재

중금속이 전혀 없는 친환경 방수공법이므로 옥상을 야외 거실로 사용할 수 있다.

⑨ 폐기물 발생이 없는 친환경 방수공법.

바탕면 상태가 부실해도 폐기물 발생이 없는 친환경 방수공법이다.

⑩ 화재에 안전하다.

한국방염시험연구원의 방염성능시험을 통과한 화재에 안전한 방수시트이다.

◈  자재공급 및 설계조건

(1) 자재의 사용제한

IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템에 소요되는 자재는 특허공법의 개발자에 의하여 공급되는 자재를 사용한다.

(2) 설계 및 시공 상의 제한 사항

① IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템의 시공은 본 시방서에 따라야 한다.

② IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템의 시공은 본 공법의 특허권자나 협약에 의해 그 특허기술의 사용이 허락된 업체에 국한한다.

◈  사용자재

(1) IPALG 트라이슈머 단열복합시트

IPALG 트라이슈머 단열복합시트를 사용한다.

(2) IPALG 트라이슈머 탑코팅제를 사용한다.

(3) IPALG 트라이슈머 전용 접착제 및 실란트

시트 이음매 부위는 IPALG 전용 접착제 및 실란트를 사용한다.

(4) 단열소재로는 IPALG 트라이슈머 단열베이스카펫을 사용한다.

◈  자재의 취급

(1) 일반사항

① 시공 자재와 장비의 취급은 사전에 훈련된 인원에 의하여 담당 관리한다.

② 주변시설이나 인접한 건축물 또는 차량에 방수제비산 등으로 인한 피해가 발생할 수 있을 것 같은 경우에는 필요한 조치를 취한다.

(2) 방수시트 자재의 취급

① 방수시트 및 단열소재의 운반 및 보관 시 변형이나 파손이 없도록 주의한다.

② 양중기 등을 사용하여 방수 자재를 건축물 옥상부나 지하부로 올리고 내릴 때에는 잘 결속하여 추락이나 충돌로 인한 사고 및 방수자재의 변형과 파손을 방지해야 한다.

(3) 방수도막자재의 취급

① 방수제는 밀봉된 상태로 보관하여야 한다.

② 계량 및 교반 시에는 주변이 오염되지 않도록 한다.

◈  현장운영

(1) 일반사항

① 기상조건 관리

㉠ 비가 내릴 때에는 피해서 시공한다.

㉡ 한낮온도가 0℃ 이하의 저온에서는 트라이슈머 시트나 카펫을 바탕면에 까는 작업은 가능하나 상도코팅작업을 하지 않는다.

(2) 방수시공

① 시공면 정리

콘크리트 바닥면을 점검하고 시트를 손상시킬 만한 위험요소를 제거한 후에 청소작업을 한다.

② IPALG 트라이슈머 단열베이스카펫 깔기

현장조건에 맞추어 IPALG 트라이슈머 단열베이스카펫을 전체 바닥면에 연속적으로 깐다.

③ IPALG 트라이슈머 단열복합시트 깔기

시공면에 적층한 IPALG 트라이슈머 단열베이스카펫 위에 IPALG 트라이슈머 단열복합시트를      상호간 30mm 이상 겹치도록 깔아주고, 파라펫을 포함한 수직부와 기둥과 같은 돌출부의         수직부위는 시트를 50mm 이상 감아올린 후, 시트와 시트 상호 연결부위와 시트와 수직부와의     연결부위를 조인트용 접착제 및 조인트용 실란트로 접합한다.

④ IPALG 트라이슈머 탑코팅 전면 도포

IPALG 트라이슈머 단열복합시트 상면에 전면적으로 IPALG 트라이슈머 탑코팅제를 도포한다.

⑤ 파라펫 시공은 4가지 중 하나로 할 수 있다.

㉠ 파라펫 내측은 하도 프라이머 처리 후 크랙보수제로 크랙을 보수하고 IPALG 트라이슈머         탑코팅제로 도막처리하여 시공한다.

㉡ 파라펫 내측에 디자인 효과를 원할 경우 IPALG 트라이슈머 아트패션시트 파라펫 방수시스     템을 적용하며 트라이슈머 단열베이스카펫을 먼저 시공한 후 디자인된 파라펫 아트패션시트를 접합 시공한다.

㉢ 파라펫 내측에 IPALG 트라이슈머 시트를 접합시공한다.

㉣ 파라펫 등 수직부에는 IPALG 하이브리드 외벽 방수 리모델링 공법을 적용하며, 그 시방서     대로 IPALG의 전용 외벽 방수제를 도포한다.

◈  품질관리

(1) 인수검사

자재는 현장 도착 시 인수검사를 수행하여 그 기록을 남기도록 관리되어야 한다.

(2) 외관검사

도막방수층의 들뜸, 경화불량, 찢김, 핀홀, 균열 등의 결함 부분이 있는지를 확인하고 필요하면 보완 시공한다.

(3) IPALG 공법의 시공면적은 수직면을 합한 면적으로 평방미터 이하는 계산하지 않는다.

◈  시공 순서도

착             공

⇩

바탕정리 및 크린징 작업

⇩

IPALG 트라이슈머 단열 베이스카펫 시공

⇩

IPALG 트라이슈머 단열복합시트 시공

[특허 제10********호, 제10********호

제0548189호] 및 이음매 작업

⇩

IPALG 트라이슈머 탑코팅 전면 도포

⇩

현장 정리 및 마무리

⇩

검            사

⇩

준            공

◈  IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템 세부도면

◈  IPALG 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템 시공 단면도

50