□ 점검내용 및 조치계획

구분	추진 업무	비고
안전 시설 설치	【충정로 교차로】 • 종근당앞 중앙정류소 진입부(도심방향) 내리막 경사 및 급커브구간으로 버스 이탈위험이 있어 차선유도봉 설치로 이탈방지	개통전 조치
	• 중앙버스전용차로를 제외한 상위 1차로간(충정로→아현삼거리) 차량 유도선 설치 ※ 중앙차로 유도선은 청색으로 개선	개통전 조치
	• 남→북 방향, 남→동 방향 버스 유도선 설치(청색)	개통전 조치
	• 아현삼거리→시청방향 우회전 진입부 우측방향 진행 및 좌측방향 진행표지 설치, 경계석에 반사체 설치	개통전 조치
	• 가구거리구간(충정로삼거리↔아현삼거리) 보도휀스 설치 • 구세군빌딩~동아일보구간 보도휀스 설치 • 충정로지구대앞에 부착된 서대문방향 우회도로안내표지판 사이즈 보강	모니터링후 조치 모니터링후 조치 모니터링후 조치
	【아현삼거리】 • 충정로삼거리→신촌방향 좌회전을 2개차로, 마포대교방향 직진을 3개 차로로 개선	개통전 조치
	• 아현교차로 남측 버스정지선 후퇴(유턴허용지점)	개통전 조치
	• 아현지하철역 4번출구에서 아현시장방면 보도휀스 설치	모니터링후 조치
	• 교차로 남측 도로를 이용하는 마을버스 노선조정(서대문05), 신호기 위치조정 등	모니터링후 조치
	【아현역교차로】 • 아현역교차로 주변 무단횡단금지시설 설치	개통전 조치 (기반영)
	• 신촌→아현동 방향(내리막 종단구배) 횡단보도 앞 미끄럼방지 포장 등 속도저감시설 설치 검토	모니터링후 조치
	• 북아현동방향 교차로 가각부에 튀어나온 지하철 캐노피와 충돌방지를 위해 노면표시 조정	개통전 조치
기타	• 신촌로 도심방향 안내입간판이 방호울타리 위에 설치되어 위험, 조치필요	개통전 조치
	• 신촌로 육교철거주변 방호울타리 파손	개통전 조치
	• 아현역 환기구옆 중앙정류소 쉘터 기초 부실(흔들림)	개통전 조치
	• 아리수 점검반 보도 물고임→인상 후 보도 재포장	개통전 조치
	• 아현교회앞 보도 확장부분에 볼라드 설치	개통전 조치
	• 신촌로 도로포장구간 맨홀 인상	개통전 조치
	• 구세군빌딩앞 마을버스(서대문02번) 정류소를 후방으로 이전	모니터링후 조치 (구청)
	• 구세군빌딩앞 불법주정차 단속카메라 설치	모니터링후 조치 (구청)