도로안전시설 설치 및 관리지침

보도 설치 및 관리지침

2011. 7. 26

1.2 연석

□ 연석 형상 재정의

기존	개선	설명
경사형 연석	경사형 (완경사형)	전면 경사 55°이상～70°이하 높이 15cm이하
수직형 연석	수직형Ⅰ (급경사형)	전면 경사 80°이상～85°이하 높이 25cm 이하
	수직형Ⅱ (직사각형)	전면 경사 90° 높이 25cm 이하

□ 연석 상단 미끄럼 저항성 기준 마련

ㅇ 보행자 미끄럼으로 인한 낙상사고 예방을 위해 연석상단의 마찰력은 40BPN 이상 확보

*  BPN : British Pendulum Tester (미끄럼 저항 시험기)로 측정한 미끄럼 저항값

□ 수직형Ⅱ(직사각형) 연석, 폭이 좁은 화단형 중앙분리대 설치 가능

ㅇ수직형Ⅰ(급경사형) 연석은 바퀴 파손이 적고 운전자 80%가 선호하여 도시부 차량속도가 저속인 보차도 경계에 설치

ㅇ수직형Ⅱ(직사각형) 연석은 차량과의 접촉이 적은 폭이 좁은 화단형 중앙분리대에 설치 가능 (추가)

(

개정 지침 (신)

연석은 그 형상에 따라 주로 사용되는 위치는 다음과 같으며, 그림 2.27은 그 예를 나타낸 것이다.

설치위치 / 연석종류	경사형 (완경사형)	수직형I (급경사형)	수직형Ⅱ (직사각형)
연석과 잔디로 구성된 폭이 넓은 화단형 중앙분리대에 설치할 경우	◎
평면교차로나 입체교차로에서 도류섬 또는 분리대에 설치되는 연석	◎
차도에 접속하여 충분한 길어깨가 설치되고 길어깨 바깥쪽에 연석을 설치할 경우	◎
자전거도로가 연석으로 차도와 분리할 경우	◎
도시부에서 차량속도가 저속이고 보도로 구분될 경우		◎
폭이 좁은 중앙분리대에 설치할 경우		◎	○
주1. ◎ : 일반적 적용 형식 주2. ○ : 도로여건에 따라 사용가능형식

측구겸용 연석 (단위 : mm)
연석 (단위 : mm)
(a) 경사형 (완경사형)	(b) 수직형Ⅰ(급경사형)	(c) 수직형Ⅱ(직사각형)

<그림 2.27> 연석의 형식 예